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STATINIO APŽIŪROS AKTAS
2024-09-16 Nr. KA-4849-2024

Kaunas

	Statinio adresas 
	Raudondvario 226

	Apžiūra
	□ 1) Kasmetinė statinio (pastato) apžiūra pagrindinių konstrukcijų, bendrųjų inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų ir gretimos aplinkos būklės apžiūra, įvertinant jų būklės pokyčius pasibaigus šildymo sezonui ir nustatant remonto ir kitokio tvarkymo darbų poreikį



	Teisinis pagrindas
	STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“


	Eil. Nr
	Apžiūros tikslas
	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai
	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti

	1. Bendrojo naudojimo konstrukcijos

	1
	1.1. Stogas ir kaminai
	□Avarijos pavojus (STR 1.07.03:2017)

□Vietomis matosi pūslės prilydomoje dangoje

□Vietomis prilydomoji danga atsiklijavusi

□Ant stogo dangos pašaliniai daiktai

□Įlajos be šiukšlių gaudytuvų,pažeistos

□Dalis kanalizacijos alsuoklių be apsauginių stogelių

□Išlipimo liukai ant stogo pažeisti mechaniškai

□Stogo danga pažeista biologiškai
	Stogo konstrukcijų ir dangos kapitalinis remontas

Atkurti pažeistas stogo dangos vietas

Atkurti pažeistas stogo dangos vietas

Daiktų pašalinimas, atliekų išvežimas

Atstatyti trūkstamas konstrukcijų dalis

Atkurti pažeistas konstrukcijų vietas

Konstrukcijų įrengimas

Pažeistų konstrukcijų stiprinimas, keitimas

	
	Defektų fotofiksacija
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	1.2. Fasadas (Išorės sienos)
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	1.3. Balkonai
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	1.4. Pamatai, cokolis, nuogrinda
	□Vietomis matosi trūkiai

□Nuogrindos vietomis nėra arba nusėdusi
	Atstatyti trūkstamas konstrukcijų dalis

Atkurti pažeistas konstrukcijų vietas

	
	Defektų fotofiksacija
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	1.5. Laiptai prie įėjimo į pastatą, durys, spynos
	□Nuo pakopų nutrupėję dalis betono
	Atkurti apsauginį betono sluoksnį

	
	Defektų fotofiksacija
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	1.6. Perdanga
	□Plokščių susijungimo vietose matosi trūkiai
	Pažeistų konstrukcijų stiprinimas,apsauginio betono sluoksnio atkurimas.

	
	Defektų fotofiksacija
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	1.7. Laiptinės langai, stogelis
	□Pažeisti biologiškai

□Pažeisti mechaniškai
	Pažeistos konstrukcijos stiprinimas, keitimas

Atstatyti trūkstamas konstrukcijų dalis

	
	Defektų fotofiksacija
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	8
	1.8. Rūsio langai
	□Pažeisti biologiškai

□Užaklinti
	Pažeistos konstrukcijos stiprinimas, keitimas

Atstatyti trūkstamas konstrukcijų dalis

	
	Defektų fotofiksacija
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	2. Bendrojo naudojimo patalpos

	1
	2.1. Laiptinės laiptų aikštelės ir pakopos
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	2.2.Turėklai
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	2.3. Laiptinės apdaila
	□Vietomis ištrupėjęs tinkas

□Vietomis matosi vandens pratekėjimo dėmės

□Sienose vietomis matosi trūkiai

□Perdangoje matosi vandens pratekėjimo dėmės
	Atkurti apsauginį  tinko sluoksnį

Sienų remontas

Pažeistos konstrukcijos stiprinimas, keitimas

Pažeistos konstrukcijos stiprinimas, keitimas

	
	Defektų fotofiksacija
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	2.4. Gaisrinės saugos priemonių būklė
	□Evakuaciniai keliai rūsiuose užkrauti buitiniais daiktais ir kitomis atliekomis

□Evakuaciniuose keliuose galimai savavališkai įrengtos grotos, durys ar kitos atitvaros siaurinančios evakuacijos kelio plotį

□Neatliktas priešgaisrinis sandarinimas, kur naujai įrengti nuotekų ir vandens vamzdžiai kerta priešgaisrines užtvaras (tarpaukštines perdangas)
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	3. Bendrojo naudojimo inžinerinė įranga

	1
	3.1. Vandentiekio vamzdynai
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	3.2. Lietaus nuotekų vamzdynai
	□Avarijos pavojus (STR 1.07.03:2017)

□Sutrūkę vamzdžių sujungimo movos
	Lietaus nuotekų vamzdyno skubus remontas

Lietaus nuvedimo sistemos dalių remontas, keitimas

	
	Defektų fotofiksacija
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	3.3. Nuotekų sistemos vamzdynai
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	3.4. Šilumos punktas, siurbliai, karšto vandens ruošimo įrenginiai
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	3.5. Elektros apšvietimo ir jėgos tinklai
	□Dalis paskirstymo dėžučių be apsauginių gaubtų

□Neteisingai sujungti laidai, kabeliai

□Sugedę jungikliai (sulūžę)
	Elektros inžinierinės sistemos  instaliacijos remontas, keitimas

Elektros inžinierinės sistemos  instaliacijos remontas, keitimas

Elektros inžinierinės sistemos įrenginio remontas, keitimas

	
	Defektų fotofiksacija
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	3.6. Elektros skydinės
	□Patalpa užkrauta pašaliniais daiktais
	Patalpos valymas/kraustymas

	
	Defektų fotofiksacija
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	3.7. Liftai
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
	

	4. Namo aplinka

	1
	4.1 Atliekos
	□Stambiagabaričių atliekų išvežimas
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	4.2 Augmenija
	□Medžiai (krūmai) auga neleistinu atstumu nuo pastato pamatų, nuogrindos, gadinami pastato pamatai

□Medžių genėjimas

□Medžių laja liečia pastato fasadą
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	4.3 Paviršiai
	□Betono dangos plovimas

□Fasadų plovimas
	

	
	Defektų fotofiksacija
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	4.4 Sniegas
	
	

	
	Defektų fotofiksacija
	

	Apibendrintos išvados:
	


Apžiūrą atliko:          Vyr.Specialistas (Techn.priežiūra)                 

         Edvinas Valaitis
                            (pareigos)
                                            (vardas, pavardė)

