Pirkimo sąlygų 2 priedas

VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS
KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(3 PIRKIMAS)


 Pirkimo I dalis: Biopsinės žnyplės gastroskopijai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	Biopsinės žnyplės gastroskopijai 
	2100 vnt.
	Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 6,1± 0,1 mm3.. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 1550±50 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm.
	
	
	
	
	

	
	I pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	









 Pirkimo II dalis: Biopsinės žnyplės kolonoskopijai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1.
	Biopsinės žnyplės kolonoskopijai
	3000 vnt.
	Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 9,5±0,1 mm3. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 2300±50 mm, tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm.
	
	
	
	
	

	
	II pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	













 Pirkimo III dalis: Endoskopiniai injektoriai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1
	Endoskopiniai injektoriai
	100 vnt.
	Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis ne mažiau 1650 mm, tinkami darbinio kanalo diametrui 2,8mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 21G, 23G, 25G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 
5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Regular” .
	
	
	
	
	

	
	III pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	



  Pirkimo IV dalis: Kolonoskopiniai injektoriai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai

	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4.1
	Kolonoskopiniai injektoriai
	1500 vnt.
	Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis ne mažiau 2300 mm, tinkami darbinio kanalo diametrui 2,8mm, ergonominė rankena, adatų diametrai
pasirinktinai 23G, 25G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm,
6 mm. Adatų galiuko konfiguracija „Short”.
	
	
	
	
	

	
	IV pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	



  Pirkimo V dalis: Polipektominės elektrochirurginės kilpos
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.1
	Polipektominės elektrochirurginės kilpos
	2000 vnt.
	Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis 2300±50 mm. Tinkamos endoskopo kanalui: Ø2,8 mm. Kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm. Kilpa ovalo formos. Kilpos plotis pasirinktinai.
	
	
	
	
	

	
	V pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	



  Pirkimo VI dalis: Neutralūs elektrodai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6.1
	Neutralūs elektrodai
	2000 vnt.
	Neutralūs elektrodai, universalaus dydžio, be laido. Be latekso. Suderinamas su ESG generatoriumi, naudojamu įstaigoje. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
	
	
	
	
	

	
	VI pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	









  Pirkimo VII dalis: Kabutės uždėjimo sistema su kabute
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn.
	Reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje)
pildo tiekėjas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Vieneto kaina EUR su PVM
	Viso  kiekio kaina Eur be PVM
	Viso  kiekio kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.1
	Kabutės uždėjimo sistema su kabute
	1000 vnt.
	Rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300-2400mm, tinkama kanalui Ø2,8 mm, kabutės 10-12mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. 
	
	
	
	
	

	
	VII pirkimo dalies bendra suma Eur:
	Be PVM
	

	
	
	
	
	
	
	PVM
	

	
	
	
	
	
	
	Su PVM
	




Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.

