{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Lubinės širmos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Lubinės širmos","18","vnt."]
["1.1.1.","Lubinės širmos, su montavimo darbais. Širmos montuojamos prie perdangos – aukštis nuo grindų 3,8 m. Perdanga - trapecinė stogo danga T50, metalo konstrukcija. Patalpoje 2,9 +/-0,05 m aukštyje įrengtos „Amstrong“ tipo pakabinamos lubos."]
["1.1.2.","Lubinės širmos sistemą sudaro užuolaidą laikantys bėgeliai, tvirtinimo laikikliai, jungiamosios detalės, užuolaidos, užuolaidas laikantys žiedai ir kitos tam reikalingos detalės."]
["1.1.3.","Bėgeliai nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai."]
["1.1.4.","Bėgeliai ir jų matmenys pažymėti pridedamame plane ir turi būti galimybė užuolaidas nustumti prie sienos arba sustumti į L formos tvirtinimo kampą."]
["1.1.5.","Tvirtinimo laikikliai nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai."]
["1.1.6.","Tvirtinimas: prie perdangos – T50 trapecinė stogo danga ir prie sienų – gipskartonio arba mūro sienos."]
["1.1.7.","Tvirtinimo laikiklių ir bėgelių ilgius nustato Tiekėjas, atsižvelgdamas į pridedamą brėžinį."]
["1.1.8.","Užuolaidos su laikančiais žiedais, C formos arba lygiaverčiai žiedai su kabliukais."]
["1.1.9.","Užuolaidų audinys higieninis, atsparus ugniai ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui, antibakterinis."]
["1.1.10.","Užuolaidas turi būti galimybė skalbti iki 60 laipsnių temperatūroje."]
["1.1.11.","Užuolaidos ilgis 250 +/-5 cm."]
["1.1.12.","Turi būti galimybė pasirinkti užuolaidos spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų."]
["1.1.13.","Tiekėjas įsivertina visus lubinių konsolių tvirtinimo taškus ir jiems tinkančias tvirtinimo detales ir medžiagas. "]
["1.1.14.","Į kainą turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo ir montavimo darbai."]
["1.1.15.","Atlikus darbus Tiekėjas išveža visas pakuotes, šiukšles ir palieka patalpas tvarkingas."]