MEDIENOS GRANULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1  Perkama prekė: 45 (keturiasdešimt penkios) tonos medžio granulių Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių kūrenimui:
       - Dieveniškių laisvalaikio salė (Vilniaus g. 1 A., Dieveniškės, Šalčininkų raj.) - 8 tonos. Pristatoma 2 kartus po 4 tonas. Pirmas kartas 2025 m. spalio-lapkričio mėn., antras – 2026 m. vasario-kovo mėn.
       - Pabarės laisvalaikio salė (Gėlių g. 7, Pabarės k., Šalčininkų r.) - 10 tonų. Pristatoma  2 kartus po 5 t. 2025 m. spalio-lapkričio mėn., 2026 m. vasario-kovo mėn.
       - Turgelių laisvalaikio salė (Akmenynės g. 1, Turgelių k., Šalčininkų r.) - 15 tonų. Pristatoma 2 kartus. Pirmas kartas 2025 m. spalio-lapkričio mėn. 8 tonas, antras – 2026 m. vasario-kovo mėn. 7 tonas.

       - Akmenynė laisvalaikio salė (Akmenynės k., Senoji g. 4, Šalčininkų r.) -  12 tonų. Pristatoma 2 kartus po 6 tonas. Pirmas kartas 2025 m. spalio-lapkričio mėn., antras – 2026 m. vasario-kovo mėn.
1.2   Medienos granulės turi atitikti šiuos techninius parametrus: 

	Pagrindiniai techniniai rodikliai
	Reikšmė 

	1. Energetinė vertė ( kcal/kg)
	Ne mažiau 5,2

	2. Drėgnumas ( % )
	iki 10

	3. Peleningumas ( % )
	iki 1

	4. Diametras  (mm ) 
	6-8

	6. Siera ( % )
	max 0.02

	7. Chloras ( % )
	max 0.01

	8. Tankis ( kg/ kub.m.)
	ne mažiau 600

	9. Pelenų tirpsmas ( C) 
	ne mažiau 1000


1.3. Medienos granulės turi būti fasuotos po 15 kg.

1.4. Medienos granulių 1 tonos kaina yra fiksuota. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, kuro pristatymas, iškrovimas, pasvėrimas ir visos su tuo susijusios Tiekėjo išlaidos.

1.5. Tiekėjas savo transportu pristato medienos granules į Perkančiosios organizacijos struktūrinius padalinius per 5 darbo dienas gavus iš Perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą el. paštu.
