[bookmark: _Hlk37077973]Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų  priedas Nr.


[bookmark: _Hlk191031865]INFORMACINIŲ BEI ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ IR STENDŲ PRIE LANKYTINŲ VIETŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 
	
1. SAVOKOS
1.1. Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija).
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.
1.4. Prekė – informaciniai bei įspėjamieji ženklai ir stendai prie lankytinų vietų. BVPŽ kodas 44423400-5 Ženklai ir susiję gaminiai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. Objektas – Informaciniai bei įspėjamieji ženklai ir stendai prie lankytinų vietų pagaminti pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus pavyzdžius ir pristatyti į nurodytas vietas.
2.2. Vykdomas žaliasis pirkimas. Aplinkosauginiai reikalavimai: „Tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo; rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, ir prekių priėmimo–perdavimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu; esant būtinybei spausdinti arba kopijuoti, naudojamas popierius turi atitikti kriterijus, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose bei 
pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus 2 priedo 2 skyriaus 2 punkte.

3.PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
3.1. Šiuo pirkimu siekiama įsigyti informacinių ženklų ir stendų nurodančių rekreacinius objektus, vandens paėmimo vietas, kertines miško buveines, EB svarbos buveines, negyvą medieną, sėklinės bazės objektus, įspėjimus keturračių vairuotojams, įspėjimus apie gaisrus, šiukšles.
[bookmark: _Hlk37077750]4. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS   APRAŠYMO BŪDAI
4.1. Prekių preliminarus poreikis:

        Lentelė Nr.1
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Preliminarus perkamas kiekis*
vnt.

	1.
	Stendas vandens paėmimo vieta, A3 formato 
(priedas Nr. 2)
	235

	2.
	Stendas vandens paėmimo vieta, A4 formato 
(priedas Nr. 3)
	165

	3.
	Ženklas keturračiai, A4 formato
(priedas Nr. 4)
	670

	4.
	Stendas kertinė miško buveinė (redaguojamas), A4 formato
(priedas Nr. 5)
	1020

	5.
	Stendas rekreacinis objektas (redaguojamas), A3 formato
(priedas Nr. 6)
Ikonos skirtos papildyti redaguojamą rekreacinio objekto stendą nurodytos prieduose; matmenys 70 x 70 mm (priedas Nr. 13,  priedas Nr. 14, priedas Nr. 15, priedas Nr. 16, priedas Nr. 17, priedas Nr. 18, priedas Nr. 19, priedas Nr. 20)
	215

	6.
	Stendas rekreacinis objektas (redaguojamas), A4 formato
(priedas Nr. 7)
Ikonos skirtos papildyti redaguojamą rekreacinio objekto stendą nurodytos prieduose; matmenys 50 x 50 mm (priedas Nr. 13,  priedas Nr. 14, priedas Nr. 15, priedas Nr. 16, priedas Nr. 17, priedas Nr. 18, priedas Nr. 19, priedas Nr. 20)
	195

	7.
	Stendas sėklinės bazės objektai (redaguojamas), A3 formato
(priedas Nr. 8)
	180

	8.
	Ženklas šiukšlės, A4 formato 
(priedas Nr. 9)
	1180

	9.
	Ženklas gaisrai, A3 formato 
(priedas Nr. 10)
	990

	10.
	Stendas EB svarbos buveinė (redaguojamas), A4 formato
(priedas Nr. 11)
	950

	11.
	Stendas negyva mediena, A3 formato
(priedas Nr. 12)
	610



*Prekė perkama pagal poreikį.

4.2.Prekė turi būti pagaminta naudojant ne plonesnio nei 3 mm aliuminio kompozito plokštę skirtą UV spaudai. Spauda ant prekės – UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio.  Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
4.3.Stendus (redaguojamus), prie kurių nenurodyti priedai su stendo turiniu, preliminariai laikyti panašius į pateiktus stendus. Tikslus stendų turinys bus nurodytas atliekant jų užsakymą.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:
5.1. Priedas Nr.1 Prekių pristatymo vietos, kontaktiniai duomenys;
5.2. Priedas Nr.2 Vandens paėmimo vieta, A3 formatas;
5.3. Priedas Nr.3 Vandens paėmimo vieta, A4 formatas;
5.4. Priedas Nr.4 Ženklas keturračiai, A4 formatas;
5.5. Priedas Nr.5 Kertinė miško buveinė, A4 formatas;
5.6. Priedas Nr.6 Rekreacinis objektas, A3 formatas;
5.7. Priedas Nr.7 Rekreacinis objektas, A4 formatas;
5.8. Priedas Nr.8 Sėklinės bazės objektai, A3 formatas;
5.9. Priedas Nr.9 Šiukšlės, A4 formatas; 
5.10. Priedas Nr.10 Gaisrai, A3 formatas; 
5.11. Priedas Nr.11 EB svarbos buveinė, A4 formatas;
5.12. Priedas Nr.12 Negyva mediena, A3 formatas;
5.13. Priedas Nr.13 Laužavietė, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.14. Priedas Nr.14 Draudžiama kūrenti laužą, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.15. Priedas Nr.15 Gaisro avarinis telefonas, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.16. Priedas Nr.16 Stovyklavietė, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.17. Priedas Nr.17 Draudžiama statyti palapines, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.18. Priedas Nr.18 Bendro tualeto-WC informacinis ženklas, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.19. Priedas Nr.19 Draudžiama užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
5.20. Priedas Nr.20 Nepalikti šiukšlių, matmenys 50 x 50 mm (A4 formatui) arba 70 x 70 mm (A3 formatui);
[bookmark: _Hlk193013213]5.21. Priedas Nr.21 Informacinių bei įspėjimo ženklų ir stendų prie lankytinų vietų  pirkimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

6 SUTARTIES REIKALAVIMAI
6.1. Prekės privalės būti pristatytos per 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos atskiro poreikio pateikimo dienos į Perkančiosios organizacijos regioninius padalinius (prekių pateikimo adresai ir kontaktiniai asmenys nurodyti šios techninės specifikacijos priede Nr. 1).
6.2. Prekių kiekį Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį atlikdama atskirus užsakymus. 
6.3. Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių su galimybe sutartį pratęsti dar du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti Prekių už visą sutartyje nurodytą maksimalią sutarties vertę. 
6.4.Prekei suteikiamas kokybės garantijos terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.
______________________
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