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PROVĖŽŲ LYGINIMO MECHANINIU BŪDU DARBŲ  PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
1 lentelė
	Užsakovas arba Regioninis padalinys
	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys

	Darbai
 (Pirkimo objektas)
	Provėžų lyginimas mechaniniu būdu, naudojant mechanizmus (buldozeris, ekskavatorius ).Provėžos užlyginamos naudojant vietinį gruntą, paskleistą gamybinio proceso metu.

	Darbų  apimtys
	Provėžų lyginimas mechaniniu būdu. Darbų matavimo vnt. – km.
Kiti nenumatyti darbai -   val. 
Preliminarus paslaugų kiekis: Provėžų lyginimas mechaniniu būdu – 87 km ;
Kiti nenumatyti darbai – 70 val.
Pirkimo objektas skirstomas į tris dalis : 
1  objekto dalis -  Provėžų lyginimas mechaniniu būdu Mažeikių ,Ruzgų, Sedos girininkijose    - 31  km ; 
·    Kiti nenumatyti darbai  - 25     val.
2 objekto dalis -  Provėžų lyginimas mechaniniu būdu Akmenės, Kapėnų, Papilės girininkijose       -   21  km ;
·    Kiti nenumatyti darbai  -  20   val.

3 objekto dalis – Provėžų lyginimas mechaniniu būdu Beržėnų, Skaistgirio, Žagarės girininkijose   - 35   km.
·    Kiti nenumatyti darbai  -  25   val.


	BVPŽ klasifikatoriaus kodas
	45112000-5 Kasimo ir žemės perstūmos darbai.

	Darbų teikimo vieta
	  VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių  regioninio padalinio teritorijoje

	Darbų teikimo terminas
	Nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2025-12-31.

	Tiekėjas
	Tiekėjas atliekantis birių medžiagų, grunto išlyginimo, paskleidimo, stumdymo darbus.

	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Vykdomas žaliasis pirkimas. Darbams atlikti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.4.1. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. Darbams atlikti pasirenkamas optimalus maršrutas, 4.4.4.3. p. nustatyto aplinkosauginio principo, t.y. pavojingų medžiagų atliekos variklinė alyva surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei


Numatomų pirkti Darbų technologinės savybės nurodytos 2 lentelėje. 

2 lentelė
	Darbų pavadinimas
	Technologinis aprašymas

	Provėžų lyginimo mechaniniu būdu darbai
	 Mažeikių regioniniame padalinyje – Mažeikių, Ruzgų, Sedos, Akmenės, Kapėnų, Papilės, Beržėnų, Skaistgirio, Žagarės girininkijų teritorijose esančių provėžų lyginimas mechaniniu būdu.
  Provėžų lyginimas suprantamas kaip miško kelių (be dangos), kvartalinių linijų, medienos išvežimo bei sandėlių provėžų, susidariusių medienos ruošos ir prekybos technologinių darbų metu, lyginimas atstatant į pirminę būklę.
Provėžų lyginimo metu medžiai, bei krūmai nepjaunami, šakos genimos esant būtinybei.  Naudojamos technikos pervežimą į paslaugų vietą užtikrina paslaugų tiekėjas.
SVARBU: Provėžų gylis prasideda nuo 30 cm, vietomis gali siekti iki 70 cm. 

Kiti nenumatyti darbai - pralaidų remonto darbai, paviršinio vandens nuleidimas medynuose ar želdavietėse.
Darbų apimtys yra preliminarūs ir gali svyruoti ± 30 proc 
Darbų teikėjui atlikus Darbus surašomas atliktų Darbų aktas, kuriame nurodoma Darbų atlikimo vieta, apimtis ir kaina. Aktą pasirašo Darbų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovai. Darbų atlikimo aktas yra būtinas Perkančiajai organizacijai teikiamo sąskaitos-faktūros priedas.
Atliekant Darbus, Darbų teikėjas atsako už savo darbuotojų bei asmenų, esančių Darbų atlikimo vietoje, saugą ir sveikatą.





PRIDEDAMA: Lyginamų provėžų planai pagal atskiras objekto  dalis

_______________________________________________
