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„Padidinto pravažumo automobilio pirkimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai“ 
Techninė specifikacija


1.1. Pirkimo objektas – padidinto pravažumo automobilio veiklos nuoma su techninės priežiūros paslaugomis (automobilio veiklos nuoma 36 mėnesiams). Automobilio pilna garantija: ne mažiau kaip 3 metai 100000 km. rida. Išnuomojamas automobilis turi būti ne senesni kaip 2025 metų gamybos.
Pradinis automobilio nuomos mokestis (avansas) – be pradinio įnašo, sutarties sudarymo išlaidų dydis – 0 Eur. 
1.2. Automobilyje perdavimo metu privalo būti šios saugos priemonės: 
- signalizacija (atitinkanti draudimo, lizingo ar veiklos nuomos bendrovių keliamus reikalavimus); 
-   avarinis ženklas; 
-   gesintuvas;
- pilnų matmenų atsarginis ratas (taip pat keltuvas ir raktas ratams atsukti), nurodytas automobilio gamyklos – gamintojos techniniuose dokumentuose; 
-  pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlė); 
-  saugos liemenė. 
1.3. Tiekėjas privalo nuomos sutarties laikotarpiu apmokėti automobilio gamyklos–gamintojos techninio eksploatavimo dokumentuose nurodytas visas reguliariosios techninės priežiūros išlaidas, kurios leistų užtikrinti normalų ir saugų eksploatavimą, vasarinės/žieminės padangos bei jų saugojimas ir montavimas bei kitas natūraliai nusidėvinčios detalės įtakojančias automobilio eksploataciją. 
1.4. Atlikti visapusišką sąskaitų administravimą už atliktus darbus ir pakeistas detales.
1.5. Tiekėjas privalo nuomos laikotarpiu apdrausti automobilį Kasko bei Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. 
1.6. Automobilio padangų protektoriaus (visų keturių padangų) likutis ne mažiau 95 proc, padangos. 
1.7. Be nuomos mokesčio, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti šias su automobilio valdymu ir naudojimu susijusias numatytas išlaidas: 
-  automobilio degalų;
-  automobilio remonto išlaidas po nedraudiminio įvykio. 
1.8. Automobilio pristatymo terminas pirkėjui – ne ilgiau kaip per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo. 
1.9. Automobilio pristatymo išlaidas į nurodytą Pirkėjo vietą (Klaipėdos g. 2, Gargždai) apmoka Tiekėjas.
1.10. Automobilis turi atitikti ne mažesnius nei EURO 6 teršalų išmetimo standartus. 
1.11. Galimas natūralus automobilio nusidėvėjimas sutarties pabaigoje iki 10 proc.
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Techniniai reikalavimai 
Padidinto pravažumo automobilio  techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Automobilio techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir kitos sąlygos
	Rodiklių reikšmė, aprašymas
	Tiekėjo siūlomo automobilio rodikliai, aprašymas

	1. KĖBULAS

	1.1.
	Kėbulo tipas
	Visureigis
	

	1.2.
	Pateikimo terminas
	Ne ilgiau kaip 60 k.d. po sutarties įsigaliojimo
	

	1.3.
	Pagaminimo metai
	Ne senesnis kaip 2025 m.
	

	1.4.
	Eksploatacija
	Neeksploatuotas
	

	1.5.
	Kėbulo spalva 
	Pasirinktinai
	

	2.MATMENYS

	2.1.
	Automobilio ilgis
	Ne mažiau 4750 mm
	

	2.2.
	Automobilio ratų bazė
	Ne mažiau 2750 mm
	

	3. VARIKLIS

	3.1.
	Tipas
	Benzinas
	

	3.2.
	Galingumas
	Ne mažiau 140 kW
	

	3.3.
	Vidutinės kuro sąnaudos WLTP
	Ne daugiau kaip 8,5 l/100 km 
	

	3.4.
	Išmetamųjų dujų norma turi atitikti ne mažiau negu ES nustatytus reikalavimus – EURO 6
	Turi atitikti
	

	3.5.
	Kombinuotas išmetimas anglies dioksido (CO2) kiekis pagal WLTP
	Neturi viršyti 200 g/km Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (atitikties sertifikatas (COC) arba kitus lygiaverčius dokumentus
	

	4. TRANSMISIJA

	4.1.
	Pavarų dėžė
	Automatinė 
	

	4.2.
	Varantys ratai 
	Visi keturi varantieji
	

	5. SAUGUMAS

	5.1.
	Oro pagalvė:  vairuotojui ir keleiviui; šoninės oro saugos pagalvės
	Turi būti
	

	5.2.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP)
	Turi būti
	

	5.3.
	Gamyklinė signalizacija atitinkanti KASCO reikalavimus
	Turi būti
	

	5.4.
	Akustinė parkavimo sistema su priekyje ir gale esančiais parkavimo davikliais ir galine vaizdo kamera
	Turi būti
	

	5.5.
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	Turi būti
	

	5.6.
	Automatinio stabdymo sistema
	Turi būti
	

	5.7.
	LED šviesos (dienos važiavimo, trumposios ir ilgosios) arba lygiavertės
	Turi būti
	

	6. ĮRANGA

	6.1.
	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė 
	Turi būti
	

	6.2.
	Šildomos priekinės sėdynės
	Turi būti
	

	6.3.
	Automatinis kondicionierius (klimato kontrolės sistema) ne mažiau dviejų zonų 
	Turi būti
	

	6.4.
	Multifunkcinis vairas su stiprintuvu, vairo padėtis reguliuojama
	Turi būti
	

	6.5.
	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai durų langai
	Turi būti
	

	6.6.
	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
	Turi būti
	

	6.7.
	Galiniai šoniniai ir galinis stiklas tonuoti
	Turi būti
	

	6.8.
	Laisvų rankų įranga
	Turi būti
	

	6.9.
	Telefono, audio bei borto kompiuterio valdymas ant vairo
	Turi būti
	

	6.10.
	Adaptyvi greičio kontrolės sistema 
	Turi būti
	

	6.11.
	Lengvo lydinio ratlankiai ne mažesni nei 17 colių su sezonui tinkamomis padangomis
	Turi būti
	

	6.12.
	Atsarginis ratas arba ratų remonto komplektas
	Turi būti
	

	6.13.
	Tekstiliniai ir guminiai kilimėliai po vairuotojo ir keleivių kojomis
	Turi būti
	

	6.14.
	Gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinėlė, šviesų atspindinti liemenė
	Turi būti
	

	7. AUTOMOBILIO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

	7.1.
	Gamyklinė garantija automobiliui
	Ne mažiau 3 metai ir/ar 100 000 km ridos automobiliui 
	

	7.2.
	Automobilių registracija ir TA
	Turi būti perdavimo metu
	

	7.3.
	Automobilio draudimas
	Turi būti perdavimo metu
	

	7.4.
	Autoservisas turi būti Klaipėdos mieste, o jeigu jis yra už Klaipėdos miesto ribų, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas 
	Turi būti
	









Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas		               Mindaugas Miežetis
