1 klausimas. Prašome pateikti rekonstruojamo nuotekų tinklo kadastrinę bylą ir šulinių korteles.
Atsakymas. Kadastrinė byla bus pateikta laimėtojui 
2 klausimas. Prašome atsakyti, ką daryti su esamais šuliniai rekonstruojamo tinklo atkarpoje. Ar juos reikia rekonstruoti? Jeigu taip, tai kokia apimtimi, pvz.: latako betonavimas, lipynių keitimas, ketaus šulinio dangčio keitimas ir pan.?
Atsakymas. Vadovautis pateikta projektavimo  užduotimi,  pagal poreikį patiems įsivertinti  darbų apimtį 
3 klausimas. Jeigu neturite šulinių, kurie yra rekonstruojamo tinklo atkarpoje, kortelių, prašome nurodyti jų diametrus ir įgilinimus.
Atsakymas. Vadovautis projektavimo  užduotimi, pagal poreikį patiems įsivertinti  darbų apimtį 
4 klausimas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas rekonstruodamas esamą nuotekų tinklą gali naudoti uždarą klojimo būdą, įtraukiant naują vamzdį į esamą, taip jį sulaužydamas.
Atsakymas. Patvirtiname 
5 Klausimas. Prašome patikslinti ar rekonstruojamas tinklą tiekėjai turi vertintis kaip naujo tinklo paklojimą esamo tinklo vietoje. t.y. į seną vamzdį įtraukiamas naujas vamzdis?
Atsakymas. Pasirenka pats rangovas 
6 Klausimas. Ar keičiami rekonstruojamos linijos šuliniai?

Atsakymas. Pagal poreikį

7 Klausimas. Prašome pateikite rekonstruojamų šulinių korteles, kad būtų galima nustatyti kos rekonstruojamos trąsos įgilinimas?

Atsakymas.Reikia įsivertinti patiems pagal poreikį

8 Klausimas. Ar teisingai suprantame, jog rekonstruojamos linijos vartotojus reikės perjunti, o naujos linijos vartotojams reikės įrengti atšakas iki sklypo ribos. Kuom turi užsibaigti atšaka. Ar šuliniu D315 ar akle?

Atsakymas. UŽbaigti Dn425 šuliniu
9 Klausimas. Pagal su pirkimo dokumentais pateiktą Priedą Nr. 6 yra numatytą 4 kompl. Kadastrinių matavimų. Prašome patikslinti, kam yra reikalinga 4 kompl. šių matavimų?
Atsakymas. Naujai projektuojamiems tinklams ir rekonstruojamiems

10 Klausimas. Pagal su pirkimo dokumentais pateiktą Priedą Nr. 6 yra numatytą 2 kompl. Apsaugos zonų registravimų. Prašome patikslinti, kam yra reikalingi šie registravimai ir kodėl numatyti 2 kompl.?

Atsakymas. Vandentiekiui ir nuotekoms 
11 Klausimas. Pagal su pirkimo dokumentais pateiktą Priedą Nr. 6 yra numatytą 4 kompl. Registravimų VĮ Registrų centre. Prašome patikslinti, kam yra reikalingi šie registravimai ir kodėl numatyti 4 kompl.?

Atsakymas. Naujai projektuojamiems tinklams ir rekonstruojamiems
12 Klausimas. Pagal pateiktą techninę užduotį yra numatomas vandentiekio tinklų įrengimas pagal parengtą supaprastintą projektą, tačiau pateiktame Priede Nr. 6 yra numatytas buitinių nuotekų tinklų Linelių g. darbų skyrius. Taip pat prie pirkimo dokumentų papildomai pateikta Buitinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos Linelių g., Pagynės k., Babtų sen., Kauno raj. sav. projektavimo/statybos užduotis (techninė specifikacija). Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu yra perkami ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir įrengimo/rekonstravimo darbai?
Atsakymas. taip

13 Klausimas. Jei šiuo pirkimu yra perkama Linelių g. Buitinių nuotekų tinklų ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo, ir įrengimo/rekonstravimo darbai, prašome:
- Nurodyti rekonstruojamo tinklo įgilinimus?
- Nurodyti numatomą rekonstruojamo tinklo diametrą po rekonstrukcijos?
- Nurodyti ką reikia atlikti su rekonstruojamame ruože esančiais šuliniais?
Atsakymas. Vadovautis projektavimo  užduotimi, pagal poreikį patiems įsivertinti  darbų apimtį 

14 Klausimas. Prašome, patvirtinti, kad nuo šulinio KŠ1-4 iki šulinio KŠ1-2 tinklai ir šuliniai jau yra rekonstruoti, todėl jų montavimo ir projektavimo darbų vertinti nereikia.
Atsakymas. Vadovautis projektavimo  užduotimi, pagal poreikį patiems įsivertinti  darbų apimtį 

15 Klausimas. Prašome, patvirtinti, kad rekonstruojamų tinklų pasijungimo vieta yra šulinys KŠ1-4.
Atsakymas. Taip 

16 Klausimas. Prašome, patvirtinti, kad išvadų šulinėliai bus DN315
Atsakymas. Ne reikalingi dn425 

17 Klausimas. Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Kvalifikacijos reikalavimai“, skyriuje Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, punkte Nr. 3 nurodote „Tiekėjas Pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną specialistą kurio kvalifikacija, turi būti ne žemesnė, nei nurodyta: 1) kvalifikuotas statinio statybos vadovas. Statinio kategorija pagal STR neypatingasis statinys, turintis ne mažiau nei 3 metų darbo stažą pagal STR statiniuose: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos objektų srityje.“ Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas pateikęs specialistų sąrašą ir nurodęs specialisto patirtį inžineriniuose tinkluose: vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos objektuose, kuri bus ne mažesnė nei nurodytam reikalavime, atitiks kvalifikacijos reikalavimą. Patvirtinkite, kad specialisto patirties (stažo) atitikimui įrodyti nereikia pateikti atskirai 3 metų patirties vandentiekio tinkluose ir atskirai 3 metų patirties nuotekų tinkluose.
Atsakymas. Patvirtiname, kad specialisto patirties (stažo) atitikimui įrodyti nereikia pateikti atskirai 3 metų patirties vandentiekio tinkluose ir atskirai 3 metų patirties nuotekų tinkluose.

