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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2025 m. balandžio 7 d.
Vilnius

Komisija susipažino su 2025 m. balandžio 7 d. tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu paklausimu dėl Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso (pirkimo Nr. 2026655) sąlygų ir suformulavo atsakymą:
 Klausimas. „11 poz. koks ardomos grindų dangos storis? Kokia danga?
16 poz. kokio storio betoninė danga numatyta?
27 poz. kokie šviestuva? TS?“
Atsakymas. Atsižvelgdama į tiekėjo klausimą perkančioji organizacija patikslina konkurso sąlygų Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos (konkurso sąlygų 3 priedas) 4 punkto Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio:
1. 11 eilutę ir vietoje:
	11
	Grindų dangos išardymas rankiniu būdu
	m2
	101,62



išdėsto taip:
	11
	Grindų dangos (plytelių ir betono), kurios storis 20 cm, išardymas rankiniu būdu
	m2
	101,62



2. 16 eilutę ir vietoje:
	16
	Grindų betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu
	m2
	101,62



išdėsto taip:
	16
	Grindų betoninė danga, kurios storis 8 cm, atliekant darbus rankiniu būdu
	m2
	101,62



3. 27 eilutę ir vietoje:
	27
	LED lubinių šviestuvų montavimas
	vnt.
	16,0



išdėsto taip:
	27
	LED lubinių šviestuvų (600x600 mm), įleidžiamų į pakabinamas lubas, montavimas
	vnt.
	16,0



Taip pat patikslina Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų įkainių lentelės (konkurso sąlygų 4 priedas):
1. 11 eilutę ir vietoje:
	11
	Grindų dangos išardymas rankiniu būdu
	m2
	101,62
	 
	0



išdėsto taip:
	11
	Grindų dangos (plytelių ir betono), kurios storis 20 cm, išardymas rankiniu būdu
	m2
	101,62
	 
	0



2. 16 eilutę ir vietoje:
	16
	Grindų betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu
	m2
	101,62
	 
	0



išdėsto taip:
	16
	Grindų betoninė danga, kurios storis 8 cm, atliekant darbus rankiniu būdu
	m2
	101,62
	 
	0



3. 27 eilutę ir vietoje:
	27
	LED lubinių šviestuvų montavimas
	vnt.
	16
	 
	0



išdėsto taip:
	27
	LED lubinių šviestuvų (600x600 mm), įleidžiamų į pakabinamas lubas, montavimas
	vnt.
	16
	 
	0




Komisija, vadovaudamasi Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso (pirkimo Nr. 2026655) sąlygų 7.3 papunkčiu, patikslina Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso (pirkimo Nr. 2026655) sąlygas:
1. Patikslina konkurso sąlygų 3.4.1 papunktį ir jį išdėsto taip:
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai

	3.4.1.
	Tiekėjas, bent vienas iš tiekėjų grupės narių (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), subtiekėjas kurio pajėgumais tiekėjas numato remtis (atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos (toliau – ES) aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
	Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. 
Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus
 
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. 



2. Patikslina konkurso sąlygų 3.12 papunktį ir jį išdėsto taip:
„3.12. Tiekėjo kvalifikacija (jeigu buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai) turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos), ir tai būtų užfiksuota pačiame dokumente.“
3. Patikslina konkurso sąlygų 9.7 papunktį ir jį išdėsto taip:
„9.7. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pavyzdžiui, egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nurodytas priemones), komisija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.“
4. Patikslina konkurso sąlygų 11.11.2 papunktį ir jį išdėsto taip:
„11.11.2. Jeigu Užsakovas nesilaiko konkurso sąlygų 11.7.3 papunktyje nustatyto tinkamai atliktų ir priimtų darbų apmokėjimo termino ir jeigu nėra 11.7.4 papunktyje nurodytų aplinkybių, Rangovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM.“
5. Patikslina konkurso sąlygų 11.11.3 papunktį ir jį išdėsto taip:
„11.11.3. Jeigu Rangovas nesilaiko konkurso sąlygų 11.4.2 papunktyje nurodyto darbų atlikimo termino, Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą  dieną.“
6. Patikslina konkurso sąlygų 11.11.4 papunktį ir jį išdėsto taip:
„11.11.4. Jeigu Rangovas nesilaiko konkurso sąlygų  11.5.1 ir (ar) 11.8.2 papunkčiuose nurodytų atliktų darbų trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo terminų, jis moka 1 % dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.“
7. Patikslina konkurso sąlygų 1 priedo konkurso pasiūlymo lentelę apie tiekėją ir išdėsto taip:
	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė arba kitas ūkio subjektas, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė arba kitas ūkio subjektas, surašomi visų dalyvių adresai)
	

	Įmonės kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė arba kitas ūkio subjektas, surašomi visų dalyvių įmonių kodai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Banko pavadinimas
	

	Banko kodas
	

	Atsiskaitomoji sąskaita
	



[bookmark: _GoBack]8. Patikslina konkurso sąlygų 3 priedo Administracinių patalpų (Gedimino pr. 60, Vilnius) paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos 3.3 papunktį ir jį išdėsto taip:
	3.3.
	Aplinkosaugos reikalavimai
	Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3 papunkčiu: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; ir 4.4.4. papunkčiu: savarankiškai nustatant aplinkosauginius reikalavimus:
1. Atliekant darbus naudojami dažai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:                 
1.1.1. vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 15 g/l (įskaitant vandenį);
1.1.2. vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 60 g/l (įskaitant vandenį);
1.1.3. gruntai ir rišamieji gruntai dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 15 g/l (įskaitant vandenį);
1.1.4.vienkomponentės dangos dengimo medžiagos LOJ ribinė vertė 100 g/l (įskaitant vandenį);
1.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami pirkimo sutarties vykdymo metu:
Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2. Atliekant darbus naudojamos plytelės turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);
2.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:
2.2.1. švino (Pb) ribinė vertė 0,5 proc. nuo glazūrų svorio;
2.2.2. kadmio (Cd) ) ribinė vertė 0,1 proc. nuo glazūrų svorio;
2.2.3. stibio (Sb) ribinė vertė 0,25 proc. nuo glazūrų svorio.
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami pirkimo sutarties vykdymo metu: 
Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
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