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SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ ĮRENGIMO KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO PATALPOSE (S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 52) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO UŽDUOTIS
(techninė specifikacija)
(Projektas  ,,Asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia institucinės globos pertvarkos      įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje, įsteigiant socialines dirbtuves”)


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Projekto pavadinimas.
	Asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje, įsteigiant socialines dirbtuves.

	2.
	Techninio projekto pavadinimas.
	Socialinių dirbtuvių įrengimo Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro patalpose (S. Dariaus ir S. Girėno g. 52) kapitalinio remonto techninis projektas.

	3.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.
	Viso pastato (1C3b):
paskirtis – mokslo;
aukštų skaičius – 3;   
bendras plotas – 6240,26 kv. m; 
bendras tūris – 25544,00 kub. m;
Pertvarkomos pastato dalies techniniai rodikliai:
aukštų skaičius – 1;   
bendras plotas – 182.50 kv. m; 
bendras tūris – 747,00 kub. m;

	4.
	Statinio statybos rūšis.
	Nustato projektuotojas.

	5.
	Statinio kategorija.
	Ypatingas statinys

	6.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.

	Pastato statybos metai – 1977 (rekonstrukcija – 2007m.)
pamatai – betono;
sienos – sieninių panelių (išorės apdaila – termoizoliacinės plokštės, tinkas, dažai);
perdangos – gelžbetonio; 
stogo konstrukcija – sutapdinta.

	7.
	Statinio projekto rengimo etapas.
	Projektiniai pasiūlymai,
Techninis darbo projektas

	
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys

	8.
	Projektavimo paslaugų apimtis:
	

	8.1.
	projektavimo paslaugos;
	Parengti mokslo paskirties statinio dalies patalpų (buvusi mokyklos virtuvė, jos pagalbinės patalpos ir dalis valgyklos salės) pritaikymo socialinėms dirbtuvėms projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą.
Techninio projekto sudėtis apibrėžta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

	8.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.
	Atlikti topografinius matavimus tik statinių išdėstymo plane pažymėtose sklypo tvarkymo ribose, projekto viešinimą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą/jeigu reikia.

	9.
	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis.
	Nurodoma paslaugų pirkimo sutartyje.

	10.
	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų,  reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.): 
	

	10.1.
	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami);
	Projekte numatyti:
- 2 kabinetus;
- dvi atskiras patalpas paslaugai teikti (dirbtuvės); 
- poilsio – valgomąją zoną;
- sandėliavimo patalpas;
- sanitarinį mazgą;
- prausyklą.
Pastaba: aptarnaujantis personalas – 4 darbuotojai.

	10.2.
	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;
	Pateikiami laimėjusiam tiekėjui

	10.3.
	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;
	nepateikiami

	10.4.
	sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;
	nepateikiami

	10.5.
	prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos;
	nepateikiamos

	10.6.
	specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos;
	nepateikiami

	10.7.
	kiti dokumentai.
	Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla bus pateikta laimėjusiam projekto rengimo tiekėjui. Unikalus numeris 5397-7000-9013

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	11.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
	Projekto rengimą vykdyti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, higienos normomis, reikalavimais ŽN reikmėms, socialinių paslaugų teikimo reikalavimų aprašu ir kitais galiojančiais norminiais aktais.

	12.
	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.
	Pagal galiojančius norminius aktus pertvarkomos pastato dalies patalpos ir prieigos turi būti prieinamos asmenims su negalia pagal jos pobūdį.

	13.
	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:
	


	13.1.
	sklypo sutvarkymui (sklypo planui);
	Įrengti prieigas  į projektuojamas patalpas pagal  ŽN poreikius. 
Atnaujinti automobilių stovėjimo aikštelę.
Numatyti:
- mažosios architektūros elementus (suoliukai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai);
- apšvietimą;
- šaligatvį  nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės iki automobilių stovėjimo aikštelės;
- elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelės įrengimo vietą.
Pastaba: sklypo tvarkymo ribos pažymėtos statinių išdėstymo plane.

	13.2.
	architektūros daliai;
	Pertvarkomose patalpose numatyti:
- langų keitimą naujais;
- lauko durų įrengimą;
- laiptinės į rūsį atskyrimą nuo projektuojamų patalpų;
- grindų ant rūsio perdangos ir grindų ant grunto šiltinimą;
- dvi patalpas dirbtuvėms (10 darbo vietų įrengimas lankytojams su galimybe įrengti dar 2 darbo vietas ateityje);
- du kabinetus, atskiriant juos nuo kitų patalpų bent viena stiklo pertvara;
- patalpų perplanavimą, remontą ir pritaikymą ŽN poreikiams.

	13.3.
	konstrukcijų daliai;
	Papildomų konstrukcijų įrengimas ar esamų sutvirtinimas perplanuojant patalpas ar įrengiant lauko duris (jeigu reikia).

	13.4.
	šilumos gamybos ir tiekimo daliai;
	_

	13.5.
	vandentiekio ir buitinių   nuotekų šalinimo daliai;
	Naujos nuotekų ir vandentiekio sistemos su apskaita, įrangos ir prietaisų įrengimas. (derinti su Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoju ūkiui).

	13.6.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai;
	Sistemų, įrangos ir prietaisų įrengimas. Įrengti atskirą patalpų šildymo sistemą ir tik projektuojamoms patalpoms numatyta  apskaitą (jungti prie centralizuotos šildymo sistemos arba parinkti alternatyvaus šildymo sistemą).

	13.7.
	elektrotechnikos daliai;
	Esamų trijų jėgos spintų perkėlimas/sutvarkymas (derinti su Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoju ūkiui).  Naujų elektros ir apšvietimo sistemų įrengimas, numatant vietinį kiekvienos darbo vietos apšvietimą.

	13.8.
	gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai;
	Sistemų įrengimas.

	13.9.
	elektroninių ryšių ir apsauginės signalizacijos daliai;
	Sistemų įrengimas. Keturių  darbo vietų įrengimas
(HN 32-1995 Darbas su kompiuteriu).

	13.10.
	kita.
	Paruošti išsamias statybos produktų ir įrenginių techninių reikalavimų specifikacijas:
- sąnaudų kiekių žiniaraščius sudaryti maksimaliai detalizuotus, įtraukti visus statybos darbus, medžiagas ir įrenginius;
- ties kiekviena eilute teikti nuorodą į techninę specifikaciją.
Parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 
Techninio projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai) neturi prieštarauti vieni kitiems.
Statinio pagrindinių rodiklių lentelėje  nurodyti visus plotu matuojamus rodiklius.

	14.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Projektinius pasiūlymus derinti su užsakovu,  VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ direktore ir normatyvinių aktų nustatyta tvarka gauti visų projektinius pasiūlymus turėjusių patikrinti subjektų pritarimus.
Projekto sprendiniams gauti visus reikiamus pritarimus, suderinimus, reikalingus pilnam projekto įgyvendinimui. Esant pastaboms iš suinteresuotų institucijų dėl pritarimų, pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas. Parengti ir pateikti dokumentus.

	15.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.
	
-

	16.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).
	Lietuvių

	17.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.
	Pateikti projektą (1 egz, popierinėje formoje ir 1 egz. skaitmeninėje USB laikmenoje PDF formatu) užsakovui statybos techninės projektų ekspertizės išvadai gauti.  Esant pastaboms, pataisyti projektą pagal ekspertizės akte pateiktas pastabas (ne vėliau kaip per 10 d. d.) iki teigiamos ekspertizės išvados.  Užsakovui pateikti pilnos apimties projektą (3 egz. popierinėje formoje ir skaitmeninėje USB laikmenoje PDF formatu – 2 vnt.). 

	18.
	Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) priedai:
	Projektavimo užduoties priedai yra neatskiriama projektavimo užduoties dalis. 

	18.1.
	Dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos;
	1.  Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas -4 lapai;
2. Statinių išdėstymo planas – 1 lapas;
3. 1 aukšto planas – 1 lapas;
4. Patalpų nuotraukos – 5 lapai;
5. Elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelės techninės charakteristikos.

	18.2.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų teikimo grafikas ir paslaugų kainų žiniaraštis;.
	Reikalinga pateikti kartu su pasiūlymu.

	
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)

	19.
	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	Numatoma statinio projekto rengėjo prievolė vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. 
Garantuoti, kad projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliks atestuoti  specialistai.



Pastabos: 
1. Projektiniai duomenys apie objektą pateikti tik kaip užsakovo idėja, tačiau galimus tinkamus ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projekto rengimo apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti, nusimatyti ir įsivertinti;  
2. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. DI-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1. papunkčiu ir projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (tvarkos aprašo 2 priedo XII skyrius „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1. p.);             
3. Apsilankyti vietoje ir įvertinti esamą situaciją.


Paruošė: Statybos skyriaus statybos inžinierė                                                   Nijolė Jašinienė



Suderino: Statybos skyriaus vedėjas                                                             Algimantas Žvikas

