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VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA


suinteresuotiems dalyviams                                                         2025-04-15 Nr.6- ID1991130
pranešimas CVP IS priemonėmis                                               į 2025-04-14 Nr.154915



DĖL INFORMACINIŲ BEI ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ IR STENDŲ PRIE LANKYTINŲ VIETŲ PIRKIMO NR. ID1991130

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo pirkimą Nr.ID1991130 „Ženklai, iškabos ir pan. (rekreacija)" (toliau – Pirkimas). 
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis, gautas 2025-04-14 pranešimas Nr. ID154915 dėl techninių reikalavimų perkamoms prekėms.
Vadovaudamasi Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.6 „Bendrosios sąlygos“ 3.1 punktu[footnoteRef:1], teikiame atsakymą: [1:  Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami / patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į VMU. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų pakeisti/patikslinti nebus galima. 
] 

	Prašymas/ Klausimas⃰
	Atsakymas

	2025-04-14 pranešimas  Nr.ID154915

	Prašau paaiškinti p. 4.2. (techniniu reikalavimu)
"4.2.Prekė turi būti pagaminta naudojant ne plonesnio nei 3 mm aliuminio kompozito plokštę skirtą UV spaudai. Spauda ant prekės – UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio. Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi."
Prašau patikslinti, kurioms perkamoms prekėms išvardintoms sąraše nuo Nr. 1 iki 11, taikomas p. 4.2 techniniai reikalavimai A ar B? Ar tai pačiai perkamai prekei turi būti taikomi A+B reikalavimai?
A) Prekė turi būti pagaminta naudojant ne plonesnio nei 3 mm aliuminio kompozito plokštę skirtą UV spaudai.
B) Spauda ant prekės – UV spauda, atspari nuo saulės spindulių ir kito gamtinio poveikio. Ant stendo esanti spaudos plėvelė su spauda papildomai uždengta laminavimo plėvele, skirta papildomai apsaugai nuo UV (ultravioletinių) saulės spindulių ir gamtinio poveikio. Laminatas turi pilnai dengti fasadinę (priekinę), šonines ir bent dalį galinės stendo sienelės. Galinės stendo sienelės uždengimo laipsniui specialūs reikalavimai netaikomi.
	Nuo 2025-04-08 patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 „Informacinių bei įspėjamųjų ženklų ir stendų prie lankytinų vietų pirkimo techninė specifikacija" 4.2 punkto nauja redakcija:
„Prekė turi būti pagaminta naudojant ne plonesnio nei 3 mm aliuminio kompozito plokštę skirtą UV spaudai. Spauda ant prekės – UV spauda.“
[bookmark: _Hlk194254044][bookmark: _Hlk194035284]Nuo 2025-04-08 patvirtinta Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedo Nr.1 „Informacinių bei įspėjamųjų ženklų ir stendų prie lankytinų vietų pirkimo techninė specifikacija" priedo Nr.21 „Informacinių bei įspėjamųjų ženklų ir stendų prie lankytinų vietų pirkimo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė." nauja redakcija.


⃰ Tiekėjo prašymo tekstas neredaguotas.
Viešųjų pirkimų skyriaus 1 pirkimų grupės specialistė                                                 Irina Pribylova













Irina Pribylova, el.p.irina.pribylova@vmu.lt, tel. +370 686 48603
Valstybės įmonė, Pramonės pr.11A, 51327 Kaunas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880.
Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius.
Tel. (8 5) 273 4021, el. p. info@vmu.lt
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