[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562]Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)




Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų būstas“
(Adresatas (perkantysis subjektas)

[bookmark: _Toc108323702]PASIŪLYMAS
 DĖL NAUDOTO M3 KLASĖS KELEIVINIO TURISTINIO AUTOBUSO ĮSIGIJIMO 
FINANSINIO LIZINGO BŪDU

_____________ Nr. ______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	[bookmark: _Hlk78895683]Tiekėjo pavadinimas/ Ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Privaloma užpildyti, jei tiekėjas ketina pasitelkti 1) subrangovus; 2) ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi); 3) kvazisubrangovus (specialistus, kurie bus įdarbinti):

	Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas
	

	Kito ūkio subjekto adresas 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui
	

	Specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju:
	

	Kito ūkio subjekto (subtiekėjo), kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) nesiremiama, pavadinimas
	

	Kito ūkio subjekto adresas 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) šiose pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Vadovaudamiesi pirkimo sąlygomis, mes siūlome: 

1 lentelė:
	Prekė
	Nurodomas autotransporto priemonės gamintojas, modelis, markė, pagaminimo metai
	Kiekis

	1
	2
	3

	Naudotas M3 klasės keleivinis turistinis autobusas finansinio lizingo būdu
	Gamintojas________________;

Modelis__________________;

Markė_____________;

Pagaminimo metai ____________.

	1 vnt.



Siūloma naudoto M3 klasės keleivinio turistinio autobuso finansinio lizingo būdu (toliau – Prekės) kaina:





2 lentelė:
	Prekės pavadinimas
	Prekės kaina, Eur be PVM
	Prekės kaina, Eur su (21 proc.) PVM 
	84 mėn. lizingo kaštai, Eur be PVM[footnoteRef:1] [1:  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 straipsniu, finansinės paslaugos PVM neapmokestinamos.] 

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su (21 proc.) PVM (3+4)

	1
	2
	3
	4
	5

	Naudotas M3 klasės keleivinis turistinis autobusas 

	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM 

	Kaina žodžiais: įrašyti                                              

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM 

	Kaina žodžiais: įrašyti                                              



Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Pastabos: 
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas  įgaliojimus suteikiantis juridinis pagrindas);
- pasiūlymo formos turinys yra nekeičiamas, jo dalys negali būti šalinamos, jeigu nepildomos – paliekamos tuščios;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ________.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1
	Dokumento konfidencialumas
(taip / ne)

	1
	nurodomi pateikiami dokumentai
	
	

	2
	Nuotraukos
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.


Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.


[bookmark: _Hlk191471768]Reikalavimai Prekei
                      Lentelė Nr.2 
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Pateiktų dokumentų pavadinimas/siūlomi parametrai
(pildo tiekėjas)

	l.
	Autobuso pirmos registracijos data ne ankstesnė negu 2019 m. (pateikti registracijos liudijimo kopiją)
	

	2.
	Autobusas turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus,       kurie nustatyti ES direktyvose, Jungtinių Tautų/ Europos Ekonominės Komisijos (toliau - JT EEK) taisyklėse, ir kitus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose
	

	3.
	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260
	

	4.
	Siūlomas autobusas turi būti tinkamas keleiviams vežti, neiškomplektuotas, atitinkantis jam gamintojo techninėse sąlygose keliamus reikalavimus (pateikti autobuso gamintojo nustatytas technines charakteristikas). Jo techninė būklė turi užtikrinti saugią eksploatacijos pradžią iškart po pristatymo Perkančiajam subjektui, neatliekant jokių remonto darbų
	

	5.
	Esant pirkėjo pageidavimui, 5 darbo dienų laikotarpiu privalo sudaryti galimybę perkančiojo subjekto atstovams savo lėšomis apžiūrėti siūlomą autobusą ir įvertinti jo techninę, estetinę būklę bei jo atitikimą pasiūlyme pateiktam aprašymui
	

	6.
	Autobuso rida ne daugiau kaip 350 000 km (pateikti odometro ir tachografo parodymų foto nuotrauką)
	

	7.
	Elektrinis liftas asmens su judumo negalia vežimėliui įkelti
	

	8.
	Vietų skaičius keleiviams - 49+l+ l sėdimų vietų ir galimybė vežti asmenį su judumo negalia
	

	9.
	Autobuso matavimo prietaisų skalė turi būti išpildyta metrinėje matavimo sistemoje
	

	l 0.
	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas

	

	11.
	Autobusas dviejų ašių
	

	12.
	Autobuso ratai ne mažesni nei 22,5
	

	13.
	Autobusas turistinio tipo, ilgis ne mažiau kaip 12,8 m
	

	14.
	Autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos
	

	 15.
	Autobuso apačia nepažeista korozijos
	

	16.
	Autobusas nedaužtas
	

	17.
	Turi būti pažymėti autobuso pakėlimo taškai
	

	l 8.
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasaugiai ir gaubtai
	

	19.
	Kuro bako talpa ne mažiau kaip 500 l, AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 45 l
	

	20.
	Kuro pripylimo anga turi būti rakinama
	

	2 1.
	Dyzelinis variklis
	

	22.
	Galia - nuo 290 kW iki 310 kW
	

	23.
	Variklio tūris nuo l 0 000 cm3 iki 11 000 cm3
	

	24.
	Turi atitikti ES toksiškumo standartus, ne žemesnius kaip EURO 6
	

	25.
	Variklis sumontuotas autobuso gale 
	

	26.
	Turi būti variklio dugno apsauga
	

	27.
	Autobuso aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie temperatūros -30 °C
	

	28.
	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas, galia ne mažesnė nei 30kW
	

	29.
	Pavarų dėžė - automatizuota (automatinis pavarų perjungimas)
	

	30.
	ABS/ASR sistemos arba lygiavertės, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 4x2
	

	31.
	Greičio ribotuvas
	

	32.
	Papildoma pneumatinė stabdžių sistema („retarderis“, „intarderis“)
	

	33.
	Greičio palaikymo sistema
	

	34.
	Ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį ir atbulinė pavara
	

	35.
	Turistinio tipo aukštos, minkštos, atsilenkiančios, su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, rankenėlėmis, atsilenkiančiu staleliu ir kišenėle iš tinklelio keleivių sėdynės reguliuojamais pakojais. Turi atitikti  Europos  Parlamento  Ir Tarybos  direktyvos  2001/85/EB
reikalavimus. Tokio pat tipo įrengta vieta gidui. Turi būti reguliuojamas galinių sėdynių nugarėlės pasvirimo kampas.
	

	36.
	Vairuotojo užuolaidėlė nuo saulės
	

	37.
	Tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose, neužrasoję
	

	38.
	Priekiniai stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti
	

	39.
	Autonominis automatinis šildytuvas variklio ir salono šildymui su programuojamu šildytuvo valdymo laikrodžiu
	

	40.
	Klimato kontrolė (kondicionierius) vairuotojui ir keleiviams, valdomas atskirai
	

	41.
	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai
	

	42.
	Gamintojo TV sistema su DVD arba VCD grotuvu ir 2 LCD monitoriais
	

	43.
	Individualus keleivių apipūtimas
	

	44.
	Individualus keleivių apšvietimas
	

	45.
	Salono garso ir šiluminė izoliacija
	

	46.
	Pilna salono apdaila
	

	47.
	Salono aukštis ne mažesnis kaip 1900 mm
	

	48.
	Nesuplėšyta, švari viso salono kiliminė danga ir sėdynės
	

	49.
	Durys valdomos oru
	

	50.
	Keleivių įlipimo/išlipimo porankiai
	

	51.
	Bent vienas mikrofonas autobuso priekyje
	

	52.
	Salono laikrodis ir šaldytuvas autobuso priekyje
	

	53.
	Tualetas (WC)
	

	54.
	Lentynos keleivių daiktams
	

	55.
	Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės
	

	56.
	Avarinio atidarymo plaktukai, užrašai „Avarinis išėjimas“ lietuvių kalba
	

	57.
	Abiejų durų laiptų įlipimo laiptelių apšvietimas
	

	58.
	Du stoglangiai su avariniu išėjimu
	

	59.
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
	

	60.
	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
	

	61.
	Įtaisas vilkimui, įmontuotas kėbulo priekyje
	

	62.
	Skaitmeninis tachografas - ES
	

	63.
	Avarinis jungiklis
	

	64.
	2 X USB 24V vairuotojo darbo vietoje
	

	65.
	Tvarkingi signalizavimo prietaisai
	

	66.
	Tvarkingas prietaisų skydelis
	

	67.
	Du 6 kg gesintuvai, dvi vaistinėlės, atitinkančios LR reikalavimus
	

	68.
	Priekinio stiklo plovimo sistema
	

	69.
	Vairo kolonėlė su stiprintuvu, aukščio ir pasvirimo reguliavimu
	

	70.
	Atbulinės eigos garsinis signalas arba kamera
	

	71.
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	

	72.
	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai
	

	73.
	Reguliuojamo aukščio pakaba ant oro pagalvių
	

	74.
	Galinio vaizdo kamera
	

	75.
	Švieslentė autobuso priekyje viršuje
	

	76.
	Autobuso pristatymas ne ilgiau, kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo 
	

	77.
	Instrumentų komplektas ir domkratas
	

	78.
	Variklio skyriaus apšvietimas
	

	79.
	220 V keitiklis su pajungimo lizdu
	

	80.
	Linijų sekimo sistema ir adaptyvus tempomatas
	

	81.
	 Autobusas turi būti aprūpintas autobuso techninio aptarnavimo ir   eksploatacijos instrukcijomis (vairuotojo vadovu)
	

	82.
	Visa aukščiau išvardinta autobuso įranga turi veikti
	














                   FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

	Lizingo laikotarpis
	ne trumpiau kaip 84 mėn.
	

	Pradinė įmoka
	15 proc. autobuso vertės
	Nurodo tiekėjas

	Likutinė vertė
	Be likutinės vertės
	

	Marža
	Ne daugiau 2 proc.
	Nurodo tiekėjas

	Kintamos palūkanos
	6 mėn. EURIBOR (2025-04-08 dienos)
	Nurodo tiekėjas

	Įmokų mokėjimo būdas
	Linijinis
	



	_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	____________
(Parašas)
	____________
(Vardas ir pavardė)



