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[bookmark: _Toc103066055]1. BENDROSIOS NUOSTATOS
[bookmark: _Toc103066056]
0. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]VšĮ Jonavos ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) elektroninėmis priemonėmis atlieka supaprastintą viešąjį mažos vertės pirkimą „ŪKINĖS, STATYBINĖS IR KITOS PREKĖS“ (toliau – Apklausa, pirkimas). 
0. Pirkimui priskirtinas pagrindinis Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytas kodas – 44000000-0, 44410000-7, 31400000-0,  44500000-5, 34913000-0, 03100000-2, 31000000-6, 39224300-1, 19500000-1, 39540000-9, 39500000-7, 39224330-0, 39224320-7.
0. Apklausos sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
0. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir Apklausos sąlygomis.
0. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
4. Skelbimas apie pirkimą;
4. Apklausos sąlygos (kartu su priedais);
4. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
4. Kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
1.6.	Išankstinis informacinis skelbimas apie numatomą vykdyti pirkimą nebuvo paskelbtas. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: .
1.7.	Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,  proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 
1.8.	Pirkimas vykdomas CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Bet kokia informacija, Apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos susirašinėjimas su tiekėjais yra vykdomas tik CVP IS elektroninėmis priemonėmis.
1.9.	Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.10.	Pirkimo procedūras vykdo Pirkimo organizatorius.
1.11.	Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: Jolita Sapitavičiūtė, adresas: Žeimių g. 19, Jonava;  tel.: +370 349 69098, +370 655 11552; el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt.  
1.12.	Bendravimas vyks tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.	Reikalavimai perkamoms prekėms (toliau – Prekės) nurodyti Apklausos sąlygų 1 priede „Prekių techninė specifikacija“ (toliau – Apklausos sąlygų 1 priedas, Techninė specifikacija).
2.2.	Prekių pirkimas bus vykdomas 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti oficialiais gamintojo raštais, su vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu. Tiekėjas (jo parduotuvė) turi būti Jonavos mieste.
[bookmark: _Toc103066057]2.3.	Pirkimas į pirkimo objekto dalis neskirstomas. 
2.4.	Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
2.5.	Pirkimo metu deramasi nebus.

3. MINIMALŪS TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1.	Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir tiekėjų pašalinimo pagrindai netaikomi.

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1.	Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia skaitmeninę jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2.	Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.3.	Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokios informacijos, leidžiančios nustatyti pasiūlymo kainą.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1.	Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su Apklausos sąlygomis ir  patvirtina,  kad  jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Rengdamas ir teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis CVP IS administratoriaus – Viešųjų pirkimų tarnybos parengta mokomąja medžiaga ir metodika dėl pasiūlymų rengimo ir teikimo CVP IS. 
5.2.	Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik CVP IS elektroninėmis priemonėmis adresu: https://viesiejipirkimai.lt. 
5.3.	Pasiūlymas, pateiktas popierine forma arba ne CVP IS elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis Apklausos sąlygų reikalavimų. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasirašant pasiūlymą, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę reikalauti dokumentų originalų.
5.4.	Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
5.5.	Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir biuro antspaudu (jei turi) arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5.6.	Pagal Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą parengtas pasiūlymas CVP IS elektroninėmis priemonėmis turi būti pateiktas iki 2025-04-28 08:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjui CVP IS elektroninėmis priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS elektroninėmis priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kuomet gaunamas visas pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis).
5.7.	Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, t. y.: 
5.7.1.	užpildytas pasiūlymas pagal Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą; 
5.7.2.	duomenys apie numatomus pasitelkti subtiekėjus, kaip numatyta Apklausos sąlygų 5.8 punkte;
5.7.3.	įgaliojimo skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);
5.7.4.	jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė);
5.7.5.	kita reikalaujama informacija ir dokumentai. 
5.8. Tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti pirkimo sutarčiai vykdyti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklausos sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų  (subtiekėjų) pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos). 
5.9. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (Apklausos sąlygų 1 priedo 4 punktas). Pasiūlyme nurodyta Prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Perkančioji organizacija, Pirkimo organizatorius, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjas negali nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nurodo, kad tam tikra informacija, pateikta jo pasiūlyme, yra konfidenciali,  prireikus, tiekėjo prašoma įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas atmeta tokį perkančiosios organizacijos prašymą arba per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, neįrodo perkančiajai organizacijai, kad pasiūlymo konfidencialumas nustatytas pagrįstai, tuomet laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
5.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS elektroninėmis priemonėmis. 
5.11. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.12. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Prekių kiekį/apimtį.
5.13. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įskaičiuotos visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos (įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis „SABIS“ sistema), susijusios su perkamomis Prekėms. Tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas ir mokesčius, kuriuos, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis Apklausos sąlygų reikalavimų, privalėjo  įskaičiuoti į pasiūlymo kainą (atvežimas ir t.t.). 
5.14. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų. 
5.15. Kol nesibaigė pasiūlymo galiojimo laikas, Pirkimo organizatorius turi teisę prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
5.16. Pirkimo organizatorius turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkimo organizatorius praneša tiekėjui CVP IS elektroninėmis priemonėmis.
5.17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna CVP IS elektroninėmis priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.18. Perkančioji  organizacija  neatsako už  nenumatytus  atvejus, dėl kurių pasiūlymas CVP IS elektroninėmis priemonėmis nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas.
5.19. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių Apklausos sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų visuma.
5.20. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina arba sąnaudos pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą arba sąnaudas, turi būti atsižvelgta į visas pirkimo sąlygas, įskaitant pirkimo sutarties projekto reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą arba sąnaudas turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.   

[bookmark: _Toc60525486]6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

7. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Apklausos sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti ar patikslinti Apklausos sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti ar patikslinti Apklausos sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti Apklausos sąlygas.
7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti ar patikslinti Apklausos sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Apklausos sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. Visi paaiškinimai ir patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.
7.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama Apklausos sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl Apklausos sąlygų paaiškinimų ar patikslinimų.
7.6. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS elektroninėmis priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

[bookmark: _Toc60525487][bookmark: _Toc47844933]8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

8.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
8.1.1. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti adresu http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.
8.1.2. Iki Apklausos sąlygų 9.1 punkte nurodytos vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
8.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

9.  SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINĖMIS  PRIEMONĖMIS  GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

9.1.  Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais posėdis įvyks VšĮ Jonavos ligoninėje, administracija (2 aukštas), Žeimių g. 19 g., LT-55134 Jonava. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami posėdyje – 2025-04-28  08:30 val.  (Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025-04-28  08:00 val. tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS). Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas 2025-04-28   intervale 08:00 – 08:30 val.).
9.2. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 
9.3. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimo organizatorius, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

10.1. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo organizatorius elektroninėmis priemonėmis CVP IS paprašius, tiekėjai privalo per Pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius Apklausos sąlygose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikė, Pirkimo organizatorius prašo tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.
10.2. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
10.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma kaina atrodo neįprastai maža, Pirkimo organizatorius turi teisę tiekėjo paprašyti per Pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis, taip pat vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2-3 dalyse nustatyta tvarka. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.
10.4. Tiekėjų pateiktų pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai elektroninėmis priemonėmis CVP IS.
10.5. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:
10.5.1.  Pasiūlymas neatitiko Apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų;
10.5.2. Tiekėjas per Pirkimo organizatoriaus nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Apklausos sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties;
10.5.3. Tiekėjas per Pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
10.5.4. Visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
10.5.5. Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkimo organizatoriaus prašymu, nepateikė kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
10.5.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitikimą nustatytiems reikalavimams, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
10.5.7. Pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis CVP IS;
10.5.8. Kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.
10.6. Apie pasiūlymų atmetimą tiekėjai bus informuojami nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
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11.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
11.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

12.  PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, pirkimo organizatorius nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) CVP IS elektroninėmis priemonėmis pranešama priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė bei laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
12.2. Jeigu kelių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, įrašytas pirmuoju pasiūlymų eilėje.
12.3. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas arba pirkimo procedūrų metu, atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.
12.4. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį CVP IS elektroninėmis priemonėmis siūlo sudaryti tam pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas Aprašo ir Apklausos sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Pranešime laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.
12.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS elektroninėmis priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia Apklausos sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Apklausos sąlygose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo CVP IS elektroninėmis priemonėmis sudaryti pirkimo sutartį kitam pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
12.6. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir Apklausos sąlygose bei laimėjusiame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl: 
13.1.1. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;
13.1.2. žalos atlyginimo;
13.1.3. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
13.1.4. alternatyvių sankcijų taikymo;
13.1.5. pirkimo sutarties nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo pripažinimo nepagrįstu.
13.2. Tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
13.3. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, CVP IS elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. 
13.4. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):
13.4.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
13.4.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
13.5. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
13.6. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.
13.7. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 
13.8. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
13.9. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį,  taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą  raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
13.10. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.
13.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.
13.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

14. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

14.1.	Detalus prekių aprašymas ir kitos Prekių tiekimo sąlygos pateikiamas Apklausos sąlygų 1-2 prieduose. Prekių atlikimo perdavimas ir priėmimas įforminamas priėmimo – perdavimo aktu, kuris pasirašomas tiekėjo ir perkančiosios organizacijos įgaliotų atstovų.
14.2.	Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 


Pirkimo organizatorius		 							Vidas Kačiušis

Parengė: J. Sapitavičiūtė


Priedas Nr. 1.

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „ŪKINĖS, STATYBINĖS IR KITOS PREKĖS“
 PIRKIMO NUMERIS CVP IS 2317940
____________________
(data)
____________________
(vieta)
	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai)
	

	Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:
1.1. visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;
1.2. Technine specifikacija.
2. Pasirašydami CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas

	1.
	


Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. 
Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklausos sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos). 
4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	1.
	
	


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktas). Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. 
Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 



Siūlome šias prekes: 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas, techninė specifikiacija (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes)
	Mato vnt.
	Planuojamas pirkti preliminarus*** kiekis mato vnt.
	1 vnt. (1 kg, 1 l, 1 kompl., 1 g, 1 m2, 1 m, pakuotės, pora)  kaina, € su PVM
	1 pakuotės kaina, € su PVM
	Pasiūlymo (planuojamo pirkti kiekio) suma, €  su PVM
(4 stulp.*5 stulp.)
	Siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kodai, pakuočių dydžiai, gamintojai, kilmės šalys (privaloma nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams)
PILDYTI PRIVALOMA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Bendri reikalavimai: 
1. Parduodamos elektros lempos ir šviestuvai turi atitikti 2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2012 L 258, p. 1).
2. Parduodami patalpų šildytuvai, kurių vardinė galia ≤ 70 kW patalpų šildytuvo (≤70 kW) turi atitikti 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL 2013 L 239, p. 1).
3. Dalyvis savo fizinėje parduotuvėje privalo turėti žemiau lentelėje nurodytas arba lygiavertes prekes.
4. Perkančioji organizacija vertindama Dalyvių gautus pasiūlymus gali atvykti į Dalyvio fizinę parduotuvę įsivertinti ar tikrai Dalyvis turi savo asortimente nurodytas prekes. Neturint žemiau nurodytų prekių Dalyvio ar jo Subrangovo fizinėje parduotuvėje, Dalyvis privalės pateikti įrodymus, pagrindžiančius pateiktų prekių asortimentą su nurodytomis kainomis.
5. Dalyvis, pasitelkdamas Subtiekėją, kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekimo sutartį, kurioje būtų nurodytos ar kitaip aprašytos siūlomos nuolaidos pateikiamos Dalyvio pasiūlyme.
6. ***4 stulpelyje nurodyti prekių kiekiai yra tik preliminarūs ir jie skirti tik pasiūlymų palyginimui, jie nebus laikomi maksimaliais išpirkimui. 
Sutarties vertė 20 000,00 € su PVM.

	1. 
	Beicas medžiui, įvairių spalvų, talpa ne < 1 kg
	kg
	2
	
	
	
	

	2. 
	Antiseptikas. Skirtas medienos apsaugai nuo ugnies, puvimo, medienos grybo, vabzdžių, kirvarpų graužimo ir pan. Turi tikti kontaktui su vandeniu ar dirvožemiu. Išeiga: skiedžiant vandeniu santykiu 1:1-1:2 >6-8²/l, neskiedžiant: 1m²/l. Talpa ne ≤ 1 l
	l
	5
	
	
	
	

	3. 
	Dažai emaliniai, įvairių spalvų (vidaus ir išorės darbams, metalui, medienai ir tinkui dažyti) pakuotė ne ≤ 2 l
	l
	10
	
	
	
	

	4. 
	Dažai emaliniai, įvairių spalvų, blizgūs (vidaus ir išorės darbams, metalui, medienai ir tinkui dažyti) pakuotė ne ≤ 2 l
	1
	10
	
	
	
	

	5. 
	Dažai emaliniai, įvairių spalvų, skirti medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Džiūvimo laikas ≤24 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne ≤ 0,7 l
	l
	15
	
	
	
	

	6. 
	Dažai grindų,  įvairių spalvų. Skirti medinių grindų ir kitų medinių paviršių dažymui. Išeiga: >7-11 m²/l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas < 12 valandų. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas. pakuotė ne ≤ 2,7 l
	l
	27
	
	
	
	

	7. 
	Dažai antikoroziniai, pakuotė ne ≤ 0,5 l
	l
	2
	
	
	
	

	8. 
	Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki > 5000 ciklų. Išeiga: >10-14 m²/ l. Džiūvimo laikas <1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė >5 l
	l
	250
	
	
	
	

	9. 
	Dažai dispersiniai luboms balti. Dažai skirti sausose patalpose esančių sienų ir lubų tinkuotų, gipskartoninių, plytinių, medinių ir kitokių paviršių dažymui. Išeiga: >6 – 8 m²/kg. Džiūvimo laikas <40 minučių. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė >5 l
	l
	100
	
	
	
	

	10. 
	Dažai. Skirti metalui (ratlankiams). Džiūvimas: ≤24val., pakuotės dydis >0,2 l
	l
	3
	
	
	
	

	11. 
	Dažai karščiui atsparūs, pakuotės dydis > 0,2 l
	l
	2
	
	
	
	

	12. 
	Dažai aerozolinai universalus (įvairių spalvų) pakuotės dydis  > 0,2 l
	vnt.
	20
	
	
	
	

	13. 
	Pigmentas, įvairių spalvų, naudojamas vandeniu ir daugelio tirpikliais praskiedžiamų dažų ir lakų nuspalvinimui. Įvairių spalvų. 
	l
	2
	
	
	
	

	14. 
	Gruntas antikorozinis. Skirtas metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Džiūvimo laikas <6 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, solventas. Pakuotės dydis ne ≤ 0,7 l
	l
	3
	
	
	
	

	15. 
	Gruntas betono. Skirtas vandens neįgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Pakuotės dydis ne ≤ 1 kg
	kg
	30
	
	
	
	

	16. 
	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Pakuotės dydis ne ≤ 3 l
	l
	100
	
	
	
	

	17. 
	Impregnantas plytelių siūlėms. Skirtas neglazūruotus keraminius ir kitus akytus paviršius impregnuoti.  Pakuotės dydis ne ≤ 1 kg 
	kg
	2
	
	
	
	

	18. 
	Polimerinis glaistas su kreidos užpildu. Kartoninių plokščių paviršių išlyginimui ir glaistymui pastatų viduje prieš dažymą ir tapetavimą. Pakuotės dydis ne ≤ 10 kg
	kg
	600
	
	
	
	

	19. 
	Medienos glaistas. Lengvai šlifuojamas glaistas skirtas medinių paviršių glaistymui. Skiediklis – vanduo. Pakuotės dydis ne ≤ 0,3 kg
	kg
	3
	
	
	
	

	20. 
	Medienos lakas. Blizgantis lakas, tinkantis vidaus darbams, skirtas lakuoti parketą, laiptus, baldus ir t.t. Džiūvimas: dulkės nelimpa po <1/2-1 val. Pilnai išdžiūvus, kitą sluoksnį galima dengti po <24 val. Skiediklis- vaitspiritas. Talpa ne ≤ 0,7 l
	l
	5
	
	
	
	

	21. 
	Vaitspiritas bearomatis. Skirtas aliejiniams, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau ≤1 l.
	l
	12
	
	
	
	

	22. 
	Skiediklis. Skirtas skiesti nitroemalinius dažus, nitrolakus ir bendros paskirties glaistus iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais pabandyti mažą kiekį.  646 ar lygiavertis, pakuotė ne mažiau ≤ 1 l.
	l
	6
	
	
	
	

	23. 
	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą. Pakuotės dydis ne mažiau ≤1 l.
	l
	4
	
	
	
	

	24. 
	Rūdžių rišiklis. Rūdys nuvalomos mechaniškai. Rišiklio poveikį liudija pilkai rudas atspalvis. ANTIRUST   ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne mažiau ≤0,5 l
	l
	1
	
	
	
	

	25. 
	Antibakterinė betono priemonė. Greitai veikiantis, fungicidinis antibakterinis mišinys dumbliams, pelėsiams ir samanoms valyti. 1 l mišinio galima apdoroti >3-5 m² paviršiaus. Pakuotės dydis ne mažiau ≤1 l
	l
	3
	
	
	
	

	26. 
	Plytelės sienoms (20 x 30 cm (+ 0,5 cm) ir / ar 25 x 40 cm (+ 0,5 cm))
	m2
	20
	
	
	
	

	27. 
	Plytelės sienoms (30 x 60 cm (+ 0,5 cm))
	m2
	20
	
	
	
	

	28. 
	Plytelės grindų (30 x 30 x 0,8 cm (+ 0,05 cm))
	m2
	30
	
	
	
	

	29. 
	Kantelis baltas voniai išorinis. Ilgis ne ≤ 1,6 m
	vnt.
	10
	
	
	
	

	30. 
	Kantelis baltas vidinis. Ilgis ne ≤ 2,5 m
	vnt.
	10
	
	
	
	

	31. 
	Grindų apdailos profilis aliuminis. Spalva – sidabrinė ar lygiavertė. Ilgis – 2,7 m (+ 10 cm). Plotis – 28 mm (+ 2 mm).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	32. 
	Kampas laiptams. Metalinis. Spalva – aliuminis ar lygiavertė. Matmenys ne ≤ 45 x 23 mm. Ilgis ne ≤ 0,9 m.
	vnt.
	5
	
	
	
	

	33. 
	PVC grindų danga, daugiasluoksnė, ne ≤ 3 m pločio, ne ≤ 3 mm storio
	m2
	90
	
	
	
	

	34. 
	Klijai skirti klijuoti PVC dangas, kilimus ir plyteles, linoleumą, kamštinio medžio plokštes su plastiko pagrindu, tekstilės dangas. Taip pat storos sienų dangos pritvirtinimui. Skirti naudoti sausose ir drėgnose patalpose, kur geras pirminis sukibimas Pakuotės dydis ne mažiau ≤1 litro
	kg
	50
	
	
	
	

	35. 
	Plėvelė lipni, permatoma, ne ≤ 65 cm pločio
	m2
	15
	
	
	
	

	36. 
	Karnizas vonios. Išmatavimai: 1,25 – 2,2 m (+ 2 mm). Baltos ar lygiavertės spalvos.
	vnt.
	5
	
	
	
	

	37. 
	Bėgelis – karnizas, baltas. Ilgis ne ≤ 300 cm
	vnt.
	5
	
	
	
	

	38. 
	Kabliukai karnizui bėgeliui. 
	vnt. (kabliukų)
	100
	
	
	
	

	39. 
	Kabliukai kompl., vonios. 
	vnt. (kabliukų)
	100
	
	
	
	

	40. 
	Segtukas užuolaidų mažas su žiedeliu. 
	vnt. (žiedelių)
	50
	
	
	
	

	41. 
	Užuolaida vonios (ne ≤ 180 x 200 cm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	42. 
	Užuolaida vonios (ne ≤ 240 x 200 cm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	43. 
	Juostelė užuolaidoms, plotis 5 cm (+ 0,5 cm)
	m
	100
	
	
	
	

	44. 
	Universalios skystos trąšos gėlėms (>1 l)
	l
	5
	
	
	
	

	45. 
	Durų el. skambutis
	vnt.
	2
	
	
	
	

	46. 
	El. virdulys, talpa ≥ 1,7 litro, ±2,2 kW (garantija >24 mėn.). Pildant pasiūlymą įrašomas modelis
	vnt.
	10
	
	
	
	

	47. 
	Lygintuvas su garu, ±2,2 kW (garantija >24 mėn.). Pildant pasiūlymą įrašomas modelis
	vnt.
	4
	
	
	
	

	48. 
	Šildytuvas tepalinis septynių sekcijų, ≥ 1,5 kW (garantija >24 mėn.). Pildant pasiūlymą įrašomas modelis
	vnt.
	3
	
	
	
	

	49. 
	Plaukų kirpimo mašinėlė elektr. (garantija >24 mėn.). Pildant pasiūlymą įrašomas modelis
	vnt.
	2
	
	
	
	

	50. 
	Barzdai skusti peiliukai (su rankenėle)
	pok.
	20
	
	
	
	

	51. 
	Barzdaskutė elektr. (garantija >24 mėn.). Pildant pasiūlymą įrašomas modelis
	vnt.
	4
	
	
	
	

	52. 
	Plieniniai vamzdžiai d-15 (+1%)
	m
	20
	
	
	
	

	53. 
	Plieniniai vamzdžiai d-20 (+1%)
	m
	10
	
	
	
	

	54. 
	Ventilis v/v d-15 (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	55. 
	Ventilis v/iš. d-15 (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	56. 
	Ventilis v/v d-20 (+1%)
	vnt.
	30
	
	
	
	

	57. 
	Ventilis v/iš d-20 (+1%)
	vnt.
	30
	
	
	
	

	58. 
	Ventilis v/iš d-50 (+1%)
	vnt.
	4
	
	
	
	

	59. 
	Maišytuvas praustuvo su pakeliama rankena (vamzdžio ilgis >14-17 cm)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	60. 
	Maišytuvas praustuvo su pakeliama rankena (vamzdžio ilgis >20-30 cm) 
	vnt.
	20
	
	
	
	

	61. 
	Maišytuvas praustuvo montuojamas ant sienos
	vnt.
	5
	
	
	
	

	62. 
	Maišytuvas virtuvinis aukštu vamzdžiu
	vnt.
	5
	
	
	
	

	63. 
	Maišytuvas dušo
	vnt.
	10
	
	
	
	

	64. 
	Dušo žarna su galva
	vnt.
	20
	
	
	
	

	65. 
	Vamzdis vonios maišytuvo
	vnt.
	5
	
	
	
	

	66. 
	Šerdelė ventilis maišytuvui (4x2x2cm (+0,1 cm))
	vnt.
	30
	
	
	
	

	67. 
	Maišytuvo ventilis ½’’ (+1%), tinka rusiškoms vonioms ir virtuviniam maišytuvui; be rankenėlės
	vnt.
	30
	
	
	
	

	68. 
	Kasetė maišytuvui su pakeliama rankena(5x3x3cm (+0,1 cm))
	vnt.
	30
	
	
	
	

	69. 
	Kasetė maišytuvui su pakeliama rankena (15x10x2 cm (+0,1 cm))
	vnt.
	10
	
	
	
	

	70. 
	Maišytuvo ekscentrikas (30x20x15 (+0,1), sriegis ¾" (+1%) ar lygiavertis; sieninis: ½" (+1%) ar lygiavertis
	vnt.
	10
	
	
	
	

	71. 
	Montažinė maišytuvo plokštelė su alkūnėmis
	vnt.
	5
	
	
	
	

	72. 
	Tarpinė maišytuvo šerdelei
	vnt.
	200
	
	
	
	

	73. 
	Tarpinė maišytuvo vamzdžiui
	vnt.
	50
	
	
	
	

	74. 
	Žiedas maišytuvo montavimui
	vnt.
	30
	
	
	
	

	75. 
	Perėjimas WC pajungimui d-100 (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	76. 
	Jungtis su vamzdžiu. Komplekte turi būti: jungtis su ket. vamzdžiu + guminis žiedas Wavin ar lygiavertis. Pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos. Skirtas vidaus kanalizacijai. d-110 (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	77. 
	Kriaušė klozeto bakeliui su svirtele
	vnt.
	10
	
	
	
	

	78. 
	Vandens nuleidimo mechanizmas iš šono
	vnt.
	20
	
	
	
	

	79. 
	Vandens nuleidimo mechanizmas iš viršaus
	vnt.
	20
	
	
	
	

	80. 
	Alkūnė - jungtis, klozetui, d – 110 (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	81. 
	Klozeto tvirtinimo varžtų komplektas
	vnt.
	10
	
	
	
	

	82. 
	Dangtis klozeto baltos plastmasės
	vnt.
	20
	
	
	
	

	83. 
	Sifonas praustuvo su lanksčia žarna
	vnt.
	40
	
	
	
	

	84. 
	Lanksti sifono žarna
	vnt.
	15
	
	
	
	

	85. 
	Pravala vidaus kanalizacijai. Ø110 (+1%). Pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos.
	vnt.
	5
	
	
	
	

	86. 
	Tarpiklis (guminė jungiamoji detalė). Turi tikti klozeto JIKA išleidimo vožtuvui. D – 65 (+1%). Pagamintas iš gumos.
	vnt.
	10
	
	
	
	

	87. 
	Jungė. Ø 50 x 40 mm (+ 1 mm). Pagaminta iš gumos. Spalva – juoda ar lygiavertė.
	vnt.
	30
	
	
	
	

	88. 
	Tarpinė gumos, d – 32 (+1%), tinkanti radiatoriams
	vnt.
	30
	
	
	
	

	89. 
	Aklė, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, vidinė, d-50 (+1%).
	vnt.
	20
	
	
	
	

	90. 
	Alkūnė, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-50 (+1%), 45° (+1o)
	vnt.
	40
	
	
	
	

	91. 
	Alkūnė, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-50 (+1%), 90° (+1o).
	vnt.
	40
	
	
	
	

	92. 
	Mova, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-50 (+1%).
	vnt.
	30
	
	
	
	

	93. 
	Trišakis, pagamintas ši PVC ar lygiavertės medžiagos, d-50 (+1%).
	vnt.
	30
	
	
	
	

	94. 
	Vamzdis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-50 (+1%), ilgis ne ≤ 1 m
	vnt.
	20
	
	
	
	

	95. 
	Vamzdis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-50 (+1%), ilgis ne ≤ 2 m
	vnt.
	30
	
	
	
	

	96. 
	Vamzdis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-110 (+1%), ilgis ne ≤1 m
	vnt.
	20
	
	
	
	

	97. 
	Vamzdis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-110 (+1%), ilgis ne ≤2 m
	vnt.
	20
	
	
	
	

	98. 
	Trišakis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-110 (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	99. 
	Mova, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos, d-110 (+1%)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	100. 
	Laikikliai PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdžių, d-50 (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	101. 
	Laikikliai PVC ar lygiavertės medžiagos  vamzdžių d-110 (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	102. 
	Žarna santechninė, v/iš L>100 cm
	vnt.
	30
	
	
	
	

	103. 
	Žarna santechninė, v/iš L>60 cm
	vnt.
	30
	
	
	
	

	104. 
	Žarna santechninė, v/iš L>40 cm
	vnt.
	30
	
	
	
	

	105. 
	Žarna santechninė, v/iš L>30 cm
	vnt.
	30
	
	
	
	

	106. 
	Žarna maišytuvo, v/iš L>40 cm
	vnt.
	30
	
	
	
	

	107. 
	Žarna maišytuvo, v/iš L>30 cm
	vnt.
	50
	
	
	
	

	108. 
	Vandentiekio vamzdis (25x4,2mm (+ 0,7 mm)) karštam ir šaltam vandeniui tiekti, darbinis slėgis >20 bar, didžiausia temperatūra +60ºC, pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos
	m
	50
	
	
	
	

	109. 
	Vandentiekio vamzdis (32x5,4mm (+ 1,0 mm)) karštam ir šaltam vandeniui tiekti, darbinis slėgis >20 bar, didžiausia temperatūra +60ºC, pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos
	m
	50
	
	
	
	

	110. 
	Dvigubas vandentiekio vamzdžio laikiklis d-25 (+1%)
	vnt.
	30
	
	
	
	

	111. 
	Viengubas vandentiekio vamzdžio laikiklis d-25 (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	112. 
	Mova PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-20 (+1%), juodo metalo
	vnt.
	20
	
	
	
	

	113. 
	Mova PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-25 (+1%), juodo metalo
	vnt.
	10
	
	
	
	

	114. 
	Mova PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-32 (+1%), juodo metalo
	vnt.
	10
	
	
	
	

	115. 
	Alkūnė PPR ar lygiavertė 90º (+1 º), 45º (+1 º) vandentiekiui d-20 (+1%), juodo metalo
	vnt.
	10
	
	
	
	

	116. 
	Alkūnė PPR ar lygiavertė 90º, 45º vandentiekiui d-25 (+1%), juodo metalo
	vnt.
	10
	
	
	
	

	117. 
	Alkūnė PPR ar lygiavertė 90º (+1 º), 45º (+1 º) vandentiekiui d-32 (+1%), juodo metalo
	vnt.
	10
	
	
	
	

	118. 
	Tvirtinama alkūnė su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	119. 
	Trišakis PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-20 (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	120. 
	Trišakis PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-25 (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	121. 
	Trišakis PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-32 (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	122. 
	Redukcija PPR ar lygiavertė d-25x20 (+1%) vid/išorė
	vnt.
	10
	
	
	
	

	123. 
	Perėjimas PPR ar lygiavertė su išoriniu metaliniu sriegiu d-25x1/2" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	124. 
	Aklė PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-20 (+1%), d-25 (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	125. 
	Išardoma PPR ar lygiavertė jungtis su vidiniu sriegiu d-25x1/2" (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	126. 
	Išardoma PPR ar lygiavertė jungtis su išoriniu sriegiu d-25x3/4" (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	127. 
	Apėjimas PPR ar lygiavertė vandentiekiui d-20 (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	128. 
	Žalvarinis sujungimas išoriniais sriegiais 1/2" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	129. 
	Žalvarinis sujungimas išoriniais sriegiais 3/4" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	130. 
	Pereinamas žalvarinis sujungimas išoriniais sriegiais 3/4"x 1/2" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	131. 
	Sujungimas pereinamas išorė-vidus 1/2"x 3/4" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	132. 
	Aklė vidiniu sriegiu vandentiekio 1/2" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	133. 
	Aklė vidiniu sriegiu vandentiekio 3/4" (+1%)
	vnt.
	40
	
	
	
	

	134. 
	Aklė išoriniu sriegiu, 1/2" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	135. 
	Aklė išoriniu sriegiu, 3/4" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	136. 
	Alkūnė vandentiekio vidiniais sriegiais, d-15 (1/2") (+1%)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	137. 
	Alkūnė vandentiekio vidiniais sriegiais, d-20 (3/4") (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	138. 
	Perėjimas vid/išoriniu sriegiu iš d-20 į d-15 (3/4" į 1/2") (+1%)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	139. 
	Perėjimas vid/išoriniu sriegiu iš d-32 į d-20 (1.1/4"į 3/4") (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	140. 
	Trišakis d-20 (vidinis srieginis kiet. juodo metalo vamzdžio trišakis) 3/4" (+1%)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	141. 
	Trišakis (vidinis srieginis kiet. juodo metalo vamzdžio trišakis), Ø 3/4"x1/2"x3/4" (+1%), pagamintas iš ketaus. Išmatavimai ne < 20 x 15 x 20 mm
	vnt.
	10
	
	
	
	

	142. 
	Trišakis (vidinis srieginis kiet. juodo metalo vamzdžio trišakis) 1/2"x1/2"x1/2" (+1%), pagamintas iš ketaus. Išmatavimai ne < 15 x 15 x 15 mm
	vnt.
	10
	
	
	
	

	143. 
	Kontraveržlės, d-15 (1/2") (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	144. 
	Kontraveržlės, d-20 (3/4") (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	145. 
	Ilgasriegis, plieno, d-15 (1/2") (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	146. 
	Ilgasriegis, plieno, d-20 (3/4") (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	147. 
	Trumpasriegis, plieno, d-15 (1/2") (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	148. 
	Trumpasriegis, plieno, d-20 (3/4") (+1%)
	vnt.
	50
	
	
	
	

	149. 
	Polistireninio putplasčio ar lygiavertės medžiagos plokštė. Matmenys ne < 50x500x1000 mm. Šilumos laidumo klasė ne mažesnė kaip 0.037 W/mK. Naudojama šilumos izoliacijai.
	vnt.
	30
	
	
	
	

	150. 
	Gipso kartono plokštė, paprasta. Matmenys ne ≤ 12,5 x 1200 x 2600 mm. 1 plokštė ne ≤ 3,10 m².
	vnt.
	10
	
	
	
	

	151. 
	Gipso kartono plokštė, paprasta. Matmenys ne ≤ 12,5 x 1200 x 3000 mm. 1 plokštė ne ≤ 3,6 m².
	vnt.
	50
	
	
	
	

	152. 
	Gipso kartono plokštė. Atspari drėgmei. Matmenys ne ≤ 12,5 x 1200 x 3000 mm. 1 plokštė ne ≤ 3,6 m².
	vnt.
	10
	
	
	
	

	153. 
	Kabamųjų lubų plokštės, Filigran’’ ar lygiavertės. Naudojamos patalpoms, kurių santykinis oro drėgnis iki 70 %. Spalva-balta ar lygiavertė. Pagamintos iš mineralinio pluošto ar lygiavertės medžiagos.
	m2
	100
	
	
	
	

	154. 
	Profilis metalinis, horizontalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne ≤ 100 x 40 x 3000 mm.
	vnt.
	20
	
	
	
	

	155. 
	Profilis metalinis, vertikalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne ≤ 75 x 30 x 3000 mm.
	vnt.
	50
	
	
	
	

	156. 
	Cinkuotas tinkavimo kampas. Matmenys ne ≤ 34 x 34 x 3000 mm. Kampas skirtas tinkavimui, ilgis ne ≤ 3 m.
	vnt.
	40
	
	
	
	

	157. 
	Detalė pakabinimo CD 05 ar lygiavertė. Naudojama gipso kartono luboms pakabinti ir jų aukščiui reguliuoti.
	vnt.
	200
	
	
	
	

	158. 
	Strypas pakabinimo ne ≤ 100 cm
	vnt.
	50
	
	
	
	

	159. 
	Strypas pakabinimo. Ilgis  ≤15 cm. Skirta gipso kartono plokščių luboms tvirtinti.
	vnt.
	50
	
	
	
	

	160. 
	Strypas pakabinimo. Ilgis ≤ 25 cm. Paskirtis - gipso kartono plokščių luboms tvirtinti.
	vnt.
	50
	
	
	
	

	161. 
	Nešantysis T – profilis, matmenys ≤ 3700 x 24 x 38 mm
	vnt.
	25
	
	
	
	

	162. 
	Skersinis T – profilis, matmenys ≤1200 x 24 x 30 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	163. 
	Skersinis T – profilis, matmenys ≤ 600 x 24 x 30 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	164. 
	Sieninis kampinis perimetro L profilis, matmenys ≤ 22 x 24 x 3000 mm
	vnt.
	30
	
	
	
	

	165. 
	Lubų kabinimo kablys, skirtas pakabinamoms luboms montuoti. Matmenys > 75 x 20 x 5 mm.
	vnt.
	200
	
	
	
	

	166. 
	Kabamųjų lubų laikiklis, matmenys ≤200 x 30 x 45 mm
	vnt.
	200
	
	
	
	

	167. 
	Sandarinimo pasta (sandarinimo putos vasarinės). Turi būti ryškiai pilkos ar lygiavertės spalvos sandarinimo pasta, kuri kartu su lininėmis pakulomis naudojama vandens (tame tarpe ir geriamojo), šilumos vamzdynų, taip pat garo įrengimų, suspausto oro bei šaldymo sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Pasta turi palengvinti montažinius darbus, garantuoti srieginių sujungimų patikimumą, o taip pat, esant reikalui, jų ardymą. UNIPAK ar lygiavertis.  Pakuotės dydis >360 g
	kg
	1
	
	
	
	

	168. 
	Montažinės putos (sandarinimo putos vasarinės). Putų plėtimasis >30 ir ne > 60 min., sukietėjimas per >5 val. ir ne > 24 val. Turi tikti izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: >30 l. Turi tikti vidaus darbams. Pakuotės dydis ne ≤ 750 ml
	vnt.
	30
	
	
	
	

	169. 
	Silikonas baltas arba bespalvis dažomas (sandarinimo ir glaistymo medžiaga naudojama pastatų viduje). Pakuotės dydis ne ≤ 270 g
	vnt.
	30
	
	
	
	

	170. 
	Hermetikas, baltas arba bespalvis (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tikti plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne ≤ 270 ml.
	vnt.
	30
	
	
	
	

	171. 
	Karščiui atsparus hermetikas (hermetikas pasižymi aukštu temperatūriniu atsparumu ir elastingumu). Naudojamas sandarinant įvairius mašinų elementus, pramonines krosnis, dūmtraukius, židinius. Hermetikas turi būti atsparus temperatūrai    > 1200 C. Pakuotės dydis ne ≤ 270 ml
	vnt.
	5
	
	
	
	

	172. 
	Teflonas (ne ≤ 12x12x1 mm)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	173. 
	Teflonas (ne ≤ 12x12x2 mm)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	174. 
	Sandarinimo pasta (tirštos konsistencijos sandarinimo pasta, kuri kartu su lininėmis pakulomis naudojama benzino, naftos, dujų ir pan. vamzdynų srieginių sujungimų sandarinimui). Turi garantuoti hermetiškumą esant aukštam (> 30 bar) slėgiui, temperatūriniams perkričiams (> 80 laipsnių). PAKOL ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne ≤250 g
	kg
	3
	
	
	
	

	175. 
	Sandarinimo pasta. Turi būti ryškiai pilkos ar lygiavertės spalvos sandarinimo pasta, kuri kartu su lininėmis pakulomis naudojama vandens (tame tarpe ir geriamojo), šilumos vamzdynų, taip pat garo įrengimų, suspausto oro bei šaldymo sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Pasta turi palengvinti montažinius darbus, garantuoti srieginių sujungimų patikimumą, o taip pat, esant reikalui, jų ardymą. UNICUM ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne ≤ 250 g
	kg
	5
	
	
	
	

	176. 
	Pakulos linų. 
	kg
	3
	
	
	
	

	177. 
	Kniedės aliumininės-plienas >4,0x10 mm.
	vnt.
	500
	
	
	
	

	178. 
	Kniedės aliumininės- plienas >3,2x8 mm.
	vnt.
	300
	
	
	
	

	179. 
	Akrilas ne ≤270 ml.
	vnt.
	20
	
	
	
	

	180. 
	Mastika bituminė. Pakuotės dydis ne ≤ 10 kg
	kg
	20
	
	
	
	

	181. 
	Tepalas Wd- 40 ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne ≤400 ml.
	vnt.
	5
	
	
	
	

	182. 
	Cementas. Pakuotės dydis ne ≤ 35 kg
	kg
	800
	
	
	
	

	183. 
	Vamzdelis termo susitraukiantis 4/12 (+1%)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	184. 
	Buitinis ventiliatorius d100 (+1%) įleidžiamas į sieną
	vnt.
	3
	
	
	
	

	185. 
	Buitinis ventiliatorius d 120 (+1%) įleidžiamas į sieną
	vnt.
	3
	
	
	
	

	186. 
	Buitinis ventiliatorius d150 (+1%) įleidžiamas į sieną
	vnt.
	3
	
	
	
	

	187. 
	Foto relė
	vnt.
	5
	
	
	
	

	188. 
	Gipsinis tinkas Rotband ar lygiavertis su specialiais lengvais priedais, vidaus sienų ir lubų tinkavimui. Pakuotės dydis ne ≤ 30 kg
	kg
	800
	
	
	
	

	189. 
	Statybinis gipsas. Naudojamas statybos darbams. BAUGIPS ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne ≤ 25 kg
	kg
	100
	
	
	
	

	190. 
	Mišinys savaime išsilyginantis grindims
	kg
	100
	
	
	
	

	191. 
	Mišinys nepralaidus vandeniui. Pakuotės dydis ne ≤ 15 kg
	kg
	100
	
	
	
	

	192. 
	Mišinys tinko. Pakuotės dydis ne ≤ 15 kg
	kg
	100
	
	
	
	

	193. 
	Gipskartonio plokščių klijai. Pakuotės dydis ne ≤ 15 kg
	kg
	200
	
	
	
	

	194. 
	Glaistas plytelių siūlėms, baltas ar lygiavertės spalvos. Pakuotės dydis ne ≤ 1 kg
	kg
	20
	
	
	
	

	195. 
	Glaistas plytelių siūlėms, pilkas ar lygiavertės spalvos. Pakuotės dydis ne ≤ 1 kg
	kg
	5
	
	
	
	

	196. 
	Klijai plytelių grindims. Pakuotės dydis ne ≤ 15 kg
	kg
	100
	
	
	
	

	197. 
	Klijai plytelių universalūs. Pakuotės dydis ne ≤ 15 kg
	kg
	300
	
	
	
	

	198. 
	Tąšas neobliuotas. Išmatavimai: ne ≤ 100 x100 mm
	m
	20
	
	
	
	

	199. 
	Tąšas neobliuotas. Išmatavimai: ne ≤ 50 x 50 mm
	m
	20
	
	
	
	

	200. 
	Tąšas neobliuotas. Išmatavimai: ne ≤ 33 x 50 mm
	m
	20
	
	
	
	

	201. 
	Pušinių durų staktos komplektas (dešininės). OS/U 80 ar lygiavertės
	kompl.
	20
	
	
	
	

	202. 
	Laminuotas durų apvadas (komplektas). Matmenys  ≤10 x 60 mm. Apdaila - ąžuolo laminatas.
	komp
	20
	
	
	
	

	203. 
	Laminuota medienos drožlių plokštė (aukšto spaudimo laminatu). Turi tikti baldų gamybai. Spalva: įvairių spalvų.  Matmenys: ne ≤ 18 mm. Tekstūra klasikinė. Melamino laminatas ar lygiavertė medžiaga. 1 rūšis ar lygiavertė.
	m²
	100
	
	
	
	

	204. 
	Šlifavimo audinys Nr.80 ir didesnis, h-100 cm (+ 1 cm)
	m
	5
	
	
	
	

	205. 
	Šlifavimo audinys Nr.150 ir didesnis, h-100 cm (+ 1 cm)
	m
	5
	
	
	
	

	206. 
	Tinklelis šlifavimo Nr.150 ir didesnis
	pak.
	50
	
	
	
	

	207. 
	Tinklelis šlifavimo Nr.80 ir didesnis
	pak.
	50
	
	
	
	

	208. 
	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120 ir didesnis
	vnt.
	100
	
	
	
	

	209. 
	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne ≤ 125 x 1.0 x 22.23 mm
	vnt.
	150
	
	
	
	

	210. 
	Deimantinis diskas betonui > 230x22,23
	vnt.
	1
	
	
	
	

	211. 
	Deimantinis diskas betonui >125x22,23
	vnt.
	2
	
	
	
	

	212. 
	Medsraigtis (geltonai cinkuotas) OSB plokštėms. Išmatavimai: ne ≤ 4.2x25 mm.
	vnt.
	10000
	
	
	
	

	213. 
	Medsraigtis (baltai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne ≤ 4.0x50 mm. sriegiu.
	vnt.
	1000
	
	
	
	

	214. 
	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne ≤ 3,5x45 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	215. 
	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne ≤ 3,5x55 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	216. 
	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne ≤ 4,2x70 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	217. 
	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne ≤ 4,8x100 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	218. 
	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne ≤ 3.5x25 mm
	vnt.
	1000
	
	
	
	

	219. 
	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne ≤ 5.0x60 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	220. 
	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne ≤ 6,0 x 100,0 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	221. 
	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne ≤ 8,0 x 120,0 mm
	vnt.
	50
	
	
	
	

	222. 
	Savisriegis skirtas PVC. Išmatavimai: ne ≤ 4,0x25,0 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	223. 
	Savisriegis skirtas PVC. Išmatavimai: ne ≤ 4,0x 40,0 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	224. 
	Įvaras staktoms tvirtinti (metalinis). Išmatavimai: ne < 10x182 mm
	vnt.
	50
	
	
	
	

	225. 
	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne ≤ 16,0 x 140,0 mm
	vnt.
	50
	
	
	
	

	226. 
	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne ≤ 8,0x 120,0 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	227. 
	Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne ≤ 8x65 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	228. 
	Varžtas inkarinis. Išmatavimai: ne ≤ 8,0 x 95,0 mm
	vnt.
	100
	
	
	
	

	229. 
	Statybinės vinys (valytos). Išmatavimai: ne ≤ 6.0x200 mm. Pakuotė ne mažiau 1 kg.
	kg
	3
	
	
	
	

	230. 
	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne ≤ 2,5 x 60,0 mm
	kg
	3
	
	
	
	

	231. 
	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne ≤ 3,0 x 70,0 mm
	kg
	3
	
	
	
	

	232. 
	Sriegtas strypas (necinkuotas). Skersmuo: 8 mm (+ 0,5 mm), ilgis: 1000 mm (+ 1 mm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	233. 
	Srieginis strypas. Skersmuo 10 mm (+ 0,1 mm), ilgis 1000 mm (+ 1 mm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	234. 
	Veržlė. Skersmuo 8 mm (+ 0,1 mm)
	vnt.
	200
	
	
	
	

	235. 
	Veržlė. Skersmuo 10 mm (+ 0,1 mm)
	vnt.
	200
	
	
	
	

	236. 
	Lankstai durų su užlaidu. Išmatavimai: ne ≤ 120x65 mm
	vnt.
	10
	
	
	
	

	237. 
	Durų fiksatorius (cinkuotas). Ilgis ne ≤ 160 mm
	vnt.
	5
	
	
	
	

	238. 
	Skląstis durų
	vnt.
	5
	
	
	
	

	239. 
	Stalčių bėgeliai kompl. Išmatavimai: ≤1,2 mm x 550 mm (ilgis). Rudos spalvos. Komplektą turi sudaryti ne ≤ 4 dalių.
	kompl.
	10
	
	
	
	

	240. 
	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su >3 monolitinėmis >1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 (mm. (+ 0,5 mm)) Pakuotėje ne mažiau ≤50 m.
	m
	500
	
	
	
	

	241. 
	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su >3 monolitinėmis >2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai:  3 x 2,5 mm. (+ 0,5 mm) Pakuotės dydis ne ≤ 50 m.
	m
	500
	
	
	
	

	242. 
	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su >3 monolitinėmis >4 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai:  3 x 4 mm. (+ 0,5 mm). Pakuotės dydis ne ≤ 50 m.
	m
	100
	
	
	
	

	243. 
	Varinis monolitinis apvalus baltas kabelis 5 x 10 mm2. (+ 0,5 mm)  Formos apačia
	m
	100
	
	
	
	

	244. 
	Teleinformacinis kabelis, elektrinis (>2 gyslų, skirtas telefoninio ryšio linijoms). Išmatavimai: 2x1.2 mm. (+ 0,5 mm) RPP ar lygiavertis.
	m
	100
	
	
	
	

	245. 
	Kabelis kompiuteriniam tinklui vidaus patalpoms 5 kategorijos ar lygiavertės, daugiagyslis
	m
	700
	
	
	
	

	246. 
	Kabelis kompiuteriniam tinklui neekranuotas, 5 kategorijos ar lygiavertės, daugiagyslis, LAUKO sąlygoms paviršiniam montavimui
	m
	200
	
	
	
	

	247. 
	Durelės revizinės, baltos spalvos. Išmatavimai:  300 x 400 mm (+ 0,5 mm)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	248. 
	Durelės revizinės, baltos spalvos. Išmatavimai:  500 x 500 mm (+0,5 mm)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	249. 
	Tvirtinimo juosta (metalinė, skirta automatinių išjungiklių tvirtinimui). Ilgis-0.27 m (+ 0,5 cm).
	vnt.
	5
	
	
	
	

	250. 
	Automatinių išjungiklių dėžutė (2 modulio ar lygiavertės, virštinkinė; apsaugos klasė IP30 ar lygiavertė; matmenys: 140 x 49 x 70 mm (+ 0,5 mm).
	vnt.
	5
	
	
	
	

	251. 
	Laidų jungė (kaladėlė sujungimo 1004.1. ar lygiavertė, >5 poliai iki 10.0 m²).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	252. 
	Jungė laidų (kaladėlė sujungimo 1004.3. ar lygiavertė, >2 poliai iki 16.0mm²; >8 poliai iki 10.0mm²)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	253. 
	Automatinis išjungiklis vienpolis 6 A ar lygiavertis (C ar lygiavertė, trumpojo jungimo geba 6KA (+ 0,01 KA))
	vnt.
	10
	
	
	
	

	254. 
	Automatinis išjungiklis vienpolis 10 A ar lygiavertis (C ar lygiavertė, trumpojo jungimo geba 6KA (+ 0,01 KA))
	vnt.
	10
	
	
	
	

	255. 
	Automatinis išjungiklis vienpolis 16 A ar lygiavertis (C ar lygiavertė, trumpojo jungimo geba 10KA (+ 0,01 KA))
	vnt.
	5
	
	
	
	

	256. 
	Automatinis jungiklis >3 polių; 10A ar lygiavertis (C charakteristika ar lygiavertė; trumpojo jungimo geba 6KA (+ 0,01 KA))
	vnt.
	20
	
	
	
	

	257. 
	Automatinis jungiklis >3 polių, 16 A ar lygiavertis (C charakteristika ar lygiavertė, trumpojo jungimo geba 6KA (+ 0,01 KA))
	vnt.
	20
	
	
	
	

	258. 
	Automatinis jungiklis >3 polių; 20A ar lygiavertis (C charakteristika ar lygiavertė; trumpojo jungimo geba 6KA (+ 0,01 KA)).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	259. 
	Automatinis jungiklis >3 polių, 32 A ar lygiavertis (C charakteristika ar lygiavertė, trumpojo jungimo geba 6.0 / 10 / 7.5 kA (+ 0,01 KA))
	vnt.
	5
	
	
	
	

	260. 
	Dėžutė potinkiniam montavimui. >6 įėjimai laidams (Ø 16 mm (+ 1 mm). Matmenys: >72x42mm; >1 vietos PVC IP20 ar lygiavertis.
	vnt.
	50
	
	
	
	

	261. 
	Dėžutė potinkiniam montavimui (6 įėjimai laidams (Ø 16 mm), matmenys: >73 x 30 mm; >1 vietos PVC IP20 ar lygiavertis).
	vnt.
	50
	
	
	
	

	262. 
	Dėžutė montažinė su varžtais
	vnt.
	50
	
	
	
	

	263. 
	Dėžutė paskirstymo su dangteliu į g/k plokštes
	vnt.
	30
	
	
	
	

	264. 
	Dėžutė montažinė g/k plokštei
	vnt.
	30
	
	
	
	

	265. 
	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis >25 mm, aukštis >15 mm, ilgis >2 m; pagamintas iš PVC.
	vnt.
	20
	
	
	
	

	266. 
	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis >40 mm, aukštis >25 mm, ilgis >2 m; pagamintas iš PVC.
	vnt.
	20
	
	
	
	

	267. 
	Elektros izoliacinė juosta (raudonos spalvos). Išmatavimai: ne ≤0.13x19x20 m
	vnt.
	20
	
	
	
	

	268. 
	Elektros izoliacinė juosta (žalios spalvos). Išmatavimai: ne ≤ 0.13x19x20 m
	vnt.
	20
	
	
	
	

	269. 
	Elektros izoliacinė juosta (geltonai/žalios spalvos) Išmatavimai: ne ≤ 0.13x19x20 m
	vnt.
	20
	
	
	
	

	270. 
	Elektros izoliacinė juosta medžiaginė (juodos spalvos). Išmatavimai: ne ≤ 0.13x19x20 m 
	vnt.
	20
	
	
	
	

	271. 
	Dirželis nailoninis juodas >3,6x202 mm.
	vnt.
	1000
	
	
	
	

	272. 
	Dirželis nailoninis baltas >3,6x202 mm.
	vnt.
	1000
	
	
	
	

	273. 
	Dvipusio lipnumo juosta (ultra strong ar lygiavertė) > 5x19
	vnt.
	5
	
	
	
	

	274. 
	Rozetė virštinkinė (įžeminta, >2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	275. 
	Kištukinis lizdas (hermetiškas, virštinkinio montažo; su įžeminimu; 16A/230V~ ar lygiavertė, IP44 ar lygiavertė; >2 vietų).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	276. 
	Kištukinis lizdas (virštinkinio montažo, 16A/250V ~ ar lygiavertė, su įžeminimo kontaktais, IP44 ar lygiavertė, baltos spalvos).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	277. 
	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V ~ ar lygiavertė; su įžeminimo kontaktais; >2 vietų; baltos spalvos, nehermetiškas).
	vnt.
	30
	
	
	
	

	278. 
	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; su įžeminimo kontaktais, be rėmelio; 16A/250V ~ ar lygiavertė, nehermetiškas)
	vnt.
	40
	
	
	
	

	279. 
	Kištukinis lizdas su rėmeliu (potinkinio montažo; su įžeminimo kontaktais; 16A/250V ~ ar lygiavertė).
	vnt.
	30
	
	
	
	

	280. 
	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; >3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	281. 
	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; >3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	282. 
	Virštinkinis jungiklis >2 klavišų
	vnt.
	5
	
	
	
	

	283. 
	Virštinkinis hermetiškas jungiklis >1 klavišo
	vnt.
	5
	
	
	
	

	284. 
	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V ~ ar lygiavertė; >1 klavišo; IP44 ar lygiavertė; be lemputės).
	vnt.
	30
	
	
	
	

	285. 
	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V ~ ar lygiavertė; >2 klavišų; IP44 ar lygiavertė; be lemputės).
	vnt.
	30
	
	
	
	

	286. 
	Potinkinis jungiklis >3 klavišų
	vnt.
	5
	
	
	
	

	287. 
	Stalinės lempos jungiklis su laidu
	vnt.
	5
	
	
	
	

	288. 
	Mygtukinis jungiklis skambučio (potinkinio montažo; 10A/250V ~ ar lygiavertė; baltos spalvos).
	vnt.
	3
	
	
	
	

	289. 
	Tripolė šyna (10 mm² (+ 1 mm2); trifazė, 12 mod. ar lygiavertė)
	vnt.
	3
	
	
	
	

	290. 
	Laidų jungė (skirta laidų sujungimui, >5 poliai iki 25 mm²: >10 poliai iki  16 mm²).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	291. 
	Ilgintuvas (>1 vietos, laido (3x1.0mm² (+ 0,01 mm2)) ilgis ne ≤ 15 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis inkle įtampos ilgintuvas).
	vnt.
	3
	
	
	
	

	292. 
	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm² (+ 0,01 mm2)) ilgis ne ≤ 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis inkle įtampos ilgintuvas)
	vnt.
	2
	
	
	
	

	293. 
	Kištukas (baltos spalvos, >2-ų poliai + įžem., 16A ar lygiavertė, 230 V ar lygiavertė
	vnt.
	60
	
	
	
	

	294. 
	Kištukas ekranuotam laidui skirtas prijungti >6 kategorijos kabeliui bet tinka ir >5 kategorijos kabeliui
	vnt.
	100
	
	
	
	

	295. 
	Telefono kištukas (rusiško su 1 europiniu lizdu adapteris ar lygiavertis)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	296. 
	Virštinkinis hermetiškas jungiklis >2 klavišų
	vnt.
	5
	
	
	
	

	297. 
	Elementas (ar lygiavertis: 23AE 12V)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	298. 
	Elementas (ar lygiavertis: tipas A63, dydis LR41- (1,5V) 
	vnt.
	20
	
	
	
	

	299. 
	Elementas (ar lygiavertis: tipas A76, dydis LR44 - (1,5V) 
	vnt.
	20
	
	
	
	

	300. 
	Elementas (CR2032 ar lygiavertė) skirtas konsultacijų poliklinikos optotipų monitoriui
	vnt.
	4
	
	
	
	

	301. 
	LED šviesos panelė > 34W, 60x60cm, >4760lm, neutraliai balta4000K
	vnt.
	20
	
	
	
	

	302. 
	LED šviesos panelė paviršinė  >  34W, 60x60cm, > 4760lm, neutraliai balta  >4000K
	vnt.
	20
	
	
	
	

	303. 
	Šviestuvas tvirtinamas gyv. Patalpose ant sienos metaliniu pagrindu (įtampa <220V; su 1 lempute 40W (+ 1 W); E14 ar lygiavertė)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	304. 
	Šviestuvas tvirtinamas gyv. Patalpose ant sienos metaliniu pagrindu (su LED lempa  3-8 W (+ 0,1 W) ir jungikliu ant laido
	vnt.
	10
	
	
	
	

	305. 
	Stalinis šviestuvas (įtampa <220 V; su LED lempute; E27 ar lygiavertė).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	306. 
	Prožektorius rankinis su sausaisiais elementais
	vnt.
	3
	
	
	
	

	307. 
	Starteris >4-22 W
	vnt.
	5
	
	
	
	

	308. 
	Starteris >4-65 W
	vnt.
	5
	
	
	
	

	309. 
	Elektrodai AV – 31 ar lygiavertis 2,5 mm (+0,01 mm)
	pak.
	2
	
	
	
	

	310. 
	Elektrodai AV- 31 ar lygiavertis 3,0 mm (+0,01 mm)
	pak.
	2
	
	
	
	

	311. 
	Praustuvas su skyle arba be maišytuvui ir tvirtinimo varžtais. Matmenys: ilgis 47,5 cm (+ 0,05 cm), plotis 60 cm (+ 0,5 cm).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	312. 
	Laikiklis praustuvo
	vnt.
	20
	
	
	
	

	313. 
	Pakaba rankšluosčiui popieriniam
	vnt.
	20
	
	
	
	

	314. 
	WC popieriaus laikiklis
	vnt.
	20
	
	
	
	

	315. 
	Vonios kilimėlis guminis, plotis 65 cm (+ 0,5 cm).  
	m.
	15
	
	
	
	

	316. 
	Muilinė priklijuojama prie sienos metalo spalvos
	vnt.
	20
	
	
	
	

	317. 
	Valiklis pastatų sienoms “samanolis” arba lygiavertis
	vnt.
	30
	
	
	
	

	318. 
	Šluota kiemui šluoti PVC ar lygiavertė
	vnt.
	30
	
	
	
	

	319. 
	Kibiras be dangčio >20 l.
	vnt.
	5
	
	
	
	

	320. 
	Laikrodis sieninis d 25 – 30 cm.
	vnt.
	5
	
	
	
	

	321. 
	Ventiliacinės grotelės 175x175 (+ 1) klijuojamos 
	vnt.
	10
	
	
	
	

	322. 
	Ratukas Mod. F1- 40 ar lygiavertis su stabdžiais 
	vnt.
	50
	
	
	
	

	323. 
	WC komplektas (puodas + bakelis)
	vnt.
	3
	
	
	
	

	324. 
	Dildžių komplektas metalui. Pakuotės dydis ne ≤ 3 vnt.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	325. 
	Dildė plokščia
	vnt.
	2
	
	
	
	

	326. 
	Dildė apvali 250 mm (+ 10 mm)
	vnt.
	2
	
	
	
	

	327. 
	Šepetys vielinis >4-ių eilių
	vnt.
	5
	
	
	
	

	328. 
	Peilis laužiamomis geležtėm 18 mm (+0,5 mm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	329. 
	Pjūkliukai metalui su ašmenimis 300 mm (+ 0,5 mm)
	vnt.
	40
	
	
	
	

	330. 
	Stiklo pjovimo rėžtukas
	vnt.
	2
	
	
	
	

	331. 
	Ratukas plytelių pjovimo, išmatavimai >: 22 x 6 x 4,6 mm
	vnt.
	2
	
	
	
	

	332. 
	Grąžtai metalui (komplekte grąžtai:  2 – 8 mm)
	kompl.
	2
	
	
	
	

	333. 
	Grąžtas skirtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.1 mm (+ 0,5 mm), ilgis 133 mm (+ 5 mm).
	vnt.
	2
	
	
	
	

	334. 
	Grąžtas mūrui. Matmenys: D10 x 600 mm (+ 5 mm).
	vnt.
	2
	
	
	
	

	335. 
	Grąžtas skirtas mūrui - betonui. Diametras  6 mm (+/- 0,5 mm), darbinės dalies ilgis - 100 mm (+/- 5 mm), bendras ilgis -160 mm (+/- 10 mm), turi tikti gręžti su smūgiu ir be smūgio.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	336. 
	Grąžtas skirtas betonui - mūrui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).
	vnt.
	2
	
	
	
	

	337. 
	Grąžtų komplektas medžiui gręžti (matmenys: 3-10 mm).
	kompl.
	22
	
	
	
	

	338. 
	Kaltas medžio, pusiau apvalus, rankinis (20 mm (+/- 2 mm).
	vnt.
	2
	
	
	
	

	339. 
	Kaltas medžio skaptavimui (195 mm (+/- 5 mm).
	vnt.
	2
	
	
	
	

	340. 
	Kaltai medžio. Komplekte ne ≤ 5 vnt., dydžiai: 16-24 mm.
	kompl.
	1
	
	
	
	

	341. 
	Kryžminių atsuktuvų + antgalių komplektas
	kompl.
	2
	
	
	
	

	342. 
	Plokščiųjų atsuktuvų komplektas
	kompl.
	2
	
	
	
	

	343. 
	Veržliarakčių komplektas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	344. 
	Replės kombinuotos (160 mm (+/- 5 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	345. 
	Replės kandiklis (160 mm (+/- 5 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	346. 
	Raktas santechniko (50 mm (+/- 5 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	347. 
	Gyvatukai kanalizacijai valyti (15 m (+/- 1 m)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	348. 
	Kirvis su kotu (svoris ne ≥ 1 kg)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	349. 
	Žirklės skardai kirpti, tiesios (250 mm (+/- 5 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	350. 
	Spaudiklis - pistoletas hermetikams
	vnt.
	5
	
	
	
	

	351. 
	Oblius medžio Nr.4 ar lygiavertis
	vnt.
	1
	
	
	
	

	352. [bookmark: _GoBack]
	Šukos plytelių klijavimo (4 x 4, 25 cm (+/- 2 cm)
	vnt.
	2
	
	
	
	

	353. 
	Ruletė (ne ≤ 8 m ilgio)
	vnt.
	3
	
	
	
	

	354. 
	Gulsčiukas 2 indų (ne ≤ 120 cm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	355. 
	Kryželiai plytelių (ne ≤ 2,5 mm)
	pak.
	10
	
	
	
	

	356. 
	Juosta dažymo popierinė (ne ≤ 30 cm x 20 m)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	357. 
	Plėvelė (ne ≤ 4 x 5 m)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	358. 
	Maišytuvas klijams (80x400 mm (+/- 5 mm), skirtas ne ≤ 10 kg klijų masės maišymui
	vnt.
	2
	
	
	
	

	359. 
	Maišytuvas dažams (120 x 600 mm (+/- 10 mm)
	vnt.
	1
	
	
	
	

	360. 
	Teptukas plokščias (50 mm (+/- 5 mm)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	361. 
	Teptukas plokščias (70 mm (+/- 10 mm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	362. 
	Teptukas radiatoriams dažyti
	vnt.
	10
	
	
	
	

	363. 
	Šepetys baltinimo
	vnt.
	2
	
	
	
	

	364. 
	Vonelė dažams (32 x 38 cm (+/- 5 cm)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	365. 
	Volelis veliūrinis su rankena (ne < 23 cm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	366. 
	Volelis poliesterio (ne ≤ 23 cm)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	367. 
	Volelis su rankena med. paviršiams dažyti
	vnt.
	5
	
	
	
	

	368. 
	Ritinėlis veliūrinis be rankenos (ne ≤ 15 cm)
	vnt.
	15
	
	
	
	

	369. 
	Spyna įleidžiama su šerdele
	vnt.
	30
	
	
	
	

	370. 
	Spyna įleidžiama plokščiu raktu
	vnt.
	5
	
	
	
	

	371. 
	Durų spragtukas
	vnt.
	10
	
	
	
	

	372. 
	Spyna baldinė
	vnt.
	20
	
	
	
	

	373. 
	Spyna pakabinama (ne ≤ 40 mm)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	374. 
	Spyna pakabinama (ne ≤ 70 mm)
	vnt.
	5
	
	
	
	

	375. 
	Cilindras spynos (ne ≤ 65 mm, >5 raktų)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	376. 
	Cilindras spynos (ne ≤ 65 mm, >7 raktų)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	377. 
	Cilindras spynos (ne < 70 mm, >5 raktų)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	378. 
	Cilindras spynos (ne ≤ 75 mm, >5 raktų)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	379. 
	Hidraulinis durų pritraukėjas baltos spalvos, skirtas pritraukti duris, kurių plotis  >1000 mm, svoris >100 kg, su uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliavimo funkcija. Naudojamas vidaus ir lauko durims. Darbinė temperatūra nuo -30º C iki +40º C
	vnt.
	5
	
	
	
	

	380. 
	Sustiprintos konstrukcijos vidinės durys baltos su stakta ir rankenomis. Specialūs varčios užpildai iš MDF bei kitokių medžiagų. Durų išmatavimai: plotis 1100 mm (+5 mm), aukštis 2055 mm (+5 mm). 
	vnt.
	4
	
	
	
	

	381. 
	Sustiprintos konstrukcijos vidinės durys baltos su stakta ir rankenomis. Specialūs varčios užpildai iš MDF bei kitokių medžiagų. Durų išmatavimai: plotis – 960 mm (+5 mm, aukštis 2055 mm (+5 mm). 
	vnt.
	4
	
	
	
	

	382. 
	Prilydomoji (poliesterinė) ritininė stogo danga viršutiniam stogo sluoksniui (storis ≥ 4,0 mm, ilgis 10 m (+ 5 cm) dangos paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineralais)
	vnt.
	20
	
	
	
	

	383. 
	Lyginimo lenta pastatoma ant grindų
	vnt.
	3
	
	
	
	

	384. 
	Pistoletas montavimo putoms
	vnt.
	3
	
	
	
	

	385. 
	Buitinės kopėčios iki 2 m (+10 cm) aukščio
	vnt.
	4
	
	
	
	

	386. 
	Vaikiški naktipuodžiai
	vnt.
	5
	
	
	
	

	387. 
	Dubuo >25 cm plastikinis skersmens (ligonio prausimui)
	vnt.
	10
	
	
	
	

	388. 
	Dubuo 55-90 litrų maistinis
	vnt.
	5
	
	
	
	

	389. 
	 Pakabukai raktams
	vnt.
	50
	
	
	
	

	390. 
	Juosta STOP  50 m  ritinėlis  +/- 5 m.
	vnt.
	4
	
	
	
	

	391. 
	Dažymo lipni juosta >50m x 3 cm
	vnt.
	20
	
	
	
	

	392. 
	Žoliapjovės lynas. Storis 3 mm (+ 0,1 mm). Ilgis pakuotėje: ≥ 15 m. Lyno tipas: apvalus.
	vnt.
	10
	
	
	
	

	393. 
	Alyva, žoliapjovių varikliams (benzininis dvitaktis). Talpa: >1 l. Spalva: raudona.
	vnt.
	20
	
	
	
	

	394. 
	Buitinis vandens skaitiklis Karšto ir šalto vandens . Skersmuo 15 mm (+ 0,1 mm)
	vnt.
	4
	
	
	
	

	395. 
	Skaitmeninis elektros skaitiklis 220 V (+ 5 V) 16A (+1 A) jungiamas į elektros lizdą
	vnt.
	2
	
	
	
	

	Pasiūlymo vertė (skaičiais):
	
	x

	Pasiūlymo vertė (žodžiais):
	
	x

	Nenumatytų papildomų prekių pirkimas*: Tiekėjas turi leisti įsigyti aukščiau nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (kitokių išmatavimų, dydžių, spalvų ir t.t.), kurių nėra kitose galiojančiose perkančiosios organizacijos sutartyse, neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės sutarties vertės.
Papildomai prekei taikoma prekės pardavimo dieną parduotuvėje esanti kaina ir suteikiama nuolaida procentais: 
*PILDYTI PRIVALOMA:
Ne akcinėms prekėms taikomos nuolaidos dydis ... procentų.
Akcinėms prekėms taikomas nuolaidos dydis ... procentų.




Sutarties vertė (€ su PVM) žodžiais ir suteikiama nuolaida pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


Pasiūlymas galioja 60 dienų.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas*)    

*Pastaba. Šis dokumentas gali būti teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. 
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