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PROJEKTAVIMO/STATYBOS UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)


	Eil. Nr. 
	Pavadinimas 
	Reikalavimai 

	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

	1. 
	Projekto organizatorius (statytojas): 
	UAB „Giraitės vandenys“


	
	Statytojo adresas:
	Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r., 54310

	
	Projekto pavadinimas:
	Vandentiekio tinklo nauja statyba Arnikos g., Varluvos k., Domeikavos sen., Kauno r.

	2.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:
	Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai; 
Preliminarūs ilgiai:
· nauja statyba DN160 L=1200 m;
· nauja statyba DN100 L=20 m;
· nauja statyba DN32 L=80 m;


	3. 
	Statinio statybos rūšis:
	nauja statyba;


	4. 
	Statinio kategorija: 
	-

	5. 
	Projekto rengimo etapas:
	techninis darbo projektas (TDP);
 

	

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys

	6. 
	Projektavimo paslaugų apimtis :
	

	6.1. 
	projektavimo paslaugos
	Techninis projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais Užsakovo reikalavimais; Projektas turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus.

Projekto etapas (etapai), dalys:
|X|  bendroji; [B] 
|X| vandentiekio tinklai; [V] 
|X|  pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] 
Pastaba: perkančiajai organizacijai nepaminėjusi kažkurios dalies, tačiau jei ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta.
Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai;

	6.2. 
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis /jeigu užsakomos/ :
	gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: 
|X| topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus;
|X| parengtą techninį darbo projektą pateikia Užsakovo parinktai ekspertų įmonei, kuri turi atitinkamus kvalifikacijos atestatus leidžiančius suteikti tokią paslaugą (jei taikoma). Ekspertizės metu nustačius projekto trūkumų, visus juos Projektuotojas privalo ištaisyti savo lėšomis ir rizika ir pateikti pakartotinei ekspertizei taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymas. Projektuotojas privalo atsižvelgti į visas pagrįstas Užsakovo pastabas;
|X| projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre tinklų servitutus UAB „Giraitės vandenys“ vardu gavus įgaliojimą. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti (forma pridedama);

prisijungimo sąlygos:
UAB „Giraitės vandenys“;

|X| Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsniu, įregistruoti VĮ Registrų centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

paruošti projektinius pasiūlymus;
 
Atlikti projekto viešinimo procedūras, vadovaujantis normatyviniais dokumentais;

Gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos.


	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir darbams

	7. 
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
	|X| parengti projektą vadovautis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais (LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis);
|X| vadovautis pirkimo dokumentais;
|X| pridedama schema (schema yra preliminari)



	8. 
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui, darbams ir pan. 
	|X| Rangovas turi suprojektuoti naują vandentiekio trasą, šulinius gatvių sankirtose, sklendes srautui reguliuoti (2-3 vnt. viename šulinyje), žemiausiose vamzdyno vietose suprojektuoti išleidimo čiaupą vamzdynui ištuštinti, aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno taškuose suprojektuoti orlaidžius. Suprojektuoti naujus įvadus su uždarymo įtaisais prie sklypų ribų, įvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ar bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Dėl naujų abonementų skaičiaus patikslinimo kreiptis į  UAB "Giraitės vandenys“. Parinkti reikiamo diametro vamzdyną.

|X| projektus derinimui siųsti el. p. projektuderinimas@giraitesvandenys.lt, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai; 
|X| Rangovas/projektuotojas teikdamas aktus kartu pateikia ir aktuojamą dokumentaciją.


	9. 
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). 
	Projektas rengiamas valstybine kalba 

	10. 
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. 
	|X| lydraštis (registruoja UAB „Giraitės vandenys“ administratorė)
|X| perdavimo – priėmimo aktas;
|X|  pateikti 1 el. laikmeną su įrašyta dokumentacija (pageidautina USB laikmenoje);
|X| pateikti pilnos sudėties projektą (-ų) 1egz., 1 elektroninėje laikmenoje: 
· projektas suderintas su reikalingomis organizacijomis (PDF ir pasirašytas PV/PDV el. parašu);
· topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais (DWG formatu);
· nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas el. parašu;
· dokumentą patvirtinantį SŽNS registraciją/ atnaujinimą/ panaikinimą/ koregavimą Nekilnojamo turto registrų centre (pdf);
· servituto sutartį  UAB „Giraitės vandenys“ vardu (jei taikoma);
· kitų suinteresuotų organizacijų derinimai (pdf, adoc);
· kiti sutikimai (pdf);
· redaguotus failus (word, dwg, exel)
· pateikti projekto kiekių žiniaraščius exel formatu;





