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	<...>Informuokite, kaip ir kur galima gauti standartinį dažytos medžiagos pavyzdį, nurodytą techninių reikalavimų 7 punkte<...>

	Prašymai išduoti dažytos medžiagos pavyzdžius teikiami specialiųjų pirkimo sąlygų 3.2 p. nurodytam kontaktiniui asmeniui (Žana Radiun, tel. +370 700 59967, zana.radiun@policija.lt.), su kuriuo suderinsite laiką dėl pavyzdžio atsiėmimo


*Suinteresuotų tiekėjų pranešimų tekstai nėra redaguoti.

Papildomai Perkančioji organizacija informuoja:
1) pakoreguojamas bliuzono techninės specifikacijos 11 p. 10 papunktis ir išdėstomas taip:
„10. Ant abiejų rankovių uždėtinės kišenės per vidurį 3 cm (±0,5cm) atstumu nuo rankovės įsiūvimo siūlės prisiūta „Velcro“ tipo ar lygiavertė veltinio juosta (5,8x3,4 cm (±0,3cm)) vėliavėlei tvirtinti. Ant dešinės rankovės 2 cm žemiau vėliavėlės prisiūta „Velcro“ tipo ar lygiavertė veltinio juosta pavaldumo arba „Aras“ antsiuvui tvirtinti. Veltinio juostos kontūrai turi atitikti antsiuvų kontūrui. Tokia pati veltinio juosta tvirtinama ant kairės rankovės uždėtinės kišenės “POLICIJA“ antsiuvui tvirtinti. Antsiuvai tvirtinami ant abiejų rankovių simetriškai.“;
2) pakoreguojamas taktinių marškinėlių techninės specifikacijos 11 p. 7 papunktis ir išdėstomas taip:
„7. Ant abiejų rankovių uždėtinės kišenės per vidurį viršuje prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelni juostos pusė (su kilputėmis) (5,8x3,4 cm (±0,3cm)) vėliavėlei tvirtinti. Ant dešinės rankovės žemiau vėliavėlės prisiūta „Velcro“ tipo ar lygiavertė veltinio juosta pavaldumo arba „Aras“ antsiuvui tvirtinti. Juostos kontūrai turi atitikti antsiuvų kontūrus. Tokia pati juosta tuo pačiu atstumu tvirtinama ant kairės rankovės uždėtinės kišenės „POLICIJA“ antsiuvui tvirtinti. 3 cm (±0,5 cm) atstumu nuo uždėtinės kišenės apatinio krašto pritvirtinama saga.“;
3) ištaisoma techninė klaida vasarinių kelnių techninės specifikacijos 24 p. 3 papunktyje ir išdėstoma taip:
„3. medžiagos gamintojo arba tiekėjo, arba prekės gamintojo rašytinis patvirtinimas (deklaracija), kad gaminyje naudojamas medvilnės pluoštas atitinka Aplinkos ministro įsakymo 9.2.2 punktą ir 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų, kartu pateikiant tai įrodančius dokumentus.“
Atsižvelgiant į tai, pakoreguotos bliuzono, taktinių marškinėlių ir vasarinių kelnių techninės specifikacijos, bliuzono, taktinių marškinėlių eskizai (aktualios 2025-04-03 redakcijos pridedamos skiltyje „Pirkimo dokumentai“).
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	<...> norime paprašyti  Viešųjų pirkimų komisijos  suteikti galimybę  pateikti pasiūlymą  ir  gaminius taktinių marškinėlių pirkimui, todėl prašome  atsižvelgti ir  praplėsti  taktinių marškinėlių audinio pluoštinės  sudėties tolerancijos  ribas: medvilnei iki 50 % , elastanui iki 1%, poliamidas patenka  į  nurodomas  ribas  -49%. Nežymus  pluoštinės  sudėties  ribų  praplėtimas neįtakoja   likusių audinio rodiklių  ir nurodomos techninės  specifikacijos reikšmės  yra užtikrinamos.   
 Siekiant pateikti reikalingos  kokybės  ir  spalvos taktinių marškinėlių pavyzdžius komisijai prašome  nukelti termino pateikimo datą  į gegužės 26d., kadangi audinio tiekėjas iš toli, taip pat  yra  įtakojams šventinių dienų, muitinės procedūrų ir pan.<...>
	Kadangi audinio pluoštinės sudėties ribų praplėtimas neįtakoja kitų techninių audinio rodiklių, Perkančioji organizacija pakeičia taktinių marškinėlių techninės specifikacijos 2 lentelės 3 punktą ir išdėsto jį taip: „Poliamidas 50 ±5 Medvilnė 47±5 Elastanas 3±2“ (aktuali techninė specifikacija „2025-05-05 3. Taktinių marškinėlių techninė spec.“ pridedama skiltyje „Pirkimo dokumentai“).
[bookmark: _GoBack]Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. gegužės 26 d. 10:00.


*Suinteresuotų tiekėjų pranešimų tekstai nėra redaguoti.

