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1. [bookmark: _Toc191969270]BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB “Aukštaitijos vandenys”, juridinio asmens kodas 147104754, adresas Velžio kelias 13, Panevėžys, (toliau – perkantysis subjektas), vykdydamas šį viešąjį pirkimą numato įsigyti nešmenų smulkintuvus, montuojamus nuotekų siurblinėse (toliau - prekės).	
1.2. Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos PĮ. 
1.3. Šis pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS.
1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.
1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas (jei taikoma) ir skelbimas apie pirkimą. Perkantysis subjektas skelbimuose esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.
1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
1.7. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovas Gediminas Ambraška, viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas, tel. (+370 45) 58 66 30, el. gediminas.ambraska@avandenys.lt,  Velžio kelias 13, Panevėžys.

2. [bookmark: _Toc191969271]PIRKIMO OBJEKTAS

[bookmark: _Toc191969272]2.1. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.
2.2. Pirkimo objekto techninė specifikacija ir reikalavimai pateikiama pirkimo dokumentų priede Nr. 1.
  2.2.1 TIEKĖJO paruoštas pasiūlymas turi būti parengtas pagal Priedo Nr. 1 ir Priedo Nr. 2 reikalavimus.
2.3. Prekių tiekimo terminas – ne daugiau 4 mėnesiai po sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms sutartis gali būti pratęsiama ne daugiau kaip 2 kart po 3 mėn.
2.4. Prekių tiekimo vieta – UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, Panevėžys ir/arba pagal techninės specifikacijos reikalavimus.
	
3. [bookmark: _Toc191969273]TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA
		
3.1. Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.
3.2. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal PĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
3.3. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.
3.4. Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokios prekėms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 
3.5. Jei tiekėjas remiasi subtiekėjų  pajėgumu ar ištekliais, tuo atveju jis privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį  pajėgumas ar ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tam įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamus dokumentus: sutartis, bendradarbiavimo susitarimus ar kitus dokumentus (pvz., ketinimų protokolus), kurie patvirtintų, kad tiekėjams subtiekėjų (subtiekėjų) ar specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
3.6. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumu Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.
3.7. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). 
3.8. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
3.9. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

4. [bookmark: _Toc191969274]ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.


5. [bookmark: _Toc191969275]PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.3. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).
5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
5.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
5.9. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
5.10. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.
5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus.	
5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma. 
5.13. Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
5.14. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos PĮ 32 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. 

6. [bookmark: _Toc191969276]PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
	
6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
6.2. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas. 
6.3. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
6.4. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

7. [bookmark: _Toc191969277]PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

8. [bookmark: _Toc191969278]PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.
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9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus. 
9.2. Perkantysis subjektas atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
9.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 3 dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.
9.4. Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar pataisydamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Bet kokie patikslinimai ir pataisymai siunčiami ir skelbiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms likus iki pasiūlymų pateikimo dienos.
9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
9.8. Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

10. [bookmark: _Toc191969280]SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

10.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
10.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

11. [bookmark: _Toc191969281]PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:
11.1.1. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;
11.1.2. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;
11.1.3. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);
11.1.4. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;
11.1.5. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;
11.1.6. galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 punkte ir skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
11.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.3 punkto nuostatomis.
11.3. Perkantysis subjektas gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
11.4. Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.
11.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.
11.6. Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.
11.7. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

12. [bookmark: _Toc191969282]PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

12.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
12.2. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
12.3.  pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;
12.4. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;
12.5. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
12.6. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos;
12.7. dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
12.8. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
12.9. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
12.10. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;
12.11. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu jų nepateikė per perkančiojo subjekto nurodytą terminą.
12.12. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.
12.13. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

13. [bookmark: _Toc191969283]PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

13.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
13.2.  Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
	
14. [bookmark: _Toc191969284]PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

14.1.  Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
14.2.  Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
14.3.  Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.
14.4.  Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.
14.5.  Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
14.6.  Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.
14.7.  Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

15. [bookmark: _Toc191969285]PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

15.1.  Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.
15.2.  Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
15.2.1. per 5 dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos
15.2.2. per 5 dienas nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus;
15.3. Perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 15.2 punkto papunkčiuose nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
15.4.  Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Tuo atveju, kai pretenzija išnagrinėjama ir sprendimas priimamas Tiekėjo pretenzijos pateikimo dieną, Pirkimo procedūros nėra stabdomos. Perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.
15.5.  Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16. [bookmark: _Toc191969286]PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR jos SĄLYGOS

16.1.  Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. 
16.2.  Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. Jei pirkimas vykdomas dalimis ir vienas tiekėjas yra pripažintas laimėjusiu daugiau, kaip vienoje pirkimo dalyje, rengiama bendra pirkimo sutartis visoms laimėtoms pirkimo dalims.
16.3. Sutartis sudaroma vadovaujantis šių pirkimo sąlygų priedu „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.
	
17. [bookmark: _Toc191969287]PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

17.1.  Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
17.2.  Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“.
17.3.  Priedas Nr. 3 „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.

	


1 PRIEDAS

NEŠMENŲ SMULKINTUVŲ, MONTUOJAMŲ
NUOTEKŲ SIURBLINĖSE, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Techninę specifikaciją parengė perkantysis subjektas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 2 str. 27 dalies, 50 str. įtvirtintais reikalavimais.
	Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus nešmenų smulkintuvams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis“ ir pridėti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus. 

	Smulkintuvų montavimo vietas galima apžiūrėti, kontaktiniai asmenys: GTS vyr. mechanikas Gintaras Silickas, mob. +370 699 35394, NPS-2, NPS-4 ir NPS-29 smulkintuvams vandenvietės ir tinklų tarnybos viršininkas Vidmantas Vaitekūnas, mob. +370 685 75632, nuotekų valyklos smulkintuvui, nuotekų valyklos viršininkas Kęstutis Pareščius, mob. +370 685 65785.


NPS-2 nešmenų smulkintuvas, montavimo vieta - nuotekų siurblinės latake.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateikiami duomenys smulkintuvo parinkimui.
Išmatuotas latako plotis 0,65 m.
Išmatuotas latako aukštis 0,83÷0,87 m.
Latako medžiaga – betonas.
Smulkinama terpė – buitinės ir gamybinės nuotekos.
Nuotekų srautas 200 m³/val. 
pH atitekančių nuotekų nuo 6,5 iki 8,5.
Nuotekų temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė. 
	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos
	Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis

	1.
	Perkama prekė – nešmenų smulkintuvas (toliau tekste smulkintuvas), pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateiktus duomenis smulkintuvo parinkimui ir techninę specifikaciją. Smulkintuvas, montavimo vieta - nuotekų siurblinės latake, smulkintuvo valdymo skydas, paleidimo/derinimo darbai. Kiekis 1 vnt., naujas.  Elektros variklio/variklių įtampa 400 V, dažnis 50 Hz. Nurodyti:
- smulkintuvo gamintoją, markę;
- latako plotį;
- latako aukštį;
- maksimalų nuotekų lygį latake;
- smulkinamą terpę;
- maksimalų nuotekų srautą;
- maksimalų sausųjų medžiagų kiekį nuotekose;
- maksimalų smulkinamų nešmenų kiekį;
- pH reikšmių intervalą;
- nuotekų temperatūros intervalą;
- elektros variklio/variklių galią/galias kW.
	

	Smulkintuvas

	2.
	Kartu su pasiūlymu pateikti smulkintuvo duomenų lapus su  bendro vaizdo brėžiniu, gabaritiniais ir montavimo matmenimis, svoriais. 
	

	3.
	Smulkintuvas pilnai sukomplektuotas su visais jo montavimui latake reikalingais elementais (tvirtinimo plokštės, varžtai, veržlės ir kita). Montavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas arba kitos korozijai atsparios medžiagos.
	

	4.
	Smulkintuvo darbinė terpė – buitinės ir gamybinės nevalytos nuotekos. Smulkintuvas bus montuojamas nuotekų siurblinėje.
	

	5.
	Smulkintuvo konstrukcija – nuotekų latake sumontuotas smulkintuvo rėmas, kuriame sumontuoti ne mažiau du besisukantys  smulkinimo rotoriai. Nurodyti smulkintuvo konstrukciją.
	

	6.
	Besisukančių smulkinimo rotorių konstrukcija. Rotoriai pagaminti iš vientiso plieno. Surenkamų iš segmentų rotorių - nesiūlyti. Nurodyti rotorių konstrukciją.
	

	7.
	Smulkintuvo peilio storio intervalas 9÷11 mm. Nurodyti smulkintuvo peilio storį.
	

	8.
	Maksimalus nuotekų srautas iki 200 m³/val. Nurodyti maksimalų nuotekų srautą ir maksimalų paskaičiuotą nuotekų lygį kanale. 
	

	9.
	Korpuso medžiaga – plienas EN 1.0038, arba lygiavertis. Nurodyti korpuso medžiagą.
	

	10.
	Dilimo įdėklų medžiaga Hardox 400, arba lygiavertis. Nurodyti dilimo įdėklų medžiagą. 
	

	11.
	Rotorių medžiaga - plienas EN 1.7227, arba lygiavertis, kietumas pagal HRC ne mažiau 55. Nurodyti rotorių medžiagą ir kietumą.
	

	12.
	Su terpe (nuotekomis) kontaktuojančių tarpinių medžiaga – NBR, arba lygiavertė. Nurodyti su terpe kontaktuojančių tarpinių medžiagą.
	

	13.
	Panardinamas/sausai montuojamas elektros variklis.
	

	14.
	Elektros variklio apsaugos: variklio statoriaus apvijose sumontuota šiluminė apsauga.
	

	15.
	Elektros variklio apsaugos klasė ne mažiau IP 68.
	

	Smulkintuvo valdymo skydas

	16.
	Smulkintuvo darbo režimas - nepertraukiamas ir nuo lygio latake pasirinktinai.
	

	17.
	Valdiklis.
	

	18.
	Ne mažiau 7“ liečiamas ekranas.
	

	19.
	Magnetiniai paleidėjai.
	

	20.
	Smulkintuvo valdymo būdai:
- per liečiamą ekraną; 
ir/arba
- valdymo išrinkimas raktais (mygtukais) su šiais valdymo režimais: A – automatinis, 0 – išjungta, R – rankinis. Rankinis valdymas turi veikti be valdiklio pagalbos. Nurodyti smulkintuvo valdymo būdą.
	

	21.
	Automatinio valdymo galimybė.
	

	22.
	Ne mažiau 10 metrų kabelių su jungtimis smulkintuvo sujungimui su valdymo skydu.
	

	Paleidimo/derinimo darbai

	23.
	Smulkintuvo paleidimo/derinimo darbus atlieka  gamintojo įgaliotas atstovas smulkintuvo sumontavimo vietoje arba nuotoliniu būdu. Paleidimo/derinimo darbų atlikimo būdą pasirenka smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas. Visas technines priemones smulkintuvo derinimui (įrankiai, internetas ir kita) užtikrina smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas. 
	

	Bendri reikalavimai

	24.
	Smulkintuvas turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Smulkintuvas turi būti pažymėti ženklu CE, pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus.
	

	25.
	Siūloma valdymo įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished) ir atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr. 280 reikalavimus.
	

	26.
	Konkurso nugalėtojas kartu su smulkintuvu ir smulkintuvo valdymo skydu turės pateikti: originalius gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentus, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.
	

	27.
	Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo. Nurodyti garantinį laikotarpį.
	

	28.
	Smulkintuvo tiekimo terminas ne daugiau 16 savaičių po sutarties pasirašymo. Nurodyti smulkintuvo tiekimo terminą.
	

	29.
	Personalo mokymai po smulkintuvo sumontavimo ir paleidimo/derinimo darbų atlikimo. 
	

	30.
	Smulkintuvo pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys.
	



NPS-4 nešmenų smulkintuvas, montavimo vieta - nuotekų siurblinės latake.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateikiami duomenys smulkintuvo parinkimui.
Išmatuotas latako plotis 0,62÷0,65 m.
Išmatuotas latako aukštis 1,01÷1,06 m.
Latako medžiaga – betonas.
Smulkinama terpė – buitinės ir gamybinės nuotekos.
Nuotekų srautas 400 m³/val. 
pH atitekančių nuotekų nuo 6,5 iki 8,5.
Nuotekų temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė. 
	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos
	Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis

	1.
	Perkama prekė – nešmenų smulkintuvas (toliau tekste smulkintuvas), pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateiktus duomenis smulkintuvo parinkimui ir techninę specifikaciją. Smulkintuvas, montavimo vieta - nuotekų siurblinės latake, smulkintuvo valdymo skydas, paleidimo/derinimo darbai. Kiekis 1 vnt., naujas.  Elektros variklio/variklių įtampa 400 V, dažnis 50 Hz. Nurodyti:
- smulkintuvo gamintoją, markę;
- latako plotį;
- latako aukštį;
- maksimalų nuotekų lygį latake;
- smulkinamą terpę;
- maksimalų nuotekų srautą;
- maksimalų sausųjų medžiagų kiekį nuotekose;
- maksimalų smulkinamų nešmenų kiekį;
- pH reikšmių intervalą;
- nuotekų temperatūros intervalą;
- elektros variklio/variklių galią/galias kW.
	

	Smulkintuvas

	2.
	Kartu su pasiūlymu pateikti smulkintuvo duomenų lapus su  bendro vaizdo brėžiniu, gabaritiniais ir montavimo matmenimis, svoriais. 
	

	3.
	Smulkintuvas pilnai sukomplektuotas su visais jo montavimui latake reikalingais elementais (tvirtinimo plokštės, varžtai, veržlės ir kita). Montavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas arba kitos korozijai atsparios medžiagos.
	

	4.
	Smulkintuvo darbinė terpė – buitinės ir gamybinės nevalytos nuotekos. Smulkintuvas bus montuojamas nuotekų siurblinėje.
	

	5.
	Smulkintuvo konstrukcija – nuotekų latake sumontuotas smulkintuvo rėmas, kuriame sumontuoti ne mažiau du besisukantys  smulkinimo rotoriai. Nurodyti smulkintuvo konstrukciją.
	

	6.
	Besisukančių smulkinimo rotorių konstrukcija. Rotoriai pagaminti iš vientiso plieno. Surenkamų iš segmentų rotorių - nesiūlyti. Nurodyti rotorių konstrukciją.
	

	7.
	Smulkintuvo peilio storio intervalas 9÷11 mm. Nurodyti smulkintuvo peilio storį.
	

	8.
	Maksimalus nuotekų srautas iki 400 m³/val. Nurodyti maksimalų nuotekų srautą ir maksimalų paskaičiuotą nuotekų lygį kanale.
	

	9.
	Korpuso medžiaga – plienas EN 1.0038, arba lygiavertis. Nurodyti korpuso medžiagą.
	

	10.
	Dilimo įdėklų medžiaga Hardox 400, arba lygiavertis. Nurodyti dilimo įdėklų medžiagą. 
	

	11.
	Rotorių medžiaga - plienas EN 1.7227, arba lygiavertis, kietumas pagal HRC ne mažiau 55. Nurodyti rotorių medžiagą ir kietumą.
	

	12.
	Su terpe (nuotekomis) kontaktuojančių tarpinių medžiaga – NBR, arba lygiavertė. Nurodyti su terpe kontaktuojančių tarpinių medžiagą.
	

	13.
	Panardinamas/sausai montuojamas elektros variklis.
	

	14.
	Elektros variklio apsaugos: variklio statoriaus apvijose sumontuota šiluminė apsauga.
	

	15.
	Elektros variklio apsaugos klasė ne mažiau IP 68.
	

	Smulkintuvo valdymo skydas

	16.
	Smulkintuvo darbo režimas - nepertraukiamas ir nuo lygio latake pasirinktinai.
	

	17.
	Valdiklis.
	

	18.
	Ne mažiau 7“ liečiamas ekranas.
	

	19.
	Magnetiniai paleidėjai.
	

	20.
	Smulkintuvo valdymo būdai:
- per liečiamą ekraną; 
ir/arba
- valdymo išrinkimas raktais (mygtukais) su šiais valdymo režimais: A – automatinis, 0 – išjungta, R – rankinis. Rankinis valdymas turi veikti be valdiklio pagalbos. Nurodyti smulkintuvo valdymo būdą.
	

	21.
	Automatinio valdymo galimybė.
	

	22.
	Ne mažiau 16 metrų kabelių su jungtimis smulkintuvo sujungimui su valdymo skydu.
	

	Paleidimo/derinimo darbai

	23.
	Smulkintuvo paleidimo/derinimo darbus atlieka  gamintojo įgaliotas atstovas smulkintuvo sumontavimo vietoje arba nuotoliniu būdu. Paleidimo/derinimo darbų atlikimo būdą pasirenka smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas. Visas technines priemones smulkintuvo derinimui (įrankiai, internetas ir kita) užtikrina smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas.
	

	Bendri reikalavimai

	24.
	Smulkintuvas turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Smulkintuvas turi būti pažymėti ženklu CE, pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus.
	

	25.
	Siūloma valdymo įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished) ir atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr. 280 reikalavimus.
	

	26.
	Konkurso nugalėtojas kartu su smulkintuvu ir smulkintuvo valdymo skydu turės pateikti: originalius gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentus, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.
	

	27.
	Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo. Nurodyti garantinį laikotarpį.
	

	28.
	Smulkintuvo tiekimo terminas ne daugiau 16 savaičių po sutarties pasirašymo. Nurodyti smulkintuvo tiekimo terminą.
	

	29.
	Personalo mokymai po smulkintuvo sumontavimo ir paleidimo/derinimo darbų atlikimo. 
	

	30.
	Smulkintuvo pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys.
	



Nuotekų valyklos vietinės NPS nešmenų smulkintuvas, montavimo vieta - nuotekų siurblinės latake.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateikiami duomenys smulkintuvo parinkimui.
Išmatuotas latako plotis 0,60÷0,62 m.
Išmatuotas latako aukštis 1,04÷1,06 m.
Latako medžiaga – betonas.
Smulkinama terpė – buitinės ir gamybinės nuotekos.
Nuotekų srautas 300 m³/val.
pH atitekančių nuotekų nuo 6,5 iki 8,5.
Nuotekų temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė. 
	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos
	Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis

	1.
	Perkama prekė – nešmenų smulkintuvas (toliau tekste smulkintuvas), pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateiktus duomenis smulkintuvo parinkimui ir techninę specifikaciją. Smulkintuvas, montavimo vieta - nuotekų siurblinės latake, smulkintuvo valdymo skydas, paleidimo/derinimo darbai. Kiekis 1 vnt., naujas.  Elektros variklio/variklių įtampa 400 V, dažnis 50 Hz. Nurodyti:
- smulkintuvo gamintoją, markę;
- latako plotį;
- latako aukštį;
- maksimalų nuotekų lygį latake;
- smulkinamą terpę;
- maksimalų nuotekų srautą;
- maksimalų sausųjų medžiagų kiekį nuotekose;
- maksimalų smulkinamų nešmenų kiekį;
- pH reikšmių intervalą;
- nuotekų temperatūros intervalą;
- elektros variklio/variklių galią/galias kW.
	

	Smulkintuvas

	2.
	Kartu su pasiūlymu pateikti smulkintuvo duomenų lapus su  bendro vaizdo brėžiniu, gabaritiniais ir montavimo matmenimis, svoriais. 
	

	3.
	Smulkintuvas pilnai sukomplektuotas su visais jo montavimui latake reikalingais elementais (tvirtinimo plokštės, varžtai, veržlės ir kita). Montavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas arba kitos korozijai atsparios medžiagos.
	

	4.
	Smulkintuvo darbinė terpė – buitinės ir gamybinės nevalytos nuotekos. Smulkintuvas bus montuojamas nuotekų siurblinėje.
	

	5.
	Smulkintuvo konstrukcija – nuotekų latake sumontuotas smulkintuvo rėmas, kuriame sumontuoti ne mažiau du besisukantys  smulkinimo rotoriai. Nurodyti smulkintuvo konstrukciją.
	

	6.
	Besisukančių smulkinimo rotorių konstrukcija. Rotoriai pagaminti iš vientiso plieno. Surenkamų iš segmentų rotorių - nesiūlyti. Nurodyti rotorių konstrukciją.
	

	7.
	Smulkintuvo peilio storio intervalas 9÷11 mm. Nurodyti smulkintuvo peilio storį.
	

	8.
	Maksimalus nuotekų srautas iki 300 m³/val. Nurodyti maksimalų nuotekų srautą ir maksimalų paskaičiuotą nuotekų lygį kanale. 
	

	9.
	Korpuso medžiaga – plienas EN 1.0038, arba lygiavertis. Nurodyti korpuso medžiagą.
	

	10.
	Dilimo įdėklų medžiaga Hardox 400, arba lygiavertis. Nurodyti dilimo įdėklų medžiagą. 
	

	11.
	Rotorių medžiaga - plienas EN 1.7227, arba lygiavertis, kietumas pagal HRC ne mažiau 55. Nurodyti rotorių medžiagą ir kietumą.
	

	12.
	Su terpe (nuotekomis) kontaktuojančių tarpinių medžiaga – NBR, arba lygiavertė. Nurodyti su terpe kontaktuojančių tarpinių medžiagą.
	

	13.
	Panardinamas/sausai montuojamas elektros variklis.
	

	14.
	Elektros variklio apsaugos: variklio statoriaus apvijose sumontuota šiluminė apsauga.
	

	15.
	Elektros variklio apsaugos klasė ne mažiau IP 68.
	

	Smulkintuvo valdymo skydas

	16.
	Smulkintuvo darbo režimas - nepertraukiamas ir nuo lygio latake pasirinktinai.
	

	17.
	Valdiklis.
	

	18.
	Ne mažiau 7“ liečiamas ekranas.
	

	19.
	Magnetiniai paleidėjai.
	

	20.
	Smulkintuvo valdymo būdai:
- per liečiamą ekraną; 
ir/arba
- valdymo išrinkimas raktais (mygtukais) su šiais valdymo režimais: A – automatinis, 0 – išjungta, R – rankinis. Rankinis valdymas turi veikti be valdiklio pagalbos. Nurodyti smulkintuvo valdymo būdą.
	

	21.
	Automatinio valdymo galimybė.
	

	22.
	Ne mažiau 22 metrai kabelių su jungtimis smulkintuvo sujungimui su valdymo skydu.
	

	Paleidimo/derinimo darbai

	23.
	Smulkintuvo paleidimo/derinimo darbus atlieka  gamintojo įgaliotas atstovas smulkintuvo sumontavimo vietoje arba nuotoliniu būdu. Paleidimo/derinimo darbų atlikimo būdą pasirenka smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas. Visas technines priemones smulkintuvo derinimui (įrankiai, internetas ir kita) užtikrina smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas.
	

	Bendri reikalavimai

	24.
	Smulkintuvas turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Smulkintuvas turi būti pažymėti ženklu CE, pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus.
	

	25.
	Siūloma valdymo įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished) ir atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr. 280 reikalavimus.
	

	26.
	Konkurso nugalėtojas kartu su smulkintuvu ir smulkintuvo valdymo skydu turės pateikti: originalius gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentus, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.
	

	27.
	Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo. Nurodyti garantinį laikotarpį.
	

	28.
	Smulkintuvo tiekimo terminas ne daugiau 16 savaičių po sutarties pasirašymo. Nurodyti smulkintuvo tiekimo terminą.
	

	29.
	Personalo mokymai po smulkintuvo sumontavimo ir paleidimo/derinimo darbų atlikimo. 
	

	30.
	Smulkintuvo pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys.
	



NPS-29 nešmenų smulkintuvas, montavimo vieta - prie nuotekų siurblinės pritekėjimo vamzdžio.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateikiami duomenys smulkintuvo parinkimui.
Išmatuotas pritekėjimo vamzdžio vidinis diametras DN – 150 mm.
Išmatuotas pritekėjimo vamzdžio išorinis diametras DN -160 mm.
Pritekėjimo vamzdis į panardinamą nuotekų siurblinę išvestas buvusioje nuotekų siurblinės su sausai montuojamais siurbliais siurblių salės/ nuotekų rezervuaro pertvaroje.
Išmatuotas atstumas nuo pritekėjimo vamzdžio ašies iki žemės paviršiaus  - 7,18 m. 
Išmatuotas atstumas nuo žemės paviršiaus iki smulkintuvo nuleidimo/iškėlimo angos dangčio – 0,50 m. 
Išmatuotas atstumas nuo pritekėjimo vamzdžio galo iki betoninės pertvaros – 0,55 m.
Pritekėjimo vamzdį sudaro: iš betoninės pertvaros išeinanti vamzdžio dalis, užveržiamas adapteris, DN 150 peilinė sklendė, užveržiamas adapteris, ištekėjimo vamzdis.
Pritekėjimo vamzdžio medžiaga – plastikas.
Nuotekų siurblinės siena prie kurios tvirtinamas smulkintuvas -betonas.
Smulkintuvo nuleidimo/iškėlimo angos diametras – 0,70 m.
Smulkinama terpė – buitinės ir gamybinės nuotekos.
Nuotekų srautas 50 m³/val.
pH atitekančių nuotekų nuo 6,5 iki 8,5.
Nuotekų temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė. 
	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos
	Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis

	1.
	Perkama prekė – nešmenų smulkintuvas (toliau tekste smulkintuvas), pagal UAB „Aukštaitijos vandenys“ pateiktus duomenis smulkintuvo parinkimui ir techninę specifikaciją. Smulkintuvas, montavimo vieta - prie nuotekų siurblinės pritekėjimo vamzdžio, smulkintuvo valdymo skydas, paleidimo/derinimo darbai. Kiekis 1 vnt., naujas.  Elektros variklio/variklių įtampa 400 V, dažnis 50 Hz. Nurodyti:
- smulkintuvo gamintoją, markę;
- pritekėjimo vamzdžio diametrą DN;
- maksimalų nuotekų lygį pritekėjimo vamzdyje;
- smulkinamą terpę;
- maksimalų nuotekų srautą;
- maksimalų sausųjų medžiagų kiekį nuotekose;
- maksimalų smulkinamų nešmenų kiekį;
- pH reikšmių intervalą;
- nuotekų temperatūros intervalą;
- elektros variklio/variklių galią/galias kW.
	

	Smulkintuvas

	2.
	Kartu su pasiūlymu pateikti smulkintuvo duomenų lapus su  bendro vaizdo brėžiniu, gabaritiniais ir montavimo matmenimis, svoriais. 
	

	3.
	Smulkintuvo montavimo vieta – vietoje esamo nešmenų krepšio. Esamos nešmenų krepšio nuleidimo/iškėlimo kreipiančiosios demontuojamos. Jeigu reikalinga, esamas nerūdijančio plieno tiltelis gali būti rekonstruotas. Žiūrėti pridedamas NPS-29 nuotraukas Nr. 1 ir Nr. 2.
	

	4.
	Smulkintuvas pilnai sukomplektuotas su visais jo montavimui prie nuotekų vamzdžio reikalingais elementais ir visais smulkintuvo nuleidimo/iškėlimo elementais (tvirtinimo atramomis prie sienos, iškėlimo/nuleidimo kreipiančiosiomis, nuotekų vamzdžio jungtimi/lataku su smulkintuvu, varžtais, veržlėmis ir kita). Montavimo ir nuleidimo/iškėlimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas arba kitos korozijai atsparios medžiagos.
	

	5.
	Smulkintuvo darbinė terpė – buitinės ir gamybinės nevalytos nuotekos. Smulkintuvas bus montuojamas nuotekų siurblinėje.
	

	6.
	Smulkintuvo konstrukcija – prie nuotekų siurblinės pritekėjimo vamzdžio sumontuotas smulkintuvo rėmas, kuriame sumontuoti ne mažiau du besisukantys  smulkinimo rotoriai. Nurodyti smulkintuvo konstrukciją.
	

	7.
	Besisukančių smulkinimo rotorių konstrukcija. Rotoriai pagaminti iš vientiso plieno. Surenkamų iš segmentų rotorių - nesiūlyti. Nurodyti rotorių konstrukciją.
	

	8.
	Smulkintuvo peilio storio intervalas 5÷6 mm. Nurodyti smulkintuvo peilio storį.
	

	9.
	Maksimalus nuotekų srautas iki 50 m³/val. Nurodyti maksimalų nuotekų srautą ir maksimalų paskaičiuotą nuotekų lygį kanale. 
	

	10.
	Korpuso medžiaga – plienas EN 1.0038, arba lygiavertis. Nurodyti korpuso medžiagą.
	

	11.
	Dilimo įdėklų medžiaga Hardox 400, arba lygiavertis. Nurodyti dilimo įdėklų medžiagą. 
	

	12.
	Rotorių medžiaga - plienas EN 1.7227, arba lygiavertis, kietumas pagal HRC ne mažiau 55. Nurodyti rotorių medžiagą ir kietumą.
	

	13.
	Su terpe (nuotekomis) kontaktuojančių tarpinių medžiaga – NBR, arba lygiavertė. Nurodyti su terpe kontaktuojančių tarpinių medžiagą.
	

	14.
	Panardinamas/sausai montuojamas elektros variklis.
	

	15.
	Elektros variklio apsaugos: variklio statoriaus apvijose sumontuota šiluminė apsauga.
	

	16.
	Elektros variklio apsaugos klasė ne mažiau IP 68.
	

	Smulkintuvo valdymo skydas

	17.
	Smulkintuvo darbo režimas – nepertraukiamas.
	

	18.
	Valdiklis.
	

	19.
	Ne mažiau 7“ liečiamas ekranas.
	

	20.
	Magnetiniai paleidėjai.
	

	21.
	Smulkintuvo valdymo būdai:
- per liečiamą ekraną; 
ir/arba
- valdymo išrinkimas raktais (mygtukais) su šiais valdymo režimais: A – automatinis, 0 – išjungta, R – rankinis. Rankinis valdymas turi veikti be valdiklio pagalbos. Nurodyti smulkintuvo valdymo būdą.
	

	22.
	Automatinio valdymo galimybė.
	

	23.
	Ne mažiau 20 metrų kabelių su jungtimis smulkintuvo sujungimui su valdymo skydu.
	

	Paleidimo/derinimo darbai

	24.
	Smulkintuvo paleidimo/derinimo darbus atlieka  gamintojo įgaliotas atstovas smulkintuvo sumontavimo vietoje arba nuotoliniu būdu. Paleidimo/derinimo darbų atlikimo būdą pasirenka smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas. Visas technines priemones smulkintuvo derinimui (įrankiai, internetas ir kita) užtikrina smulkintuvo gamintojo įgaliotas atstovas.
	

	Bendri reikalavimai

	25.
	Smulkintuvas turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Smulkintuvas turi būti pažymėti ženklu CE, pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus.
	

	26.
	Siūloma valdymo įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished) ir atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr. 280 reikalavimus.
	

	27.
	Konkurso nugalėtojas kartu su smulkintuvu ir smulkintuvo valdymo skydu turės pateikti: originalius gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentus, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.
	

	28.
	Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo. Nurodyti garantinį laikotarpį.
	

	29.
	Smulkintuvo tiekimo terminas ne daugiau 16 savaičių po sutarties pasirašymo. Nurodyti smulkintuvo tiekimo terminą.
	

	30.
	Personalo mokymai po smulkintuvo sumontavimo ir paleidimo/derinimo darbų atlikimo. 
	

	31.
	Smulkintuvo pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys.
	




Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas)
 
Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų: 
1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 
 
2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.
Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai. 
Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.
3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai. 
3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.
3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.
3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.
3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pakuočių tvarkymo kriterijai. 

Pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.




















	


2 PRIEDAS

PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))


PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)


	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
















TIEKĖJAS siūlo šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis
	Mato
vnt. 
	Vieneto kaina,
Eur (be PVM)
	Vieneto kaina,
Eur (su PVM)
	3x5=Suma, Eur (be PVM)

	3x6= Suma, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	

	1.
	NPS-2 nešmenų smulkintuvas
	1
	Kompl.
	
	
	
	

	2.
	NPS-4 nešmenų smulkintuvas
	1
	Kompl.
	
	
	
	

	3.
	Nuotekų valyklos vietinės NPS nešmenų smulkintuvas
	1
	Kompl.
	
	
	
	

	4.
	NPS-29 nešmenų smulkintuvas
	1
	Kompl.
	
	
	
	

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)


Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

	Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




3 PRIEDAS

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pateikiamas atskiru failu prie pirkimo dokumentų.
		Puslapis 34 iš 34
