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LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VEIKLOS NUOMOS PIRKIMO                                            TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Savybės
	Reikalavimai

	1. 
	Automobilių komplektacija

	Automobiliai privalo būti taip sukomplektuoti, kad juos būtų
galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliais turi būti pateikiami teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys gesintuvai, pirmosios pagalbos rinkiniai, avarinio sustojimo ženklai ir liemenės su šviesą atspindinčiais elementais


	2. 
	Automobilių pagaminimas
	Automobiliai nauji, neeksploatuoti

	3. 
	Automobilių pristatymo terminas
	2026-01-19


	4. 
	Automobilių veiklos nuomos laikotarpis
	60 mėnesių

	5. 
	Maksimali automobilio rida per vienerius metus
	25 000 km

	6. 
	Automobilių pristatymo adresas
	J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai


	7. 
	Automobilių rūšis
	Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008
m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių
transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal
konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis
priskiriamas M1 klasei

	8. 
	Automobilių skaičius
	2

	9. 
	Garantija
	Automobiliams turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėnesių
garantija arba ne mažiau kaip 125 000 km ridos

	10. 
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 420 iki 470

	11. 
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau kaip 5 keleiviai

	12. 
	Durelių skaičius
	4/5

	13. 
	Kėbulo tipas
	Sedanas/hečbekas

	14. 
	Vidutinės kuro sąnaudos 100 km
	Ne daugiau kaip 7 l/100 km

	15. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobiliuose turi būti šildymo sistema ir oro
kondicionierius

	16. 
	Įranga (parkavimo sistema)
	Automobiliai turi turėti parkavimo sistemą automobilio
priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis įsijungianti
galinio vaizdo kamera

	17. 
	Įranga (laisvų rankų įranga)
	Automobiliai turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti
saugų vairavimą

	18. 
	Įranga (padangos)
	Kartu su automobiliais turi būti pristatyti gamintojo
rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų
komplektai

	19. 
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu
valdymu ir KASKO draudimo reikalavimus atitinkančia
apsaugos sistema

	20. 
	Degalų rūšis
	benzinas-elektra

	21. 
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Automobilių išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis
neviršija 95 g/km

	22. 
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis
neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą
atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos
Reglamente (EB) Nr. 715/200712. Automobilių išmetamas
anglies dioksido neviršija 76 g/km (šios techninės
specifikacijos 21 punkto reikšmė padauginama iš 0,8)

	23. 
	Telemetrinė kontrolės sistema
	Turi būti sudarytos sąlygos, kad į nuomojamus automobilius
būtų įdiegta Perkančiosios organizacijos turima telemetrinės
kontrolės sistema

	24. 
	Draudimas
	Automobiliai visą nuomos laikotarpį privalo būti apdrausti
TPVCA ir KASKO draudimu (franšizės dydis – 100 Eur)



