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	3,RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA
	Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos centralizuotas pirkimas 



1. BENDROJI INFORMACIJA 

	1.1. 
	Perkančioji organizacija:
	Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	1.2. 
	Įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis
	Dalia Vienažindytė, tel. 271 8877, el. p. dalia.vienazindyte@vrm.lt

	1.3. 
	Pirkimo objekto rūšis:
	Paslaugos 

	1.4. 
	Pirkimo objekto aprašymas
	[bookmark: _GoBack]Žr. pridedamą Techninę specifikaciją (1 pod)

	1.5. 
	Numatoma rengti susitikimą su tiekėjais:
	Ne

	1.6. 
	Pasiūlymų pateikimo terminas:
	-

	1.7. 
	Kitos sąlygos
	-



2. KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOJE

Lentelė Nr. 1. Klausimai rinkos dalyviams ir rinkos dalyvių atsakymai:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo X atsakymas
	                      
                    Tiekėjo Y atsakymas

	1. 
	Ar pasirašius sutartį operatoriai galės visuose Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) padaliniuose ir  pasienio kontrolės postuose (pagal pridedamą VSAT padalinių ir valstybės sienos perėjimo punktų išsidėstymo schemą)  patalpų viduje užtikrinti paslaugų teikimą. 
	Galėsime tiksliai atsakyti tik patekus į patalpų vidų, nes ryšio kokybė labai priklauso ir nuo pastato  (sienų storis, skardinimas ir pan.).
	Konkrečiam vertinimui ir atsakymui pateikti būtų reikalinga tiksli informacija, kiek ir kuriose konkrečiose pasienio ruožų vietose yra pastatai, kurių viduje būtų reikalinga užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat kokios tų pastatų konstrukcijos, aukštingumas ir pan.
	




	2. 
	Jei galimybę teikti paslaugas 1 punktuose nurodytose vietose  paslaugų teikėjas galėtų  užtikrinti, ar būtų  reikalingas  papildomas terminas  po sutarties pasirašymo reikalingai įrangai sudiegti, jei taip, koks?
	
	Standartiškai vienam taškui įrengti reikalingos 1-2 darbo dienos.
	
	
	




	3. 
	Kiek brangtų paslaugų teikimas įgyvendinus  reikalavimą užtikrinti paslaugų teikimą 1 punkte nurodytose vietose?
	
	Standartiškai vieno taško įrengimo kaštai sudaro Z Eur be PVM, priklausomai nuo atstumo. Atitinkami kaštai būtų įtraukti į paslaugos teikimo kainą. 


	4. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	1 klausimas: 1.7. Teikėjas privalo ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo pradžios sukurti atskirą (-us) APN (Access Point Name) ir užtikrinti tiesioginį duomenų perdavimą į Vidaus reikalų telekomunikacinį tinklą. - kiek skirtingų APN reikės - vieną / du / daugiau ?

1 ats.: APN tinklo nustatymo, kuris leidžia pasiekti mobilųjį internetą, kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos (toliau – TS) lentelėje „Informacija apie judriojo telefono ryšio paslaugas“ (paslaugų naudotojų 10 996). Išorinių IP įstaigoms skirta 6 vnt.

2 klausimas: 6.6.9. Statinio IP adreso suteikimas - tačiau kokio (išorinio ar vidinio) bei kokio kiekio? Reikia patikslinimo. Nenurodyta

2 ats.: TS 9 punkte nurodyta, kad kiekvienai SIM kortelei nemokamai turi būti skiriami statiniai vidiniai IP arba statiniai išoriniai (teikėjo) IP adresai nurodytiems abonentams pagal atskirą PO elektroninėmis priemonėmis pateiktą prašymą. Išorinių IP šiuo metu yra 6 vnt. Statinių vidinių IP (operatoriaus) suteikta 1 vnt.





3 klausimas: 6.6.10. Papildomų paslaugų užsakymas - kas tai yra / kokios papildomos paslaugos ?

3 ats.: Papildomos paslaugos išvardintos TS 7 punkte:
„7.1.Papildomos paslaugos:
a)	 Balso paštas;
b)	 Numerio pasirinkimas;
c)	 Tarptinklinis ryšys;
d)	 Duomenų perdavimas telefone. Mokesčio dydžiui už 1 MB perduotų duomenų ne Lietuvoje turi būti taikoma ne didesnė nei Teikėjo tinklalapyje viešai skelbiama (atitinkamu laikotarpiu) paslaugų kaina.
g)	 Mobilus elektroninis parašas (pagal atskirą prašymą).
7.2. Papildomų paslaugų kaina negali būti didesnė nei Teikėjo ir/ar trečiųjų šalių nustatyta bei Teikėjo tinklapyje viešai skelbiama atitinkamų paslaugų kaina.
7.3.  PO neįsipareigoja užsakyti papildomų paslaugų.“

4 klausimas: Toliau punkte 9.    Statinis IP    Kiekvienai SIM kortelei nemokamai turi būti skiriami statiniai vidiniai IP arba statiniai išoriniai (teikėjo) IP adresai nurodytiems abonentams pagal atskirą PO elektroninėmis priemonėmis pateiktą prašymą. - tačiau kokie kiekiai vidinių ar išorinių IP nenurodyta (išoriniai IP brangūs ir nėra jų daug likę - todėl prašome detalizuoti).

4 ats.: Statinių vidinių IP paslaugų naudotojų 10 996 vnt. PO paslaugų naudotojai jungiasi per išorinius IP, skirtus  įstaigoms (6 vnt.).
	Dėl techninėje specifikacijoje įrašyto naujo 12.1 punkto, pažymime, kad šį reikalavimą dėl objektyvių priežasčių visuose VSAT objektuose ir padaliniuose visa apimtimi įgyvendinti praktiškai neįmanoma, nes nebus galimybės pastatyti naujas bazines stotis ir (ar) kartotuvus, užtikrinančius galimybę naudotis paslaugomis nurodytuose objektuose.





