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Priedas Nr.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[ITP25] Mobilus kompresorius


1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.
0. [bookmark: _Hlk157974573]Pirkimo objekto pavadinimas – Mobilus kompresorius (toliau Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI 
2.1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. 
2.2. [bookmark: _Hlk157089753]Pirkimo objekto apimtys:
2.3. 	Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus. 

lentelė Nr. 1 
	Eil. Nr.
	 Prekės pavadinimas
	Matas
	Kiekis

	1.
	Mobilus kompresorius
	Vnt.
	2


2.4. 	Papildomi reikalavimai:
2.4.1.  Tiekėjas turi būti siūlomų Prekių gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomų Prekių techninius aptarnavimus ir remontus garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Turi būti pateiktas siūlomos prekių gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. 
2.4.2. Kartu su Preke turi būti pateikiama: Prekių EB atitikties deklaracijos, Prekių eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai. Minėti dokumentai, pateikiami ne vėliau kaip Prekių perdavimo dieną. Informacija pateikiama elektroninėje laikmenoje PDF formatu.
2.4.3.  Prekėms turi būti suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai ir remontas (esant poreikiui ir pervežimai į servisą) atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių būvimo vietą, Pardavėjo sąnaudomis. 
2.4.4. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekių trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus.
Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
2.4.5. 	Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Pardavėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Pardavėjas turi pateikti  lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau eksploatuoti suremontuotą Prekę.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
3.2. Prekių pristatymo adresas:

	Pristatymo adresas
	Poreikis

	Viekšnių g. 14, LT-85372 Akmenė
	2 vnt.



3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis 
informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
4.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)
4.4. [bookmark: _Hlk127867960]Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
4.5. [bookmark: _Hlk123735984]Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
4.6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.
	4.7. Prekė atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
· 4.4.7.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 
· 4.4.7.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
	Tiekėjas turi pateikti:
· gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; 
· arba kiti lygiaverčiai įrodymai.




5. PRIEDAI
Pvz.: Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai

__________
Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.


Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Mobilūs kompresoriai
Turi būti pateikiama:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA 
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. 

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. 
Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). 
Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 

	Eil. Nr.
	

Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne.
[bookmark: _Hlk29537968]Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.


	1. Bendri reikalavimai

	1.1.
	Paskirtis
Markė, modelis
	Mobilus kompresorius ant važiuoklės su vidaus degimo varikliu, naudojamas suslėgto oro tiekimui.
	Siūlomų prekių tiksli markė, modelis:
_________


	1.2.
	Pagaminimo metai
	Mobilus kompresorius turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau 2024 m.
	Įrenginio pagaminimo metai _________.


	1.3.
	Pilnas svoris
	Nuo 400 kg iki 750 kg

	Svoris ________kg         Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ______.

	1.4
	Gabaritai
	Ilgis, nuo 1500 mm iki 3000 mm
Plotis, nuo 1000 mm iki 1450 mm
Aukštis, nuo 1000 mm iki 1500 mm
	
ilgis ________mm
plotis _________mm
aukštis ________mm
 Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ______.

	1.5.
	Kompresorius 
	Sraigtinis
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.6.
	Paduodamo oro slėgis
	Ne mažiau 7 bar
	Oro slėgis - ________bar         Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ______.

	1.7.
	Paduodamo oro našumas
	Intervale nuo 3,0 m3/min iki 5,0 m3/min
	Oro našumas ____________ m3/min      Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ______.

	1.8.
	Variklis
	Vidaus degimo variklis, dyzelis arba benzininis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
Variklio tipas   ________.
     Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ______.

	1.9.
	Variklio galia
	Ne mažiau 17 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą.
	Variklio galia   ____kW
Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______.

	1.10.
	Variklio išmetami teršalai
	Turi atitikti ne žemesnius kaip TIER 4 varikliams keliamus emisijos reikalavimus 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______.

	1.11.
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau 100 dB(A)
	Triukšmo lygis ____ dB(A)
Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______.

	1.12.
	Dalyvavimas eisme, transportavimas
	Kompresorius turi būti su važiuokle, tinkamas dalyvauti eisme, pritaikytas vilkti su automobiliu iki 3 500 kg
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.13.
	Registracija
	Tiekėjas priekabą registruoja VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	1.14.
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn.
	Siūloma garantija _____ mėn.

	1.15.
	Papildoma patikra
	Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina  techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)





* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.
Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. 

	
	
	



