
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Poz.

Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos              
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina be PVM
	Suma be PVM
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	Lauko inžinerinių tinklų atjungimas 

	1.
	Aklių įregimas ant šilumos tiekimo tinklų 
	vnt
	2
	
	
	d50 ir d70

	2.
	Šilumos tiekimo tinklų demontavimas
	m
	12
	
	
	d50 – 6 m

d70 – 6 m

	3. 
	Elektros atjungimas ir kabelių izoliavimas
	vnt
	3
	
	
	

	4. 
	Rezervinės elektros skydinės pastatymas
	vnt
	1
	
	
	Be pajungimo

	5. 
	Aklių ant vandentiekio tinklo įrengimas
	vnt
	1
	
	
	d32

	6. 
	Butinių tinklų demontavimas
	m
	2
	
	
	d160

	7.
	Ryšių tinklų užsandarinis ir pratraukimas
	vnt
	2
	
	
	

	8.
	Nuotekų išvadų betonavimas šuliniuose, šilumos tinklų kolektorių betonavimas
	m3
	0,5
	
	
	

	9.
	Grunto kasimas, vėliau užpilimas ir sutankinimas
	m3
	85
	
	
	Tinklų vietoje

	
	
	
	Dangų demontavimas

	1. 
	Asfalto dangos demontavimas h-10 cm
	m2
	70
	
	
	7 m3

	2. 
	Šaligatvio plytelių, betono dangos demontavimas
	m2
	130
	
	
	

	3.
	Kelio bortų demontavimas
	m
	50
	
	
	

	
	
	
	Kiti darbai

	1. 
	Medžių kirtimas
	vnt
	3
	
	
	

	2.
	Kelmų rovimas
	vnt
	3
	
	
	

	3.
	Krūmų pjovimas
	vnt
	5
	
	
	10 m2

	
	
	
	Vidaus inžinerinių tinklų demontavimas

	1.
	Santechninės įrangos demontavimas (kriauklės -6, klozetai - 6, dušai - 1)
	vnt
	13
	
	
	

	2.
	Vandentiekio (metalas)  ir nuotekų (špižius) sistemos vamzdyno demontavimas;
	m
	60
	
	
	Vandentiekio d32 – 35 m

Nuotekų d110 – 25 m

	3.
	Elektros instaliacijos (~ 0,6 km kabelių, 200 roz.), apšvietimo inst. (~0,3 km kabelių, 50 roz. 80 šviest.) skydinių demontavimas (5 vnt);
	kompl.
	1
	
	
	

	4.
	Elektroninių ryšių sistemos demontavimas (~250 m kabelių, 15 roz);
	kompl.
	1
	
	
	

	5.
	Špižinių radiatorių demontavimas 
	vnt
	45
	
	
	

	6.
	Šildymo sistemos vamzdynų demontavimas
	m
	350
	
	
	


	
	
	
	Administracinės paskirties pastato (1B2p su priestatu 1b1p), Unik Nr. 2196-1023-0068 konstrukcijų ardymas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Stogo ritininės dangos (su visais pasluokniais (25 cm) apskardinimais demontavimas; 
	m2
	525
	
	
	2 sl ritininės dangos + 25 cm dujų silikato plokštės,

Skardos apie 200 m

	2.
	Medinių ir PVC langų demontavimas; 
	m2/vnt
	200/45
	
	
	

	3.
	Medinių ir PVC lauko durų demontavimas ir vartų
	m2/vnt
	18/5
	
	
	

	4.
	Vidaus durų demontavimas (medinės, skydinės, PVC)
	m2/vnt
	100/50
	
	
	

	5.
	Metalinių laiptų demontavimas
	vnt/m2
	1/18
	
	
	3 t

	6.
	Pakabinamų lubų apdailos, sienų dailylenčių apdailos demontavimas
	m2
	1250
	
	
	50/50 proc

	7.
	Medinių grindų demontavimas (be ir su lemoleumo apdaila)
	m2
	750
	
	
	50/50 proc

	8.
	Pastato konstrukcijų ardymas su hidraulinėmis žirklėmis iki pirmo aukšto lygio.

G/b konstrukcijų ardymas (stogo denginys ~ 90 m3, stogo sijos ~ 100 m3, laptatakiai ~ 30 m3, tarpaukštinės perdangos ~ 130 m3, perdangų sijos ~ 100 m3).
	m3
	450
	
	
	

	9.
	Pastato konstrukcijų ardymas su hidraulinėmis žirklėmis iki pirmo aukšto lygio:

Mūrinių konstrukcijų ardymas (lauko sienos~ 450 m3, vidaus pertvaros ~ 150 m3)
	m3
	600
	
	
	

	10.
	Grindų ant grunto ardymas hidraulinėmis žirklėmis
	m2/m3
	520/75
	
	
	

	14.
	Pastato pamatų konstrukcijų ardymas su hidraulinėmis žirklėmis ( cokoliniai blokai ~35 m3, pamatai ~140 m3, įėjimo laiptai ~5 m3)
	m3
	180
	
	
	

	
	
	
	Kiti demontavimo darbai

	1.
	Medinių durų ir langų demontavimas sandėliukuose
	m2/vnt
	15/8
	
	
	

	2.
	Monolitinės atraminės sienutės demontavimas
	m3
	30
	
	
	

	3.
	Požeminių rūsių demontavimas (perdanga ~18 m3, sienos ~55 m3, grindys ~12 m3, laiptai ~2 m3)
	m3
	87
	
	
	Visos konstrukcijos monolitinės

	
	
	
	Baigiamieji darbai

	1.
	Grunto kasimas ir išvežimas;
	m3
	500
	
	
	

	2.
	Duobės užpilimas trupinta skalda ir tankinimas h-0,6 m;
	m3
	760
	
	
	Skalda gauta iš 8 ir 9 pozicijos

	3.
	Aslafto dangos atstatymas 
	m2
	170
	
	
	17 m3

	4.
	Kelio bortų įrengimas
	m
	50
	
	
	

	5.
	Statybinių atliekų išvežimas, trupinimas ir utilizavimas
	t
	3430
	
	
	Vietoje panaudojama 760 m3 skaldos, tai yra 1824 t.

Likusios atliekos išvežamos (15 km)

	
	                                Viso be PVM
	
	
	
	
	

	
	                                     PVM 21%
	
	
	
	
	

	
	                                Viso su PVM
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