

2

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. gegužės       d. Nr. 4-
Marijampolė


	Pirkimo objekto pavadinimas

	Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus remontas

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	Perkama:
Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus remonto pastato darbai (Vytauto g. 4, Igliaukos mstl., Marijampolės sav.). Numatomų atlikti darbų kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos priede – „Kiekių žiniaraštis“. Rangovas turi atlikti kiekių žiniaraštyje nurodytus pastato remonto darbus pilna apimtimi.
Nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir realius kiekius turi numatyti patys tiekėjai, įvertinant juos kartu su visais palydinčiais darbais. Tiekėjas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje.

1.  Pastato pamatų ir cokolio remonto, šiltinimo bei hidroizoliacijos darbai.
Rangovas turi atlikti šiuos darbus:
- Rankiniu būdu iškasti tranšėjas ir duobes II grunto grupėje (sutvirtintose iškasose);
- Nudaužyti tinką nuo cokolio;
- Sustiprinti pamatus gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis (be armatūros);
- Užtaisyti fasado siūles cementiniu skiediniu;
- Gruntuoti pastatų išorinius paviršius drėgmę atstumiančiais gruntais;
- Atlikti mineralinę hidroizoliaciją ant drėgnų vertikalių paviršių (su paviršiaus paruošimu);
- Apšiltinti sienas 100 mm putų polistireno plokštėmis (mechaninis tvirtinimas ir klijavimas);
- Įrengti monolitinių pamatų hidroizoliaciją, naudojant ritininę drenažo dangą;
- Uždengti drenažinės membranos viršų apsauginiu sluoksniu;
- Užpilti tranšėjas ir duobes rankiniu būdu II grupės gruntu;
- Tankinti gruntą mažosios mechanizacijos priemonėmis (kai gruntas išlyginamas rankomis);
- Įrengti pagrindus iš smėlio-žvyro mišinių (išlyginamieji sluoksniai);
- Tinkuoti apšiltintus cokolius dvisluoksniu būdu, naudojant armuojamą tinklelį;
- 2 kartus dažyti cokolius silikatiniais dažais (su paviršiaus paruošimu).
2. Pastato fasado remonto darbai apimantys paviršių paruošimą, dažymą, medinių detalių atnaujinimą.
 Rangovas turi atlikti šiuos darbus:
- Dažytų sienų skutimas;
- Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais apsauginiais skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais;
- Švaraus išorinio sienų apkalo atskirų lentų keitimas;
- Emulsiniais dažais dažytų fasadų perdažymas;
- Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai ir lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių arba pastolių);
- Naujos lietaus nuvedimo sistemos montavimas: pakabinami latakai ir lietvamzdžiai;
- Apskardinimo keitimas, detalės gaminamos individualiai;
- Lauko stogelių virš durų įrengimas;
- Nuolajų įrengimas;
- Fasadinių pastolių (iki 15 m aukščio, 1,09 m pločio) įrengimas ir išardymas, 100 m² vertikalios projekcijos;
- Ūkinių ir statybinių šiukšlių išvežimas iki 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu.
3. Renginių salės grindų remonto darbai, apimantys senų grindų konstrukcijų išardymą, pagrindo paruošimą, naujų grindų sudėtimą.
Rangovas turi atlikti šiuos darbus:
- Medinių lentinių grindų išardymas;
- Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų;
- Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu (mažų apimčių);
- Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (putų polistireno plokščių storis – 100 mm);
- Betoninių grindų armavimas metaliniais tinklais;
- 100 mm storio armuotų grindų betonavimas, betono tiekimas siurbliu, paviršiaus šlifavimas;
- PVC kelių spalvų linoleumo dangos įrengimas: pagrindo išlyginimas, gruntavimas, klijavimas, siūlių suvirinimas, grindjuosčių montavimas.
4. Lietaus nuotekų sistemos įrengimo darbai, apimantys žemės darbus, plastikinių vamzdynų ir šulinių įrengimą, papildomų komponentų montavimą, grunto sutankinimą ir paviršių išlyginimą.
Tiekėjas įsipareigoja atlikti šiuos darbus:
 - Žemės darbai lietaus nuotekų vamzdynams įrengti – klojimas iki 2,0 m gylio atskiroje tranšėjoje sausuose gruntuose, gruntą kaupiant vietoje (neišvežant);
- Smėlio pagrindo formavimas po vamzdžiais, užtikrinant reikiamą konstrukcinį stabilumą;
- Grunto užpylimas ant vamzdyno bei tankinimas, užpildant tranšėjas ir duobes;
- Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinio skersmuo 200–315 mm;
- Plastikinio lietaus nuotekų tinklo įrengimas naudojant 110 mm diametro plastikinius arba armuotus įmovinius vamzdžius;
- 110 mm diametro alkūnių, perėjimų, movų, intarpų montavimas;
- Rankinis plotų išlyginimas – grunto nupjovimas, užpylimas, tankinimas, paviršiaus išlyginimas pagal šabloną;
- Lietvamzdžių iš cinkuotos skardos tiesiųjų grandžių pagaminimas ir pakeitimas, darbus atliekant iš autokeltuvo arba mobilių bokštelių.

Rangovas turi turėti ne mažiau kaip 3 metų patirtis panašiuose statybos darbuose; 
Ne mažiau kaip vienas rangovo darbuotojas turi turėti statybos darbų vadovo kvalifikaciją;
Rangovas užtikrina sertifikuotų darbuotojų darbą aukštyje.

	Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

	Pridedama: 
2 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis.
3 priedas. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla.

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	Darbų atlikio terminas - 6 mėn, nuo sutarties pasirašymo dienos, apmokėjimas – 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

	Papildoma informacija

	Žaliasis pirkimas vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3. nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką);
[bookmark: part_ce65d629425a4d7fab8acc8578b0af32]4.4. nėra produktų sąraše, tačiau:
[bookmark: part_c6e28672265b46c68f9417a11afc9e76]4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.




Renginių aptarnavimo ir veiklos koordinatorius	Saulius Lisauskas
	(Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)
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Direktorė			  Aistė Bakaitė-Stanaitienė
	(Vadovo pareigos)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)



