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	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS


Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

	Eil.
Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.

	Kokios spalvos turi būti gumos granulių danga?
	Raudonos spalvos danga.

	2.
	Kiekių žiniaraštyje parašyta, jog grunto nukasimas ir išvežimas (dalis panaudojama reljefui atstatyti) yra 1972 m3. Vejos atstatymui reikalingas kiekis 684,6 m3 dirvožemio (3423 m2 0,2 m storio sluoksnis). Prašome patikslinti, 1972 m3 iškasami ir išvežami, o 684,6 m3 nukasami ir vėliau panaudojami vejos atstatymui? Tai yra, viso nukasama 2656,6 m3?
	Nukasamo grunto kiekis yra nurodytas darbų kiekių žiniaraštyje t.y. 1972 m3,iš jo panaudojamas vejos atstatymui 684,6 m3,  o likęs gruntas išvežamas. 


	3.
	Ar Tiekėjas gali dalyvauti konkurse? jeigu Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai kartu, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo jėgomis*
pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra tinkamai** atlikęs kitų paskirties inžinerinių statinių statybos ir (arba) rekonstravimo, ir (arba) remonto darbų pagal vieną ar daugiau sutarčių, kurių bendra
apimtis ne mažesnė kaip 100000,00 Eur be PVM.
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimą, Kiti inžineriniai statiniai: Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos; Kitų transporto statinių; Sporto; Kitų inžinerinių tinklų statinių;
Kitos paskirties.
Kadangi skelbiamam konkursui atliekamų darbų specifika nėra sudėtinga, nereikalaujama net turėti statybos darbų vadovo, kuris būtų atestuotas kitos paskirties inžinieriai statiniai. Turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti ir platesniam
ratui Tiekėjų.
	Patikslintas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui dėl turimos patirties, nereikalaujant, kad patirtis būtų įgyta atliekant būtent sporto paskirties inžinerinių statinių statybos ir (arba) rekonstravimo, ir (arba) remonto darbus. 

	4.
	Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ar rangovas esamą asfalto dangą galį sufrezuoti vietoje ir įmaišyti į įrengiamą skaldos sluoksnį. Taip būtų užtikrintas aplinkosauginių reikalavimų faktinis įgyvendinimas o ne deklaratyvus.
	Visi darbai turi būti atliekami pagal projektą.

	5.
	Projekto aiškinamąjame rašte nurodoma 4.3. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos "Pagal standartą LST 1331:2015 grunto sluoksnių žymenys yra SB, SD ir SDo. Beveik visi ištirto pjūvio grunto sluoksniai yra nejautrūs šalčiui (F1) ir tik kai kurie tarpsluoksniai labai jautrūs šalčiui (F3)." Darbų kiekių žiniaraštyje nurodoma, jog bėgimo tako dangoje įrengiamas 315mm nejautrus šalčio sluoksnis. Ar rangovas gali naudoti esamą gruntą nejautriam šalčio sluoksniui įrengti, o tik vietomis kur gruntas bus jautrus šalčiui pakeisti nauju šalčiui nejautriu sluoksniu. Nes dabar gaunasi, jog išvežame šalčiui nejautrų sluoksnį ir atvežame taip pat naują šalčiui nejautrų sluoksnį.

	Visi darbai turi būti atliekami pagal projektą.
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