[bookmark: _GoBack]SMALININKŲ UOSTO VANDENS MATAVIMO STOTIES IR GELEŽINKELIO STOTIES PRIEIGŲ PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS UŽDUOTIS
[bookmark: _Hlk188107825](TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
kodas 188713933


	2.
	Pirkimo objektas 
	Smalininkų uosto vandens matavimo stoties ir geležinkelio stoties prieigų projekto parengimo paslaugos:
· Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimas; 
· Paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (būtini tyrimai, sąlygų gavimas ir suderinimas);
· Viešinimo procedūrų atlikimas; 
· Statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas.
· Techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimas;
· Projekto įgyvendinimo priežiūros paslaugos.

	3.
	Projekto pavadinimas
	Smalininkų uosto vandens matavimo stoties ir geležinkelio stoties prieigų projektas. 


	4.
	Statinio adresas
	Šaligatvių atkarpos šalia Nemuno, Krantinės, Uosto ir Stoties gatvių Smalininkų mieste.


	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Susiekimo komunikacijų statiniai – gatvės elementai, esantys D kategorijos gatvės raudonųjų linijų ribose ir už jų: 
· šaligatviai ir perėjos su apšvietimu;
· viešųjų renginių aikštelė su mažosios architektūros elementais; 
· parkingas automobiliams;
· konteinerinis viešasis tualetas.

	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Susisiekimo komunikacijos statiniai.
· Šaligatvių atkarpų šalia Uosto, Krantinės, Nemuno ir Stoties gatvių Smalininkų mieste bendras ilgis apie 353 m, 
· viešųjų renginių aikštelė tarp Krantinės, Stoties ir Uosto gatvių apie 500 kv. m., 
· Automobilių (ne daugiau 20 vietų) stovėjimo aikštelė 1 vnt.,
· Konteinerinis tualetas (mažiausiai 3 vietų, t.t. ŽN).



	7.
	Statinio statybos rūšis
	Paprastasis remontas ir nauja statyba.
· šaligatviai ir perėjos (paprastasis remontas ir nauja statyba);
· apšvietimas (nauja statyba);
· viešųjų renginių aikštelė su mažosios architektūros elementais (nauja statyba); 
· parkingas automobiliams (nauja statyba);
· viešasis tualetas (nauja statyba).


	8.
	Statinių kategorija
	Ypatingas (statiniai, esantys kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėje). 


	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Šalia Nemuno, Krantinės, Uosto ir Stoties gatvių Smalininkų mieste esantys takai, šaligatvių atkarpos, bendro naudojimo teritorija su veja ir pavieniais medžiais.


	10.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Nenurodoma, nes bus apsisprendžiama apsvarsčius projektinius pasiūlymus ir atsižvelgiant bendrą „žalinimo“ finansavimą.


	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	11.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]PP parengimo sudedamosios dalys: 
· bendroji [BD];
· architektūrinė [A];
· susisiekimo [S];
· [bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]lietaus nuotekų šalinimo [VN]; 
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]elektrotechnikos [E]; 
· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 dalyje);
· kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti) ir kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).
TDP parengimo dalys: 
· bendroji [BD];
· architektūrinė [A];
· susisiekimo [S];
· lietaus nuotekų šalinimo [VN]; 
· elektrotechnikos [E]; 
· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį);
· kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius);
· Pranešimas apie statybos dabų pradžią.
PASTABA:
[bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]            Paslaugų teikėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba paslaugų atlikimui, pateikimą. Iš laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.


	11.1.
	Projektavimo paslaugos
	       Tikslas: Kultūros paveldo objektų Smalininkų uosto statinių komplekso vandens matavimo stoties ir geležinkelio stoties  lankymui būtinos infrastruktūros sukūrimas:
1. [bookmark: _Hlk187061916]Takai ir šaligatviai pėstiesiems su apšvietimu; 
2. [bookmark: _Hlk187061823]Perėjos (Uosto ir Nemuno gatvėse); 
3. Viešųjų renginių aikštelė su mažosios architektūros elementais (suoliukai, staliukai ir kt.);
4. Automobilių stovėjimo aikštelė;
5. Konteinerinis tualetas su tuščiavidurių WPC lamelių apdaila.
             Architektūrinius sprendinius suderinus su Statytoju (Užsakovu), projektuojamos kitos projekto dalys, pagal Statybos įstatymo, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
      Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 
      Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų.
       Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų viešųjų pirkimų procedūrų Rangos darbams įsigyti ir rekonstravimo-statybų metu, taisymai.
      Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų), todėl parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms.
Projekto sprendiniai privalo būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.
      Pilnai parengti projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms (tame tarpe ir konkursinių žiniaraščių parengimą);
      Teikti konsultacijas (tiek raštu, tiek žodžiu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniais). Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Užsakovui elektroninėmis priemonėmis į pateiktus paklausimus.
       Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai pataisyti projektinių pasiūlymų sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.


	11.2.
	Projektinių sprendinių suderinamumas 
	       Projektinių pasiūlymų sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 
         Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatyto esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. 
         Projektiniai pasiūlymai turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
          Projektiniuose sprendiniuose negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.


	11.3.
	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Pavedama paslaugos teikėjui užsakyti ir gauti:
1. Esant poreikiui atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus ar ekspertizes, tame tarpe projektinius geologinius tyrimus projektuojamai gatvei;
2. Gauti prisijungimo ir kitas specialiąsias sąlygas projektavimui teisės aktų nustatyta tvarka;


	11.4
	Projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą projekto įgyvendinimo  laikotarpį nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo datos iki atliktų rekonstrukcijos darbų perdavimo-priėmimo akto (toliau –  DP-PA) pasirašymo dienos.
Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale.


	11.5
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	1. Projektavimo darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena.
2. Bendra sutarties galiojimo trukmė – 37 mėnesiai.
3. Tiekėjas Projekto parengimo paslaugą įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
4. Tiekėjas Projekto vykdymo priežiūros paslaugą įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 31 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
5. Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas pateikiamas derinti su Statytoju (Užsakovu) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų su Projektu dirbančių ir už atskiras Projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. 
6. Projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimo ir statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) išdavimo terminas – 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Techninio darbo projekto parengimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią terminas – 2 mėnesiai nuo PP patvirtinimo.
9. TDP ekspertizės laikas neįskaičiuojamas.


	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	12.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.
	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
Pėsčiųjų takų dangos projektuojamos remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis“.
Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendiniais (Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d.  sprendimu Nr. T2-319, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00077778).
Smalininkų miesto bendrasis planas (Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-2, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00074633).
2014-10-20 „Smalininkų miesto kitos paskirties bendrojo naudojimo teritorijų urbanizuotų viešųjų erdvių detalusis planas. Viešoji erdvė tarp Smalininkų uosto ir Nemuno g.“ 


	13.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	          Sprendiniai turi atitikti ir būti orientuoti į stabilios ekosistemos išsaugojimą ir sustiprinimą, kurtų žmogui palankią miesto aplinką, patrauklią urbanistinę erdvę, pagausintų ir apjungtų į bendrą visumą gatvės pėsčiųjų takų dangas, želdinius bei augaliją, atskirtų gatvės dalis želdiniais.
          Projektuojant pėsčiųjų takus turi būti išpildyti universalaus dizaino reikalavimai (ŽN).
          Esamos nelaidžios šaligatvių dangos maksimaliai keičiamos į laidžias, tačiau išpildant galiojančių statybos techninio reglamento (STR) reikalavimus patogiam visų grupių parko lankytojų naudojimui (ŽN, ratukinėms priemonėms ir kt.). Laidžios dangos derinamos su nelaidžiomis numatomose intensyvesnių pėsčiųjų srautų vietose.
          Galimi laidžių dangų variantai: epoksidine derva surišta skalda, ažūrinės betono trinkelės, šviesios spalvos laidus asfaltas arba sutankinta skalda.
       Esant galimybei, įrengti patogių vietų ilgesniam poilsiui, ergonomiškų suolų su atlošais.


	14. 
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	        Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du  Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.3 punktu, Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams (jei taikoma) („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė.


	15.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai

	       Projekte turės būti įgyvendinti universaliojo dizaino principai, pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. 
         Privaloma universalaus dizaino taikymas ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai:
- visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų;
- paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
- optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; 
- vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;
- lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį);
- mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;
- vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą.


	16.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	      Tik suderinus su Statytoju (Užsakovu) architektūrinės dalies sprendinius, projektuojamos kitos dalys.
      Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, Projektuotojas turi pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę.



	17.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Projektinių sprendinių rengimas vykdomas, numatant darbų įgyvendinimą vienu etapu.


	18.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai

	Projektas rengiamas ir pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybine lietuvių kalba. 


	19.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	      Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, kartu su projektavimo dabų perdavimo-priėmimo aktu, pateikiami šie dokumentai: 
       - 2 (du) egz. su e-parašais elektroninėse laikmenose. Elektronines projekto versijas pateikti PDF ir JPG formatu ir papildomai – grafines dalis DWG formatu. 
       - Sąmatą pateikti SISTELA programoje skaitmeninėje laikmenoje, pasirašytą e-parašu. 
      Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.png.“. 
      Teikiamoje kompiuterinėje laikmenoje su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, pdf, jpg, png.



	20.
	Ekspertizės atlikimas
	Esant poreikiui, statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 
Ekspertizės ir galimų archeologinių žvalgymų ar tyrimų laikas neįskaičiuojamas į paslaugų atlikimo terminus.
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REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

	Etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai


	Projektiniai pasiūlymai
	       Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. 


	
	     Grafinė dalis (brėžiniai).


	
	     Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas).


	
	 Pateikiama išvardintų dalių projektinių pasiūlymų sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: 
· bendroji [BD];
· architektūrinė [A];
· susisiekimo [S];
· lietaus nuotekų šalinimo [VN]; 
· elektrotechnikos [E];
· pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; 
· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį);
· kitos reikalingos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).
Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (viršenybės tvarka): 
· techninės specifikacijos;
· [bookmark: part_03100bccbd1e415498ec21c2c95210a4]aiškinamieji raštai;
· [bookmark: part_7283ec06cec84bc3b2354cc997250945]brėžiniai;
· [bookmark: part_a914b661625c448da2dcc11e79a431bc]darbų kiekių žiniaraščiai. 


	Techninis darbo projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais:
· bendroji [BD];
· architektūrinė [A];
· susisiekimo [S];
· lietaus nuotekų šalinimo [VN]; 
· elektrotechnikos [E];
· pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO]; 
· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir darbų kiekio žiniaraščiai [SSK] (žr. 11.3 p. 4 papunktį); 
· Statinio statybos skaičiuojamoji kaina (pagal SISTELA programą); 
· Darbų kiekių žiniaraštis, (rengiamas vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais); 
· Gaunamas teigiamas ekspertizės aktas. 


	Projekto vykdymo priežiūra
	      Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais bei projekto įgyvendinimo priežiūra fiksuojamas atitinkamais įrašais e- Statybos dabų žurnale.
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