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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dezinfekavimo-garinimo kamera. BVPŽ 39330000-4
Perkamas kiekis 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai:
	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS

	1
	2
	3

	1. 
	EN ISO 13485:2016  ar lygiavertis sertifikatas 
	Pateikiamas sertifikatas

	2. 
	Skirta asmenų su negalia vežimėlių, funkcinių lovų, čiužinių ir kitų techninės pagalbos priemonių dezinfekcijai bei plovimui atlikti
	

	3. 
	Išoriniai matmenys  ne mažiau kaip 1370 mm x 1635 mm x 1990 mm
	Nurodyti išorinius matmenis mm.
Nuoroda į gamintojo dokumentus

	4. 
	Kameros vidiniai matmenys ne mažiau kaip 1345 mm x 975 mm x1345 mm
	Nurodyti vidinius matmenis mm.
Nuoroda į gamintojo dokumentus

	5. 
	Ritininės durys
	 Taip/Ne. 
Nuoroda į gamintojo dokumentus

	6. 
	2 Veikimo parametrai:
Valymo programa;
Dezinfekavimo programa.
	Nurodyti veikimo parametrus.
Nuoroda į gamintojo dokumentus

	7. 
	 Naudojama darbinė įtampa: 230V/400V
Naudojama elektros galia: 2,2 kWh / 24 kWh
	Nurodomi parametrai:
darbinė įtampa V;
elektros galia kWh.

	8. 
	Vandens slėgis: Ne mažiau  kaip 2 barai.
Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui ne daugiau kaip 40 litrų
	Nurodomi parametrai

	9. 
	Garso lygis ne daugiau kaip 63 dB
	Nurodomas parametras

	10. 
	Antipragulinių čiužinių valymo sistema
	Nuoroda į gamintojo dokumentus

	11. 
	Lašėjimo padėklas
	Nuoroda į gamintojo dokumentus

	12. 
	Slėginis ploviklis
	Nuoroda į gamintojo dokumentus

	13. 
	Vandens šildymas; džiovinimo sistema
	Nuoroda į gamintojo dokumentus

	14. 
	Taikoma garantija ne mažiau nei 35 mėn.
	

	15. 
	Tiekėjas turi dezinfekavimo - garinimo kamerą sumontuoti bei paruošti naudojimui.
	Laisvos formos tiekėjo įsipareigojimas

	16. 
	Tiekėjas turi apmokyti atsakingus darbuotojus dirbti su dezinfekavimo-garinimo kamera.
	Laisvos formos tiekėjo įsipareigojimas

	17. 
	Tiekėjas turi pateikti dezinfekavimo-garinimo kameros  naudojimo instrukciją lietuvių kalba
	Pateikiama su pasiūlymu

	18. 
	Atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams: 
[bookmark: _Hlk198207397]4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

	
Atitinka/neatitinka
Nuoroda į gamintojo dokumentus

	19. 
	Pristatymo terminas 90 k.d.
	

	20. 
	tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu – užtikrinti garantinio remonto atlikimą, garantinį remontą atlikti ne daugiau kaip per 15 dienų. 

	Laisvos formos tiekėjo deklaracija

	21. 
	5 metus po garantinio laikotarpio užtikrinti originalių dalių įsigijimą.
	



