                                                                                                                                     Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1
Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA 
1. Pirkimo objektas.
1.1. Turto inventorizacijos sistema (mobilūs inventorizacijos terminalai (kaupikliai) su inventorizacijos programine įranga) (toliau - sistema) ir techninės priežiūros paslaugos.

2. Bendrieji reikalavimai.
2.1. Visa siūloma sistema turi būti nauja ir nenaudota (negali būti gamykliškai atnaujinta (ang. refurbished), restauruota), pagaminta ne seniau kaip 18 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo dienos ir komplektuojama su visais priedais reikalingoms funkcijoms užtikrinti.
2.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos sistemos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (ang., end of life time ar Discontinued).
2.3. Turi būti pateikti visi papildomi sistemai reikalingi priedai (pakrovėjai, jungiamieji laidai, būtini visų komponentų sumontavimui ir sujungimui bei normaliam funkcionavimui). Priedų kaina turi būti įskaičiuota į sistemos kainą.
2.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje sistemoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios sistemos funkcionalumui užtikrinti, taip pat kad nebūtų įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkėjiška programinė įranga. Šio reikalavimo nesilaikymas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu. Prekių (išskyrus prekes, nurodytas pasiūlymo formos Eil.Nr.3 ir Eil.Nr.4 eilutėse) ar paslaugų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė negali būti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
2.5. Įranga turi būti pristatyta originaliame gamykliniame įpakavime (pakuotės turi būti nepažeistos).
2.6. Reikalavimai ir techninės charakteristikos:

	Eil.
Nr.
	Perkamas objektas (įranga arba paslauga) ir jo reikalavimai
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus, techninėje dokumentacijoje pažymint pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) 

	1.
	Turto inventorizacijos sistema:

	1.1.
	Mobilus inventorizacijos terminalas (kaupiklis) su inventorizacijos programine įranga:

	1.1.1
	Korpusas atsparus dulkėms ir skysčiams ne mažiau IP 53 ir atsparumas kritimams ne mažiau iš 1,2 metro aukščio.
	

	1.1.2
	Integruotas aktyvus ne mažesnis 4,5” ekranas.
	

	1.1.3
	Darbinės temperatūros intervalas ne mažesnis kaip nuo 0 °C iki +40 °C.
	

	1.1.4
	Integruota ne mažesnė 5 megapikselių kamera.
	

	
1.1.5
	Integruotas kodų skaitytuvas:
- skaitantis 1D brūkšninius kodus (Code 128);
- skaitantis 2D kodus (QR, Data Matrix).


	

	
1.1.6
	Radijo dažnio (RFID) etikečių skaitytuvas:
· veikiantis Europiniu RFID veikimo dažniu UHF;
· nuskaitomų RFID kodų standartai EPC Class 1 Gen2 arba lygiavertis;
· maksimalus skaitymo atstumas ne mažesnis 5 m pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją.
	

	
1.1.7
	Pagal poreikius keičiama RFID skenavimo galia (spindulio ilgis).
	

	
1.1.8
	Viso funkcionalumo autonominis veikimas nesant WiFi ar kito ryšio, t.y. darbo procesui su inventorizacijos programine įranga nėra būtinas WiFi ar kitas ryšys.
	

	1.1.9
	Baterijų talpos suma būtų ne mažesnė kaip 8000 mAh.
	

	1.1.10
	RFID lipdukų nuskaitymo greitis ne mažiau kaip 900 vnt/s.
	

	1.1.11


	Nuotraukų ir kitų failų perkėlimas iš mobilaus inventorizacijos terminalo (kaupiklio) į Windows aplinką ir atvirkščiai.

	1.1.12
	Lietuviška programinės įrangos naudotojo sąsaja.

	1.1.13
	Naudotojas autentifikuojamas pagal sistemoje aprašytus prisijungimo duomenis.

	
1.1.14
	Pateikiama išsami informacija apie turto vienetus, įskaitant turto pavadinimą, turto kodą, atsakingą asmenį, turto patalpą ir kitus suderintus atributus.

	
1.1.15
	Turto sąrašo peržiūra:
Galimybė peržiūrėti inventorizacijos rezultatų sąrašą;
Galimybė filtruoti sąrašą pagal nurodytus parametrus (inventoriaus numerio, pavadinimo fragmentą, nustatyti nerastą, bet tai patalpai priskirtą turtą).

	1.1.16
	Turto vienetų fotografavimas.

	
1.1.17
	Inventorizacija:
Etikečių su brūkšniniu kodu nuskaitymas;
Patalpos etiketės nuskaitymas;
Inventoriaus etikečių nuskaitymas;
Rezultatų koregavimas;
Papildoma rezultatų peržiūra;
Detali informacija apie pasirinktą inventorių.

	
1.1.18
	Mobiliu inventorizacijos terminalu (kaupikliu) pažymėtų kaip surastų arba kitų paredaguotų turto vienetų atributų išsaugojimas, kai inventorizacija sustabdoma, ir inventorizacijos pratęsimas vėliau nuo išsaugotos turto vienetų būsenos.

	1.1.19
	Surinktų duomenų kaip atsarginės kopijos išsisaugojimas ir atstatymas iš jos.

	1.1.20
	Apsauga nuo duomenų praradimo išsikrovus Mobiliam inventorizacijos terminalui (kaupikliui) arba sutrikus autonominės programinės įrangos veikimui.

	1.1.21
	Turi būti su autonominiu maitinimo šaltiniu, pakraunamu iš AC 230 V, 50 Hz tinklo.

	1.2.
	Inventorizacijos programinė įranga:

	1.2.1
	Diegiama į naujausių versijų (11) Microsoft Windows OS.

	1.2.2.
	Lietuviška programinės įrangos naudotojo sąsaja.

	1.2.3
	Naudotojas autentifikuojamas pagal sistemoje aprašytus prisijungimo duomenis.

	1.2.4
	Sistema turi būti pritaikyta dirbti su trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu.

	1.2.5
	Turto vienetų ir kitų duomenų importavimas į inventorizacijos sistemą iš xlsx, csv failų. 

	1.2.6
	Turto vienetų ir kitų duomenų įkėlimas į Mobilų inventorizacijos terminalą (kaupiklį).

	1.2.7
	Turto vienetų ir kitų duomenų iš Mobilaus inventorizacijos terminalo (kaupiklio) įkėlimas į inventorizacijos sistemą.

	1.2.8
	Sklandus veikimas su ne mažiau 35 tūkst. turto vienetų.

	1.2.9
	Turto vienetų klasifikavimas ir atrinkimas pagal kelis loginius lygius, įskaitant pagal atsakingą asmenį.

	1.2.10
	Turto vienetų klasifikavimas ir atrinkimas pagal kelis fizinius lygius, įskaitant pagal patalpą.

	1.2.11
	Turto vienetų paieška pagal inventorinį numerį.

	1.2.12
	Turto vienetų filtravimas pagal inventorinį numerį, pavadinimo fragmentą.

	1.2.13
	Turto vienetų rikiavimas pagal skirtingus atributus.

	1.2.14
	Galimybė rašyti komentarus apie turto būseną, būklę ir kt.

	1.2.15
	Turto vienetų etikečių dublikatų automatinis suradimas ir indikavimas naudotojui.

	1.2.16
	Turto vienetų priskyrimas kitai patalpai paliekant tą patį atsakingą asmenį.

	
1.2.17
	Ataskaitos:
pagal atsakingą darbuotoją;
pagal priskirtą naudotoją; 
pagal turto buvimo vietą;
pagal inventorizacijos metu rasto/nerasto turto sąrašą;
pagal tiekėją;
pagal objektą (finansavimo šaltinį)

	1.3.
	Turto inventorizacijos sistemos diegimas ir mobilių inventorizacijos terminalų (kaupiklių) parengimas naudojimui:

	1.3.1
	Ištestuotas turto vienetų ir kitų duomenų pakrovimas iš perkančiosios organizacijos pateiktų duomenų į inventorizacijos sistemą.

	1.3.2
	Ištestuotas turto vienetų ir kitų duomenų iš mobilaus inventorizacijos terminalo (kaupiklio) įkėlimas į inventorizavimo sistemą.

	1.3.3
	Ištestuotas nuotraukų ir kitų failų perkėlimas iš mobilaus inventorizacijos terminalo (kaupiklio) į Windows aplinką ir atvirkščiai.

	2.
	RFID spausdintuvas

	2.1
	Spausdintuvas, pasižymintis brūkšninių kodų koduočių palaikymu, simbolių rinkiniais ir RFID žymių įrašymo galimybe.
	

	2.2.
	Palaikomi RFID standartai:
UHF: ISO 18000-63 Type C arba lygiaverčiai.
	

	2.3
	Tinka spausdinti/įrašyti ir metalui pritaikytas RFID UHF etiketes.
	

	2.4
	Pajungimas: ne senesnė kaip USB 2.0 
	

	2.5 
	Spausdinimo raiška ne mažiau kaip 200dpi.
	

	2.6
	Spausdinimo įrenginys turi būti suderinamas su pateikiama RFID etikečių spausdinimo ir įrašymo programine įranga.

	3.
	Spausdinimo žaliavos

	3.1
	RFID etiketės, skirtos metalo paviršiui (5 000 vnt.).
	

	3.2
	RFID etiketės (30 000 vnt.).
Siūlomos RFID etiketės turi būti su pastiprintais
klijais ir apsauga nuo pakartotinio perklijavimo.
	

	
3.3
	Siūlomos RFID etiketės turi	būti pilnai suderinamos su siūlomu etikečių spausdinimo įrenginiu ir etikečių spausdinimo ir įrašymo programine įranga bei RFID nuskaitymo įranga.

	4.
	Garantinės priežiūros paslaugos

	4.1
	Administratorių konsultavimas (telefonu, elektroniniu paštu, darbo vietoje) sprendžiant iškilusias problemines situacijas. Konsultavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

	
4.2
	Kritinės problemos* – Tiekėjas privalo imtis ištaisymo veiksmų ir pašalinti kilusias problemas (toliau – Reakcijos laikas) ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Pirkėjo kreipinio registravimo pagalbos sistemoje. Jeigu kilusios problemos neįmanoma ištaisyti per 8 (aštuonias) darbo valandas, ji privalo būti ištaisyta per Tiekėjo ir Pirkėjo sutartą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) darbo valandos.

	
4.3
	Paprastos problemos** – Reakcijos laikas ne daugiau kaip 24 (dvidešimt keturios) darbo valandos nuo Pirkėjo kreipinio registravimo pagalbos sistemoje. Jeigu kilusios problemos neįmanoma ištaisyti per 24 (dvidešimt keturias) darbo valandas, ji privalo būti ištaisyta per Tiekėjo ir Pirkėjo sutartą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) darbo valandų.

	
4.4
	Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas užtikrina naujų sistemos versijų paketų diegimą bei susijusios dokumentacijos pateikimą Pirkėjui pagal pareikalavimą.


	5.
	Dokumentacija

	5.1
	Kartu su pristatyta sistema, turi būti pateikta techninė dokumentacija ir instrukcijos naudotojams:
1.Administravimo vadovai;
2.Naudotojo vadovai.

	5.2
	Dokumentacija naudotojams turi būti pateikta lietuvių kalba.

	5.3
	Dokumentacija pateikiama elektroniniu būdu arba elektroninėje laikmenoje. 

	6.
	Mokymai

	6.1
	Turi būti apmokomas sistemos administratorius (-iai) (ne mažiau 2 darbuotojų).

	6.2
	Naudotis sistema turi būti apmokoma viena naudotojų grupė (ne mažiau kaip 10 darbuotojų), kurie pagal poreikį vėliau apmokys kitus inventorizacijos sistemos naudotojus.

	7.
	Techninės priežiūros ir programinės įrangos palaikymo paslaugos (pradedamos teikti po garantinio laikotarpio pabaigos)

	7.1
	Administratorių konsultavimas (telefonu, elektroniniu paštu, darbo vietoje) sprendžiant iškilusias problemines situacijas. Konsultavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

	7.2
	Kritinės problemos* – Tiekėjas privalo imtis ištaisymo veiksmų ir pašalinti kilusias problemas (toliau – Reakcijos laikas) ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Pirkėjo kreipinio registravimo pagalbos sistemoje. Jeigu kilusios problemos neįmanoma ištaisyti per 8 (aštuonias) darbo valandas, ji privalo būti ištaisyta per Tiekėjo ir Pirkėjo sutartą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) darbo valandos.

	7.3
	Paprastos problemos** – Reakcijos laikas ne daugiau kaip 24 (dvidešimt keturios) darbo valandos nuo Pirkėjo kreipinio registravimo pagalbos sistemoje. Jeigu kilusios problemos neįmanoma ištaisyti per 24 (dvidešimt keturias) darbo valandas, ji privalo būti ištaisyta per Tiekėjo ir Pirkėjo sutartą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) darbo valandų.

	
7.4
	Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas užtikrina naujų sistemos versijų paketų diegimą bei susijusios dokumentacijos pateikimą Pirkėjui pagal pareikalavimą.

	8.
	Kiti reikalavimai

	
	Sistema turi būti įdiegta ir pilnai parengta darbui (pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

	
	Programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui.

	
	Siūlomos įrangos garantija - ne trumpiau nei 12 mėn. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.



*  Kritinė problema: kai programa ar jos funkcionalumus visiškai sutrikdo darbą ir neleidžia naudotis programos funkcionalumais, arba kai funkcionalumas užtrunka ilgiau nei įprasta.
** Paprasta problema: kai programos funkcionalumui nėra didelės įtakos, programa veikia, funkcionalumu darbuotojai gali naudotis.







	PASIŪLYMO KAINA
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[bookmark: _GoBack]Pirkimo pavadinimas: Programinė ir techninė įranga inventorizavimui (Nr.9796-2)
	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	


Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	




	
1.Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	 
	 
	 
	 

	  1.1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
	1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.



2. Bendrieji reikalavimai:

	2.1. Pirkimo objektą sudaro turto inventorizacijos sistema su inventorizacijos programine įranga ir garantinių bei palaikymo paslaugų teikimas. 
2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. 
2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama  pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (taikoma spalva pažymėtoms techninių charakteristikų lentelės sritims) (prekės aprašymas, katalogai, brošiūros ir pan.). 

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir paslaugos:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).



            4.Tiekėjo siūlomos prekės ir paslaugos, kaina ir įkainiai:
	
Eil.
Nr.
	Prekės ir paslaugų pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, gamintojo registracijos vieta, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina/įkainis Eur be PVM
	Suma EUR be PVM



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7= 5 x 6

	1.
	Mobilūs inventorizacijos terminalai (kaupikliai) su programine įranga

	
	vnt.
	10
	
	

	2.
	Turto inventorizavimo programinė įranga (su licencijomis ne mažiau kaip 10 vartotojų arba 35000 turto vienetų)

	
	vnt.
	1
	
	

	3.
	RFID spausdintuvas su etikečių dizaino spausdinimo programine įranga

	
	vnt.
	2
	
	

	
4.

	Spausdinimo žaliavos lipdukams skirtiems metalo paviršiui (5000 vnt. lipdukų ir kitos žaliavos reikalingos atspausdinti šiam kiekiui)


	
	kompl.
	1
	
	

	5.
	Spausdinimo žaliavos (30000 vnt. lipdukų ir kitos žaliavos reikalingos atspausdinti šiam kiekiui)

	
	kompl.
	1
	
	

	Eil.
Nr.
	Prekės ir paslaugų pavadinimas

	Paslaugų teikėjo pavadinimas, registracijos vieta
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina/įkainis Eur be PVM
	Suma EUR be PVM


	6.
	Techninės priežiūros ir programinės įrangos palaikymo paslaugos

	
	mėn.
	21
	
	

	7.
	Sistemos diegimo darbai ir naudotojų apmokymai

	
	vnt.
	1
	
	

	
	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur be PVM


	

	
	PVM tarifas*, %
	
	PVM suma, Eur
	

	
	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM
	



	Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių irpaslaugų tiekimu.
	
	
	
	
	
	
	

	*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 




