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Techninė specifikacija



                                                DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

	Eil Nr. 
	Darbo pavadinimas
	Mato vnt
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Šaligatvio bortų ardymas 
	100 m2
	16,98

	2.
	Šaligatvių betono plytelių išardymas
	100 m2
	23,84

	3.
	Trinkelių pagrindo paruošimas ( smėlis(storis parenkamas įvertinus esamą gruntą (10-20 cm) skalda pagrindo išlyginimui  10 cm storio, dolomito atsijos  0/5 mm  trinkelių paklotui 4-5 cm
	100 m2
	23,84

	4.
	Pagrindo lyginimas ir tankinimas
	100 m2
	23,84

	5.
	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių  įrengimas  (dviejų spalvų: pilkos ir raudonos )
	100 m2
	23,84

	6.
	Trinkelių tankinimas
	100 m2
	23,84

	7.
	Trinkelių tarpų užpylimas (atsijos 0/5 mm)
	100 m2
	23,84

	8.
	Naujų bortų įrengimas 80x200  (pilkos spalvos) įrengimas ant betoninio pagrindo
	100 m2
	16,98

	9
	Laiptų akmens masės plytelių  dangos išardymas
	100 m2
	3,21

	10
	Paviršiaus sutvirtinimas užtaisant plyšius, gruntuojant 
	100 m2
	3,21

	11.
	Laiptų iš betono trinkelių įrengimas (3 pakopų treji skirtingi laiptai )
	100 m2
	3,21

	12
	Statybinių atliekų  išvežimas 
	t
	

	13.
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Darbų atlikimo trukmė – 60 kalendorinių dienų nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo datos. Atskiru  Sutarties šalių raštišku sutarimu  darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas  ne ilgesniam kaip 2 savaičių  laikotarpiui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo ( išskirtinai nepalankios  gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės , kurios nebuvo žinomos  pirkimo vykdymo metu ).
Pastabos:
1. Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją.
