[bookmark: _GoBack]STATINIO PAPRASTOJO REMONTO UŽDUOTIS
 (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

I. BENDROJI INFORMACIJA

	1. 
	Statytojas (užsakovas)
	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 
Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys

	2. 
	Statinio (objekto) pavadinimai
	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žiežmarių apylinkės seniūnijos vietinės reikšmės kelio ( Kiementos g., Ilgoji g.) Liutonys-Burbiškių sankryža-Eglinka Nr. Zm40 paprastojo remonto rangos darbai.

	3. 
	Pirkimo pavadinimas
	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žiežmarių apylinkės seniūnijos vietinės reikšmės kelio( Kiementos g., Ilgoji g.) Liutonys-Burbiškių sankryža-Eglinka Nr. Zm40 paprastojo remonto rangos darbai

	4. 
	Statinio adresas
	Žiežmarių apylinkės seniūnijos vietinės reikšmės kelias ( Kiementos g., Ilgoji g.) Liutonys-Burbiškių sankryža-Eglinka Nr. Zm40
Objekto koordinatės:

X: 534750   / Y: 6071457   (pradžia)
X: 532182  / Y:  6067622  (pabaiga)



	5. 
	Statybos rūšis
	Paprastasis remontas



II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ, NURODYMAI IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

6. Pirkimo objekto apimtys:
	Eil. Nr.
	Objekto aprašymas
	Mato vnt
	Kiekis

	6.1.
	Kelio ilgis
	km
	6.151

	6.2.
	Eismo juostos plotis
	m
	6

	
	
	
	



7.  Darbų kiekiai:
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	7.1.
	Kelio dangos sustiprinimas trupinto betono mišiniu fr. 0/45
	m3
	40

	7.2.
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius,
vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje
(kelkraščių sužeminimas)
	m3
	990

	7.3.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, žemių pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvartoje
	m3
	710

	7.4.
	Kelio dangos pastorinimas 
smėlio žvyro mišiniu fr. 0/32,
	m3
	540



	8.
	Pagrindiniai nurodymai
	· Visos numatomos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.
· Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus.
· Kelio įrengimui reikalingos medžiagos gali būti sandėliuojamos neužstatytoje teritorijoje, gavus sutikimą iš užsakovo ir inžinerinių tinklų savininkų. Pasibaigus darbams sandėliavimo vietos rekultivuojamos.
· Prieš darbų pradžią išsikviesti esamų inžinerinių tinklų savininkus ir nužymėti esamus tinklus vietovėje. Esami inžineriniai tinklai išsaugomi. Esami kelio ženklai išsaugomi arba atstatomi, jeigu vykdant statybos darbus buvo pažeisti.
· Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.
· Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių. Iškasas ne darbo metu aptverti signalinėmis juostomis, nakties metu apšviesti ar pastatyti signalinius žibintus. Sustatyti kelio įspėjamuosius ženklus pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“.
· Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje rūšiuojamos, saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos. Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.
· Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai.

	9.
	Kiti būtini nurodymai (kai taikoma)
	· Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį.
· Rangovas turi vadovautis pridedamu darbų kiekių žiniaraščiu.
· Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (užsakovo) atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
· Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu).
· Rangos darbų metu nukastos, išardytos ar kitaip demontuotos statybinės medžiagos ar įranga, kurios gali būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai, turi būti atskirtos ir perduotos statytojui (užsakovui).
· Rangovas privalo įvertinti visas statybos darbų apimtis ir prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
· Rangovas privalo informuoti statytoją (užsakovą) apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju (užsakovu).
· Rangovas turi įvertinti ir atsižvelgti į šalia statybvietės esančių įstaigų vykdomą veiklą bei sudaryti sąlygas joms dirbti įprastu rėžimu ir tvarka. Taip pat atsižvelgti į aplinkinių gyventojų interesus ir pagal situaciją sudaryti kuo mažesnes kliūtis jiems pasiekti savo gyvenamąją vietą.
· Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.
· Atlikęs rangos darbus, Rangovas priduoda statytojui (užsakovui) teritoriją sutvarkytą, savo lėšomis privalo atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir pan.

	10.
	Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas
	· Schema, 1 lapas.



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	11.
	Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai
	· Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis šia technine specifikacija ir jos priedais.
· Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją (užsakovą).



Parengė: 
Seniūnas  Aivaras Jonyka
2025-05-20
