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				TVIRTINU:
___________________
 (Vardas, pavardė, parašas, data)









	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI





	
		1. Statytojas:  Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

	2. Užsakovas:  Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

	3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5224 Mickūnai–Skaisteriai–Sadūniškės ruožų nuo 3,680 iki 5,653 ir nuo 7,580 iki 7,865 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas.

	4. Projekto pavadinimas:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5224 Mickūnai–Skaisteriai–Sadūniškės ruožų nuo 3,680 iki 5,653 ir nuo 7,580 iki 7,865 km kapitalinis remontas.

	5. Statybos rūšis:  kapitalinis remontas.

	6. Etapas:  techninis darbo projektas.

	7. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys.

	8. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys.

	9. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos.

	10. Inžinerinių statinių pogrupis:  keliai.



	

	
		11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

	11.1. numatoma darbų vykdymo riba:  kelio ruožai nuo 3,680 iki 5,653 ir nuo 7,580 iki 7,865 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų suvedimą su esamomis asfalto dangomis;

	11.2. kelio (gatvės) kategorija: V; 

	11.3. dangos konstrukcijos klasė:  vadovautis priedu „Dangų konstrukcijos“;

	11.4. nuovažų skaičius:  nustatoma projektavimo metu;

	11.5. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  poreikis nustatomas projektavimo metu;

	11.6. vandens pralaidos: poreikis nustatomas projektavimo metu;

	11.7. vandens nuleidimas nuo kelio:  spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas);

	11.8. autobusų sustojimo aikštelės:  poreikis nustatomas projektavimo metu;

	11.9. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis.
11.9.1. Skaisterių gyvenvietėje numatyti greičio valdymo priemonę.
11.9.2. Horizontaliose kreivėse, jei projektinis važiavimo greitis dėl horizontalios kreivės parametrų bus ≤ 70 km/val., numatyti kelio ženklus Nr. 146/147 Posūkio kryptis į dešinę/ Posūkio kryptis į kairę bei kitą horizontalų ir vertikalų ženklinimą pagal poreikį.

	11.10. kiti reikalavimai: sprendinius suderinti su lygiagrečiai rengiamu projektu „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5224 Mickūnai–Skaisteriai–Sadūniškės paprastasis remontas 3,769 km kairėje pusėje įrengiant naują nuovažą“ (projektuotojas: Dino Bučo individuali veikla).




	

	
		12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

	12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais:  :  taip;

	12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai:  taip;

	12.3. projekto rengimo dokumentais:  taip;

	12.4. prisijungimo sąlygomis:  taip.



	




	

	
		13. Finansavimo šaltinis:  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

	14. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.

	15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui):  Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė užduotis, Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

	16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.
Priedas Nr. 2. Bendrųjų statinio rodiklių forma.
Priedas Nr. 3. Dangų konstrukcijos.
Priedas Nr. 4. Preliminarūs esamos dangos konstrukcijų storio matavimo duomenys.
Priedas Nr. 5. Reikalavimai darbų kiekių žiniaraščiams.


	17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
– žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-5039-4586; 4400-4741-0613.
– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-4291-4538; 4400-4291-4540; 4400-6443-0402.
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