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Masažinių krėslų techninė specifikacija (kiekis - 2 vnt.)

	Eil.
 Nr. 
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų 
reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Valdymas
	Automatinis ir rankinis masažo programų pasirinkimas, vartotojo zonų parinkimas.
	

	2.
	Pagrindinės funkcijos
	1. Blauzdų masažas;
2. Pėdų masažas (ritininis);
3. Masažo mechanizmas pagal SL formos kreivę, su ne mažiau kaip 3 masažo lygiais;
4. Šildymo funkcija (nugaros ir/arba pėdų šildymas);
5. Padėties reguliavimas: nulinės gravitacijos funkcija;
6. Kojų atramos reguliavimas;
7. Atlošo kampo reguliavimas;
8. Oro pagalvių masažas pečių, rankų, kojų ir pėdų srityse;
9. Ne mažiau kaip 12 automatinių masažo programų;
10. Ne mažiau kaip 5 skirtingos masažo technikos;
11. Ne mažiau kaip 5 masažo greičio reguliavimo lygiai;
12.  3D arba 4D masažo technologija su kūno skenavimo funkcija;
13. Tempimo programa (nugaros tempimo funkcija);
14. Programų atminties funkcija;
	

	3. 
	Techniniai parametrai
	1. Maksimalus galimas vartotojo ūgis: ne mažiau kaip 190 cm.
2. Maksimalus vartotojo svoris: ne mažiau kaip 120 kg. 
3. Triukšmo lygis darbo metu: ne didesnis kaip 60 Db.
4. Apmušalai: eko oda arba lygiavertė medžiaga. Apmušalų spalvą galima rinktis iš ne mažiau kaip 2 spalvų;
	

	4.
	Išoriniai krėslo matmenys
	1. Sėdimoje padėtyje:
Ilgis: 140 - 160 cm
Plotis: 75 - 85 cm
Aukštis: 110 - 125 cm
2. Gulimoje padėtyje:
Ilgis: 175 - 205 cm
Plotis: 75 - 90 cm
Aukštis: 75 - 95 cm
	

	5.
	Sėdynės plotis
	 ne mažiau kaip 50 cm
	

	6.
	Maitinimo šaltinis ir energijos suvartojimas:
	1. Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz elektros tinklas
2. Energijos suvartojimas (nominali galia): iki 200 W
	

	7.
	Valymo ir dezinfekcijos reikalavimai:
	Krėslo paviršiai (įskaitant apmušalus) turi būti atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcijai;
	

	8. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių.
	

	9.
	Prekės žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio prekės žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją)
	

	10.
	Kartu su preke pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;
	

	11.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	12.
	Prekės pristatymas ir instaliavimas
	Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	



Papildomi reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.
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