2024-12-06

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavo tiekėjo pretenziją. Perkančioji organizacija gavusi tiekėjo pretenziją sustabdė pirkimo procedūras kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančiajai organizacijai įvertinus tiekėjo pateiktą pretenziją, tenkino ją iš dalies. Pažymime, kad atsižvelgiant į tai, patikslinta techninės specifikacijos „IKI 1000 V KABELIAI 5x16 mm2 PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE ,PATALPOSE IR ATVIRAME ORE“ 8.2 punktas, kuris išdėstytas taip:
	8.2.
	Laidininkas
	Laidininkas turi būti pagamintas iš  atkaitinto aliuminio, RE   apvalus monolitinis.



Pridedama patikslinta techninė specifikacija. Pirkimo procedūros tęsiamos.


Taip pat teikiame atsakymus į klausimus:
1 Klausimas. „Norim pasitikslinti dėl ekranuoto kabelio 600/1000V, 4x0,75mm2. Rinkoje nerandame būtent 600/1000V įtampos šio kabelio. Prašome pakeisti specifikacija sumažinant nominalią įtampą iš 600/1000V į 300/500V“.
Atsakymas. Pakeičiamas Techninės specifikacijos „EKRANUOTŲ ELEKTROS KABELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ reikalavimas iš įtampos 600/1000V į 300/500V.

Atsižvelgiant į sąlygų patikslinimus, pasiūlymų teikimo terminas nukeliamas iki 2024-12-16, 10.00 val. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis patikslinimais.

