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PIRKIMO „SDC VIRTUVĖS ĮRANGOS SENDVARIO „SAULĖS“ MOKYKLAI PIRKIMO“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TIKSLAS – įsigyti buitinę techniką Sendvario „Saulės“ mokyklai.
PIRKIMO OBJEKTAS – buitinės technikos komplektas, kurį sudaro:

	PIRKIMO I dalis

	
	Pirkimo objektas:
	Kiekis
	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai

	1. 
	Pramoninis dviejų durų šaldytuvas
	2 vnt.
	Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 2000 x 820 x 1350 mm2000x680x840 mm
Tūris: ne mažiau kaip 1300 L
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A 
Ekranas: skaitmeninis valdymas
Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas 
Pagamintas iš nerūdijančio plieno
Komplekte ne mažiau kaip 6 poros lentynų
Reguliuojamo aukščio kojelės 

	2. 
	Pramoninis dviejų durų šaldiklis
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 2000 x 820 x 1350 mm2000x680x840 mm
Tūris: ne mažiau kaip 1300 L
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip AB
Ekranas: skaitmeninis valdymas
Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas 
Pagamintas iš nerūdijančio plieno
Komplekte ne mažiau kaip 6 poros lentynų
Reguliuojamo aukščio kojelės 

	PIRKIMO II dalis

	1. 
	Šaldytuvas
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 1000x600x600 mm
Bendra naudinga talpa: ne mažiau kaip 100 L 
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip D 
Šaldytuvo tipas - be šaldiklio
Reguliuojamo aukščio kojelės 
Komplekte ne mažiau 3 lentynos

	2. 
	Šaldytuvas
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 1780x595x595 mm 
Bendra naudinga talpa: ne mažiau kaip 300 L 
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A 
Ekranas: skaitmeninis valdymas 
Automatinis atitirpinimas 
Reguliuojamo aukščio kojelės 
Komplekte ne mažiau 3 lentynos

	3. 
	Šaldiklis-dėžė maisto atliekoms
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 1030x650x890 mm
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A 
Talpa: ne mažiau kaip 100 l
Tipas: laisvai pastatomas

	4. 
	Elektrinė viryklė su orkaite
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 850x500x600 mm
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A 
Kaitvietės tipas – indukcinė
Orkaitės tipas – elektrinė
Orkaitės talpa: ne mažiau 70 l
Valdymas: jutiminis
Pajungimas – vienfazis

	5. 
	Indų plovimo mašina
	9 vnt.
	Matmenys: (aukštis x plotis x gylis): 820-850x590-600x550-560 mm
Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A 
Tipas – įmontuojama
Integruotas skalavimo skysčio dozatorius 
Saugos termostatas 
Apsauga nuo vandens išsiliejimo
Valdymas: elektroninis, sensorinis
Plovimo programų skaičius ne mažiau kaip 4 vnt.
Pajungimas – vienfazis



	PIRKIMO III dalis

	
	Pirkimo objektas:
	Kiekis
	Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai

	1. 
	Skalbimo mašina 
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x plotis x gylis): 1025-1030×680-685×700-705 mm
Nerūdijančio plieno išorinis ir vidinis būgnas
Būgno tūris – ne mažiau kaip 96 l
Būgno skersmuo – ne mažiau kaip 550 mm
440 G-Force (ARBA LYGIAVERTIS) gręžimas
Galutinis gręžimas – ne mažiau kaip  1100 aps/min
Užkrovimas – ne mažiau kaip 10 kg
Skalbimo programų skaičius: ne mažiau kaip 4

	2. 
	Džiovyklė
	1 vnt.
	Matmenys: (aukštis x plotis x gylis): 1025-1030×680-685×710-715 mm
Būgno tūris – ne mažiau kaip 190 l
Būgno skersmuo – ne mažiau kaip 600 mm
Užkrovimas – ne mažiau kaip 8 kg
Džiovinimo tipas: kondensacinis 
Džiovinimo programų skaičius: ne mažiaus kaip 6

	3. 
	Stalas
	1 vnt.
	Stalas su nerūdijančio plieno stalviršiu, skirtas skalbyklos patalpai.
Matmenys – (aukštis x plotis x gylis) +/-100 mm – 800x940x1940 mm

	



*pastaba:
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir be defektų.
2. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, pajungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis).
3. [bookmark: _Hlk187764647]Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Sendvario „Saulės“ mokykloje, adresu: Agilos g. 12, Trušeliai, Klaipėdos raj. (1 – 2 aukštas), iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 d. d.) suderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip iki 2025-08-15. 
4. Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi Prekėms pagal patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo III skyrių „Biuro įranga ir buitinė technika“.
5. Tiekėjas turės bendradarbiauti su Sendvario „Saulės“ mokyklos statybos darbus vykdančiu rangovu (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais) ir/ar kitais tiekėjais, kurie panašiu metu montuos kitą įrangą ar baldus (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais).
6. Visoms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija ir garantinis aptarnavimas  skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Galimos, su tuo susijusios, tiekėjo išlaidos turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą. Pristačius prekes, Perkančiajai organizacijai pateikiamos garantinio aptarnavimo sąlygos (lietuvių k.). 


