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ESRI PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARCGIS ONLINE ORGANIZACINĖS PASKYROS NAUDOTOJO TIPŲ PRENUMERATOS PRATĘSIMO IR IŠPLĖTIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Žemės naudojimo valstybinės priežiūros ir kitiems techniniams sprendimams aptarnauti skirtos GIS programinės įrangos prenumeratos pratęsimas (ArcGIS Online organizacinės paskyros papildomų naudotojo tipų ir mobilių programėlių prenumeratų pratęsimas) ir funkcionalumo išplėtimas sukuriant erdvinių duomenų saugojimo ir paslaugų teikimo priemones.

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	1.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Professional Plus“ naudotojo tipo prenumerata metams
	„Professional Plus“ naudotojo tipo prenumerata, suteikianti teisę administruoti ArcGIS Online paskyrą, kurti ir redaguoti joje esantį turinį ArcGIS Pro Advanced priemonės su analitiniais plėtiniais pagalba. 
„Professional Basic“ naudotojo tipas turi turėti šį funkcionalumą:
· žemėlapių kūrimo funkcionalumą;
· turinio valdymo ir dalinimosi funkcionalumą;
· erdvinės analizės funkcionalumą;
· informacinių švieslenčių kūrimo be programavimo funkcionalumą;
· naršyklės programų kūrimo be programavimo funkcionalumą;
· žemėlapių pasakojimų be programavimo funkcionalumą;
· informacinių puslapių kūrimo funkcionalumą (be programavimo) su galimybe įterpti programinės įrangos turinio elementus;
· darbastalio aplinkoje diegiamą GIS programinę įrangą ArcGIS Pro Advanced arba ne mažesnių funkcinių reikalavimų;
· darbastalio aplinkoje diegiamus GIS programinės įrangos ArcGIS Pro analizės plėtinius;
· Turi turėti visą funkcionalumą, reikalingą Žemės naudojimo valstybinės priežiūros esamiems sprendimams konfigūruoti ir administruoti.

	2.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Creator“ naudotojo tipo prenumerata metams
	„Creator“ naudotojo tipo prenumerata, suteikianti teisę administruoti ArcGIS Online paskyrą, kurti ir redaguoti joje esantį turinį ArcGIS Pro Basic priemonės pagalba. 
„Creator“ naudotojo tipas turi turėti šį funkcionalumą:
· žemėlapių kūrimo funkcionalumą;
· turinio valdymo ir dalinimosi funkcionalumą;
· erdvinės analizės funkcionalumą;
· informacinių švieslenčių kūrimo be programavimo funkcionalumą;
· naršyklės programų kūrimo be programavimo funkcionalumą;
· žemėlapių pasakojimų be programavimo funkcionalumą;
·  informacinių puslapių kūrimo funkcionalumą (be programavimo) su galimybe įterpti programinės įrangos turinio elementus;
· darbastalio aplinkoje diegiamą GIS programinę įrangą ArcGIS Pro Basic arba ne mažesnių funkcinių reikalavimų.
· Turi turėti visą funkcionalumą, reikalingą Žemės naudojimo valstybinės priežiūros esamiems sprendimams konfigūruoti ir administruoti.

	3.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Mobile Worker“ naudotojo tipo prenumerata metams
	„Mobile Worker“ naudotojo tipo prenumerata, suteikianti teisę redaguoti erdvinius duomenis interneto naršyklės pagalba bei mobiliomis programėlėmis.
„Mobile Worker“ naudotojo tipas: 
· Įsigyjamas naudotojo tipas turi turėti prisijungimo duomenis prie debesų kompiuterijos principais veikiančios programinės įrangos, naudotojų tipo licencija turi būti pateikta kaip prenumeratos principu veikianti programinės įrangos naudojimo paslauga.
· Naudotojas turi turėti prieigą prie žemėlapių, sluoksnių ir internetinių programėlių, kurios yra viešos, bendrinamos su juo arba priklauso organizacijai.
· Su šiuo naudotojo tipu turi būti pasiekiamos debesų kompiuterijos principais veikiančios programinės įrangos programėlės, informacinės švieslentės, kurios sukurtos kitų organizacijos narių, turinčių kūrimo teises. 
· Šis naudotojas turi turėti galimybę pagal jam suteiktas teises redaguoti erdvinę ir atributinę informaciją žemėlapiuose interneto naršyklės aplinkoje.
· Naudotojui turi būti sutiekta galimybė rinkti anketinę informaciją lauko sąlygomis naudojant tam tikslui skirtą mobilią programėlę.
· Naudotojai turi galėti rinkti taškus, linijas arba plotus.
· Turi būti galimybė naudoti išorinį GNSS/GPS imtuvą, norint patikslinti įvedamų objektų vietą žemėlapyje.
· Naudotojui įvedant duomenis, tam skirta mobilia programėle, turi būti palaikoma struktūrinė ir loginė patikra, turi būti galimybė veikti pagal logines sąlygas, pasirinkti kelis atsakymus, atlikti skaičiavimus, nuskaityti brūkšninį ar QR kodą ir pan.
· Naudotojui renkant duomenis turi būti galimybė automatiškai fiksuoti buvimo vietą ir anketos užpildymo laiką. 
· Turi būti galimybė laisvai pasirinkti pagrindo žemėlapį arba žemėlapį, kuriame matytųsi papildomi elementai, padedantys susiorientuoti duomenų rinkimo vietovėje.
· Naudotojui turi būti suteikta galimybė pildyti anketas skirtingomis kalbomis (pvz., tos pačios anketos duomenys gali būti matomi ir lietuvių, ir anglų kalba).
· Naudotojas turi turėti galimybę pridėti nuotraukas ar kitus failus.
· Naudotojas turi turėti galimybę rinkti duomenis tiek esant, tiek ir nesant interneto ryšiui (angl. offline). Turi būti galima sinchronizuoti pakeitimus su duomenimis esančiais sistemoje, kai yra internetinis ryšys.
· Anketinių duomenų įvedimui lauko sąlygomis skirta programėlė turi turėti galimybę iškviesti kitas mobilias programėles per tam skirtą mygtuką ar panaudojant URL parametrus.
· Anketinių duomenų įvedimui lauko sąlygomis skirta programėle naudotojas turi galėti naudotis lietuvių kalba.
· Naudotojas, tekstinių duomenų (anketų) įvedimui skirtą programėlę turi galėti atsiųsti ir instaliuoti į mobilų įrenginį iš Android ir iOS operacinių sistemų programinės įrangos pateikimo aplinkų (Google Play ir App Store).
· Šios mobilios programėlės licencija turi veikti kaip „Editor“ naudotojo tipo licencijos plėtinys.

	4.
	ArcGIS Online „Viewer“ naudotojo tipo prenumerata metams
	„Viewer“ naudotojo tipo prenumerata, suteikianti teisę peržiūrėti erdvinius duomenis interneto naršyklės pagalba.
„Viewer“ naudotojo tipas: 
· Įsigyjamas naudotojo tipas turi turėti prisijungimo duomenis prie debesų kompiuterijos principais veikiančios programinės įrangos, naudotojų tipo licencija turi būti pateikta kaip prenumeratos principu veikianti programinės įrangos naudojimo paslauga.
· Naudotojas turi turėti peržiūros prieigą prie žemėlapių, sluoksnių ir internetinių programėlių, kurios yra viešos, bendrinamos su juo arba priklauso organizacijai.
· Su šiuo naudotojo tipu turi būti pasiekiamos debesų kompiuterijos principais veikiančios programinės įrangos programėlės, informacinės švieslentės, kurios sukurtos kitų organizacijos narių, turinčių peržiūros teises. 
· Šis naudotojas turi turėti galimybę pagal jam suteiktas teises peržiūrėti erdvinę ir atributinę informaciją žemėlapiuose interneto naršyklės aplinkoje.



2. ArcGIS Online organizacinės paskyros naudotojo tipų prenumeratų naudotojų skaičius ir prenumeratos galiojimo laikas:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Vienetai
	Maksimalus kiekis
	Prenumeratos galiojimo laikas

	1.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Professional Plus“ naudotojo tipo prenumerata metams

	Naudotojas
	1 naudotojas
	2025-01-01 – 2025-12-31

	2.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Creator“ naudotojo tipo prenumerata metams

	Naudotojas
	2 naudotojai
	2025-01-01 – 2025-12-31

	3.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Mobile Worker“ naudotojo tipo prenumerata metams
	Naudotojas
	16 naudotojų
	2025-01-01 - 2025-12-31


	4.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Mobile Worker“ naudotojo tipo prenumerata metams
	Naudotojas
	9 naudotojų
	2025-04-01 - 2025-12-31


	5.
	ArcGIS Online organizacinės paskyros „Mobile Worker“ naudotojo tipo prenumerata metams
	Naudotojas
	10 naudotojų
	2025-07-01 - 2025-12-31


	6.
	ArcGIS Online „Viewer“ naudotojo tipo prenumerata
	Naudotojas
	10 naudotojų
	2025-01-01 - 2025-12-31



[bookmark: _Hlk181606559]3. GIS programinės įrangos – erdvinių duomenų saugojimo ir paslaugų teikimo licencija (1 vnt.):
	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.
	Žemėlapiai
	1.	Žemėlapių peržiūrai ir naujų žemėlapių kūrimui turi būti naršyklėje veikianti aplikacija (angl. web application), leidžianti panaudoti įvairius duomenų šaltinius – GIS paslaugas, erdvinių duomenų failus, kitus turinio elementus sistemoje;
2.	Ši aplinka turi turėti duomenų redagavimo, filtravimo, matavimo, paieškos, spausdinimo pagal nustatytą maketą, atributų lentelės peržiūros funkcijas;
3.	Žemėlapio pagrindas turi būti keičiamas pasirenkant iš administratoriaus sistemos mastu valdomo sąrašo;
4.	Kuriant žemėlapį turi būti galimybė nustatyti atskirų sluoksnių informacinių langų maketą interaktyviomis priemonėmis, pagal principą "ką matau, tą gaunu" (ang. WYSIWYG). Objektų informaciniuose languose turi būti galima pateikti informaciją iš objektų atributų bei  papildyti ją tekstu, iliustracijomis, diagramomis, nuorodomis į išorinius puslapius;
5.	Turi būti grafiniai įrankiai, leidžiantys naudotojui pateikus programinį kodą apskaičiuoti papildomas reikšmes iš esamų duomenų, taip išplečiant atributų aibę; 
6.	Turi būti galimybė atlikti erdvinės analizės uždavinius ir suformuotą rezultatą išsaugoti sistemoje ir/arba atvaizduoti žemėlapyje. Analizės įrankiai turi apimti duomenų apibendrinimą, naujų vietų suradimą, duomenų praturtinimą, požymių suradimą, gretimybių analizę, duomenų valdymą;
7.	Turi būti galimybė žemėlapius peržiūrėti naršyklėje, mobiliose aplikacijose;
8.	Turi būti grafinis konstruktorius, leidžiantis suformuoti HTML fragmentą žemėlapio įtraukimui į puslapius;
9.	Žemėlapius ir sluoksnius turi būti galima kurti LKS-94 koordinačių sistemoje;
10.	Sistema turi automatiškai perprojektuoti dinamiškai vaizduojamus duomenis į bendrą kuriamo žemėlapio koordinačių sistemą iš kitos.

	2.
	3D scenos
	1.	3D scenų peržiūrai ir naujų scenų kūrimui turi būti tam skirta naršyklėje veikianti aplikacija, leidžianti panaudoti įvairius duomenų šaltinius – GIS paslaugas, erdvinių duomenų failus, kitus turinio elementus sistemoje;
2.	Scenos sudarymui reikalingi žemės paviršiaus modelio (ang. DEM) duomenys turi būti prieinami kaip GIS tinklo paslauga. Turi būti galimybė šią numatytą paslaugą pakeisti sistemoje publikuota paslauga iš naudotojo duomenų;
3.	Scenos turinio duomenys naudotojams turi būti siunčiami srautiniu būdu (ang. data stream). Tokiu būdu scenoje pateikti aukšto detalumo, didelės teritorijos duomenys bus siunčiami dinamiškai,  tą sceną naudojant;
4.	Turi būti galimybė trimačių sluoksnių kūrimui naudoti trimačius modelius (MultiPatch), trimačius taškus, trimačių taškų debesis (ang. point cloud), bepiločiais orlaiviais kurtus mesh tinklelius.

	3.
	Turinio valdymas
	1.	Sistemoje GIS turinio elementams (žemėlapiams, sluoksniams, aplikacijoms, failams ir kt.) valdyti turi būti turinio valdymo aplikacija;
2.	Turinio valdymo aplikacijos sąsaja turi būti pasiekiama ir lietuvių kalba;
3.	Turi būti galima autoriui (savininkui) išsamiai aprašyti žemėlapius, duomenis, aplikacijas. Turi būti galima įvesti pavadinimą, duomenų naudojimo ir teisinę informaciją, raktažodžius;
4.	Sistema turi automatiškai kaupti duomenis apie turinio elementą - užregistravimo datą ir laiką, autorių, geografinę duomenų aprėptį;
5.	Turi būti galimybė aprašyti ir kaupti elementų metaduomenis, atitinkančius INSPIRE ir ISO 19139 standartus;
6.	Turi būti galimybė kurti GIS paslaugas naudotojui įkėlus duomenų failą.

	4.
	Naudotojai, saugumas, administravimas
	1.	Turinio valdymo aplikacijoje turi būti administratoriui skirti įrankiai, leidžiantys kurti, redaguoti sistemos naudotojų paskyras, priskirti naudotojams teises panaudojant roles;
2.	Turi būti galimybė apjungti naudotojus į grupes. Jų pagrindu valdyti naudotojų prieigą prie duomenų, žemėlapių, kitų turinio elementų;
3.	Turi būti galimybė parinkti sistemos naudotojų identifikavimo būdą. Identifikavimo būdai turi apimti: identifikavimą, kai naudotojų paskyros saugomos pačioje sistemoje, Microsoft Active Directory naudotojai, LDAP naudotojai, naudotojai iš SAML 2.0 atitinkančių tapatybės teikėjų (ang. identity provider). Turi būti galimybė atlikti sistemos naudotojų identifikavimą web serverio lygyje naudojant IWA, PKI būdus. Sistema turi palaikyti TLS 1.3;
4.	Turi būti galimybė sistemoje kurti naudotojų grupes pagal organizacijos naudotojų informacijos (pvz., MS Active Directory, LDAP) valdymo sistemos grupes;
5.	Turi būti galimybė automatiškai kaupti įrašus apie nepavykusius bandymus prisijungti prie sistemos.

	5.
	Erdvinių duomenų redagavimas ir valdymas
	1.	Sistema turi leisti fiksuoti sistemos naudotojo duomenų redagavimo metu sukūrusio ir/ar pakeitusio konkretų objektą žemėlapyje, duomenis bei įvykio laiką; 
2.	Turi būti galimybė atskirai apriboti sluoksnio objektų geometrijos ir atributų keitimo veiksmus;
3.	Turi būti galimybė prie paslaugos elementų pridėti failus, kurie būtų saugomi paslaugos duomenų struktūroje.

	6.
	Plėtimas ir integracija
	1.	Turi būti galimybė keistis žemėlapiais, sluoksniais, kitais naudotojų sukurtais ar užregistruotais resursais tarp dviejų ar daugiau analogiškų organizacijos tinkle ar debesyje veikiančių sistemų nustatytais laiko intervalais
2.	GIS turinio valdymo aplikacijoje turi būti galimybė pasiekti įvairios tematikos (pvz., administracinės ribos, demografiniai duomenys ir kita) turinį (duomenis, žemėlapius, aplikacijas) iš sistemos gamintojo ar jo įgaliotų organizacijų prižiūrimo autoritetingų šaltinių turinio rinkinio.
3.	Sistema turi būti plečiama ir integrali, turėti aplikacijų programavimo sąsajos (API) priemones, leidžiančias pasiekti, naudoti sistemoje saugomus žemėlapius ir kitus resursus kuriant specializuotas aplikacijas.
4.	Turi būti galimybė automatizuotai atlikti sistemos konfigūravimo ir administravimo užduotis per tam skirtą programinę sąsają bei tam skirta programinio kodo biblioteka su dokumentacija ir taikymo pavyzdžiais

	7.
	Aplikacijos, aplikacijų konstruktoriai
	1.	Turi būti galimybė naudojant konstruktoriaus principu veikiančias interaktyvias priemones ir valdiklius  kurti informacines švieslentes (ang. dashboard), kurios apima žemėlapį, diagramas, indikatorius, sąrašus;
2.	Šios priemonės turi apimti ir grafinę sąsają, leidžiančią naudotojui įterpti programinį kodą išvestinių reikšmių apskaičiavimui, skirtam švieslentėje atvaizduojamos informacijos pritaikymui;
3.	Turi būti galimybė aplikacijos grafinę švieslenčių sąsają išdėstyti per keletą kompiuterio ekranų.

	8.
	Integracija su Microsoft PĮ
	1.	Sistemos naudotojams, turintiems redagavimo teises, turi būti sutiekta galimybė naudotis biuro programine įranga kaip Microsoft Excel (Microsoft 365), tam, kad būtų galima duomenis saugomus lentelėse pavaizduoti žemėlapyje. Turi būti pateikiamas Microsoft Excel įskiepis;
2.	Kuriant žemėlapius Excel aplinkoje, įskiepis turi leisti duomenis saugomus lentelėje, jei jie neturi koordinačių,  geokoduoti pagal adresą, koordinates ar pagal esamą geografinį objektą tam panaudojant Excel laukų apskaičiavimo funkcijas;
3.	Turi būti galima apskaičiuoti atstumą kelių tinkle tarp dviejų adresų taškų naudojantis Excel laukų apskaičiavimo funkcijomis.

	9.
	Aplikacijų šablonai
	1. Turi būti galimybė pasirinkus šabloną publikuoti savo sukurtus žemėlapius kaip taikomąsias aplikacijas su numatytu funkcionalumu: žemėlapio peržiūra, elementų redagavimas, identifikavimas, žemėlapio spausdinimas, duomenų pokyčio laike atvaizdavimas.

	10.
	Aplikacijų konstruktorius
	1.	Turi būti galimybė naudojant konstruktoriaus principu veikiančias interaktyvias priemones, be programavimo kurti internetines taikomąsias aplikacijas, skirtas darbui su žemėlapiu ar trimate scena naršyklėje;
2.	Sukurtos aplikacijos turi automatiškai prisitaikyti pagal naudotojo ekrano dydį;
3.	Aplikacijų kūrimo priemonė turi veikti principu "ką matau, tą gaunu" (ang. WYSIWYG). T.y., kuriamos aplikacijos išvaizdą ir elgseną galima bandyti pačios aplikacijos kūrimo metu - aplikacijos ar atskirų valdiklių nustatymų pakeitimai būtų iš karto matomi aplikacijoje;
4.	Kuriamos aplikacijos turi nereikalauti papildomų programinių komponentų diegimo naudotojų darbo vietose;
5.	Turi būti galimybės aplikacijų funkcionalumą išplėsti papildomai sukurtais (suprogramuotais) nestandartiniais valdikliais bei aplikacijų apipavidalinimo temomis.

	11.
	Priemonės interaktyviems žemėlapių pasakojimams kurti
	1.	Turi būti galimybė interaktyviomis priemonėmis kurti pateiktis iš žemėlapių, teksto, grafinio pobūdžio informacijos pagal keletą skirtingų pateikčių stilių
2.	Pateikčių aplikacijos turi būti paremtos HTML, CSS ir Javascript technologijomis, nereikalauti papildomų programinių komponentų diegimo naudotojų darbo vietose.

	12.
	Užduočių valdymo programinė įranga
	1.	Turi būti interaktyvi priemonė panaudojus sistemoje saugomus žemėlapius kurti užduočių lauko darbuotojams sąrašus, užduotis skirstyti bei stebėti užduočių būseną ir lauko darbuotojų buvimo vietą žemėlapyje;
2.	Turi būti mobili aplikacija (IOS, Android, pasiekiama iš Apple App Store, Google Play), skirta užduotims priimti ir jų būsenai keisti. Ši aplikacija, veikianti mobiliame įrenginyje, turi informuoti lauko darbuotoją apie jam skirtas užduotis

	13.
	Mobilios aplikacijos duomenų rinkimui
	1.	Turi būti mobili aplikacija (IOS, Android, pasiekiama iš Apple App Store, Google Play), skirta erdvinių duomenų rinkimui mobiliomis priemonėmis;
2.	Turi būti mobili aplikacija (IOS, Android, pasiekiama iš Apple App Store, Google Play), skirta duomenų rinkimui pagal konfigūruojamą klausimyno formą;

	14.
	GIS paslaugų serveris
	1.	Sistemą turi sudaryti komponentas, GIS paslaugų serveris, leidžiantis klientams http užklausomis gauti erdvinius duomenis, generuoti žemėlapius, atlikti analizę, atlikti adresų geokodavimą;
2.	Erdvinius duomenis turi būti galima publikuoti naudojant šiuos atvirus standartus: OGC WMS (1.3.0), OGC WCS (1.0.0 ), OGC WFS (2.0, ISO 19142). Adresu http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant turi būti publikuotas patvirtinimas, kad produktas yra sertifikuotas ir pilnai atitinka (angl. „certified“);
3.	Turi būti galimybė publikuoti OGC WMTS, WPS, WFS-T tipų paslaugas;
4.	Turi būti galimybė publikuoti erdvinių duomenų apdorojimo įrankius - erdvinių duomenų apdorojimo paslaugas (ang. geoprocessing service). Erdvinių duomenų apdorojimo paslaugos turi būti publikuojamos iš naudotojo sukurtų erdvinių duomenų apdorojimo įrankių ar scenarijų (ang. script). Geoapdorojimo paslaugos turi būti pasiekiamos ir OGC WPS priemonėmis;
5.	Turi būti galimybė publikuoti GIS elementų paslaugas, leidžiančias atlikti redagavimo veiksmus izoliuotoje transakcijoje daugiavartotojiškoje aplinkoje. Transakcijos užbaigimui turi būti galimybė atlikti duomenų sinchronizavimą/pokyčių apjungimą su pagrindiniu erdvinių duomenų rinkiniu;
6.	Turi būti galimybė publikuoti GIS paslaugas, skirtas erdvinių duomenų topologijos kokybės užtikrinimui, neatitikimų aptikimui pagal duomenyse aprašytas topologines taisykles;
7.	Turi būti galimybė publikuoti žemėlapio paslaugas, pagal nurodytą koordinačių aprėptį, koordinačių sistemą bei formatą (bent jpeg, png, bmp, gif, svg, svgz, emf, ps, pdf) gaunant žemėlapį grafiniu formatu.

	15.
	Spausdinimo paslaugos
	1.	Sistemoje turi būti numatyta spausdinimo iš web aplikacijos paslauga. Ši paslauga turi atlikti web aplikacijoje matomo žemėlapio eksportavimą ir pateikimą spausdinimui pasirinktu formatu (bent png, jpeg, pdf ). Žemėlapis turi būti pateiktas pagal pasirinktą iš anksto numatytą popierinio žemėlapio maketą, kuriame be pagrindinio žemėlapio vaizdo būtų antraštė, sutartinių ženklų legenda ir numatyti žemėlapio elementai.
2.	Turi būti galimybė paruošus žemėlapio maketų rinkinį panaudoti jį kaip sistemos naudotojams pateikiamų spausdinimo šablonų sąrašą.

	16.
	Geokodavimas, vietovės paieška
	1. Turi būti galimybė publikuoti geokodavimo paslaugas, skirtas paversti tekstinę informaciją (adresą) į geografines koordinates, pagal Lietuvoje galiojančią adresų tvarką iš Lietuvos adresų rinkinio, teikiamo VĮ Registrų Centras. Įvedamas tekstas turi būti suderinamas su lietuvių kalbos rašyba, turi būti automatinis dažnai pasitaikančių rašybos klaidų nepaisymas.

	17.
	Duomenų valdymas – standartai
	1. Programinė įranga turi atitikti standartus  OGC API - Features - Part 1: Core 1.0 ir OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference 1.0. Adresu http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant turi būti publikuotas patvirtinimas, kad produktas yra sertifikuotas ir pilnai atitinka (angl. „compliant“).

	18.
	Replikavimas
	Turi būti priemonės erdvinių duomenų replikavimui tarp erdvinių duomenų bazių. Replikavimas turi apimti visoje geografinėje aprėptyje ar tik nurodytoje teritorijoje esančių erdvinių duomenų replikavimą.


	19.
	DBVS suderinamumas
	Serverio programinė įranga turi būti suderinama su Amazon RDS for Microsoft SQL Server, Amazon RDS for PostgreSQL,  Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure Database for PostgreSQL, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA duomenų bazių valdymo sistemomis.

	20.
	Duomenų saugykla
	Turi būti galimybė publikuoti erdvinius vektorinius duomenis kaip GIS paslaugą perkeliant duomenų kopiją į sistemos valdomą vidinę reliacinio tipo duomenų saugyklą. Tokių publikuotų paslaugų skaičius neturi didinti serveryje veikiančių operacinės sistemos procesų skaičiaus. Sistemos naudotojams turi būti sudaryta galimybė kurti naujas tokio tipo paslaugas iš egzistuojančių panaudojant kaip šabloną ar kopiją.

	21.
	Duomenų saugyklų atsarginis kopijavimas
	Turi būti galimybė sistemai nurodyti automatinio duomenų saugyklų duomenų atsarginių kopijų sukūrimo dažnumą.

	22.
	Programavimo sąsajos tinklo aplikacijų kūrėjams
	Turi būti aplikacijų programavimo sąsajos (ang. API) REST bei SOAP technologijų pagrindu tinklo (ang. web) bei programavimo įrankių rinkinys (ang. SDK) aplikacijų kūrėjams, leidžiantis pasiekti ir naudoti serveryje publikuotus žemėlapius, trimates scenas ir kitus resursus aplikacijose.

	23.
	Naudotojų identifikavimas išorinėse aplikacijose
	Turi būti galimybė susieti išorinių aplikacijų ir sistemos naudotojų identifikavimą naudojant Oauth tipo autentifikavimo mechanizmą.

	24.
	Programavimo sąsajos gimtųjų (ang. native) aplikacijų kūrėjams
	Turi būti aplikacijų programavimo sąsajos gimtųjų (ang. native) aplikacijų kūrėjams bei programavimo įrankių rinkiniai (ang. SDK), leidžiantys pasiekti ir naudoti sistemoje publikuotus žemėlapius ir kitus resursus aplikacijose, veikiančiose mobiliose IOS, Android sistemose.

	25.
	Platformos diegimui
	Serverio programinę įrangą turi būti galima įdiegti 64 bitų architektūros Windows Server 2016/2019/2022 operacinėje sistemoje. Taip pat turi būti galimybė programinę įrangą naudoti Amazon debesų kompiuterijos (ang. cloud computing) kompiuterių tinkle iš  gamintojo paruošto Amazon aparatūrinės įrangos vaizdo  (AMI, ang. Amazon Machine Image) ir Microsoft Azure debesų kompiuterijos kompiuterių tinkle iš gamintojo paruoštų sistemos komponentų.

	26.
	Platformos plečiamumas
	Turi būti galimybė padidinti sistemai prieinamus techninės įrangos resursus sudiegus GIS serverio komponentą į kitą aplinką ir prijungus prie esamos sistemos. Jei sistema įdiegta virtualizuotoje aplinkoje (ang. Virtualized environment), jos techninės įrangos resursų valdymas turi būti automatinis, valdomas virtualizuotos aplinkos priežiūros priemonės (ang. hypervisor). 

	27.
	64 bitų programinė įranga
	Temos GIS paslaugų serverio bei turinio valdymo sistemos programinė įranga turi būti 64 bitų

	28.
	Lietuvos valstybinės koordinačių sistemos palaikymas
	Programinė įranga turi būti suderinama su Lietuvos valstybine koordinačių sistema - LKS-94 bei EPSG koordinačių aprašais.

	29.
	Lietuvos valstybinės aukščių sistemos palaikymas
	Programinė įranga turi būti suderinama su Lietuvos valstybine aukščių sistema - LAS07.

	30.
	Rašto simboliai, datos, laiko formatai, rūšiavimo tvarka
	Programinė įranga turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamais rašto simboliais, datos ir laiko formatais, rūšiavimo tvarka.

	31.
	Tarpusavio suderinamumas
	Aukščiau išvardintus reikalavimus turi tenkinti to paties gamintojo produktas, arba trečių šalių produktas. Jei bus siūlomas trečių šalių produktas, siūlytojas turi pateikti raštišką produkto gamintojo liudijimą, patvirtinantį jog siūlomi trečių šalių produktai  yra sertifikuoti darbui su kitais siūlomais produktais ir toks darinys turės pilną techninį palaikymą. Trečių šalių produktai turi dirbti su siūlomos programinės įrangos palaikomais duomenų formatais, duomenų apsikeitimas turi vykti nereikalaujant papildomo duomenų konvertavimo ar kitokio apdorojimo.

	32.
	Sistemos integralumas
	Sistema turi būti integrali ir suderinama su Perkančiosios organizacijos turima ArcGIS programine įranga. Integracinis ryšys turi būti abipusis, t.y. ArcGIS priemonių pagalba pasiekiamos ir naudojamos sistemos teikiamos GIS paslaugos, taip pat turi būti galimybė ArcGIS priemonėmis sukurtus duomenis, sprendimus, žemėlapius publikuoti sistemoje.
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