{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,4]]}
[null,"Teikiama CVP IS priemonėmis"]
[null,"DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PASIŪLYMUS PO ATLIKTOS IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS"]
[null,"MAŽAVERTIS MEDICININIS INVENTORIUS"]
[]
["Pirkimo dalies Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"1 Tiekėjas","2 Tiekėjas","3 Tiekėjas","4 Tiekėjas","Sprendimai dėl techninės specifikacijos"]
[]
["7.","Lankstinis rankinis pjūklas kaulams"]
["7.1.","Lankstinis rankinis pjūklas kaulams",3,"vnt."]
["7.1.1.","Medicininio metalo arba nerūdijančio plieno"]
["7.1.2.","Ašmens ilgis 350 mm (± 10mm)",null,null,"Tikslinti išmatavimus 350 mm (± 50mm)",null,null,null,"Keičiame: Ašmens ilgis 350 mm (± 50mm)"]
["7.1.3.","Turi būti pateikiamas ne mažiau nei 1 atsarginis pjūklo diskas"]
[]
["10.","Metalinis plaktukas",null,null,"Prašome tikslinti konkrečiau plaktukus, nes yra daug variantų pasiūlymų"]
["10.1.","Metalinis plaktukas",2,"vnt.",null,null,null,null,"Keičiame: Pridedame 10.1.4. punktą: ,,Plaktuko galva cilindro formos\""]
["10.1.1.","Metalinis plaktukas, naudojamas autopsijų metu"]
["10.1.2.","Medicininio metalo arba nerūdijančio plieno"]
["10.1.3.","Plaktuko ilgis ne mažiau nei 240 mm",null,null,"Ilgis ne mažesnis nei 240 mm",null,null,null,"Keičiame: Plaktuko ilgis ne mažesnis nei 240 mm"]
[]
["16.","Stovas infuzijoms"]
["16.1.","Stovas infuzijoms",162,"vnt."]
["16.1.1.","Reguliuojamo aukščio nuo 120 cm iki 214 cm. Pagamintas iš plieno ",null,null,null,"Reguliuojamo aukščio nuo 135 cm iki 215 cm. Pagamintas iš plieno arba Reguliuojamo aukščio nuo ≥135 cm iki ≥215 cm.Pagamintas iš plieno ",null,null,"Keičiame: Reguliuojamo aukščio nuo 125 cm (± 10cm) iki 215cm (± 10cm). Pagamintas iš plieno."]
["16.1.2.","Padengta antikorozine chromo ar lygiaverte danga, atsparia dezinfekcinėms medžiagoms"]
["16.1.3.","Su ne mažiau 4 antistatiniais, manevringais, guma dengtais ir apie savo ašį (360°) besisukančiais ratukais (ne mažiau du iš jų – su stabdžiais)"]
["16.1.4.","Turi ne mažiau keturis kablius infuzijų pakabinimui"]
["16.1.5.","Atstumas nuo stovo centro iki kablio ne mažiau kaip 14 cm"]
["16.1.6.","Didžiausias leistinas svoris vienam kabliui ne mažiau kaip 2 kg."]
["16.1.7.","Maksimali apkrova ne mažiau kaip 8kg"]
[]
[null,"Pirkimo – pardavimo Sutartyje numatomas prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.",null,null,"Turėtų būti tikslinama per 60 dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo.",null,"Terminas pakankamas.","Pristatymo terminas – 60 dienų, su galimybe pratęsti dar 30 dienų. Tuo labiau, kad artėja šventinis periodas.","Pirkimo – pardavimo Sutartyje numatomas prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos."]