TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL LAMINARŲ
Reikalavimai sutarties vykdymui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
	TAIP

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	TAIP

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su  įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. 
	TAIP

	4
	Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	5.
	Aplinkosauginiai reikalavimai:

Prekė turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
	Laisvos formos tiekėjo ar gamintojo deklaracija.


Techninė specifikacija
	Pirkimo objektas – Laminaras
	Kiekis - 2vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*
Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 

(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 

(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
1.
Paskirtis
II saugumo klasės laminaras
2.
Priekinis stiklas
Priekinis stiklas pasviręs ne mažiau nei 10° kampu. Darbinis stiklo aukštis ne mažiau nei 200 mm. Maksimalus stiklo aukštis ne mažiau nei 475 mm.
3.

Darbinis paviršius
Segmentuotas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, klasė ne prastesnė kaip 304
4.

Apvietimo intensyvumas
Ne mažiau 850 Lux
5.

Filtrų sistema
Oro filtracija turėtų būti atliekama 2 HEPA (ar ne prastesnės kokybės) filtrų pagalba: 1 įeinančio oro srauto filtru ir 1 išeinančio oro filtru
6.

Filtrų efektyvumas
Filtrai turėtų sulaikyti ne mažiau kaip 99,99 % 0,1-0,3 µm dalelių
7.

Oro srauto valdymas
Įeinančio oro srauto greitis - ne mažiau nei 0,45 m/s. Išpučiamo oro srauto greitis - ne mažiau nei 0,30 m/s.
8.

Variklio tipas
Oro srautai turi būti sudaromi ne mažiau nei dviem nepriklausomai veikiančiais DC tipo varikliais oro srautų laminariniam pasiskirstymui užtikrinti
9.

Išoriniai išmatavimai (Plotis x Gylis)

Ne didesni negu 1650x850mm
10.

Vidiniai išmatavimai (Plotis x Gylis)

Ne mažesni negu 1200x550mm
11.

Valdymas
Mikroprocesorinis. Informaciniame skydelyje yra rodoma: oro srautų greičiai, prietaiso darbo valandos, dezinfekcijos trukmė
12.

Energijos sąnaudos
Energijos sąnaudos snaudimo režime ne daugiau kaip 0,04 kW. Energijos sąnaudos darbiniame režime ne daugiau kaip 0,2 kW.
13.

Triukšmo lygis
Ne didesnis nei 55 dB(A)
14.

Elektros maitinimo įvadai
Ne mažiau nei 2 elektros maitinimo įvadai
15.

Garantija
Ne trumpiau nei 24 mėn.
16.

Komplektacija
Laminaras turi būti pateiktas su integruota UV lempa ir stovu. Pajungtas tiesiogiai į atskirą ventiliacinę sistemą



Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos prekės techninius duomenis pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo katalogą, techninių charakteristikų aprašymus, brošiūrą ar kitus oficialius dokumentus) su vertimu į lietuvių kalbą, iš kurių aiškiai matytųsi, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (dokumento pavadinimą ir puslapį pažymėti priede „Techninė specifikacija“). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
