
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Maksimali kaina, EUR su PVM
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
su kompiuteriu (11 p.)
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
Su papildoma garantija (13 p.)
	Pasiūlymo kaina, EUR su PVM
Su kompiuteriu (11 p.) ir papildoma garantija (13 p.)

	1.
	[bookmark: _GoBack]Holterinė sistema (paros EKG registravimo priemonė)
	1 kompl. (1 programa+3 registratoriai)
	16623,20
	
	
	




	[bookmark: _Hlk111542712]Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės

	1. 
	Sistemos paskirtis 
	Atlikti ilgalaikio EKG matavimo tyrimus
	

	2. 
	Skaitmeninių kanalų skaičius
	> 3
	

	3. 
	EKG registratoriaus (holterio) ekrane rodoma informacija
	EKG kreivės, tyrimo laikas, data, baterijos būklė
	

	4. 
	Duomenys perduodami į kompiuterį 
	USB laidu arba atminties kortele (arba lygiavertis sprendimas)
	

	5. 
	Atminties kortelė
	Būtina 
	

	6. 
	EKG registravimo trukmė
	> 7 paros
	

	7. 
	EKG registratoriaus maitinimo šaltiniai
	Pakraunamos baterijos arba pakraunami to paties tipo akumuliatoriai
	

	8. 
	Akumuliatorių ar baterijų  pakrovėjas
	Būtina 
	

	9. 
	Kardiologinių tyrimų programa ir licencija jai, kuri turės būti įdiegta į kompiuterį
	Būtina
	

	10. 
	Komplektacija: Ilgalaikio EKG registratorius (holteris) su diržu ar krepšeliu, paciento pilnai sukomplektuotu EKG kabeliu ir vienkartinių elektrodų komplektas
	3 vnt.
	

	11. 
	Kompiuteris pilnai sukomplektuotas kardiologinių tyrimų programai
	Yra / nėra (gali būti teikiamas pasiūlymas ir be kompiuterio, su kompiuteriu bus suteikia papildomi balai)
	

	12. 
	CE ženklinimas 
	Būtina 
	

	13. 
	Garantinis laikotarpis 
	>24 mėn. (bus suteikia papildomi balai)
	

	14. 
	Apmokymas dirbti 
	Būtinas 
	






1.1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus parametro tipas
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pirmas kriterijus (C) -kaina
	
	Interpoliacinis
	X=70

	2.
	Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai 
	
	
	Y=30

	T1
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas
	0-10 balų
	Interpoliacinis
	

	T2
	Kompiuteris pilnai sukomplektuotas kardiologinių tyrimų programai  (11. p.)
	0 ar 20 balų
	Statinis
	


2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

2.2. Balų skaičiavimas:
2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:
S=C+T.
T=T1+T2
2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur: 
Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė, 
Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.


2.2.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T2) balas apskaičiuojamas šia tvarka: 
Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą
Kriterijų (T2) balai apskaičiuojami:
T2 = Tp
0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas. 
20 balų. Siūlomas T2 punkte nurodomas funkcionalumas 
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  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA :  

E il.   Nr.  P rekės  pavadinimas  K iekis  mato  vnt.  M aksimali  kaina, EUR su  PVM  P asiūlymo  kaina, EUR  su PVM   s u  kompiuteriu  (11 p.)  P asiūlymo  kaina, EUR su  PVM   S u   papildoma  garantija   (1 3   p.)  P asiūlymo  kaina, EUR su  PVM   S u   kompiuteriu   (11 p.)   ir  papildoma  garantija   (1 3   p.)  

1.  Holterinė sistema  (paros EKG  registravimo  priemonė)  1 kompl. (1  programa+3  registratoriai)  16623,20     

   

Eil. Nr.  Techniniai reikalavimai  Reikalaujamos  parametrų  reikšmės  Siūlomų  parametrų reikšmės  

1.    Sistemos paskirtis   Atlikti ilgalaikio EKG matavimo  tyrimus   

2.    Skaitmeninių kanalų skaičius  >   3   

3.    EKG registratoriaus (holterio)  ekrane rodoma informacija  EKG kreivės, tyrimo laikas, data,  baterijos būklė   

4.    Duomenys perduodami į  kompiuterį   USB laidu arba atminties kortele  (arba lygiavertis sprendimas)   

5.    Atminties kortelė  Būtina    

6.    EKG registravimo trukmė  >   7 paros   

7.    EKG registratoriaus maitinimo  šaltiniai  P akraunamos  b aterijos arba  pakraunami to paties   tipo  akumuliatoriai   

8.    Akumuliatorių  ar baterijų    pakrovėjas  Būtina    

9.    Kardiologinių tyrimų programa ir  licencija jai, kuri turės būti įdiegta  į kompiuterį  Būtina   

10.    Komplektacija:  Ilgalaikio EKG  registratorius (holteris) su diržu ar  krepšeliu, paciento  p i lnai  sukomplektuotu  EKG kabeliu ir  vienkartinių elektrodų komplektas  3 vnt.   

11.    Kompiuteris   pilnai  sukomplektuotas k ardiologinių  tyrimų   programai  Yra / nėra ( gali būti teikiamas  pasiūlymas ir be kompiuterio, su  kompiuteriu bus suteikia papildomi  balai )   

12.    CE ženklinimas   Būtina    

13.    Garantinis laikotarpis   > 24 mėn.   ( bus suteikia papildomi  balai)   

14.    Apmokymas dirbti   Būtinas    

     

