[bookmark: _Hlk198621513]Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTROMOBILIO VEIKLOS NUOMA

[bookmark: _Hlk23155943]Pirkimo objektas – Elektromobilio veiklos nuoma 48 mėnesių laikotarpiui.
Prekių pristatymo vieta - Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio 73, Kaunas.
[bookmark: _Hlk166586244]Į elektromobilio nuomos mėnesio įkainį turi būti įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos, techninio aptarnavimo nuomos laikotarpiu išlaidos, lizingo išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Techniniai reikalavimai
	Siūlomo automobilio techninės charakteristikos (pažymėti TAIP ar NE) arba nurodyti konkrečias reikšmes

	1. Bendrieji reikalavimai

	1. Automobilio rūšis. Furgonas skirtas kroviniams ir žmonėms važiuoti. Su viena sėdynių eile (žr. paveikslėlį žemiau).
	

	2. Automobilių skaičius. 1 vnt.
	

	3. Pagaminimo metai. Pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais. Neeksploatuotas arba eksploatuotas iki 3 000 km. ridos.
	

	4. Gamintojo garantija. Ne mažiau kaip 48 mėnesiai arba 100000 km ridai.
	

	5. Pristatymo terminas. Ne mažesnis kaip 2 (du) mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos.
	

	6. Kėbulo tipas - N1 
	

	7. Pradinė įmoka - 0 %
	

	8. Administracinis mokestis - 0 %
	

	2. Reikalavimai Kėbului

	9. Bendras ilgis. Ne mažiau kaip 4400 mm – ne daugiau kaip 4800 mm.
	

	10. Automobilio aukštis. Ne mažiau kaip 1796 mm – ne daugiau kaip 2000 mm (Automobilis bus laikomas riboto aukščio patalpose).
	

	11. Automobilio plotis. Ne mažiau kaip 1848 mm - ne daugiau kaip 2200mm (Automobilis bus naudojamas ūkio darbams, kuriems atlikti bus gabenami specialūs kroviniai).
	

	12. Durelių skaičius. Ne mažiau kaip 4 įskaitant bagažo skyrių.
	

	13. Sėdimų vietų skaičius. Ne mažiau kaip 2.
	

	14. Talpa. Ne mažiau kaip 3,3m3 – ne kaip daugiau 4,6 m3 (Tūris ribojamas, kad nepasiektų mikroautobusų kategorijos, nes perkamas furgonas).
	

	15. Interjeras. Privaloma nulenkiama priekinė keleivio sėdynė, siekiant prailginti krovinių skyriaus ilgį.
	

	3. Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai

	16. Kuro rūšis. Elektra (Visiškai elektrinis).
	

	17. Galia. Ne mažiau kaip 80 kW, ne daugiau kaip 115 kW (Variklio galia ribojama, kad nepasiektų mikroautobusų kategorijos, nes perkamas furgonas).
	

	18. Nuvažiuojamas atstumas pilnu baterijos pakrovimu. Ne mažiau kaip 289 km.
	

	19. Pavarų dėžės tipas. Automatinė.
	

	4. Kiti reikalavimai

	20. Oro pagalvės. Vairuotojo ir keleivio pusėse.
	

	21. Užraktas. Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu ne mažiau kaip 2 vnt. pultelių ir/ar raktelių.
	

	22. Informacinė ir garso įranga. Gamyklinė radijo audio sistema su Bluetooth ir laisvų rankų įranga.
	

	23. Pagalbinė įranga. Galinio vaizdo kamera arba parkavimo jutikliai.
	

	24. Įrangos valdymas. Elektra valdomi langai, elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai.
	

	25. Salono šildymas ir vėdinimas. Klimato kontrolės sistema arba kondicionierius.
	

	26. Valdymo  sistemos. Lietimui jautrus valdymo ekranas.
	

	27. Valdymo saugumo sistemos. Elektroninės stabilizavimo programos ABS ir kt. sistemos.
	

	28. Ratai ir padangos. Vasarinių ir žieminių padangų komplektai.
	

	29. Krovinių skyriaus kėbulas. Skarda (be stiklų).
	

	30. Registracija. Automobilio registracija, galiojanti techninė apžiūra.
	

	31. Automobilio komplektacija. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su vasarinių ir žieminių padangų komplektais, bei originaliais guminiais kilimėliais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	

	32. Einamasis techninis aptarnavimas. Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise Kauno mieste. 
	

	33. [bookmark: _Hlk198798991]Teikėjas savo sąskaita atlieka techninį automobilio aptarnavimą ir priežiūrą, tame tarpe padangų keitimą.
	

	34. Teikėjas savo sąskaita apdraudžia KASKO ir Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimais.
	


Pastaba: 
1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Automobilyje gali būti ir kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.
Planuojama automobilio rida nuomos laikotarpiu nebus viršyta – 120 000 km.
Perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyvių degalų įstatymo 2 straipsnio 12 p. ir 16 p. ir aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. papunkčio 2 priedo 10 skyriaus 10.1.1 dalies ir 4.4.1 papunkčio reikalavimai.
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Pav. Perkamo elektromobilio išvaizda
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