Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas

SPORTO ĮRANGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda.
Pirkimo objektas – sporto įranga Klaipėdos miesto švietimo įstaigų sporto aikštynams.

	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Bendra informacija
	1. Siekiant išlaikyti sporto įrangos funkcionalumo, stiliaus, formų vientisumą ir parengtų Klaipėdos miesto mokyklų sporto aikštynų atnaujinimo projektinius sprendinius ir jų išdėstymą, prekių pirkimo techninėse charakteristikose pridėtos pavyzdinės schemos. 
2. Prekės turi būti pritaikytas eksploatavimui lauko sąlygomis – atsparūs nepalankioms atmosferos sąlygoms, UV spinduliams, drėgmei. Prekės turi būti pritaikytos tvirtinimui į pagrindą (pastatomos ant žolės, plytelių, trinkelių, asfalto, įbetonuojamos ir (ar) ankeruojamos).
3. Prekes būtina pristatyti perkančiosios organizacijos nurodytoje (-ose) vietoje (-ose) Klaipėdos mieste.
4. I pirkimo dalies Prekės turi atitikti saugumo standartus LST EN 1176 ir LST EN 16630 bei turi turėti sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus. I pirkimo dalies kiekvienai prekei kartu su užpildyta technine specifikacija tiekėjas turi pateikti LST EN 1176 ir/ar LST EN 16630 sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.
5. I pirkimo dalies prekėse, kuriose yra mediena turi būti pagaminti iš natūralios medienos, kuria galima naudotis visus metus. Mediena turėtų būti 100 proc. impregnuota, užtikrinant įrenginių ilgaamžiškumą. Medienai ir jos produktams taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas: Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 16 p. Mediena ir jos produktai:
[bookmark: _Hlk199945139][bookmark: part_fe3f0e82669a43e481b3cbe92f8d59cb]5.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu (šie dokumentai bus vertinami pasiūlymo vertinimo metu): a) galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
5.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą). Galimi atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu (šie dokumentai bus vertinami pasiūlymo vertinimo metu): a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
6. I pirkimo daliai nurodytoms prekėms, vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 5 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją ir pateikiant garantijos suteikimą patvirtinančius dokumentus. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
II pirkimo daliai nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
 III pirkimo dalyse nurodytoms prekėms, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
7. Kartu su prekėmis pateikti prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba (gali būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą).
8. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, garantija susijusios išlaidos.



Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų prekių gamintojas.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).




I PIRKIMO DALIS

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo  dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, 
dokumento, kuriame yra pavaizduota 
prekės
vizualizacija,
failo pavadinimas
(PILDO TIEKĖJAS)


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Parkūro žaidimo įrenginių komplektas Nr. 1 – 1 vnt. (žr. brėžinį Nr. 1):

Nr. 1

[image: ]

[image: ]

	Komplektas yra pagamintas (sukurtas) / bus gaminamas 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Komplekto gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ...............................

Jeigu siūlomų prekių komplektas yra pagamintas (sukurtas), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekių komplekto modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekių komplektas yra nepagamintas, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekių komplekto modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	
.............................................
(įrašyti)
	

	
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metai garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas).
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.
	Daugiafunkcė laipynė – 1 vnt. (žr. pav. 1).

Pav. 1
[image: ]

	
	
	.....................................
(įrašyti)

	1.1.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 3520 mm;
bendras plotis: 3520 mm;
bendras aukštis: 2600 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.2.
	Laipynė sudaryta iš metalinių polių, kurie laiko 2 HPL ar lygiaverčių medžiagų platformas (960 mm ir 1750 mm aukščio: galima paklaida +/- 100 mm) ir 3 sieneles. Jungiamosios dalys paslėptos po stiklo pluoštu sustiprinto plastiko rutuliais, itin patvaraus, atsparaus bet kokioms lauko sąlygoms ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Platformų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ................ mm;
aukštis ................ mm.

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.1.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.1.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.
	Balansavimo elementas – 2 vnt. (žr. pav. 2).

Pav. 2
[image: ]

	
	
	.....................................
(įrašyti)

	1.2.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 2410 mm;
bendras plotis: 1310 mm;
bendras aukštis: 720 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 vertikalių kojelių, jungiamųjų stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių galuose ir 2 horizontalių metalinių lygiagrečių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.2.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.2.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.3.
	Balansavimo elementas – 3 vnt. (žr. pav. 3).

Pav. 3
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	..................................
(įrašyti)

	1.3.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1310 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 240 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.3.2.
	Įrenginys sudarytas iš 1 horizontalios metalinės lygiagretės, 2 vertikalių kojelių ir jungiamųjų stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių galuose ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.3.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.3.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.3.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.3.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.4.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 4).

Pav. 4
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	..................................
(įrašyti)

	1.4.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1170 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 240 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.4.2.
	Įrenginys sudarytas iš 1 horizontalios metalinės lygiagretės, 2 vertikalių kojelių ir jungiamųjų stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių gale ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.4.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.4.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.4.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.4.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.5.
	Daugiafunkcė laipynė – 1 vnt. (žr. pav. 5).

Pav. 5
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	..................................
(įrašyti)

	1.5.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 4630 mm;
bendras plotis: 3520 mm;
bendras aukštis: 1830 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.5.2.
	Įrenginys sudarytas iš 4 lenktų metalinių laikančiųjų konstrukcijų, 1 horizontalios kopėčių sienelės, 4 vertikalių metalinių konstrukcijų, 4 horizontalių metalinių konstrukcijų ir 20 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.5.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.5.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.5.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.5.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.6.
	Balansavimo elementas – 3 vnt. (žr. pav. 6).

Pav. 6
[image: ] 

[image: ]

	
	
	..................................
(įrašyti)

	1.6.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras plotis: 450 mm;
bendras aukštis: 540 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.6.2.
	Įrenginys sudarytas iš 1 metalinio rutulio, padengtu patvariu plastiku ir 1 plieno cinkuotos kojelės, skirtos tvirtinimui ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Rutulio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.6.3.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.6.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.6.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.6.6.
	Įrenginio spalva:
1 vnt. – geltona;
2 vnt. – pilka.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.6.7.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.7.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 7).

Pav. 7
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	..................................
(įrašyti)

	1.7.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1770 mm;
bendras plotis: 1770 mm;
bendras aukštis: 450 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.7.2.
	Įrenginys sudarytas iš 2 lenktų metalinių laikančiųjų konstrukcijų, 3 metalinių kojelių ir 3 s stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.7.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.7.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.7.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.7.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.8.
	Laipiojimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 8).

Pav. 8
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	..................................
(įrašyti)

	1.8.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 2420 mm;
bendras plotis: 2400 mm;
bendras aukštis: 2190 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.8.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 lenktų metalinių polių, skirtų kubo stabilumui, metalinių kvadrato formos konstrukcijų, 3 HPL platformų, atsistojimui ir triukam atlikti ir  stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.8.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.8.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.8.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.8.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.9.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 9).

Pav. 9
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	..................................
(įrašyti)

	1.9.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 4650 mm;
bendras plotis: 1640 mm;
bendras aukštis: 490 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.9.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 lenktų horizontalių metalinių vingiuotų lygiagrečių, kurios įkasamos į žemę ir 4 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.9.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.9.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.9.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.9.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.10.
	Informacinis stendas – 1 vnt. (žr. pav. 10).

Pav. 10
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	..................................
(įrašyti)

	1.10.1.
	Stendo matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1310 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 1880 mm.
	Stendo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.10.2.
	Įrenginys sudarytas iš laikančiosios konstrukcijos stovų, pagaminto iš metalo. Informacinės lentos, pagamintos iš dažyto metalo ir aukšto slėgio laminato ir stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stovų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Lentų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.10.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.10.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.10.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.10.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.11.
	Serpantinų tako įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 11).

Pav. 11
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	..................................
(įrašyti)

	1.11.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1200 mm;
bendras plotis: 130 mm;
bendras aukštis: 1655 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.11.2.
	Įrenginys sudarytas iš laikančių polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos pušies medienos ir 1 HPL (aukšto slėgio laminato) ir dažytos plokštės, kurioje padarytas vingiuotas takas ir jame įtvirtintas plastikinis kamuoliukas ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Plokštės medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.11.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.11.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.11.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.11.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.12.
	Pečių juostos sukamasis treniruoklis – 1 vnt. (žr. pav. 12).

Pav. 12
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	..................................
(įrašyti)

	1.12.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 910 mm;
bendras plotis: 220 mm;
bendras aukštis: 1655 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.12.2.
	Įrenginys sudarytas iš laikančių polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos pušies medienos ir 1 HPL (aukšto slėgio laminato) ir dažytos ovalios formos plokštės, kurioje padaryti 2 ratai su jame įtvirtintais 2 plastikinis kamuoliukas ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Plokštės medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.12.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.12.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.12.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.12.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.13.
	Sienutės įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 13).

Pav. 13
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	..................................
(įrašyti)

	1.13.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1305 mm;
bendras plotis: 245 mm;
bendras aukštis: 2220 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.13.2.
	Įrenginys sudarytas iš 2 vertikalių laikančių polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos pušies medienos ir 5 vertikalių cinkuoto, dažyto plieno skersinių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.13.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.13.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo rūdijimo,  ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.13.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.13.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.14.
	Daugiafunkcinis sporto įrenginys (fitness suoliukas) – 1 vnt. (žr. pav. 14).

Pav. 14
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	..................................
(įrašyti)

	1.14.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1080 mm;
bendras plotis: 485 mm;
bendras aukštis: 450 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.14.2.
	Įrenginys sudarytas iš lenktos medienos suoliuko, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos, EPDM gumos granulių kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių bei laikančios konstrukcijos iš cinkuoto ir dažyto plieno ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Kilimėlio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Laikančios konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.14.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.14.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.14.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.14.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.15.
	Daugiafunkcinis lauko treniruoklis – 1 vnt. (žr. pav. 15).

Pav. 15
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	....................................
(įrašyti)

	1.15.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 3350 mm;
bendras plotis: 2880 mm;
bendras aukštis: 2490 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.15.2.
	Įrenginys sudarytas iš 8 laikančiųjų vertikalių polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos ar lygiaverčių medžiagų.

Laikančiųjų polių ilgiai (galima paklaida +/- 100 mm):
3 vnt.: 1250 mm;
2 vnt.: 3000 mm;
1 vnt.: 2600 mm;
1 vnt.: 950 mm;
1 vnt.: 470 mm.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Polių ilgiai (įrašyti konkrečias reikšmes):
3 vnt.: ............... mm;
2 vnt.: ................ mm;
1 vnt.: ................ mm;
1 vnt.: ................ mm;
1 vnt.: ................ mm.

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.15.3.
	Įrenginys sudarytas iš 8 cinkuoto ir dažyto plieno skersinių, kurie pritvirtinti skirtinguose aukščiuose prie laikančiųjų polių ar lygiaverčių medžiagų.

Skersinių ilgiai, kurie gali svyruoti (galima paklaida +/- 100 mm):
8 vnt.: nuo 700 mm iki 1300 mm.
Įrenginys sudarytas:

- iš 1 cinkuoto ir dažyto lenkto plieno skersinių, skirto kojų atramai;

- iš 1 HPL apvalios pakopos, pritvirtintos prie laikančiojo polio, kurio skersmuo 270 mm (galima paklaida +/- 20 mm);



- iš 2 cinkuoti ir dažyto plieno žiedų su armuotų lynų virve, skirta kabėjimui, kurių ilgis 760 mm, o žiedų skersmuo 160 mm (galimos paklaidos +/- 20 mm);


- iš 1 HPL lentos, skirtos atsilenkimams, kurio ilgis 2000 mm ir kuri turi būti pritvirtinta 660 mm aukštyje (galimos paklaidos +/- 100 mm);

ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Skersinių ilgiai (įrašyti konkrečias reikšmes):
8 vnt.: ............... mm;
Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Apvalios pakopos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
Apvalios pakopos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
skersmuo ............... mm;

Žiedų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
Žiedų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
skersmuo ............... mm;

Lentos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
Lentos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
aukštis ............... mm;

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.15.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.15.5.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.15.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.15.7.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.16.
	Daugiafunkcinis sporto įrenginys (fitness suoliukas) – 1 vnt. (žr. pav. 16).

Pav. 16
[image: ]

	
	
	..................................
(įrašyti)

	1.16.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 985 mm;
bendras plotis: 485 mm;
bendras aukštis: 300 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.16.2.
	Įrenginys sudarytas iš lenktos medienos suoliuko, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos, EPDM gumos granulių kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių bei laikančios konstrukcijos iš cinkuoto ir dažyto plieno ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Kilimėlio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Laikančios konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.16.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.16.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	1.16.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.16.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.17.
	Sportinis įrenginys atsispaudimams – 1 vnt. (žr. pav. 17).

Pav. 17
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	.................................
(įrašyti)

	1.17.1.
	Įrenginio matmenys:
bendras ilgis: 2485 mm (galima paklaida +/- 100 mm);
bendras plotis: 125 mm (galima paklaida +/- 20 mm);
bendras aukštis: 535 mm (galima paklaida +/- 100 mm).
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	1.17.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 laikančiųjų polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos pušies medienos ir 2 cinkuoto, dažyto plieno skersinių, kurie įrengti skirtinguose aukščiuose (430 mm ir 530 mm, galimos paklaidos +/- 100 mm) ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių įrengimo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ............... mm;
aukštis ............... mm;

	...........................................
(įrašyti)
	

	1.17.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.17.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo rūdijimo,  ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	1.17.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.17.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.18.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 18).

Pav. 18
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	....................................
(įrašyti)

	1.18.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 2295 mm;
bendras plotis: 130 mm;
bendras aukštis: 275 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	1.18.2.
	Įrenginys sudarytas iš banguoto horizontalaus medienos buomo, pagaminto iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos su neslidžiu EPDM gumos granulių paviršiumi ir cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Buomo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Paviršiaus medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Tvirtinimo detalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	...........................................
(įrašyti)
	

	1.18.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.18.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	1.18.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.18.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.19.
	Pusrutulis – 2 vnt. (žr. pav. 19).

Pav. 19
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	.....................................
(įrašyti)

	1.19.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
diametras: 350 mm;
bendras aukštis: 175 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
diametras ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	1.19.2.
	Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Pusrutulio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.19.3.
	Įrenginio konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.19.4.
	Įrenginys pagamintas apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.19.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas su specialiu požeminiu ankeriu.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.19.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2. 
	Parkūro žaidimo įrenginių komplektas Nr. 2 – 1 vnt. (žr. brėžinį Nr. 2):

Nr. 2

[image: ]

[image: ]

	Komplektas yra pagamintas (sukurtas) / bus gaminamas 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Komplekto gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ...............................

Jeigu siūlomų prekių komplektas yra pagamintas (sukurtas), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekių komplekto modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekių komplektas yra nepagamintas, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekių komplekto modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	
.............................................
(įrašyti)
	


	
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metai garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas).
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	.............................................
(įrašyti)
	

	2.1.
	Veiklos komplekso įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 20).

Pav. 20
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	.....................................
(įrašyti)

	2.1.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 4930 mm;
bendras plotis: 3050 mm;
bendras aukštis: 2280 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	2.1.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims, kuris skirtas naudoti žaidimams ir sportui. Įrenginys turi turėti balansavimo, kliūčių ruožo ir labirinto elementų.
Įrenginys sudarytas: 
- iš tiltelio perėjimui, armuotų lynų tinklo ir dažytų HPL plokščių pakopų;
- iš armuotų lynų horizontalaus stačiakampio tinklo;
- iš horizontalių cinkuotų plieninių skersinių skirtų laikymuisi ar pratimams atlikti;
- vertikalių lenktų cinkuotų plieninių skersinių, skirtų laikymuisi;
- iš HPL apvalių pakopų, įrengtų ant medinių polių, skirtų užlipimui;
- iš apvalios konstrukcijos balansavimui, sudarytos iš HPL apvalios plokštės ir plieno spyruoklės;
- iš HPL apvalios konstrukcijos ant kurios užlipus galima sukinėtis į šonus visu korpusu;
- ant aukščiausio laikančiojo medinio polio pritvirtintos vingiuotos, smulkios, pailgos dažytos HPL plokštės, skirtos naudoti kaip labirintą, piršto pagalba vedžioti aukštyn – žemyn;
- ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Pakopų ir plokščių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.1.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.1.4.
	Įrenginys pagamintas iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoti metalo ir HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, armuotų lynų iš polipropileno, plieninės galvanizuotis vielos bei poliamidų siūlių, plastiko ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečias medžiagas): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.1.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.1.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.2. 
	Kubas – 5 vnt. (žr. pav. 21).

Pav. 21
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	.....................................
(įrašyti)

	2.2.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
ilgis: 400 mm;
plotis: 400 mm;
aukštis: 400 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ................ mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	2.2.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Kubo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.2.3.
	Įrenginio konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.2.4.
	Įrenginys pagamintas apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.2.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas su specialiu požeminiu ankeriu.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.2.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.3.
	Sportinis įrenginys kliūčių peršokimui – 1 vnt. (žr. pav. 22).

Pav. 22
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	.....................................
(įrašyti)

	2.3.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 4125 mm;
bendras plotis: 1305 mm;
aukštis (Nr. 1): 705 mm;
aukštis (Nr. 2): 855 mm;
aukštis (Nr. 3): 1005 mm;

	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis (Nr. 1) ................ mm;
aukštis (Nr. 2)................ mm;
aukštis (Nr. 3)................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	2.3.2.
	Įrenginys susideda iš 3 iš eilės einančių skirtingo aukščio kliūčių, kurie skirti kliūčių peršokimui, atsispaudimams, įtūpstams ar mankštai.
Įrenginys sudarytas iš 6 vnt. laikančiųjų 100 proc. impregnuotų ir dažytų medinių polių, 3 vnt. horizontalių dažyto cinkuoto plieno skersinių, įrengtų skirtinguose aukščiuose ir 6 vnt. medieną apsaugančių dangtelių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.3.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.3.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo rūdijimo,  ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.3.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.3.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.4.
	Sporto įrangos kompleksas – 1 vnt. (žr. pav. 23).

Pav. 23
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	.....................................
(įrašyti)

	2.4.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 9940 mm;
bendras plotis (įskaitant apsaugos zoną): 3830 mm;
bendras aukštis: 2230 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	2.4.2.
	Įrenginys skirtas stiprinti viso kūno raumenis, naudojant kūno svorį. Įrenginys sudarytas:
- iš 100 proc. impregnuotų ir dažytų 8 vnt. laikančiųjų medinių polių;
- iš 5 vnt. horizontalių dažyto ir cinkuoto plieno skersinių, kurie tvirtinami skirtinguose aukščiuose;
- iš 1 vnt. sienelės, kuri sudaryta iš 5 vnt. skersinių;
- iš 7 vnt. medieną apsaugančių dangtelių;
- ar lygiaverčių medžiagų.


	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.4.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.4.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.4.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.4.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.5.
	Daugiafunkcinis sporto įrenginys (fitness suoliukas) – 1 vnt. (žr. pav. 24).

Pav. 24
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	.....................................
(įrašyti)

	2.5.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1080 mm;
bendras plotis: 485 mm;
bendras aukštis: 450 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	2.5.2.
	Įrenginys sudarytas iš lenktos medienos suoliuko, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos, EPDM gumos granulių kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių bei laikančios konstrukcijos iš cinkuoto ir dažyto plieno ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Kilimėlio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Laikančios konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	...........................................
(įrašyti)
	

	2.5.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.5.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.5.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.5.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.6.
	Daugiafunkcinis sporto įrenginys (fitness suoliukas) – 1 vnt. (žr. pav. 25).

Pav. 25
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	.....................................
(įrašyti)

	2.6.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 985 mm;
bendras plotis: 485 mm;
bendras aukštis: 300 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	2.6.2.
	Įrenginys sudarytas iš lenktos medienos suoliuko, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos, EPDM gumos granulių kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių bei laikančios konstrukcijos iš cinkuoto ir dažyto plieno ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Kilimėlio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Laikančios konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	...........................................
(įrašyti)
	

	2.6.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.6.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.6.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.6.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.7.
	Lygiagretės/sportinis įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 26).

Pav. 26
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	.....................................
(įrašyti)

	2.7.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1480 mm;
bendras plotis: 610 mm;
bendras aukštis: 1310 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	2.7.2.
	Įrenginys skirtas viršutinių kūno raumenų treniravimui.
Įrenginys sudarytas:
- iš 4 laikančių polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos pušies medienos;
-iš 2 horizontalių cinkuoto, dažyto plieno skersinių;
- iš pritvirtinto įrenginio gale lenktos cinkuoto ir dažyto plieno konstrukcijos, skirtos kojų atramai atliekant pratimus;
- iš 4 medieną apsaugančių dangtelių;
- ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	...........................................
(įrašyti)
	

	2.7.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.7.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo rūdijimo,  ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.7.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.7.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.8.
	Dvigubas atsilenkimų suolo įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 27).

Pav. 27
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	.....................................
(įrašyti)

	2.8.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 3190 mm;
bendras plotis: 1700 mm;
bendras aukštis: 1000 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	...........................................
(įrašyti)
	

	2.8.2.
	Įrenginys skirtas sportuoti dviem asmenim vienu metu.
Įrenginys sudarytas:
- iš 3 laikančiųjų polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos
- iš 4 tarp laikančiųjų polių sutvirtinančiųjų dažyto ir cinkuoto plieno konstrukcijų;
- iš 2 HPL plokščių suoliukų;
- iš 3 medieną apsaugančių dangtelių;
- ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Sutvirtinančių konstrukcijų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	...........................................
(įrašyti)
	

	2.8.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.8.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	...........................................
(įrašyti)
	

	2.8.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.8.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.9.
	Informacinis stendas – 1 vnt. (žr. pav. 28).

Pav. 28
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	.....................................
(įrašyti)

	2.9.1.
	Stendo matmenys (galima paklaida +/- 100 mm):
bendras ilgis: 1310 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 1880 mm.
	Stendo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	2.9.2.
	Įrenginys sudarytas iš laikančiosios konstrukcijos stovų, pagaminto iš metalo. Informacinės lentos, pagamintos iš dažyto metalo ir aukšto slėgio laminato ir 2 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stovų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Lentų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	2.9.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.9.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.9.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.9.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3. 
	Parkūro žaidimo įrenginių komplektas Nr. 3 – 1 vnt. (žr. brėžinį Nr. 3):

Nr. 3
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	Komplektas yra pagamintas (sukurtas) / bus gaminamas 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Komplekto gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ...............................

Jeigu siūlomų prekių komplektas yra pagamintas (sukurtas), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekių komplekto modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekių komplektas yra nepagamintas, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekių komplekto modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	
.............................................
(įrašyti)
	


	
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metai garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas).
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	.............................................
(įrašyti)
	

	3.1.
	Daugiafunkcė laipynė – 1 vnt. (žr. pav. 29).

Pav. 29
[image: ]

	
	
	.....................................
(įrašyti)

	3.1.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 7960 mm;
bendras plotis: 5030 mm;
bendras aukštis: 2600 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.1.2.
	Įrenginys skirtas įvairiems parkūro pratimams atlikti, atsispyrimui, šokinėjimui, peršokimui, balansavimui, kabojimui, judėjimui pirmyn.
Įrenginys sudarytas iš cinkuotų metalinių polių, kurie laiko 2 HPL ar lygiaverčių medžiagų (960 mm ir 1750 mm aukščio: galima paklaida +/- 10 mm) ir 9 sieneles (iš kurių 1 pasvirusi). Jungiamosios dalys paslėptos po stiklo pluoštu sustiprinto plastiko rutuliais ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Platformų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ................ mm;
aukštis ................ mm.

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.1.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.1.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	3.1.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.1.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.2.
	Balansavimo elementas – 2 vnt. (žr. pav. 30).

Pav. 30
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	.....................................
(įrašyti)

	3.2.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2410 mm;
bendras plotis: 1310 mm;
bendras aukštis: 720 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.2.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 vertikalių kojelių, jungiamųjų stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių galuose ir 2 horizontalių metalinių lygiagrečių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.2.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.2.4
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.2.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.2.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.3.
	Balansavimo elementas – 4 vnt. (žr. pav. 31).

Pav. 31
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	.....................................
(įrašyti)

	3.3.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 1310 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 240 mm.

	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.3.2.
	Įrenginys sudarytas iš 1 horizontalios metalinės lygiagretės, 2 vertikalių kojelių ir jungiamųjų stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių galuose ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.3.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.3.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.3.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.3.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.4.
	Balansavimo elementas – 3 vnt. (žr. pav. 32).

Pav. 32
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	.....................................
(įrašyti)

	3.4.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 1170 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 240 mm..
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.4.2.
	Įrenginys sudarytas iš 1 horizontalios metalinės lygiagretės, 2 vertikalių kojelių ir jungiamųjų stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių gale ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.4.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.4.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.4.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.4.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.5.
	Daugiafunkcė laipynė – 1 vnt. (žr. pav. 33).

Pav. 33
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	.....................................
(įrašyti)

	3.5.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 20 mm):
bendras ilgis: 4630 mm;
bendras plotis: 3520 mm;
bendras aukštis: 1830 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.5.2.
	Įrenginys sudarytas iš 4 lenktų metalinių laikančiųjų konstrukcijų, 1 horizontalios kopėčių sienelės, 4 vertikalių metalinių konstrukcijų, 4 horizontalių metalinių konstrukcijų ir 20 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.5.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.5.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.5.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.5.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.6.
	Balansavimo elementas – 8 vnt. (žr. pav. 34).

Pav. 34
[image: ] 
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	.....................................
(įrašyti)

	3.6.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras plotis: 450 mm;
bendras aukštis: 540 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.6.2.
	Įrenginys sudarytas iš 1 metalinio rutulio, padengtu patvariu plastiku ir 1 plieno cinkuotos kojelės, skirtos tvirtinimui ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Rutulio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.6.3.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.6.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.6.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.6.6.
	Įrenginio spalva:
4 vnt. – geltona;
4 vnt. – pilka.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.6.7.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.7.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 35).

Pav. 35
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	.....................................
(įrašyti)

	3.7.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 1770 mm;
bendras plotis: 1770 mm;
bendras aukštis: 450 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.7.2.
	Įrenginys sudarytas iš 2 lenktų metalinių laikančiųjų konstrukcijų, 3 metalinių kojelių ir 3 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.7.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.7.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.7.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.7.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.8.
	Laipiojimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 36).

Pav. 36
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	.....................................
(įrašyti)

	3.8.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2420 mm;
bendras plotis: 2400 mm;
bendras aukštis: 2190 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.8.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 lenktų metalinių polių, skirtų kubo stabilumui, metalinių kvadrato formos konstrukcijų, 3 HPL platformų, atsistojimui ir triukam atlikti ir  stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.8.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.8.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.8.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.8.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.9.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 37).

Pav. 37
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	.....................................
(įrašyti)

	3.9.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 4650 mm;
bendras plotis: 1640 mm;
bendras aukštis: 490 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.9.2.
	Įrenginys sudarytas iš 3 lenktų horizontalių metalinių vingiuotų lygiagrečių, kurios įkasamos į žemę ir 4 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.9.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.9.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.9.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.9.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.10.
	Informacinis stendas – 1 vnt. (žr. pav. 38).

Pav. 38
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	.....................................
(įrašyti)

	3.10.1.
	Stendo matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 1310 mm;
bendras plotis: 200 mm;
bendras aukštis: 1880 mm.
	Stendo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.10.2.
	Įrenginys sudarytas iš laikančiosios konstrukcijos stovų, pagaminto iš metalo. Informacinės lentos, pagamintos iš dažyto metalo ir aukšto slėgio laminato ir 2 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stovų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Lentų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.............................................
(įrašyti)
	

	3.10.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.10.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.10.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.10.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.11.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 39).

Pav. 39
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	.....................................
(įrašyti)

	3.11.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 1770 mm;
bendras plotis: 1770 mm;
bendras aukštis: 410 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.11.2.
	Įrenginys skirtas pusiausvyros ugdymui, šokinėjimui, peršokimui, atsispyrimui, balansavimui.
Įrenginys sudarytas iš 1 horizontalios lenktos metalinės ir vingiuotos lygiagretės, 2 dažyto, aukšto slėgio laminato (HPL) lenktų platformų atsistojimui 3 metalinių vertikalių kojelių ir 3 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Lenktų platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Kamuolių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.11.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.11.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.11.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.11.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.12.
	Balansavimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 40).

Pav. 40
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	.....................................
(įrašyti)

	3.12.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 6850 mm;
bendras plotis: 2890 mm;
bendras aukštis: 1030 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.12.2.
	Įrenginys skirtas įvairiems parkūro pratimams atlikti, pusiausvyros ugdymui, šokinėjimui, peršokimui, perlindimui, atsisėdimui, atsispyrimui, balansavimui.
Įrenginys sudarytas iš 14 lenktų cinkuoto metalinių laikančiųjų konstrukcijų, 10 cinkuoto metalinių lygiagrečių ir stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių galuose ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Lygiagrečių ir laikančiųjų konstrukcijų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Kamuolių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.12.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.12.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.12.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.12.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.13.
	Laipynės elementas – 1 vnt. (žr. pav. 41).

Pav. 41
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	.....................................
(įrašyti)

	3.13.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2340 mm;
bendras plotis: 2510 mm;
bendras aukštis: 1510 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.13.2.
	Daugiafunkcinė laipynė skirta įvairiems parkūro pratimams atlikti, atsispyrimams, šokinėjimui, peršokimui, balansavimui, kabojimui.
Įrenginys sudarytas iš 14 cinkuoto metalinių jungiamųjų polių ir 11 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių skirtingų spalvų ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Kamuolių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.13.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.13.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.13.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.13.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.14.
	Daugiafunkcinis sporto įrenginys (fitness suoliukas) – 1 vnt. (žr. pav. 42).

Pav. 42
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	.....................................
(įrašyti)

	3.14.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 1080 mm;
bendras plotis: 485 mm;
bendras aukštis: 450 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.14.2.
	Įrenginys sudarytas iš lenktos medienos suoliuko, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos, EPDM gumos granulių kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių bei laikančios konstrukcijos iš cinkuoto ir dažyto plieno ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Kilimėlio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Laikančios konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.14.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.14.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.14.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.14.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.15.
	Daugiafunkcinis lauko treniruoklis – 1 vnt. (žr. pav. 43).

Pav. 43
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	.....................................
(įrašyti)

	3.15.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2505 mm;
bendras plotis: 1305 mm;
bendras aukštis: 2725 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.15.2.
	Treniruoklis skirtas įvairiems gimnastikos pratimams atlikti – kabėjimui, prisitraukimams ar balansavimui, pratimams su žiedais.
Įrenginys sudarytas iš 4 laikančiųjų polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos ar lygiaverčių medžiagų.


	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.15.3.
	Įrenginys sudarytas:
- iš vertikalių kopėčių, sudarytų iš 5 cinkuoto ir dažyto plieno skersinių, kurie pritvirtinti skirtinguose aukščiuose prie laikančiųjų polių;

- iš lenktų horizontalių kopėčių, sudarytų iš 6 cinkuoto ir dažyto plieno skersinių;

- iš 2 porų cinkuotų ir dažytų plieno gimnastikos žiedų su armuotų lynų virve, skirta kabėjimui;

ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................



Žiedų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.15.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.15.5.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.15.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.15.7.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.16.
	Daugiafunkcinis sporto įrenginys (fitness suoliukas) – 1 vnt. (žr. pav. 44).

Pav. 44
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	.....................................
(įrašyti)

	3.16.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 985 mm;
bendras plotis: 485 mm;
bendras aukštis: 300 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.16.2.
	Įrenginys sudarytas iš lenktos medienos suoliuko, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos, EPDM gumos granulių kilimėlio, užtikrinančio neslystantį paviršių bei laikančios konstrukcijos iš cinkuoto ir dažyto plieno ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Kilimėlio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Laikančios konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.16.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.16.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.16.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.16.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.17.
	Sporto komplekso įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 45).

Pav. 45
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	.....................................
(įrašyti)

	3.17.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2970 mm;
bendras plotis: 1480 mm;
bendras aukštis: 2430 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
	

	3.17.2.
	Sporto kompleksas skirtas įvairiems sportiniams pratimams atlikti, tempimo pratimams, rankų, nugaros, kojų raumenų stiprinimui.
Įrenginys sudarytas iš 6 laikančiųjų vertikalių polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.17.3.
	Įrenginys sudarytas:
-  iš 4 cinkuoto ir dažyto plieno horizontalių skersinių, kurie pritvirtinti skirtinguose aukščiuose prie laikančiųjų polių;
- iš 1 lenkto cinkuoto ir dažyto lenkto plieno skersinio, skirto kojų atramai ar sportiniams pratimams atlikti;

- iš 2 cinkuoti ir dažyto plieno žiedų su armuotų lynų virve, skirta kabėjimui;

ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................






Žiedų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.17.4.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.17.5.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.17.6.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.17.7.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.18.
	Sporto įrenginys (lynai rankų raumenų treniravimui) – 1 vnt. (žr. pav. 46).

Pav. 46
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	.....................................
(įrašyti)

	3.18.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 7940 mm;
bendras plotis: 550 mm;
bendras aukštis: 1485 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.18.2.
	Treniruoklis skirtas rankų ir nugaros raumenų lavinimui, leidžiantis lynus judinti vienu metu arba kintamu ritmu.
Įrenginys sudarytas:
- iš 4 medinių laikančiųjų medienos polių, kurios pagamintos iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos;
- iš cinkuotų ir dažytų plieninių sijų, kurios tvirtinamos tarp medinių atramų ir sulaiko virvę stabilioje padėtyje
- iš 2 ilgų virvių, pagamintų iš pinto juodo poliamido (skersmuo 37 mm, kurio galima paklaida +/- 10 mm; ilgis 16 m, galima paklaida +/-3 m);
- virvės galuose sustiprinto plastiko kamuoliukai, patogesniam laikymuisi ir pratimų atlikimui

 ar lygiaverčių medžiagų. 

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Sijų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Virvių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................
Virvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
skersmuo ............... mm;
ilgis ................ m.

Kamuoliukų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.18.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.18.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.18.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.18.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.19. 
	Kubas – 5 vnt. (žr. pav. 47).

Pav. 47
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	.....................................
(įrašyti)

	3.19.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
ilgis: 400 mm;
plotis: 400 mm;
aukštis: 400 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ................ mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
.............................................
(įrašyti)
	

	3.19.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas žaidimams, sėdėjimui ir peršokimams. Įrenginys sudarytas iš EPDM gumos granulių, pralaidus vandeniui ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Kubo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.19.3.
	Įrenginio konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.19.4.
	Įrenginys pagamintas apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.19.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas su specialiu požeminiu ankeriu.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.19.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.20.
	Sportinis įrenginys kliūčių peršokimui – 1 vnt. (žr. pav. 48).

Pav. 48
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	.....................................
(įrašyti)

	3.20.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 4125 mm;
bendras plotis: 1305 mm;
aukštis (Nr. 1): 705 mm;
aukštis (Nr. 2): 855 mm;
aukštis (Nr. 3): 1005 mm;

	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis (Nr. 1) ................ mm;
aukštis (Nr. 2)................ mm;
aukštis (Nr. 3)................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.20.2.
	Įrenginys susideda iš 3 iš eilės einančių skirtingo aukščio kliūčių, kurie skirti kliūčių peršokimui, atsispaudimams, įtūpstams ar mankštai.
Įrenginys sudarytas iš 6 vnt. laikančiųjų 100 proc. impregnuotų ir dažytų medinių polių, 3 vnt. horizontalių dažyto cinkuoto plieno skersinių, įrengtų skirtinguose aukščiuose ir 6 vnt. medieną apsaugančių dangtelių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančių polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Skersinių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.20.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.20.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo rūdijimo,  ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.20.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.20.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.21.
	Dvigubas atsilenkimų suolo įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 49).

Pav. 49
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	.....................................
(įrašyti)

	3.21.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 3190 mm;
bendras plotis: 1700 mm;
bendras aukštis: 1000 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
	

	3.21.2.
	Įrenginys skirtas sportuoti dviem asmenim vienu metu.
Įrenginys sudarytas:
- iš 3 laikančiųjų polių, pagamintų iš 100 proc. impregnuotos pušies medienos
- iš 4 tarp laikančiųjų polių sutvirtinančiųjų dažyto ir cinkuoto plieno konstrukcijų;
- iš 2 HPL plokščių suoliukų;
- iš 3 medieną apsaugančių dangtelių;
- ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Polių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Sutvirtinančių konstrukcijų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Suoliuko medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.21.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.21.4.
	Įrenginys apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.21.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.21.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.22.
	Laipiojimo elementas – 1 vnt. (žr. pav. 50).

Pav. 50
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	.....................................
(įrašyti)

	3.22.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2020 mm;
bendras plotis: 1780 mm;
bendras aukštis: 1550 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
	

	3.22.2.
	Daugiafunkcinis kubas skirtas įvairiems parkūro pratimams atlikti, atsispyrimui, šokinėjimui, peršokimui, balansavimui, tinka praktikuotis užbėgimus siena.
Įrenginys sudarytas iš cinkuotų metalinių kvadrato formos konstrukcijų, 3 HPL dažytų platformų, atsistojimui ir triukam atlikti ir  stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Konstrukcijų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Kamuolių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.22.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.22.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.22.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.22.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.23.
	Daugiafunkcė laipynė – 1 vnt. (žr. pav. 51).

Pav. 51
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	.....................................
(įrašyti)

	3.23.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 6090 mm;
bendras plotis: 5660 mm;
bendras aukštis: 2650 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	
	

	3.23.2.
	Daugiafunkcinė laipynė skirta įvairiems parkūro pratimams atlikti, šokinėjimui, peršokimui, atsispyrimui, balansavimui, kabojimui, judėjimui pirmyn.
Įrenginys sudarytas iš lenktų cinkuoto metalinių laikančiųjų konstrukcijų, 2 horizontalių lenktų kopėčių sienelių ir 20 stiklo pluošto sustiprinto plastiko kamuolių ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Laikančiųjų konstrukcijų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................


Kamuolių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.23.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.23.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.23.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.23.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.24.
	Daugiafunkcė laipynė – 1 vnt. (žr. pav. 52).

Pav. 52
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	.....................................
(įrašyti)

	3.24.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 2420 mm;
bendras plotis: 2420 mm;
bendras aukštis: 2290 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.24.2.
	Įrenginys skirtas įvairiems parkūro pratimams atlikti, atsispyrimui, šokinėjimui, peršokimui, balansavimui, kabojimui, judėjimui pirmyn.
Įrenginys sudarytas iš 18 cinkuotų horizontalių metalinių lygiagrečių, 8 vertikalių lygiagrečių, 1 dažytos HPL sienelės atsispyrimui įrenginio šono apačioje, 2 dažytų HPL platformų, įrengtų skirtinguose aukščiuose (650 mm ir 1400 mm aukščio: galima paklaida +/- 10 mm) ir jungiamųjų dalių paslėptų po stiklo pluoštu sustiprinto plastiko rutuliais, itin patvaraus, atsparaus bet kokioms lauko sąlygoms ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Sienelės ir platformų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Platformų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ................ mm;
aukštis ................ mm.

Jungiamųjų dalių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.24.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.24.4.
	Įrenginys pagamintas iš cinkuoti metalo ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	3.24.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.24.6.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.25.
	Veiklos komplekso įrenginys – 1 vnt. (žr. pav. 53).

Pav. 53
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	.....................................
(įrašyti)

	3.25.1.
	Įrenginio matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras ilgis: 5350 mm;
bendras plotis: 5200 mm;
bendras aukštis: 1360 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... mm;
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.25.2.
	Įrenginys turi būti pritaikytas vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims, kuris skirtas naudoti žaidimams ir sportui. Įrenginys turi turėti balansavimo, kliūčių ruožo ir labirinto elementų.
Įrenginys sudarytas: 
- iš banguotos medinės sijos, skirtos laipiojimui;
- iš tiesių metalinių sijų, skirtų laikymuisi pratimų metu;
- iš 4 klubų ir liemens raumenų lavinimui skirtų įrenginių;
- tarp 2 laikančiųjų konstrukcijų įmontuotų 2 banguojančių metalinių sijų (aukščiausia metalinės banguojančios sijos vietos aukštis 1290 mm, galima paklaida +/- 10 mm) ir HPL žiedas, skirtas pernešimui iš vienos pusės į kitą;
- iš tiltelio perėjimui, armuotų lynų tinklo ir dažytų HPL plokščių pakopų;
- iš armuotų lynų horizontalaus stačiakampio tinklo;
- iš horizontalių cinkuotų plieninių skersinių skirtų laikymuisi ar pratimams atlikti;
- iš HPL apvalių pakopų, įrengtų ant medinių polių, skirtų užlipimui;
- iš apvalios konstrukcijos balansavimui, sudarytos iš HPL apvalios plokštės ir plieno spyruoklės;
- iš HPL apvalios konstrukcijos ant kurios užlipus galima sukinėtis į šonus visu korpusu;
- iš pasvirusio medinio polio, skirto balansavimo pratimams atlikti ir lavinti užlipimą įkalne;
- ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Žiedo ir pakopų/plokščių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Banguojančios sijos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ................ mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.25.3.
	Elementų konstrukcijos užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.25.4.
	Įrenginys pagamintas iš 100 proc. impregnuotos ir dažytos medienos, cinkuoti ir dažyto metalo, armuotų lynų iš polipropileno, plieninės galvanizuotis vielos bei poliamidų siūlių, plastiko ar lygiaverčių medžiagų, apsaugotas nuo rūdijimo, ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Įrenginio medžiagiškumas (įrašyti konkrečias medžiagas): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.25.5.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.25.6.
	Įrenginys turi atitikti standartams LST EN 1176 ir LST EN 16630 arba lygiaverčiams standartams.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	3.26.
	Batutas – 1 vnt. (žr. pav. 54).

Pav. 54
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	.....................................
(įrašyti)

	3.26.1.
	Įrenginio matmenys, įskaitant rėmą (galima paklaida +/- 10 mm):
bendras plotis: 1500 mm;
bendras ilgis: 1500 mm;
diametras (be rėmo): 920 mm.
	Įrenginio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
plotis ................ mm;
aukštis ................ mm;
diametras..............mm.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.26.2.
	Įrenginys skirtas šokinėjimui, kurio metu stiprinami visi kūno raumenys.
Įrenginys sudarytas: iš cinkuoto, dažyto plieno ir kombinuotų 6 kartus lenktų lynų, kurie turi būti sudaryti iš poliamidų siūlų iš plieninės galvanizuotos vielos ar lygiaverčių medžiagų. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Lynų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

Vielos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.26.3.
	Elemento konstrukcija užapvalintais kampais ir briaunomis. Varžtai paslėpti, kad būtų saugu naudotis įrenginiu. Įrenginių paviršius nekenksmingas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.26.4.
	Įrenginio tvirtinimas – įbetonuojamas.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	3.26.5.
	Įrenginys turi atitikti standartui LST EN 1176 arba lygiaverčiam standartui.
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	*Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.



II PIRKIMO DALIS

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo  dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, 
dokumento, kuriame yra pavaizduota 
prekės
vizualizacija,
failo pavadinimas
(PILDO TIEKĖJAS)


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Mažosios architektūros komplektas - 1 vnt. 

	
	
	.....................................
(įrašyti)

	1.1.
	Betoniniai suolai be atlošo su medine sėdimąja dalimi – 72 vnt. (žr. pav. 1)

Pav. 1
[image: Fiksavimas452]
	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.1.
	Suolo matmenys (galima paklaida +/- 410 mm):
sėdimos dalies ilgis: 1800 mm;
bendras ilgis: 2140 mm;
aukštis: 450 mm;
plotis: 470 mm;
svoris: 135 kg (galima paklaida +/- 10 kg).
	Suolo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
sėdimos dalies ilgis ............... mm;
bendras ilgis ................ mm;
aukštis ................ mm;
plotis ................ mm;
svoris ................ kg.
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.2.
	Suolo kojos betoninės, dengtos smulkia granito skaldelės frakcija. Skaldelės frakcija įlieta į gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Spalva – pilka.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.1.3.
	Suolo medinės dalys pagamintos iš specialiai atrinktos, didelio kietumo, atsparios išorės ir atmosferos veiksniams medienos. Mediena tropinio kietmedžio, alyvuota arba lygiavertė mediena.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Naudojama mediena (įrašyti konkrečią medieną) ....................
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.1.4.
	Suolo medinių dalių spalva – tamsiai ruda (polisanderis)*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	
	

	1.1.5.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metai garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas).
Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	
	

	1.2.
	Dviračių stovai – 32 vnt. (žr. pav. 2):

Nr. 2
[image: 1]

	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	.............................................
(įrašyti)
	.....................................
(įrašyti)

	1.2.1.
	Stovai pagaminti iš cinkuoto plieno, kuris dažytas milteliniu būdu ar lygiaverčių medžiagų. Viršutinės dalies apačia dengta EPDM guma, kad apsaugotų dviračio rėmą nuo įbrėžimų ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stovo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................
Apsauginės gumos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................
	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.2.
	Konstrukcija pagaminta iš suvirintų plieninių, stačiakampio formos vamzdžių, kurių matmenys:
Stačiakampio formos vamzdis: 40x20 mm (galima paklaida +/- 5 mm);
Sienelės storis: 3 mm (galima paklaida +/- 1 mm).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
Stačiakampio formos vamzdis: .................. mm; 
Sienelės storis: ............ mm.

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.3.
	Dviračių stovų matmenys (galima paklaida +/-10 mm; +/-2 kg.):
bendras aukštis: 885 mm;
bendras ilgis: 965 mm;
bendras plotis: 50 mm;
svoris: 8 kg.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... 

Dviračių stovų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
bendras aukštis: .................. mm; 
bendras ilgis: ............ mm; 
bendras plotis: ............ mm; 
svoris: ............ kg; 

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.4.
	Dviračių stovų tvirtinimas – ankeruojamos po žeme arba į pagrindą.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	1.2.5.
	Dviračių stovų spalva – tamsiai pilka (antracitas).*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	
	

	1.2.6.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metai garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas).
Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	
	

	*Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.




III PIRKIMO DALIS

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos
techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo  dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, 
dokumento, kuriame yra pavaizduota 
prekės
vizualizacija,
failo pavadinimas
(PILDO TIEKĖJAS)


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Tinklinio įrangos komplektas – 5 vnt. (žr. pav. 1).

Pav. 1.
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	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	.............................................
(įrašyti)
	.....................................
(įrašyti)

	1.1.
	Įrenginio tinklas pagamintas iš:

- lauko tinklinio tinklo, kuris pagamintą iš polipropileno 4 mm storio (galima paklaida +/- 1 mm);
- 5 cm pločio (galima paklaida +/- 1 cm) tentinio viršutinio tinklo apvado;
-  tinklo viršuje plieninio įtempimo troselio;
- tinklo antenų ir jų kišenių;

ar lygiaverčių medžiagų.

Tinklinio tinklo matmenys (galima paklaida +/- 10 mm):
Ilgis: 9500 mm;
Plotis: 1000 mm.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... 

Tinklo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................
Tinklo medžiagos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
storis ............... mm;
Tinklo apvado matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
plotis ............... cm;


Tinklinio tinklo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis: ............ mm; 
plotis: ............ mm.

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.2.
	Įrenginys turi 2 vnt. įbetonuojamus tinklinio stovus, kuriuos nenaudojant galima nuimti:
- stovai pagaminti iš cinkuoto apvalaus plieno profilių  su įmontuotu aukščio reguliavimo ir tinklo įtempimo mechanizmu;
- apsaugos tinklinio stovams (pora), pagamintos iš sintetinės paminkštintos porolonu, kurie tvirtinami ant tinklinio stovų;
- komplekte turi būti įbetonavimo kapsulės su dangteliais;

ar lygiaverčių medžiagų.

Stovų matmenys (galima paklaida +/- 200 mm):
Aukštis: 1900 mm (galima paklaida +/- 100 mm);
Diametras: 100 mm (galima paklaida +/- 10 mm).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................


Profilių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................


Apsaugos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) .................... 







Stovų matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ............... mm;
diametras ............... mm;

	.............................................
(įrašyti)
	

	1.3.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metai garantija. 
Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikalaujama.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	
	

	2.
	Šuoliaduobės įrangos komplektas – 3 vnt. (žr. pav. 2).

Pav. 2.
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	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	.............................................
(įrašyti)
	.....................................
(įrašyti)

	2.1.
	Šuoliaduobės uždangalas pagamintas iš PVC tinklelio medžiagos, įtempiamas plienine grandine ar lygiaverčių medžiagų.
Reikalingas įsigijimo poreikis:
- 2 vnt.  24 kv. m.;
- 1 vnt. 30 kv. m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Tinklelio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.2.
	Atsispyrimo lentos komplektą sudaro: impregnuota medinė atsispyrimo lenta, nerūdijančio plieno lentos dėžė – pagrindas (įmontuojamas į takelį), varžybinis indikatorius (su plastininu), treniruočių indikatorius (be plastilino), plastilino lopetėle, plastilinas (300 g).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Lentos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................

Lentos pagrindo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.3.
	Atsispyrimo lentos dangtis, pagamintas iš atsparaus plieno. Aukštis reguliuojamas 6 kojelėmis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.............................................
(įrašyti)
	

	2.4.
	Įrenginio spalva – derinama su Perkančiąją organizaciją.*
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	2.5.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metai garantija. 
Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikalaujama.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	
	

	3. 
	Krepšinio įrangos komplektas – 3 vnt. (žr. pav. 3).

Pav. 3.
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	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	.....................................
(įrašyti)
	.....................................
(įrašyti)

	3.1.
	Komplektą sudaro: 
- 2 vnt. krepšinio stovai, kurie pagaminti iš plieno profilių dažyto milteliniu būdu. Stovo metalo profilio matmenys: 150x150 mm (galima paklaida +/- 10 mm);

- 2 vnt. krepšinio stovų apsaugos, saugančios sportuojančius nuo sužeidimų. Apsaugos matmenys: storis 40 mm (galima paklaida +/-10 mm);

- 2 vnt. krepšinio lentos, skaidraus plastiko, pritvirtinto ant metalinio karkaso, visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu. Lentos matmenys: ilgis 180 cm; aukštis 105 cm; atstumas nuo stovo iki lentos 125 cm; aukštis iki lanko 305 cm (galima paklaida +/- 10 mm);


- 2 vnt. krepšinio lankai su tinkleliais. Lankai su spyruoklėmis, pagaminti iš kalibruoto 18 mm (galima paklaida +/- 2 mm) plieno strypo, lanko skersmuo 45  cm (galima paklaida +/- 2 cm), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas, turintis dvi sustiprintas spyruokles (galima kabintis ant lanko), tinkleliai atsparūs oro sąlygoms. Tinklelio matmenys: storis  6 mm, 12 kilpų (galima paklaida +/- 0,5 mm, +/- 2 kilpos);

- tvirtinimo elementai ir įbetonuojamos gilzes;

- ar lygiaverčių medžiagų.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Stovo medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................

Profilio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
Metalo profilis ............... mm;

Apsaugos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
storis ............... mm;


Lentos tvirtinimo profilio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................

Lentos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis ............... cm;
aukštis ............... cm;
atstumas nuo stovo iki lentos ............... cm;
aukštis iki lanko ............... cm;


Lanko matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
Plieno strypas ............... mm;
Lanko skersmuo ............... cm.



Tinklelio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
storis ............... mm;
kilpos ............... vnt.
	.....................................
(įrašyti)
	

	3.2.
	Krepšinio stovai užapvalintais kampais ir briaunomis, paslėptais varžtais, pagaminti iš plieno profilių dažyto milteliniu būdu ar lygiaverčių medžiagų.

	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	.....................................
(įrašyti)
	

	3.3.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metai garantija. 
Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikalaujama.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	
	

	4.
	Žiūrovų tribūnų komplektas -  3 vnt. (žr. pav. 4).

Pav. 4.
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	Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama 
(įrašyti tinkamą): ..............................................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: 
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ...............................
	.....................................
(įrašyti)
	.....................................
(įrašyti)

	4.1.
	Tribūnų komplektą sudaro:
- 2 vnt. po 50 vietų (galima paklaida nuo 1 vnt. +/- 5 vietos).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Tribūnos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
1 vnt. tribūna ............... vietų kiekis.

	.....................................
(įrašyti)
	

	4.2.
	Plieninės tribūnos, patvarios konstrukcijos su mediniais suoleliais iš 3 eilių su šoniniais turėklais, praėjimas tarp eilių 40 cm (galima paklaida +/- 10 cm). Pastatomos ir/ar ankeruojamos ant trinkelių pagrindo.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Tribūnos konstrukcijos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................

Suolelių medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą) ....................


	.....................................
(įrašyti)
	

	4.3.
	Tribūnų konstrukcija pritaikyta naudoti lauko sąlygomis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

	
	

	4.4.
	Tribūnos matmenys 1 vnt. (galima paklaida +/- 10 mm, +/- 10 kg).:
Aukštis: 1410 mm;
Ilgis: 8770 mm;
Gylis: 1740 mm;
Svoris 607 kg.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................

Tribūnos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
aukštis ............... mm;
ilgis ............... mm;
gylis ............... mm;
svoris ............... kg.

	.....................................
(įrašyti)
	

	4.5.
	Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 metai garantija. 
Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikalaujama.
	Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių) ....................metai
	
	

	*Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
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