 
	 
	 
	DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
	 

	 
	
	Sudaryta pagal _________________ kainas
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Statinių grupė 2021-03-46 A. Vienažindžio pėsčiųjų tako įrengimas Laižuvos miestelyje

	

	Statinys                1 II etapas

	

	Žiniaraštis             1 II etapas. Susisiekimo komunikacijos (pėsčiųjų takas)

	

	2021.04.06
	 
	Suma objektui  EUR

	Sąm.
eil.
	Darbo
kodas
	Darbų ir išlaidų
aprašymai
	Mato
vnt
	Kiekis
	Kaina 
Vnt.
	EUR       
Iš viso

	 
	1
	Paruošiamieji darbai

	1
	
	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai
kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm
k9=1.15
	100 vnt.
	0,02
	 
	 

	2
	
	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 34cm k9=1.15
	100 vnt.
	0,02
	 
	 

	3
	
	Medienos paruošimas iš minkštų veislių nukirstų medžių k9=1.15
	10m3
	0,2
	 
	 

	4
	
	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško
smulkinimas šakų smulkintuvu, kai
smulkintuvo našumas iki 20 m3/h,
įkrovos padavimo būdas rankinis (10m3
susmulkintos masės)
	10m3
	0,2
	 
	 

	5
	
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais*medienos
	t
	1,4
	 
	 

	6
	
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti*medienos k4=10.0
	t
	1,4
	
	

	7
	
	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai tankūs k9=1.15
	ha
	0,137
	
	

	8
	
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško
sugrėbimas, kai krūmai tankūs
k9=1.15
	ha
	0,137
	
	

	9
	
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs k9=1.15
	ha
	0,137
	
	

	10
	
	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas miško smulkintuvais, kurių darbinis plotis iki 1,5 m, kai krūmai tankūs k9=1.15
	ha
	0,137
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      1
	 
	 

	 
	2
	Žemės sankasa

	1
	
	I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,189
	 
	 

	2
	
	I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	1,89
	 
	 

	3
	
	Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki  20 km ir darbas sąvartoje  k9=1.15
	t. m3
	0,008
	 
	 

	4
	
	Grunto kasimas 79 kW (108 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m, gruntas II grupės)  k9=1.15
	t. m3
	0,223
	 
	 

	5
	
	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,09
	 
	 

	6
	
	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	0,9
	 
	 

	7
	
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m*Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės  k9=1.15
	100m3
	0,04
	 
	 

	8
	
	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,132
	 
	 

	9
	
	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	1,32
	 
	 

	10
	
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti  k4=4.000
	100m3
	1,32
	 
	 

	11
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais  (gruntas  II grupės)*132m3  k9=1.15
	t.m2
	0,66
	 
	 

	12
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,72
	 
	 

	13
	
	Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais, kai volo masė 25t, praėjimų skaičius viena vėže  7.00 kartai  k9=1.15
	100m3
	2,16
	 
	 

	14
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais  (gruntas  II grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,451
	 
	 

	15
	
	Plotų planiravimas autogreideriais (gruntas I grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,189
	 
	 

	16
	
	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas I grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,064
	 
	 

	17
	
	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas ii grupės  k9=1.15
	t.m2
	0,02
	 
	 

	18
	
	I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,046
	 
	 

	19
	
	I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	0,46
	 
	 

	20
	
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	100m3
	0,46
	 
	 

	21
	
	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu  k9=1.15
	100 m2
	7,04
	 
	 

	22
	
	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu  k9=1.15
	100 m2
	0,64
	 
	 

	23
	
	Galutinis plotų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia  96 kW (130 AG)  k9=1.15
	t.m2
	0,715
	 
	 

	24
	
	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis  mechanizuotu būdu  k9=1.15
	100m2
	7,15
	 
	 

	25
	
	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda  k9=1.15
	m3
	3,6
	 
	 

	26
	
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile  k9=1.15
	100m2
	1,71
	 
	 

	27
	
	Neaustinė geotekstilė
	m
	171,0
	 
	 

	28
	
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile*geotinklu  k9=1.15
	100m2
	5,96
	 
	 

	29
	
	Grunto armavimo geotinklas Enkagrid MAX 40
	m2
	596,0
	 
	 

	30
	
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile*geokompozitas k9=1.15
	100m2
	4,26
	
	

	31
	
	Drenažinis demblis Enkadrain 5004F/5-2s/M110PP
	m2
	426,0
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      2
	 
	 

	 
	3
	Vandens nuleidimas

	1
	
	VANDENS PRALAIDŲ REMONTAS
	 
	0,00
	 
	 

	2
	
	Paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09
	100 m2
	0,226
	 
	 

	3
	
	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu
	10m2
	0,2
	 
	 

	4
	
	Metalinių paviršių padengimas antikorozinėmis medžiagomis k9=1.15
	10m2
	0,2
	 
	 

	5
	
	Betoninių paviršių remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 k8=1.09
	m2
	2,0
	 
	 

	6
	
	Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu*siūlių tarp vamzdžių užtaisymas remontiniu skiediniu k9=1.15
	100m
	0,05
	
	

	7
	
	Paviršių gruntavimas voleliu k9=1.15
	100m2
	0,192
	
	

	8
	
	Paviršiaus hidrofobizavimas, dažant 2 kartus šepečiu ir dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15
	100m2
	0,192
	
	

	9
	
	VANDENS PRALAIDOS
	
	0,0
	
	

	10
	
	Vandens pralaidos iš 0,30-0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15
	10m
	0,655
	
	

	11
	
	0,3m skersmens vandens pralaidos antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15
	vnt.
	2,0
	
	

	12
	
	Monolitinių betono pamatų pralaidos antgaliams įrengimas*pralaidų vagos apgrindimas k8=1.02, k9=1.15
	m3
	0,6
	
	

	13
	
	Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas akmenų grindiniu ant geotekstilės ( sluoksnio storis 0.20 m) k9=1.15
	100m2
	0,04
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      3
	 
	 

	 
	4
	Dangos

	1
	
	PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS ĮRENGIMAS
	 
	0,00
	 
	 

	2
	
	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio)  k9=1.15
	100m3
	1,25

	 
	 

	3
	
	Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	3,65
	 
	 

	4
	
	Žvyro pagrindo ar dangos įrengimas (storis 4 cm, viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	2,96
	 
	 

	5
	
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3*kelkraščių  k9=1.15
	t. m3
	0,032
	 
	 

	6
	
	Kelkraščio sustiprinimas, užsėjant žolę  k9=1.15
	100m2
	1,89
	 
	 

	 
	 
	                         Skyriuje      4
	 
	 

	 
	5
	Tako apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

	1
	
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  k9=1.15
	vnt
	3,0
	 
	 

	2
	
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu
	vnt
	3,0
	 
	 

	3
	
	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas
	100m
	0,2
	 
	 

	 
	
	                         Skyriuje      5
	 
	 

	 
	6
	Kiti darbai

	1
	
	Suolų įrengimas
	vnt.
	1,0
	 
	 

	2
	
	Suolas (komplekte)
	vnt.
	1,0
	 
	 

	3
	
	Šiukšliadėžių įrengimas
	vnt.
	1,0
	 
	 

	4
	
	Šiukšliadėžė
	vnt
	1,0
	 
	 

	 
	 
	                         Skyriuje      6
	 
	 

	 
	 
	                         žiniaraštyje     1
	 
	 

	 
	 
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	 
	 

	 
	 
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	 
	 




