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	Suma objektui  EUR

	Sąm.
eil.
	Darbo
kodas
	Darbų ir išlaidų
aprašymai
	Mato
vnt
	Kiekis
	Kaina 
Vnt.
	EUR       
Iš viso

	 
	1
	Paruošiamieji darbai

	1
	
	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai tankūs k9=1.15
	ha
	0,0013
	 
	 

	2
	
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško
sugrėbimas, kai krūmai tankūs
k9=1.15
	ha
	0,0013
	
	

	3
	
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs k9=1.15
	ha
	0,0013
	
	

	4
	
	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas miško smulkintuvais, kurių darbinis plotis iki 1,5 m, kai krūmai tankūs k9=1.15
	ha
	0,0013
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      1
	 
	 

	 
	2
	Žemės sankasa

	1
	
	I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,34
	 
	 

	2
	
	I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	0,34
	 
	 

	3
	
	Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje  k9=1.15
	t. m3
	0,023
	 
	 

	4
	
	Grunto kasimas 79 kW (108 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m, gruntas II grupės)  k9=1.15
	t. m3
	0,4
	 
	 

	5
	
	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,162
	 
	 

	6
	
	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	1,62
	 
	 

	7
	
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1 m*Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės  k9=1.15
	100m3
	0,07
	 
	 

	8
	
	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,238
	 
	 

	9
	
	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	2,38
	 
	 

	10
	
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti  k4=4.0
	100m3
	2,38
	 
	 

	11
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais  (gruntas  II grupės)*238m3  k9=1.15
	t.m2
	1,19
	 
	 

	12
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)  k9=1.15
	t.m2
	1,292
	 
	 

	13
	
	Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais, kai volo masė 25t, praėjimų skaičius viena vėže  7.00 kartai  k9=1.15
	100m3
	3,88
	 
	 

	14
	
	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais  (gruntas  II grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,811
	 
	 

	15
	
	Plotų planiravimas autogreideriais (gruntas I grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,34
	 
	 

	16
	
	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas I grupės)  k9=1.15
	t.m2
	0,115
	 
	 

	17
	
	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas ii grupės  k9=1.15
	t.m2
	0,04
	 
	 

	18
	
	I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius  k9=1.15
	t. m3
	0,083
	 
	 

	19
	
	I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	100m3
	0,83
	 
	 

	20
	
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	100m3
	0,83
	 
	 

	21
	
	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu  k9=1.15
	100 m2
	12,66
	 
	 

	22
	
	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu  k9=1.15
	100 m2
	1,15
	 
	 

	23
	
	Galutinis plotų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia  96 kW (130 AG)  k9=1.15
	t.m2
	1,285
	 
	 

	24
	
	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis  mechanizuotu būdu  k9=1.15
	100m2
	12,85
	 
	 

	25
	
	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda  k9=1.15
	m3
	11,7
	 
	 

	26
	
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile  k9=1.15
	100m2
	8,51
	 
	 

	27
	
	Neaustinė geotekstilė
	m
	851,0
	 
	 

	28
	
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile*geotinklu  k9=1.15
	100m2
	0,00001
	 
	 

	29
	
	Drenažinis demblis Enkadrain
 5004F/5-2s/M110PP
	m2
	1071,0
	 
	 

	30
	
	Iškasų ir pylimų šlaitų tvirtinimas geotekstile k9=1.15
	100m2
	2,21
	
	

	31
	
	Drenažinis demblis Enkadrain 
5004F/5-2s/M110PP
	m2
	221,0
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      2
	 
	 

	 
	3
	Vandens nuleidimas

	1
	
	VANDENS PRALAIDOS
	 
	0,00
	 
	 

	10
	
	Vandens pralaidos iš 0,30-0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15
	10m
	0,575
	
	

	11
	
	0,3m skersmens vandens pralaidos antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15
	vnt.
	2,0
	
	

	12
	
	Monolitinių betono pamatų pralaidos antgaliams įrengimas*pralaidų vagos apgrindimas k8=1.02, k9=1.15
	m3
	0,6
	
	

	13
	
	Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas akmenų grindiniu ant geotekstilės ( sluoksnio storis 0.20 m) k9=1.15
	100m2
	0,04
	
	

	 
	 
	                         Skyriuje      3
	 
	 

	 
	4
	Dangos

	1
	
	PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS ĮRENGIMAS
	 
	0,00
	 
	 

	2
	
	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio)  k9=1.15
	100m3
	2,25
	 
	 

	3
	
	Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	6,56
	 
	 

	4
	
	Žvyro pagrindo ar dangos įrengimas (storis 4 cm, viensluoksnis)  k9=1.15
	100m2
	5,27
	 
	 

	5
	
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3*kelkraščių  k9=1.15
	t. m3
	0,057
	 
	 

	6
	
	Kelkraščio sustiprinimas, užsėjant žolę  k9=1.15
	100m2
	3,4
	 
	 

	 
	 
	                         Skyriuje      4
	 
	 

	 
	5
	Tako apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

	1
	
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  k9=1.15
	vnt
	1,0
	 
	 

	2
	
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu
	vnt
	1,0
	 
	 

	 
	 
	                         Skyriuje      5
	 
	 

	 
	6
	Kiti darbai

	1
	
	Suolų įrengimas
	vnt.
	1,0
	 
	 

	2
	
	Suolas (komplekte)
	vnt.
	1,0
	 
	 

	3
	
	Šiukšliadėžių įrengimas
	vnt.
	1,0
	 
	 

	4
	
	Šiukšliadėžė
	vnt
	1,0
	 
	 

	 
	 
	                         Skyriuje      6
	 
	 

	 
	 
	                         žiniaraštyje     1
	 
	 

	 
	 
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	 
	 

	 
	 
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	 
	 




