Pirkimo sąlygų 2 priedas
	
PIRKIMO „KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMOS SĄLYGOMIS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūros žiemos sąlygomis (mechanizuoto kelių ir gatvių sniego valymo nuo važiuojamosios dalies, kelių ir gatvių barstymo slidumą mažinančiomis medžiagomis) paslaugos teikiamos preliminariai tokiu periodiškumu: nuo 2025 m. IV ketvirčio iki 2026 m. I ketvirčio pabaigos, nuo 2026 m. IV ketvirčio iki 2027 m. I ketvirčio pabaigos ir nuo 2027 m. IV ketvirčio iki 2028 m. I ketvirčio pabaigos. Preliminarus prižiūrimas plotas 642 621 kv. m. 
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija raštu informuoja paslaugų teikėją apie paslaugos teikimo pradžią ir pabaigą. 
3. Preliminarūs plotai per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį:
	Eil.Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Preliminarus plotas 
(1000 kv.m)

	1.
	Sniego valymas nuo kelio ar gatvės važiuojamosios dalies miesto ribose:
             1.1 automobiliniu sniego valytuvu
             1.2. traktoriniu sniego valytuvu
	
17 500
10 500

	2.
	Sniego valymas nuo kelio ar gatvės važiuojamosios dalies už miesto teritorijos ribų:
2.1. automobiliniu sniego valytuvu
2.2. traktoriniu sniego valytuvu
2.3. rotoriniu sniego valytuvu
	

800
3 150
300

	3.
	Kelių ir gatvių barstymas šlapia druska miesto teritorijos ribose
	20 000

	4.
	Kelių ir gatvių barstymas frikcinių medžiagų ir/ar druskos mišiniu
            4.1. miesto teritorijos ribose
            4.2 už miesto teritorijos ribų
	
10 500
1000


4. Mechanizuotas Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių, esančių pirmumo sąraše (1 priedas), važiuojamosios dalies barstymas ir sniego valymas visą parą vykdomas be atskiro seniūnijos užsakymo. Esant normalioms oro sąlygoms, seniūnijos keliai ir gatvės, esantys pirmumo sąraše (1 priedas), turi būti nuvalyti ir pabarstyti iki 7.00 val. 
5. Mechanizuotas Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių, prižiūrimų suderinus su miesto seniūnija (2 priedas), barstymas ir sniego valymas pradedamas vykdyti per tris valandas nuo užsakymo raštu (elektroniniu paštu) gavimo, kuriame nurodyta kokiu būdu ir kokias konkrečias gatves bei kelius reikia valyti, barstyti. Paslaugos teikimas turi būti baigtas per 6 valandas nuo užsakymo gavimo, išskyrus atvejus, kai ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos*.
6. Kelių ir gatvių priežiūros paslaugą rotoriniu sniego valytuvu paslaugų teikėjas teikia tik gavęs raštišką Kėdainių miesto seniūnijos užsakymo.
7. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms* gali nutrūkti:
            7.1. ne ilgiau kaip 2 val. Kėdainių miesto teritorijoje esančiose, 1 priede nurodytose, gatvėse;
            7.2. ne ilgiau kaip 8 val. Kėdainių miesto teritorijoje esančiose, 2 priede nurodytose gatvėse ir keliuose;
            7.3 ne ilgiau kaip 48 val. gatvėse ir keliuose, nurodytuose 2 priede ir esančiuose už Kėdainių miesto ribos.
8. esant normalioms oro sąlygoms:
            8.1. sniegas nuo važiuojamosios dalies turi būti nuvalytas, sudarant sąlygas saugiam eismui: turi būti nustumtas nuo kelio ar gatvės važiuojamosios dalies (neužverčiant šaligatvių, autobusų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į kiemus ir pan.) taip, kad galėtų prasilenkti bent dvi transporto priemonės;
            8.2. važiuojamoji dangos dalis, esant slidžiai kelių ir gatvių dangai, turi būti pabarstyta.
9. Paslaugos tiekėjas privalo periodiškai tikrinti pirmumo sąraše (1 priedas) esančių gatvių ir kelių būklę visą parą. 
10. Kelių ir gatvių danga, vadovaujantis technine specifikacija ir jos 1 ir 2 priedais, turi būti barstoma frikcinių medžiagų ir/ar druskos mišiniu, šlapia druska, t. y.:
          10.1. frikcinės barstomos medžiagos - birios, skaldytos arba natūralios mineralinės medžiagos (smėlis, smulkus žvyras) ar smulkintos statybinės medžiagos (dirbtinio akmens, plytų ir kitos atsijos);
          10.2. druska - natrio chloridas (NaCl - valgomoji, techninė, pašarinė druska). Natrio chlorido granuliometrinės sudėties reikalavimai pateikiami lentelėje:
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Kiekis, masės %

	1.
	> 5 mm
	<= 2

	2.
	< 0,16 mm
	<= 5

	3.
	2-5 mm
	32-70

	4.
	0,71-2 mm
	30-60

	5.
	0,16-0,71 mm
	5-25

	6.
	< 0,063 mm
	<= 3

	7.
	Dalelių, didesnių kaip 5 mm ir mažesnių kaip 0,16 mm, kartu paėmus turi būti
	<= 5



        10.3. šlapia druska - druska naudojama keliuose ir gatvėse slidumui mažinti, kuri prieš ją paskleidžiant sudrėkinama vandeniu, druskos tirpalu ir panašiai;
          10.4. kelių ir gatvių priežiūrai naudojant šlapių druskų paskleidimo ant kelio ar gatvės dangos technologiją NaCl druskoje dalių nuo 0,125 mm iki 3,15 mm frakcijos būtų ne mažiau kaip 93 procentai masės kiekio;
        10.5. frikcinių medžiagų smulkiųjų dalelių (mažesnių nei 0,063 mm) dalis negali viršyti 3 procentus masės kiekio. Didžiausios dalelės dydis negali viršyti 8 mm ir dalelių, didesnių kaip 5 mm, dalis negali viršyti 10 procentų masės kiekio;
            10.6. frikcinių medžiagų dalelių forma turi būti artima kubui, bet ne plokščia. Tokios formos dalelių dalis turi būti didesnė nei 50 procentų masės kiekio. Frikcinėse medžiagose neturėtų būti priemaišų, nes jos nepadidina rato sukibimo su kelio danga. Jei barstomosiose medžiagose yra smulkių humusinių medžiagų, jos važiuojamojoje kelio dalyje gali sudaryti plėvelę.
             10.7. Smėlio ir druskos mišinių paruošimui naudojamas gamtinis smėlis arba atsijos, kurios gaunamos skaldant uolienas. Tokio smėlio didžiausia dalelė negali viršyti 5 mm. Rekomenduojama naudoti tokį smėlį, kurio sudėtyje 2-3 mm dalelės sudarytų 50-60 masės procentų. Smėlyje negali būti daugiau kaip 3 masės procentų dulkių, molio, dumblo bei kitų priemaišų.
          10.8. Smėlio-druskos mišiniai savo sudėtyje turi turėti ne mažiau kaip 10 masės procentų druskų. Kuo mišinyje druskų daugiau, tuo slidumų kelyje šalinimo efektyvumas didesnis. Rekomenduojama gaminti koncentruotus smėlio-druskos mišinius, kuriuose druskų būtų 20-40 masės procentų.
          10.9.  frikcinių medžiagų ir druskos mišinio išbėrimo ant kelio ar gatvės važiuojamosios dalies kiekis nustatomas pagal slidumo pobūdį, oro temperatūrą, susidariusio sniego ir ledo sluoksnio storį bei druskos kiekį barstomame mišinyje. Negalima naudoti druskos ar druskos tirpalų šalinant slidumą keliuose ar gatvėse, kai oro temperatūra artima naudojamo tirpalo užšalimo temperatūrai (sausa druska efektyviai veikia iki -10°C temperatūros, o šlapios druskos efektyvus veikimas  - iki -15°C).
11. Paslaugų teikėjas privalo druskos kiekį mišinyje reguliuoti pagal oro temperatūrą, kad paslauga būtų efektyvi.
12. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, negali naudoti technikos, įrankių ar medžiagų, gadinančių kelių ir gatvių dangą, bei keliančių grėsmę aplinkai.
13. Paslaugos teikėjas turi naudoti tokį transporto priemonių  ir įrangos kiekį, kad Paslaugos būtų teikiamos kokybiškai pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:
           13.1. turėti bent du traktorius sniego valymui (nustūmimui), kurio galingumas būtų ne mažesnis, kaip 40 kW;
           13.2.turėti bent du automobilius, skirtus sniego valymui (nustūmimui) ir barstymui;
           13.3. turėti bent vieną rotorinį sniego valytuvą.
14. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad sugedus bet kuriai transporto priemonei, jį nedelsiant būtų pakeista kita.
15. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad triukšmo lygis atitiktų techninį reglamentą STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas".
16. Paslaugos teikėjo darbuotojų apranga ir naudojamos transporto priemonės turi būti paženklintos Paslaugų teikėjo logotipu. 
17. Paslaugos teikėjo transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
18. Paslaugos teikėjas, suteikęs paslaugą, privalo elektroniniu paštu kiekvieną darbo dieną (o pirmadieniais ir/ar kitą dieną po šventinių dienų) iki 10.00 val. pateikti Kėdainių miesto seniūnijai nuvalytų ir pabarstytų gatvių ir kelių sąrašą (nurodant kiekvienos gatvės ir/ar kelio plotą bei valymo būdą).
* ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos yra:
a) ilgiau kaip 6 valandas be pertraukos sninga ir (arba) pusto;
b) ilgiau kaip 24 valandas tačiau su pertraukomis sninga ir (arba) pusto; 
c) ant įšalusio kelio po lietaus atsiranda apledėjimai;
d) lijundra, kelias apledėja daugiau kaip du kartus per parą;
e) oro temperatūra per dieną nepakyla daugiau kaip -8C0

PRIDEDAMA:
1. I sąrašas (gatvės valomos ir barstomos pirmumo eile), 2 lapai.
2. II sąrašas (gatvės ir keliai valomi ir barstomi suderinus su Kėdainių miesto seniūnija), 3 lapai. 





Seniūno pavaduotojas                                                                       Algirdas Krivičius



Techninės specifikacijos
1 priedas

I SĄRAŠAS
(Pirmumo eile valomos ir barstomos gatvės)

	Eil.nr.
	Gatvė
	Ilgis, m
	Plotis, m
	Plotas kv.m.

	1.
	Budrio g. (su atšaka ir aikštelėmis)
	930
	5
	4650+1550+5600

	2.
	Rasos g.  
	442
	6
	2652

	3
	A. Kanapinsko g.
	1500
	5
	7500

	4.
	Gegučių g. su žiedinėmis sankryžomis ir įvaža
	721
	6
	4326+120

	5.
	Mindaugo g.
	715
	6
	4290

	6.
	Lakštingalų g. (su įkalne į Klevų g.)
	916
	6
	5496

	7. 
	P. Lukšio g. 
	436
	6
	2616

	8.
	Žemaitės g. 
	487
	6
	2922

	9.
	Pirmūnų g.
	931
	5
	4655

	10.
	Knypavos g.
	116
	6
	696

	11.
	Smilgos g. (su aikštele)
	510
	6
	3060+2575

	12.
	S. Jaugelio Telegos g.
	396
	6
	2376

	13.
	Radvilų g.
	456
	6
	2736

	14.
	Chemikų g. (su aikštele prie namo Nr. 20)
	355
	5
	1775

	15.
	Šėtos g.
	1491
	6
	8946

	16.
	Lauko g.
	700
	6
	4200

	17.
	Č. Milošo g.
	281
	5
	1405

	18.
	Birutės g.
	746
	6
	4476

	19
	Pramonės g. 
	2472
	7
	17304

	20.
	Vakarų g. 
	1046
	6
	6276

	21.
	Dotnuvos g. 
	770
	6
	4620

	22.
	Dvaro g. 
	464
	6
	2784

	23.
	Pavasario g. 
	850
	6
	5100

	24.
	Vilniaus g. 
	1131
	5
	5655

	25.
	Saulėtekio g. 
	253
	4
	1012

	26.
	Skongalio g.
	448
	5
	2240

	27.
	Vytauto g. 
	408
	5
	2040

	28.
	Rytų g.
	488
	5
	2440

	29.
	Kęstučio g.
	540
	5
	2700

	30.
	Didžioji g.
	564
	5
	2820

	31.
	Josvainių g. 
	250
1503
	5
6
	1250
9018

	32.
	Senoji g.
	317
	4
	1268

	33.
	Paeismilgio g.
	210
	5
	1050

	34.
	Janušavos aikštė (su nusileidimu link savivaldybės pastato )
	463
	6
	2778

	35.
	Žibuoklių g. (su aikštele)
	1423
	6
	8538+2000

	36.
	Respublikos g. (su įvažomis)
	1286
	6
	7716+360

	37.
	Liaudies g. (su įvažomis)
	566
	8
	4528+360

	38.
	Palangos g.
	419
	6
	2514

	39.
	Janušavos g.
	2375
	6
	14250

	40.
	Juodkiškio g. (iki tilto per Obelės upelį)
	1330
	6
	7380

	41.
	Metalistų g.
	873
	6
	5238

	42.
	Vokiečių g.
	103
	5
	515

	43.
	Liepų alėja (su aikštelėmis)
	904
	6
	5424+600

	44.
	Minareto g.
	760
	5
	3800

	45.
	Nuokalnės g.
	1020
	5
	5100

	46.
	KDV-1 (nuo VRK Nr. 195 iki Trako g.( į kolektyvinius sodus))
	1237
	5
	6185

	47.
	Senosios Rinkos a.
	
	
	2395

	48.
	Šviesos g.
	777
	5
	3885

	49.
	Sodininkų g.
	1671
	5
	8355

	50.
	Aušros g. (su aikštele)
	827
	5
	4135+220

	51.
	Pravažiavimo kelias nuo Rasos g. iki Respublikos g. (pro PC „Maxima“, KDG 201)
	477
	5
	2385

	52.
	Vilties g.
	408
	5
	2040

	53.
	Tulpių g.
	371
	4
	1484

	54.
	Kudirkos g.
	417
	5
	2085

	55.
	Mickevičiaus g. (mieste ir Daukšių k.)
	595+2200
	5
	2975+11000

	56.
	Paparčių g.
	846
	5
	4230

	57.
	Eglių g.
	1138
	5
	5690

	58.
	Klevų g. (su aikštele)
	298
	5
	1490+400

	59.
	Jazminų g.
	660
	5
	3300

	60.
	Daržų g.
	442
	5
	2210

	61.
	Derliaus g.
	407
	4
	1628

	62.
	Klonio g.
	735
	5
	3675

	63.
	Strazdelio g.
	530
	5
	2650

	64.
	J. Biliūno g.
	943
	5
	4715

	65.
	Jubiliejaus g.
	1111
	5
	5555

	66.
	Kosmonautų g.
	895
	5
	4475

	67.
	Saulėlydžio g.
	1078
	5
	5390

	68.
	Ateities g.
	212
	5
	1060

	69.
	Draugystės g.
	585
	5
	2925

	70.
	Miško g.
	800
	5
	4000

	71.
	Skroblų g.
	449
	5
	2245

	72.
	Sodų g.
	391
	5
	1955

	73.
	Liepų takas
	105
	5
	525

	74.
	Senojo kelio g.
	838
	5
	4190

	75.
	Sporto takas
	137
	6
	822

	76.
	Biochemikų g. 
	2677
	5
	13385

	77.
	Akacijų g. 
	725
	5
	3625

	78.
	Miško g.
	800
	5
	4000

	79.
	Šilelio g. 
	1121
	5
	5605

	80.
	Vandenvietės g.
	767
	5
	3835

	                                                           IŠ VISO:
	358 024



Techninės specifikacijos
2 priedas

II SĄRAŠAS
(Gatvės ir keliai valomi ir barstomi suderinus su Kėdainių miesto seniūnija)

	Eil.nr.
	Gatvė
	Ilgis, m
	Plotis, m
	Plotas, kv.m.

	1.
	Vyturių g. 
	169
	6
	1014

	2.
	Uosių g.
	572
	6
	3432

	3.
	Elevatoriaus g.
	1133
	5
	5665

	4.
	Statybininkų g. 
	174
	5
	870

	5.
	Laisvės g.
	531
	5
	2655

	6.
	Lygioji g. 
	143
	5
	715

	7.
	Vydūno g. 
	301
	5
	1505

	8.
	Putinų g.
	267
	5
	1335

	9.
	Alyvų g.
	162
	5
	810

	10.
	Alksnių g.
	235
	5
	1175

	11.
	Aušros skg.
	124
	5
	620

	12.
	Ąžuolų skg.
	183
	4
	732

	13.
	Daumantų g.
	236
	5
	1180

	14.
	Gluosnių g., 
	515
	5
	2575

	15.
	Ievų skg.
	74
	5
	370

	16.
	J. Janonio g. 
	328
	4
	1312

	17.
	Kadagių g.
	294
	5
	1470

	18.
	Kalno g.
	181
	5
	905

	19.
	Karklų g.
	141
	5
	705

	20.
	Kranto 2-oji g.
	126
	4
	504

	21.
	Medelyno g.
	572
	5
	2860

	22.
	Miškininkų g.
	305
	5
	1525

	23.
	Pergalės g.
	995
	5
	4975

	24.
	Pušynėlio g.
	309
	5
	1545

	25.
	Pušyno g. 
	614
	4
	2456

	26.
	Rožių g.
	163
	6
	978

	27.
	Rūtų g.
	365
	6
	2190

	28.
	V. Svirskio g. 
	269
	5
	1345

	29.
	Šermukšnių g.
	451
	5
	2255

	30.
	Šilo g.
	316
	5
	1580

	31.
	Topolių g., Janušavos k.
	691
	4
	2764

	32.
	Vasaros skg.
	158
	5
	790

	33.
	Vienybės g.
	156
	5
	780

	34.
	Vyšnių skg.
	154
	5
	770

	35.
	Žalgirio g.
	101
	5
	505

	36.
	Žilvičių g.
	261
	5
	1305

	37.
	Aruodų g. 
	1150
	5
	5750

	38.
	Pakraščio g.
	389
	5
	1945

	39.
	Nuo kelio į Dotnuvą VRK 144 į Daumantų kolektyvinius sodus, KD-17
	1613
	6
	9678

	40.
	Daukšių g., Daumantų k.
	2628
	5
	13140

	41.
	Aukštaičių g., Keleriškių k.
	572
	5
	2860

	42.
	Artojų g., Keleriškių k.
	982
	5
	4910

	43.
	Jaunimo g., Keleriškių k.
	1841
	5
	9205

	44.
	Gintaro g., Keleriškių k.
	217
	5
	1085

	45.
	Girelės g., Keleriškių k.
	217
	5
	1085

	46.
	Pakalnučių g., Keleriškių k.
	216
	4
	864

	47.
	Smėlio g., Keleriškių k.
	341
	5
	1705

	48.
	Šaltinio g., Keleriškių k.
	215
	5
	1075

	49.
	Astrų g., Lipliūnų k.
	317
	5
	1585

	50.
	Dobilų g., Lipliūnų k.
	582
	5
	2910

	51.
	Greisupio g., Lipliūnų k.
	367
	5
	1835

	52.
	Tuopų g., Lipliūnų k.
	500
	5
	2500

	53.
	Pravažiavimas tarp VRK Nr. 144 ir VRK Nr. 2006, KD-9, Bogušiškių k.
	2691
	5
	13455

	54.
	 Privažiavimas nuo VRK Nr. 2006 iki Dobilų g., KD-27, Lipliūnų k.
	422
	5
	2110

	55.
	 Privažiavimas nuo VRK Nr. 229 iki kelio KD-38, KD-37, Mantvilonių k.
	1572
	6
	9432

	56.
	Privažiavimas nuo kelio KD-38 iki Karūnavos k., Upytės g., KD-39, Šventoniškio k.
	2553
	5
	12765

	57.
	Privažiavimas nuo kelio KD-24 iki Tuopų g., KD-25, Lipliūnų k.
	494
	5
	2470

	58.
	Privažiavimas nuo VRK Nr. 2006 iki kelio KD-4, KD-3, Ruoščių k.
	2242
	5
	11210

	59.
	Privažiavimas nuo VRK Nr. 144 iki kelio KD-3, KD-4, Ruoščių k.
	1981
	5
	9905

	60.
	Privažiavimas nuo VRK Nr. 2009 iki kelio KD-37, KD-38, Mantvilonių k.
	2975
	5
	14875

	61.
	Privažiavimas nuo kelio KD-3 iki Mištautų k.
	534
	5
	2670

	62.
	 Privažiavimas nuo kelio KD-3 iki sodybų , KD-2, Pikelių k.
	1344
	5
	6720

	63.
	Pravažiavimas nuo Liepų al. iki Ilgosios g., KDV-5, 
	1124
	6
	6744

	64.
	Privažiavimas nuo J. Basanavičiaus g. iki stambių gabaritų aikštelės
	270
	5
	1350

	65.
	Privažiavimas nuo VRK Nr. 2006 iki kelio KD-30, KD31, Tubių k.
	1122
	5
	5610

	66.
	Privažiavimas nuo Keleriškių k., Jaunimo g. iki kelio KD-30, KD-32, Janušavos k.
	724
	5
	3620

	67.
	Aikštelės Kauno g. (prie kapinių)
	
	
	800+1350

	68.
	Aikštelė Dotnuvos g. (prie kapinių)
	
	
	1060

	69.
	Aikštelė Klevų g. (prie kapinių)
	
	
	380

	70.
	Aikštelė (su įvažiavimais) Daškonių k. prie kapinių
	180
	6
	1080+2660

	71.
	Pievų g. 
	397
	5
	1985

	72.
	Kruopinių g.
	740
	5
	3700

	73.
	Privažiavimo kelias Kėdainių m. nuo J. Basanavičiaus g. iki miesto parko vartų
	130
	6
	780

	74.
	S. Dariaus ir S. Girėno (įvažiavimai į geležinkelio stotį)
	115
	7
	805

	75.
	Privažiavimo kelias nuo Kėdainių m. M. Daukšos g. (namai Nr. 23A-29)
	164
	5
	820

	76.
	Juodkiškio g. (įvažiavimas į 4-18 namus)
	235
	5
	1175

	77.
	Parko skg:
Trinkelių danga
Asfaltas
	
304
92
	
5
3
	
1520
276

	78.
	T. Bružaitės g.
	710
	5
	3550

	79.
	J. Urbšio g.
	420
	4,5
	1890

	80.
	P. Rabikausko g.
	321
	4
	1284

	81.
	Algirdo g. (su atšakomis)
	308+95
	5+4
	1540+380

	82.
	Žydų g.
	71
	5
	355

	83.
	Privažiavimo kelias Kėdainių m. iš Gedimino g.prie namų Nr. 50-52
	225
	5
	1125

	84.
	Jaurės g.
	284
	5
	1420

	85.
	Elektrėnų g.
	373
	5
	1865

	86.
	Parakinės g.
	729
	4
	2916

	87.
	Ramybės skv.
	274
	4
	1096

	88.
	Saulės skg.
	90
	4
	360

	89.
	Šiaurinė g.
	732
	4
	2928

	90.
	Paupio g., Kėbonių k.
	1415
	4
	5660

	91.
	Jovarų g., Bartkūniškių k.
	1837
	4
	7348

	92.
	Smilgaičio g., Lipliūnų k. 
	1148
	4
	4592

	93.
	Lazdynų g., Janušavos k.
	141
	5
	705

	94.
	Naujkurių g., Janušavos k.
	432
	5
	2160

	95.
	Sausmedžių g., Janušavos k.
	347
	4
	1388

	96.
	Aguonų g.
	126
	4
	504

	IŠ VISO:
	284 597




