Priedas Nr. 2
 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalavimai prietaisui
	Tiekėjo siūlomi prietaiso parametrai / reikšmės


	Rinkinys "Garsas" – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 27 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Klausymas
- Kada girdime garsą?
- Virpesiai
- Svyravimų periodas
- Svyravimų dažnis
- Grafinis virpesių vaizdavimas
- Kodėl girdime garsus
- Akustinės bangos
- Kaip akustinės bangos virsta garsais
- Ausis: akustinių bangų imtuvas
- Ausies ir smegenų sistema
- Girdimumo ribos
- Klausos sistemos jautrumas
- Kaip sustiprinti klausos jautrumą
- Skiriamieji garsų požymiai
- Stereofonija
- Akustinių bangų atspindys
- Akustinių bangų interferencija
- Ritmai
- Sonometras
- Rezonansas
- Styginiai muzikos instrumentai
- Muzikos instrumentai, veikiantys su oru
- Rūpintis klausos sistema
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: metalinis strypas, strypas su kabliuku, virvelė, kamštis, gnybtas, laikiklis, išlankstoma liniuotė, rezonansinis vamzdis, bezė, vienos stygos sonometras,  kamertonas, stetoskopas, slankiojantis švilpukas, ultragarsinis švilpukas, vamzdinis ksilofonas, metalo lakštas, kamuoliukas su kabliuku, akustinės izoliacinės plokštės, medinis rutulys su virvele, stiklinė ne mažesnė, kaip 250 ml ±10 ml
	

	Garso lygio matuoklis – 1 vnt.

	
	Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 40-130 dB
	

	
	Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0.1 dB
	

	
	Tikslumas ne prastesnis, kaip ±4 dB
	

	
	Turi būti automatinio išsijungimo funkcija
	

	Geigerio Miulerio jutiklis – 1 vnt.

	
	Turi matuoti ir kaupti ne mažiau, kaip alfa, beta, gama bangas
	

	
	Informaciją turi būti galima perkelti į kompiuterį 
	

	
	Turi būti su ekranu
	

	
	Išmatuoti kiekiai ne mažiau, kaip: Sievertas / h (µSv / h, mSv / h), impulsai / s, impulsai / reguliuojamas laiko intervalas
	

	
	Turi būti nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo korpusas su neono-halogeno užpildu arba lygiaverčiu
	

	
	Matavimo ilgis ne prastesnis, kaip 38 mm
	

	
	Matavimo diametras ne prastesnis, kaip 9 mm
	

	
	Darbinė temperatūra ne prastesnė, kaip nuo -20 iki 60 °C, ±5 °C
	

	Rinkinys elektrostatinėms mašinoms – 1 vnt.

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
1 vnt. Universalus stovas
1 vnt. Kibirkštinis skydelis
1 vnt. Metalinė sfera su izoliacine rankena
1 vnt. Elektrinė švytuoklė
1 vnt. Elektrostatinis sūkurys
1 vnt. Pūtimo antgalis
1 vnt. Rutuliukų šokis
1 vnt. Elektrostatinis pliūpsnis
1 vnt. Faradėjaus narvas
1 vnt. Šviesos diodas su atrama
1 vnt. Faradėjaus šulinys
2 vnt. Krokodilo spaustukai
1 vnt. Elektrostatinis variklis
2 vnt. Laidai
1 vnt. Šarnyrinis iškroviklis
	

	Radiacijos priemonių rinkinys – 1 vnt.

	
	Su rinkinio pagalba galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
1 vnt. pagrindo plokštė 340x250mm ±20 mm
3 vnt. darbo šablonai
1 vnt. laikiklis šaltiniui ir magnetas
1 vnt. nukreipiamasis magnetas
1 vnt. Torio spinduliavimo modulis
2 vnt. aliuminio plokštelės, 0,5 mm ±0,1 mm
1 vnt. aliuminio plokštelės, 1 mm ±0,1 mm
1 vnt. švino plokštės apgaubta plastiku, 2 mm ±0,1 mm
	

	Rinkinys "Šviesa, spalva ir regėjimas" – 1 vnt

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 35 eksperimentus, kurių temos ne mažiau, kaip šios:
- Pažinkite šviesą
- Šviesos šaltiniai ir apšviesti kūnai
- Šviesa suteikia energijos
- Ar šviesos spinduliai iš tikrųjų egzistuoja?
- Dvi šviesos savybės
- Apšviestumas
- Šviesos atspindys
- Šviesos lūžis
- Bendras atspindys
- I prismi a riflessione totale e le fibre ottiche
- Šviesos prigimtis fizikos terminais
- Spalvos
- Balta šviesa
- Šviesos filtrai
- Objektų spalvos
- Adityvioji spalvų sintezė
- Subtraktyvioji spalvų sintezė
- Dangaus ir saulės spalva
- Lęšiai
- Vaizdai lęšiuose
- Akis ir regėjimas
- Akies defektai
- Binokulinis regėjimas ir dominuojanti akis
- Gylio pojūtis
- Optinės iliuzijos
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: liniuotė, pipetė, peramotmas stiklelis, diafragma su kvadratine skyle, 5 vnt. žvakės, žvakės laikiklis, kišeninis spektroskopas, diafragma su apvalia skyle, spalvotų filtrų rinkinys: pirminės ir antrinės spalvos, prietaisas su lazeriu, optinis pluoštas, optinė prizmė, tereoskopiniai akiniai, eksperimentų gidas, spalvų komponavimo prietaisas, laidai, fotovoltinis elementas su varikliu,  baterijos laikiklis, regėjimo vamzdelis, optinis projektorius, diafragmos laikiklis, baltas ekranas, 2 vnt. lęšiai, stiklinė 100 ml±10 ml
	

	Bangų optikos rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti aptariamos ne mažiau, kaip šios temos: šviesos trugdžiai, šviesos difrakcija, olografija, šviesos polarizavimas, šviesos absorptavimas
	

	
	Rinkinį sudaros ne mažiau, kaip: holograma, magnetinis staliukas su 4 guminėmis magnetinėmis atramomis, diodinis lazeris, konverguojantis objektyvas, veidrodžiai, pusiau skaidrus veidrodis, matinis ekranas, spalvotų filtrų rinkinys, poliarizacinis filtras, plyšių kolekcija, kreivinės difrakcijos tinklelis,
maža stiklinė trikdžių demonstravimui
	

	Geometrinės optikos rinkinys su lazerinių spindulių dėžute – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos:
 - Atspindžio dėsniai
- Atspindys įgaubtuose veidrodžiuose
- Atspindys išgaubtuose veidrodžiuose
- Lūžio dėsniai
- Lūžis plokštelėje su plokščiais ir lygiagrečiais paviršiais
- Susiliečiančių lęšių lūžis
- Besiskiriančių lęšių lūžis
- Skysčio lūžio rodiklio matavimas
- Bendrasis atspindys
- Visiškai atspindinčios prizmės
- Periskopas
	

	
	Rinkinį sudaro ne mžaiua, kaip: 
1 vnt. Pentalazeris su maitinimo šaltiniu
1 vnt. Lankstus veidrodis
1 vnt. Plokštelė su plokščiais ir lygiagrečiais paviršiais
1 vnt. Pusapvalis lęšis
1 vnt. Susiliečiantis lęšis
1 vnt. Besileidžiantis lęšis
1 vnt. Tuščiaviduris pusapvalis
1 vnt. Stačiakampė prizmė
1 vnt. Trapecinė prizmė
2 vnt. Guminės pirštinės
1 vnt. Valymo šluostė
1 vnt. Magnetinė lenta
1 vnt. Dėklas
	

	Rinkinys "Saulė, Žemė ir Mėnulis" – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 25 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Saulės sistema
- Saulės šviesos skilimas
- Žemės forma
- Žemės ašigaliai, dienovidiniai ir platumos ratas
- Žemės magnetizmas
- Orientacija
- Žemės judesiai
- Regimasis Saulės judėjimas
- Diena ir naktis ir kt.
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Saulės modulio studijavimo įrankis, Saulės sistemos žemėlapis, dvigalvis laikiklis, Goniometras, optinis projektorius, ranka su mėnuliu, Saulės spindulių modulis, sfera su magnetu
	

	STEAM fizikos rinkiniai – 2 vnt. 

	
	Turi būti paaiškinami elektros ir elektronikos pagrindai, įskaitant baterijas, jungiklius, rezistorius, kondensatorius, tranzistorius, integrinius grandynus, variklius, šviesos diodus, kaitinamąsias lempas, stiprintuvus, garsiakalbius, mikrofonus, radijo komponentus
	

	
	Dedamos AA baterijos arba lygiavertės
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip 60 dalių
	

	
	Dėklas turi būti su putplasčio intarpais, skirtais visoms rinkinio dalims laikyti
	

	Rinkinys "Elektra, magnetizmas ir medžiagos V2" – 1 vnt.

	
	Rinkinio pagalba nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: 
- Medžiagų elektrinės savybės
- Paprastos grandinės
- Šiluma ir magnetizmas
- Pagrindiniai grandinių simboliai
- Srovės tekėjimas
- Nuosekliosios ir lygiagrečiosios grandinės
- Įtampos ir srovės modeliai
- Elektriniai jutikliai
- Relės ir elektromagnetai
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Maitinimo šaltinis, Dėklo dangtis, gilus dėklas, 62 mm dėklas ±5 mm skambutis, Voltmetras nuo ne mažiau, kaip nuo 0 V iki 15 V, Rezistorius ne prasčiau, kaip 100 omų, Rezistorius ne prasčiau, kaip 12 omų, Variklis ne prastesnis, kaip 6V, Rezistorius ne prastesnis, kaip 1k, Rezistorius ne prastesnis, kaip 10k, Potenciometras ne prastesnis, kaip 10k, Maitinimo diodas ne prastesnis, kaip 1A, Jungiamoji jungtis, Šviestuvas, Termistorius, 
Relė nendrinė arba lygiavertė, Pora laidų ne pasčiau, kaip 1000 mm, Jungiklis stūmimui, Jungiklis įjungti / išjungti metalinę juostelę, Rezistorius ne prastesnis, kaip 50k, LED raudonas arba lygiavertis, Fototranzistoriaus laikiklis, Saugiklių / universalių komponentų laikiklis, Maitinimo šaltinio laikiklis su baterijos simboliu arba lygiavertis, Ampermetras ne prastesnis, kaip nuo 0A iki 1A, metrinis pagrindas
	

	Rinkinys " Darbas ir energija - atsinaujinanti energija" – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 20 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Kas yra transformacija
- Fizika ir cheminiai virsmai
- Subalansuotos ir nesubalansuotos jėgos
- Darbo sąvoka kasdienėje kalboje
- Darbo sąvoka fizikoje
- Darbas: nauji dydžiai
- Kai jėga nėra lygiagreti poslinkiui
- Energijos sąvoka kasdienėje kalboje
- Energijos sąvoka fizikoje
- Darbas ir energija ir kt.
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
1 vnt. Pagaliukas su kabliuku
1 vnt. Pagaliukas su segtuku
1 vnt. Vežimėlis
2 vnt. Laikikliai
1 vnt. Dinamometras
3 vnt. Kabelis
1 vnt. Kalcio karbonatas
1 vnt. Guminis kamuoliukas su  kabliuku
1 vnt. Metalinis cilindras su kabliuku
1 vnt. Fotovoltažinė celė
1 vnt. Turbininis modelis
1 vnt. Bėgiai
1 vnt. Fiksuotas vežimėlis
1 vnt. Vėjo jėgainės modelis
2 vnt. Metalinė sfera
	

	Hidrodinamikos rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 16 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Specifinis svoris, Tankis, Slėgis, Paskalio principas, Stevino principas, Besijungiančių indų principas, Atmosferos slėgis, Slėgio matuoklis – kaip matuoti slėgimą, Archimedo principas ir jo taikymas, Plūduriavimas
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
1 vnt. Virvės sruoga
1 vnt. Kamštiena
1 vnt. Spyruoklinių svarstyklių atrama
1 vnt. Plieno pavyzdys
1 vnt. Aliuminio pavyzdys
1 vnt. Svarstyklių plokštelė
1 vnt. Archimedo dvigubas cilindras
1 vnt. Butelis metilinto spirito
1 vnt. Pavasario skalė
1 vnt. Lašintuvas
1 vnt. Butelis distiliuoto vandens
1 vnt. Dažų buteliukas
1 vnt. Kartonas
1 vnt. Paskalio aparatas
1 vnt. Stevino aparatas
2 vnt. Modulinis metalinis strypas
1 vnt. Slėgio matuoklis
1 vnt. Raudonas guminis vamzdis
1 vnt. Guminis dangtelis su skylute
1 vnt. Piltuvėlis
1 vnt. Grafinis cilindras
1 vnt. Bazė
1 vnt. Gabalas medienos
1 vnt. Stiklinė 100 ml ±10 ml
1 vnt. Stiklinė 250 ml±10 ml
1 vnt. Mėgintuvėlis
	

	Rinkinys svyravimai – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 14 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Paprasti harmoniniai svyravimai
- Paprasta švytuoklė
- Paprastosios švytuoklės periodas
- Paprastąją švytuoklę judinanti jėga
- Elastingumas
- Spyruoklės tamprumo konstanta
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
1 vnt. laikikliai
4 vnt. metalinis cilindras (su kabliuku), 50 g ±5g
1 vnt. Liniuotė
2 vnt. metaliniai strypai
1 vnt. plastikinis kamuoliukas su kabliuku
1 vnt. spiralinė spyruoklė
1 vnt. Švirkštas
	

	Termodinamikos rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 19 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Šilumos pojūčiai
- Kaip palyginti šiluminius pojūčius
- Naujas fizikinis dydis: temperatūra
- Kietųjų kūnų šiluminis plėtimasis
- Skysčių šiluminis plėtimasis
- Eterinių medžiagų šiluminis plėtimasis
- Kaip palyginti temperatūras - Termoskopas
- Termometras
- Termometrinės skalės
- Kaip naudoti termometrą
- Kai du skirtingos temperatūros kūnai liečiasi vienas prie kito
- Šiluminė pusiausvyra
- Karštis
- Šilumos sklidimas kietuosiuose kūnuose 
- Šilumos sklidimas skysčiuose
- Šilumos sklidimas dujose
- Švitinimas
- Šilumos ir temperatūros ryšys
- Būklės pokyčiai
- Lydymasis ir kietėjimas
- Garavimas
- Virimas
- Kondensacija
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
1 vnt. laikikliai
1 vnt. didinimo stiklas
1 vnt. Kalorimetras
1 vnt. aliuminio pavyzdys
1 vnt. Termoskopas
1 vnt. plastikinis šaukštelis
2 vnt. Termometras
1 vnt. stebėjimo stiklelis
1 vnt. vielos marlė su keramikiniu disku
	

	Rinkinys "Medžiagos savybės ir būsena" – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 24 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Erdvė
- Materija
- Kūnai
- Trys materijos būsenos
- Kūnų savybė: nepralaidumas
- Kitos kūnų savybės
- Skirtingų kūnų palyginimo reikšmė
- Kokybiniai ir kiekybiniai palyginimai
- Išmatuojamos savybės ir fizikiniai dydžiai
- Fizikinių dydžių matavimas
- Metrinė dešimtainė sistema
- Ilgis
- Linijinė taisyklė: kalibruotas įrankis
- Geometrija
- Pagrindiniai geometrijos ir realaus pasaulio kūnai
- Tiesės ir kreivės
- Metrinis ratas
- Kreivmatis
- Uždaros linijos
- Plokštumos figūros, ribos ir paviršius
- Plokščios figūros perimetras
- Plokščios figūros plotas
- Paprasti daugiakampiai
- Taisyklingi paprasti daugiakampiai
- Izoperimetriniai daugiakampiai ir vienodo ploto daugiakampiai
- Kaip palyginti du daugiakampius
- Stačiakampiai ir kvadratai
- Kaip išmatuoti netaisyklingo daugiakampio plotą
- Kietųjų kūnų tūris
- Skystų kūnų tūris
- Laipsniuotas cilindras
- Netaisyklingo kietojo kūno tūris
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
1 vnt. Spyruoklė
1 vnt. Liniuotė
2 vnt. Balionai
1 vnt. PVC cilindras su kabliuku
1 vnt. Piltuvėlis
1 vnt. nuplaunamas markeris
1 vnt. Švirkštas ne mažesnis, kaip  5 cc
1 vnt. graduotas cilindras 250 ml ±10 ml
1 vnt. Stiklinė 250 ml ±10 ml
	

	Magnetizmo rinkinys – 1 vnt.

	
	Visi magnetai turi turėti šiaurinį ir pietinį polius
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
3 vnt. apvalių magnetų
4 vnt. skirtngo metalo kvadratinių plokštelių
2 vnt. strypiniai magnetai
1 vnt. pasagos formos magnetas
1 stiklainėlis geležies drožlių
1 vnt. rūdinis akmuo
2 vnt. maži kompasai
1 vnt. medinis strypas
	

	Atsinaujinančių išteklių rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti paaiškinama, kaip kuro elementų technologija sąveikauja su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais.
	

	
	Turi būti galima pademonstruoti superkondensatoriaus saugojimo potencialą
	

	
	Turi būti galima palyginti įvairius kuro elementus, tokius kaip: PEM vandenilio kuro elementą, druskos vandens kuro elementą ir tiesioginį etanolio kuro elementą
	

	
	Turi būti nagrinėjami tokie eksperimntai, kaip: saulės energija, šiluminė energija, mechaninė/elektrinė energija, vandenilio energija, vėjo energija, sūraus vandens energija, bio energija, eksperimentai su įvairia energija varomais automobiliais
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Rankinis generatorius, Etanolio kuro elementų modulis, Grįžtamasis kuro elementas, Druskos vandens kuro elementas, Kelių automobilių važiuoklė, Akumuliatorių paketas, LED modulis, Mini kuro elementų bazė, Potenciometras, Superkondensatorius, Vandens rezervuaro pagrindas, Saulės kolektorius, Slėgio reguliatorius, Mini kuro elementas, Termoelektrinė sistema, Rotoriaus pagrindas,  Peilių laikiklis, Surinkimo užraktas, Pagrindinis korpuso mazgas, Kintamo rezistoriaus modulis,  Pagrindo mazgas, Geležtė, Ašmenys, Vėtrungės stulpelio mazgas, Veržliaraktis, Atsuktuvas, Vandens ir deguonies bakas, Vandens ir vandenilio bakas, Kuro tirpalo talpykla, Švirkštas, Kuro elemento pagrindas, Kelių jungčių pagrindas, Saulės kolektoriaus laikiklis, Sunkusis ventiliatoriaus modulis, Ventiliatoriaus modulis, Ventiliatoriaus mentė, Etanolio degalų bakas su dangčiu, Ratas, Prapūtimo vožtuvas, Spaustukas, PH popierius, Silicio vamzdeliai,  Raudoni ir juodi kaiščiai, Ventiliatoriaus mentės ir rato adapteris, Vėjo poslinkio stulpelio varžtai, Grįžtamasis kuro elementas, Termometras, REM USB kabelis
	

	Niutono rutuliai – 1 vnt.

	
	Turi susidaryti iš ne mažiau, kaip 5 vnt. vienodos masės plieninių rutuliukių, išrikiuotų ir liečiančių vienas kitą
	

	
	Išmatavimai: 280 x 180 x 290 mm ± 10 mm
	

	Kalorimetras – 1 vnt.

	
	Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip du kamščiai iš kurių bent vienas turi būti su elektriniu rezistoriumi
	

	
	Maksimali įtampa ne mažiau, kaip 6 V.
	

	
	Turi būti su termometru ir maišykle
	

	
	Talpa ne didesnė kaip 200 ml
	

	Dujų dėsnių tyrimo rinkinys – 1vnt.

	
	Aparatas susidaro iš ne mažiau, kaip: skaidrios medžiagos graduotas cilindras, manometras, skaitmeninis termometras
	

	
	Dedasi AA tipo arba lygiavertė baterija
	

	Magneto molekulinis modelis – 1 vnt.

	
	Turi būti ne mažiau, kaip 117 vnt. mažų geležinių arba lygiaverčių strypelių, kurie apsugoti korpusu ir laisvai juda veikiant išoriniam magnetiniui laukui
	

	
	Išmatavimai 150 x 150 mm, ± 10 mm
	

	Bangų demonstravimo aparatas – 1 vnt.

	
	Aparato pagalba turi būti galima demonstruoti išilginių ir skersinių bangų judesius 
	

	
	Valdymas rankinis arba lygiagretus
	

	
	Turi įeiti ne mažiau, kaip 16 vnt vertikalių strypų
	

	Ilga spyruoklė – 1 vnt.

	
	Ilgis 1900 mm ± 20 mm
	

	
	Diametras 20 mm ± 2 mm
	

	Rinkinys garso greičiui metaluose matuoti  1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos:
- Garso impulsų sklidimo greitis įvairiuose strypuose;
- Išilginių ir skersinių bangų sklidimo palyginimas;
- Stovinčios garso bangos sklidimas trumpais strypais;
- Atspindžių poliarumas strypų galuose
- Kartotiniai atspindžiai ilgesnių strypų galuose
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
6 vnt. bandymo strypai 
4 vnt. ne mažiau, kaip 100 mm bandymo strypai 
1 vnt. Bandymo strypas 
2 vnt. Plaktuvai ( spragilo tipo)
2 vnt. Mikrofono zondai
1 vnt. Mikrofono dėžės
1 vnt. ne mažiau kaip 12 V kintamosios srovės maitinimo šaltinis
3 vnt. guminiai kilimėliai
	

	Raibulių rezervuaras – 1 vnt.

	
	Turi būti stroboskopinė arba lygiavertė lempa
	

	
	Valdymo blokas turi būti su ekranu 
	

	
	Vibratorius elektrodinaminio arba lygiaverčio tipo
	

	
	Rezervuaras turi turėti ne mažiau, kaip dvi reguliuojamas kojeles ir išleidimo vamzdį, kuris baigiasi čiaupu
	

	
	Aparato pagalba galima nagrinėti ne mažiau, kaip šias temas:
- Paviršinės bangos vandenyje
- Bangų frontas
- Bangos ilgis
- Plitimo greitis
- Atspindys
- Lūžis
- Interferencija
- Stacionarios bangos
- Difrakcija
- Hiūgenso principas
	

	
	Paratą sudaro ne mažiau, kaip:
1 vnt. Virpesių generatorius
1 vnt. Vibratorius
1 vnt. Baltas šviesos diodas
5 vnt. Barjerai
3 vnt. Akrilinis lęšis
1 vnt. Išgaubtas reflektorius
	

	Daugelio spindulių magnetinis projektorius – 1 vnt.

	
	Projektorius tui būti skirtas šviesos sklidimo dėsnių demonstracijoms
	

	
	Turi skleisti siauras lazerio šviesas, ne mažiau kaip iki 5 spindulių 
	

	
	Lempos galia ne prastesnė, kaip 12 V
	

	
	Išmatavimai: 23,6 x 16 x 14 cm, ± 2 cm
	

	Mikroskopas – 1 vnt.

	
	Mikroskopas monokuliarinis arba lygiavertis, okuliaro pasvirimo kampas ne prastesnis, kaip - 45° laipsnių horizonto atžvilgiu
	

	
	Sukamas ne daugiau, kaip 360° kampu bei užfiksuojamas
	

	
	Metalinis arba lygiavertis korpusas
	

	
	10x arba lygiavertis okuliaro didinimas
	

	
	objektyvų revolveris su bent 3 skirtingais objektyvais ne prastesniais, kaip: 4x, 10x, 40x
	

	
	Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai
	

	
	Turi būti apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo
	

	
	Objektinio stalelio dydis turi būti valdomas ne prasčiau, kaip X ir Y kryptimis; stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai arba lygiaverčiai
	

	
	LED arba lygiavertis mikroskopinių objektų pašvietėjas, turi būti reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas
	

	
	Maitinimas akumuliatoriais arba lygiavertis
	

	
	Turi būti maitinimo laidas
	

	Žalios šviesos lazeris – 1 vnt.

	
	Galingumas ne prastesnis, kaip 3 mW
	

	
	Bangos ilgis ne prastesnis, kaip 532 mm
	

	
	Rinkinyje turi būti lęšis linijiniam pėdsakui gauti
	

	
	Stovas turi būti reguliuojamas, skersmuo 10 mm, ± 2 mm
	

	
	Turi būti tiekiamas su pagrindu ir transformatoriumi
	

	Demonstracinis rinkinys fotoefekto reiškiniui tyrinėti – 1 vnt.

	
	Rinkinį sudro ne mažiau, kaip 14 eksperimentų, tokių kaip:
- Saulės elementas kaip įtampos šaltinis
- Saulės elementas kaip srovės šaltinis
- Vidinis saulės elemento atsparumas
- Saulės elementas kaip diodas
- Apšvietimo įtaka
- Apšvietimo kampo įtaka
- Saulės modulis
- Saulės modulių nuoseklus sujungimas
- Lygiagretus saulės modulių prijungimas
- Saulės baterijos įkrovimas
- Saulės energijos konversija:- į šviesos energiją    ir į mechaninę energiją
- Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją
- Akumuliatoriaus įkrovimas saulės energija 
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Atspindintys prožektoriai, Trikojo medžiaga, akumuliatorius,
Kabeliai ir jungtys, Įjungiamų elementų ir akumuliatoriaus pagrindas, Elektros variklis su sraigtu ant pagrindo, lempos lizdas, Kaitrinės lempos, Vandens skaidymo aparatas, šviesos diodas, saulės elementas, Saulės moduliai, Kintamasis rezistorius, multimetras, Citrinų rūgštis I hidratas, Demonstracinė medžiaga
	

	Difrakcinė gardelė – 1 vnt.

	
	Rėžių skaičus: 100 l/mm; 300 l/mm; 600 l/mm arba lygiavertis
	

	Lazerinis atstumo matuoklis – 1 vnt.

	
	Matavimo nuotolis ne prastesnis, kaip iki 900 m 
	

	
	Turi būti ne mažiau, kaip du rėžimai, tokie kaip:  vienkartinis atstumo matavimo režimas ir nepertraukiamo (skenavimo) matavimo režimas
	

	
	Turi būti ne mažiau, kaip horizontalusis ir vertikalusis atstumo matavimas
	

	
	Turi būti kampų matavimo funkcija, judančio taikinio greičio matavimas
	

	
	Turi būti vėliavėlės fiksavimo režimas
	

	
	Turi būti trikojo laikiklis, Standartinis trikojo laikiklis
	

	
	Veikimas su baterijomis arba lygiavertis
	

	
	Didinimas ne prastesnis, kaip 6x
	

	
	Objektyvo lęšio diametras ne didesnis, kaip 25 mm
	

	
	Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip nuo 5 iki 900 m 
	

	
	Matavimo kampo diapazonas ne prastesnis, kaip ±60 °
	

	
	Turi būti automatinė išsijungimo funkcija
	

	Elektrometras su priedais – 1 vnt.

	
	Turi būti galima matuoti iki 5 kV arba lygiavertį elektrostatinį potencialą
	

	
	Metaliniame stove turi būti skylė įžeminimui
	

	
	Į komplektą turi įeiti ne mažiau, kaip: diskinis kondensatorius, Faradėjaus šulinys, elektrinis šaukštas
	

	Demonstracinė fizikos lenta su stovu – 1 vnt. 

	
	Lenta turi būti dvipusė arba lygiavertė
	

	
	Turi būti magnetinis arba lygiavertis paviršius
	

	
	Kojos turi būti reguliuojamos
	

	
	Lentos išmatavimai 60 x 100 cm, ± 5 cm
	

	Elektrostatinės indukcijos mašina – 1 vnt.

	
	Prietaisas turi generuoti aukštą įtampą elektrostatiniams eksperimentams
	

	
	Diskas varomas ranka arba lygiavertis, pleksiglaso arba lygiavertės medžiagos
	

	
	Disko diametras ne didesnis, kaip 30 cm
	

	
	Maksimali įtampa ne prastesnė 160 kV
	

	
	Maksimalus žiežirbos ilgis ne prastesnis, kaip 60 mm (esant mažam drėgnumui)
	

	
	Prietaisas tu ne mažiau, kaip 2 Leydeno stiklainius
	

	
	Matmenys 360 x 190 x 450 mm, ± 10 mm
	

	Elektrostatinio aparato komplektas – 1 vnt.

	
	Turi būti skirtas demonstruoti elektrostatinius reiškinius
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Trikojo pagrindas, Viršutinis ratas, Blykstės plokštė, Grandinė, Adatinis guolis su kištukiniu kaiščiu, Pagrindo plokštė su kaiščiu ir rutulinio guolio tvirtinimo įtaisu, Korpusas su rutuliniu elektrodu, Korpusas su galiniu elektrodu, Trikojis strypas su laikančiuoju ir jungiamuoju lizdu, Rutuliukas su kaiščiu, Laikiklis, Popieriaus kuokšteliai, Skambučio laikiklis, Frikcinis strypas su skyle, Laikymo stovas, Šeivamedžio uogų minkštimo gabaliukai
	

	Demonstracinis mechaninis fizikos rinkinys pažengusiems – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 24 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: jėga, paprastosios mašinos, virpesiai, energijos mechaninės formos, mechanikos skysčiai ir dujos
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
Svorio plokštelė svoriams su grioveliais,
Svoris su grioveliais, lakuotas, 10 g, ±2 g
Svoris su grioveliais, sidabro bronzos spalvos, 10 g,  ±2 g
Ritinėlio rankena,
Ritinėlio blokas su 4 ritinėliais,
Ritinėlis, laisvas, su apkrovos kabliu,
laisvas ratukas, su apkrovos kabliu,
laboratorinis žymeklis,
skalė demonstracinei lentai,
svirtis,
svorio centro plokštelė,
rodyklė,
kampinis diskas, magnetinis,
svėrimo indelis, plastikinis arba lygiavertis,
ritininė spyruoklė, ne mažesnė, kaip 3 N/m,
ritininė spyruoklė, ne mažesnė, kaip 20 N/m,
demonstracinės lentos rodyklė,
sukimo jėgos matuoklis,
pasvirusi plokštuma demonstracinei lentai, magnetinė arba lygiavertė,
įvorė laikančiajam magnetui,
ašis laikančiajam magnetui,
laikantysis varžtas,
ritės korpusas nuožulniajai plokštumai,
meškerė, ant ritės, 
guminiai arba lygiaverčiai žiedai, 
panardinimo korpusas, aliuminis arba lygiavertis,
stiklinė, aukšta forma, 600 ml ± 10 ml
	

	
	Rinkinį sudaryto ne mažiau, kaip šie priedai: 
Skaitmeninis arba lygiavertis laikmatis,
Glicerinas,
Svarelių rinkinys,
Etanolis,
Varinė arba lygiaverčio metalo viela 
	

	Demonstracinis fizikos pažengusiems linijinio judėjimo rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 13 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: tolygus, tolygiai greitėjantis ir tolygiai lėtėjantis judėjimas
Niutono dėsniai
potencinė ir kinetinė energija
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
4 vnt. Plyšiniai svareliai, ne mažiau, kaip 10 g,
3 vnt. Plyšiniai svareliai, ne mažiau, kaip 50 g,
Svarmenų laikiklis,
Šilkinis siūlas, ilgis ne mažiau, kaip 200 m
Tušti plyšiniai svareliai,
Judantis skriemulys, skersmuo ne mažiau, kaip 40 mm, su kabliuku,
Jungiamasis kabelis,
Matavimo juosta, ilgis ne mažiau, kaip 2 m,
Vamzdelis su jungtimi,
Adata su jungtimi,
Šakutė su jungtimi,
Guminės juostelės šakutei su jungtimi, ne mažiau, kaip 10 vnt.
Plokštelė su jungtimi,
Magnetas su jungtimi,
Šviesos barjeras, 
Demonstracinis bėgis, aliumininis arba iš lygiaverčio metalo, ne mažiau, kaip 1,5 m,
Skriemulys,
Skriemulio laikiklis,
Galinis laikiklis,
Vežimėlis,
Šviesos barjero laikiklis,
Paleidimo sistema demonstraciniam bėgiui,
Tvirtinimo spaustukas,
Nešiojamosios arba lygiavertės svarstyklės
	

	Išmanus rinkinys ekspertams – 1 vnt.

	
	Rinkinys turi būti lengvai pernešamas
	

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 12 eksperimentų ir nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: 
Kineziologija
Niutono dėsniai
Nuožulnioji plokštuma
Momentas / impulso išsaugojimas
Elastinis / neelastinis susidūrimas
Energijos išsaugojimo dėsnis
Elektromagnetinis slopinimas (sūkurinių srovių stabdys)
Virpesiai ir rezonansas
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
Jėgos jutiklis:
· Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 10 N/50 N
· Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 N/0,03 N
· Maksimalus mėginių ėmimo dažnis ne prastesnis, kaip 1000 Hz/ 5000 Hz
Greičio ir padėties jutiklis:
· Greičio skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 3 m/s
· Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 3 m/s: 0,001 m/s
· Padėties skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,001 m/s 
Akselerometras:
· Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 1: 16 g
· Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 16 g: 0,01 g
Įkraunama ličio jonų baterija arba lygiavertė

Reguliuojamo aukščio ne didesni, kaip 1,2 m ilgio takelis
Reguliuojamas vibracijos generatorius su ekranu
	

	Bangavimo rezervuaras – 1 vnt.

	
	Turi būti su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu
	

	
	Rinkinio pagalba nagrinėjami ne mažiau, kaip šie reiškiniai: 
Atspindys
Dispersija
Refrakcija
Interferencija
Difrakcija
Dopplerio efektas
	

	
	Įrenginį sudaro ne mažiau, kaip:
Bazinis blokas 
maitinimo šaltinis 
Bangų padėklas 
braižymo stalas 
Viengubos, dvigubos ir plokščios bangos žadintuvai
Patogenų šukės 
Įvairūs barjerai 
Įgaubtas ir išgaubtas reflektorius
refrakcijos objektų rinkinys
Purškimo buteliukas 500 ml, ± 10 ml
	

	
	Apšvietimo tipas: nuolatinis arba stroboskopas
	

	
	Dažnio diapazonas ne prastesnis, kaip nuo 5 iki 60 Hz
	

	
	Sužadinimo amplitudė ne prastesnė, kaip nuo 1 iki 4
	

	
	Fazių skirtumas ne prastesnis, kaip nuo 0 iki 360°
	

	
	Maitinimo įtampa iki 240 V
	

	
	Maitinimo dažnis ne prastesnis, kaip 50/60 Hz
	

	Mechanikos 1 rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 32 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Fizikiniai dydžiai ir kūno savybės
Jėga 
Paprastosios mašinos 
Skysčiai ir dujos 
Virpesiai 
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
Jėgos matuoklis, 
Spyruoklinės svarstyklės 
Žvejybinis lynas
Matavimo juosta
Skaitmeninis arba lygiavertis laikrodis
svarelių rinkinys
Šratų granulės arba lygiavertės
Plieninės arba lygiavertės granulės
Svarstyklių lėkštelė
Plokštelė su skale 
Skriemuliai, dvigubi
Plastikinis arba lygiavertis slankmatis
Stikliniai arba lygiaverčiai vamzdeliai
Bandymo vamzdelis, 
Laisvas skriemulys
Kilnojamasis skriemulys
Graduotas cilindras, 50 ml, ± 5 ml 
pipetė su guminiu dangteliu 
Laboratorinė stiklinė, 250 ml, ± 5 ml
žemos formos stiklinė, 100 ml ± 5 ml
Aliumininė arba lygiavertė kolona
Geležinė arba lygiavertė kolona, nikeliuota Geležinė arba lygiavertė kolona 
Medinė arba lygiavertė kolona 
Stiklinio arba lygiaverčio vamzdelio laikiklis Stovo strypas
	

	
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šie priedai:
Natrio chloridas ne mažiau, kaip 500 g
Naftos benzinas ne mažiau, kaip 500 ml
	

	Atsinaujinančios energijos 1 rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 8 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios:  Energijos konversija
Šilumos energija iš saulės energijos 
Aplinkos šilumos energija
Šiltnamio efektas 
Šilumos izoliacija
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
trikojo pagrindas
Žvejybinė virvė, ant ritinėlių
Veltinio arba lygiavertė plokštelė
Laidų modulis
Lempos lizdas E10 arba lygiavertis
Variklis 5V arba lygiavertis
Generatorius 
Saulės kolektorius 
Termogeneratorius 
Halogeninė lempa 
Halogeninės lempos laikiklis
Puodelis
Kaitinamoji lempa 
Saulės elementas 
Saulės elemento laikiklis 
Dvigubas lizdas
Jungiamasis kabelis
Lentelė optinio profilio stendui
Matavimo juosta
Skaitmeninis arba lygiavertis chronometras
Lemputė 
Laboratorinė stiklinė, plastikinė (PP) arba lygiavertė, 100 ml ± 10 ml
Borosilikatinio arba lygiaverčio stiklo stiklinės
Laboratorinis termometras, ne prastesnis, kaip nuo -10 iki  +110 °C
Silikoninė arba lygiavertė žarna
Srauto indikatorius
Piltuvėlis
	

	Atsinaujinančios energijos 2 rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 40 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios:
Elektros energija iš saulės energijos 
Vėjo energija
Hidroenergija
Parabolinio lovio elektrinė
Energijos konversija 
Šilumos energija iš saulės energijos
Energija iš aplinkos šilumos 
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
Išjungimo jungiklis
linijos modulis, 
potenciometras 
kondensatorius
šviesos diodas
generatorius
švirkštas, 20 ml, ± 5 ml 
įkraunama baterija
baterijos 
saulės elemento laikiklis
rotorius
parabolinio lovio įrenginys
dvigubas lizdas
dėklas, plastikinis arba lygiavertis
saulės baterija
jungiamasis kabelis
saulės elementas 
ventiliatorius, ne prastesnis, kaip 12 V
spaustuko laikiklis
dviguba įvorė
stovo strypas
	

	Magnetizmo rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 11 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios:
Magnetinė sąveika
Magnetinė įtaka
Magnetiniai laukai
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 
Magnetas
Geležinė arba lygiavertė viela
Polikarbonato plokštelė 
Magnetinio lauko jutiklis 
Kišeninis kompasas 
Žemės rutulio modelis 
Purkštuvas su geležies milteliais
	

	DigiCart tipo rinkinys – 1 vnt.

	
	Rinkinio pagalba nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos:
Kineziologija
Niutono dėsniai
Pasvirusi plokštuma
impulsas
greitis
energija
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
Jėgos jutiklis:
· Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 10 N/50 N
· Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 N/0,03 N
· Maksimalus mėginių ėmimo dažnis ne prastesnis, kaip 1000 Hz/ 5000 Hz
Greičio ir padėties jutiklis:
· Greičio skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 3 m/s
· Padėties skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,001 m/s
· Maksimalus mėginių ėmimo dažnis ne prastesnis, kaip 0,1 mm
Akselerometras ne prastesnis, kaip 800 Hz
Įkraunama ličio jonų arba lygiavertė baterija
Reguliuojamo aukščio ne didesnio, kaip 1,2 m ilgio takelis
	

	Optikos 1 rinkinys – 1 vnt.

	
	Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 36 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios:
Šviesos sklidimas 
Veidrodis 
Lūžis
Lęšiai 
Spalvos
Akis
	

	
	Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip:
Plokščias veidrodis ant atramos
Šviesos dėžutė
Dangtelis
Prizmė, pusapvalė
Prizmė, trapecijos formos
Prizmė, ne mažiau, kaip prizmė ir stačiakampis
Optinis diskas
Metalinis veidrodis įgaubtai išgaubtas, chromuotas
Dežutės dangtelis, plastikinis arba lygiavertis
	

	Programinė įranga – 1 vnt

	
	Kartu su fizikos priemonėmis turi būti pateikta programinė lizencija laboratorinių darbų demonstravimui per kompiuterį ar planšetę.

Turi būti galimybė pademonstruoti ne mažiau kaip 20 eksperimentų/simuliacijų šiomis temomis:
· Klasikinė mechanika
· Elekra
· Jėga ir judesys
· Moderni fizika
· Osciliacijos
· Bangos
· Bendroji fizika

Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių nuo patvirtinto termino su mokykla.
	




