[bookmark: _Hlk92114953]ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Pirkimo objektas: Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos  įgyvendinimo 2025– 2027 metų paslauga (toliau – Paslauga).  
2. Paslaugų aprašymas: 
2.1.  Paslaugos teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.
2.2. Programos kasmetinis įgyvendinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programa (toliau – Programa) (pridedama). Tyrimai, stebėjimai, vertinimai atliekami vadovaujantis Programoje nurodytais metodais, procedūromis ir vertinimo kriterijais.
2.3. Paslaugos teikėjas turi nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę, atlikti laboratorinius tyrimus; sisteminti, vertinti ir prognozuoti aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes; kaupti, analizuoti ir teikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai (toliau - Paslaugos gavėjas) informaciją apie gamtinės aplinkos būklę; analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.
2.4.  Atlikti šiuos Programoje numatytus monitoringus:
2.4.1. Oro monitoringas;
2.4.2. Paviršinio (upių) vandens monitoringas;
2.4.3. Paviršinio (tvenkinių) vandens monitoringas;
2.4.4. Požeminio vandens monitoringas;
2.4.5. Aplinkos triukšmo monitoringas.
2.5.  Vykdant monitoringus stebėti Programoje numatytus parametrus, numatytose vietose, nustatytu periodiškumu pagal Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų pirkimo techninę užduotį.
2.6. Tyrimai, stebėjimai, vertinimai turi būti atlikti vadovaujantis Programoje nurodytais metodais procedūromis ir vertinimo kriterijais.
2.7. Pagal Programą atlikti tyrimai kasmet apibendrinami tarpinėje ir metinėje ataskaitose. Ataskaitos privalo apimti Savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklės vertinimą, išvadas ir pasiūlymus, dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių. Ataskaitų teikimas vykdomas žemiau nurodyta tvarka:
2.7.1. Tarpinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma per 1 mėn. nuo kiekvienų metų II ketvirčio pabaigos.
2.7.2.  Metinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma ir Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) tik elektronine forma per 1 mėn. nuo kiekvienų metų IV ketvirčio pabaigos.
2.7.3.  Galutinė aplinkos monitoringo ataskaita aplinkos monitoringo programos vykdytojo pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rašytine ir elektronine forma iki 2028 m. vasario mėn. 20 d. ir AAA (suderinus su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija) tik elektronine forma iki 2028 m. vasario 28 d.
2.8. Paslaugų teikėjas kasmet prieš pradedant stebėseną privalo suderinti aplinkos monitoringo Tyrimų (toliau – Tyrimai) grafikus su Paslaugos gavėju. Prieš atliekant Tyrimus, iš anksto elektroniniu paštu informuoti už sutarties vykdymą paskirtą asmenį bei jam paprašius, sudaryti sąlygas dalyvauti Tyrimuose.
2.9.  Paslaugos vykdymo metu atlikus stebėjimą/matavimą per 10 darbo dienas pateikti Paslaugos gavėjui gautus duomenis suderintu formatu.
2.10. Paslaugos vykdymo metu, nustačius tiriamų parametrų ribinių verčių viršijimą ar kitokius aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, nedelsiant informuoti Paslaugos gavėją;
2.11. Numatomos Paslaugos apimtys per visą sutarties galiojimo laikotarpį nurodytos pateiktos Techninės užduoties 1 priede.
2.12. Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti nepertraukiamų Tyrimų atlikimui reikalinga įranga, jos įrengimu ir priežiūra.
2.13. Informacijos apie teikiamas Paslaugas viešinimas Paslaugų gavėjo svetainėje. Paslaugų teikėjas, Paslaugų gavėjui paprašius, turi teikti informaciją visuomenei, Paslaugų gavėjui, valstybės institucijoms ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka.
2.14. Paslauga turi būti atlikta kokybiškai ir su Paslaugos gavėju suderintu laiku.











































1 priedas
Techninė užduotis

PASLAUGOS APIMTYS

	Matavimo vietos
pavadinimas
	Stebimi parametrai
	Matavimų periodiškumas
	[bookmark: _Hlk201046846]Iš viso matavimų per sutarties galiojimo laikotarpį
	2025
	2026
	2027

	
Oro monitoringas 


	Ties Plento g.-Nepriklausomybės g.-Saulėtoji g. sankryža, Šalčininkų miestas
	
NO2, SO2, LOJ, KD10, CO













	NO2, SO2, LOJ – 4 k. per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną

KD10, CO – 8 matavimai per metus (2 savaičių trukmės)
	Ne daugiau nei 120 k.
	24k.
	48k.
	48k.

	Ties Vilniaus g.-Mokyklos g. sankryža, Šalčininkų miestas
	
	
	
	
	
	

	Ties Vilniaus g.- A. Mickevičiaus g. sankryža, Baltosios Vokės miestas
	
	
	
	
	
	

	Ties Lydos g.-M. Balinskio g. sankryža, Jašiūnų miestelis
	
	
	
	
	
	

	*išsamesnė informacija Programos 8 lentelėje
	*išsamesnė informacija Programos 18-19 psl.
	*išsamesnė informacija Programos 9 lentelėje
	
	
	
	

	
Paviršinio vandens monitoringas

	
	
	

	Šalčios upė žemiau Didžiųjų Baušių kaimo
	nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrąsis azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4-P), bendrąsis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2)
	I ketv.
	Ne daugiau nei 10 k.
	2k.
	4k.
	4k.

	
	
	II ketv.
	
	
	
	

	
	
	III ketv.
	
	
	
	

	
	
	IV ketv.
	
	
	
	

	Šalčininkų tvenkinys I
	bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), vandens skaidrumas (Seki gylis (S))
	balandžio mėn. II pusėje- gegužės mėn.
	Ne daugiau nei 90 k.
	18k.
	36k.
	36k.

	Šalčininkų tvenkinys II  
	
	
	
	
	
	

	Šalčininkėlių tvenkinys
	
	
	
	
	
	

	V-2 tvenkinys Šalčininkėliuose
	
	liepos mėn. II pusėje
	
	
	
	

	Poškonių tvenkinys
	
	rūgpjūčio mėn. II pusėje
	
	
	
	

	Rakliškių tvenkinys
	
	
	
	
	
	

	Eišiškių HE tvenkinys
	
	rugsėjo mėn. II pusėje- spalio mėn. I pusėje
	
	
	
	

	Gojaus tvenkinys
	
	
	
	
	
	

	Andriškių tvenkinys
	
	
	
	
	
	

	*išsamesnė informacija Programos 16 lentelėje
	*išsamesnė informacija Programos 29 psl.
	*išsamesnė informacija Programos 17 lentelėje
	
	
	
	

	
Požeminio vandens monitoringas


	A. Mickevičiaus g. 4A, Baltoji Vokė
	Ištirpęs deguonis
savitasis elektros laidis (SEL), Vandenilio jonų koncentracija (pH)
NO3, NO2, NH4, PO4
Permanganato indeksas (PI)
Žarninės lazdelės (Escherichia coli)
Žarniniai enterokokai
	[bookmark: _Hlk201050218]kovo-gegužės mėn.
rugsėjo-lapkričio mėn.
	Ne daugiau nei 50 k. 
	10k.
	20k.
	20k.

	Žalioji g. 6,  Baltoji Vokė
	
	
	
	
	
	

	Pasienio g. 20, Sakalinės kaimas
	
	
	
	
	
	

	Pasienio g. 32, Sakalinės kaimas
	
	
	
	
	
	

	Ūtos kaimas 11
	
	
	
	
	
	

	Ūtos kaimas 3
	
	
	
	
	
	

	Kurmelionių g. 29, Kurmelionių kaimas
	
	
	
	
	
	

	Kurmelionių g. 49, Kurmelionių kaimas
	
	
	
	
	
	

	Parko g. 2, Jašiūnų mstl. 
	
	
	
	
	
	

	J. Sniadeckio g. 13, Jašiūnų mstl. 
	
	
	
	
	
	

	*išsamesnė informacija Programos 21 lentelėje
	*išsamesnė informacija Programos 40-43 psl.
	*išsamesnė informacija Programos 22 lentelėje
	
	
	
	

	
Aplinkos triukšmo monitoringas


	Ties Plento g.-Nepriklausomybės g.-Saulėtoji g. sankryža
	Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo lygis
	06 – 18 val., 18 – 22 val. ir  22 – 06 val. pavasario, vasaros ir rudens sezonais
	Ne daugiau nei 16 k.
	4k.
	6k.
	6k.

	Ties Vilniaus g.-Mokyklos g. sankryža
	
	
	
	
	
	

	*išsamesnė informacija Programos 32 lentelėje
	*išsamesnė informacija Programos 31 lentelėje
	*išsamesnė informacija Programos 69-70 psl.
	
	
	
	









