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Vamzdelių sterilaus sujungimo plokštelių techninė specifikacija 
(orientacinis kiekis 70 000 vnt.)

	Eil. 
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai plokštelėms
	1. Sujungimo plokštelės skirtos sujungti įvairių gamintojų kraujo maišelių PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdelius;
2. Sujungimo plokštelės supakuotos kasetėje. Įdedant į įrenginį ir keičiant kasetę, nėra tiesioginio kontakto su pačia plokštele;
3. Sujungimo plokštelės turi tikti Kauno klinikų kraujo centre naudojamai įrangai (vamzdelių sterilaus sujungimo įrenginiui TSCD-II, Terumo); 
4. Sujungimo plokštelių skaičius vienoje kasetėje – ne mažesnis negu 70 (bendras orientacinis poreikis – 70 000 plokštelių).
5. Sujungimo plokštelės turi būti CE sertifikuotos (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).
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