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PILDYTI PRIVALOMA
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus).
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	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių
Prekių pirkimo pradžia ne ankščiau kaip nuo 2025-08-07.

	1.
	Tigelis*
Keramikinė forma, kurioje išlydomas metalas tinkantis turimam liejimo aparatui ASM – 20 Technogaz (Italija).
	40 vnt.
	
	
	1800,00
	
	
	
	
	

	2.
	Poliravimo milteliai*
Vulkaninės uolienos kilmės, be priemaišų, nesukelia alergijos.
	30 kg
	
	
	120,00
	
	
	
	
	

	3.
	Elastiniai akmenukai šlifavimui*
Elastiniai akmenukai šlifavimui;
Skirti taurių ir netaurių metalų šlifavimui; Įvairių formų, įvairių spalvų;
Ant laikiklio.
	80 vnt.
	
	
	50,00
	
	
	
	
	

	4.
	Pakavimo masė (karūnėlėms ir tiltams)* 
Turi būti fosfatinio surišimo, be grafito; Maišymo santykis (+ 20 g / +5 ml): 100 g / 25 ml ar 160 g/ 40 ml;
Rinkinį sudaro (+ 100 g /+100 ml): 6560 g miltelių ir 1000 ml skysčio.
Paskirtis – 	greitam iškaitinimui;
Turi būti galimybė reguliuoti išsiplėtimą, priklausomai nuo skysčio koncentracijos;
Pareikalavus būtina pateikti pavyzdžius.
Skystis pakavimo masei: skystis bespalvis ir jautrus šalčiui;
Pakavimo masės skysčio pakuotė buteliuose ar lygiavertėse pakuotėse.
	40 rinkinių
	
	
	3200,00
	
	
	
	
	

	5.
	Spiritinė lemputė (metalinė)*
Metalinė spiritinė lemputė.
	12 vnt.
	
	
	90,00
	
	
	
	
	

	6.
	Stiklojonomerinis cementas *
Ypač stiprus ir ilgai išliekantis cementas, gerai matomas per x-ray. Lengvai paruošiamas, taip sutrumpinant operacijos laiką. 
Naudojamas cementuoti: karūnėlės, tiltus, įklotus ir užklotus, ortodontiniam briketų ir karūnėlių cementavimui. 
Apsaugantis nuo pakartotinio karieso. Rinkinio komplektacija: > 15 g miltelių, > 8 g (>7 ml) skysčio, > 7 g (> 6,5 ml) kondicionierius. 
	20 rinkinių 
	
	
	2000,00
	
	
	
	
	

	7.
	Šepečiai šėriniai šleifmašinai*
≥ 4 eilių;
Bendras skersmuo 80 mm (± 2 mm);
Šepetėlio medinės šerdies skersmuo 40 mm (± 2 mm);
Tinkamas metalų ir plastmasės poliravimui, naudojant poliravimo aparatą.
	100 vnt.
	
	
	450,00
	
	
	
	
	

	8.
	Gipsas II klasė.*
Natūralus gipsas.
Spalva: balta ar lygiavertė.
Vandens – gipso maišymo santykis 50:100 (+ 10: 20).
Darbo laikas (min.) 10,00 – 12,00 min.
Išsiplėtimas stingstant 0,15 % (± 0,05 %).
Kietumas po 1 val.: 15 Mpa (+ 3 Mpa).
Pakuotė > 25 kg. 
	2400 kg
	
	
	2400,00
	
	
	
	
	

	9.
	Gipsas III klasė.*
Natūralus gipsas.
Spalva mėlyna ar lygiavertė.
Vandens – gipso maišymo santykis: 30:100 (+ 5: 20).
Darbo laikas (min.): 5 min. (± 1 min.).
Stingimo laikas: 10,00 – 12,00 min.
Išsiplėtimas stingstant: 0,13 % - 0,17 %.
Kietumas po 1 val.: 23-30 Mpa.
Kietumas modeliui pilnai išdžiūvus: 50-60 Mpa.
Pakuotė > 25 kg.
	500 kg
	
	
	1100,00
	
	
	
	
	

	10.
	Gipsas.
Natūralus gipsas su citrinos ar lygiaverčiu kvapu.
Spalva: balta ar lygiavertė.
Vandens – gipso maišymo santykis 40:100 (+ 10: 20).
Darbo laikas (min.) 3 min. (± 1 min.).
Stingimo laikas: 4,5 min. (± 1 min.).
Išsiplėtimas stingstant 0,04 % (± 0,01 %).
Kietumas po 1 val.: 20 Mpa (+ 3 Mpa).
Pakuotė > 25 kg.
	50 kg
	
	
	120,00
	
	
	
	
	

	11.
	Gipsas IV klasė.
Spalva: auksinė (ruda) ar lygiavertė.
Vandens – gipso maišymo santykis: 22:100 (+ 5: 20).
Darbo laikas (min.): 7 min. (± 1 min.).
Stingimo laikas: 12,00 – 14,00 min.
Išsiplėtimas stingstant: 0,09 % (± 0,01 %).
Kietumas po 1 val.: 55 Mpa (± 5 Mpa).
Kietumas modeliui pilnai išdžiūvus: 80 Mpa (± 5 Mpa).
Pakuotė > 25 kg.
	200 kg
	
	
	850,00
	
	
	
	
	

	12.
	Metalas karūnėlėms ir tiltams
Sudėtis: Ni 59 (+ 10); Cr ≥ 28; Mo ≥ 10,0; Nb ≥ 1,5; Si ≥ 1,2; Fe, Mn, Ta < 1, C < 0,1;
Tankis: ≥ 8,2 g/cm3;
Kietumas pagal Vikerso skalę: ≥ 180;
Lydymosi temperatūros skalė: 1250 – 1290 °C;
Oksidacijos temperatūra:  ≥ 930 °C/vac.;
Rp 0,2: 362 N/mm² (+ 10 N/mm²);
Pailgėjimas A5: ≥ 20%.
Sudėtyje neturi būti berilio;
Metalas pateikiamas cilindro ar lygiavertės formos granulėmis;
Metalas pakuojamas ≥ 1kg.
	15 kg
	
	
	5300,00
	
	
	
	
	

	13.
	Metalas lankams
Sudėtis: Cr 30 %, (± 5 %), Co 63 % (± 5 %), Mo 5 % (± 1 %), C < 0,5, Mn, Si, Fe ≤ 2.
Tankis: 8,3 g/cm3 (± 0,3 g/cm3).
Kietumas pagal Vikerso skalę: ≥ 350.
Lydymosi temperatūros skalė: 1210 – 11380 °C.
Įsitempimo viršūnė: ≥ 760 N/mm².
Metalas pateikiamas cilindro ar lygiavertės formos granulėmis.
Pareikalavus būtina pateikti pavyzdžius.
	4 kg
	
	
	980,00
	
	
	
	
	

	14.
	Diskai liečių nupjovimui*
Turi būti sustiprinti dvipusiai armuoti diskai.
Sustiprinimui priklijuotas plastmasės tinklelis iš abiejų disko pusių;
Skirtas liečių pjaustymui ir nutrimeriavimui;
Diametras: ≥ 40 mm.
	200 vnt.
	
	
	360,00 
	
	
	
	
	

	15.    
	Gipso maišymo guminis 
indelis *
Patvarios, kietos gumos; 
Įvairių spalvų; 
Tinkamas: gipso, formavimo masės, silikono, alginatų maišymui. 
	15 vnt. 
	
	
	28,00 
	
	
	
	
	

	16.    
		Burnos skalavimo skystis *
Pakuotės dydis ≥ 200 ml skysčio. Chlordexsidino digliukonatas 0,12-0,2 proc. arba lygiavertis. 
	2400 ml 
	
	
	26,00 
	
	
	
	
	

	17.
	Modeliavimo vaškas*
Be sintetinių junginių
Kietas, bet netrapus. Spalva: pilka ar lygiavertė
	720 g
	
	
	150,00
	
	
	
	
	

	18.    
	Kompensacinis lakas *
Spalva raudona ar lygiavertė. Svoris ≥ 7 mikr.; 
Itin greitai išdžiūva; 
Lengvai nuvalomas su acetonu ar garu aparatu lengvu rėžimu. 
	150 ml 
	
	
	120,00 
	
	
	
	
	

	19.    
	A silikonas (bazinė atspaudinė masė ir korekcinė medžiaga)*: 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	x 
	  
	
	

	[bookmark: _GoBack]19.1. 
	A silikonas, bazinė  atspaudinė masė*
Pakuotė > 450 g bazė + 450 g katalizatorius
Maišymo santykis: 1:1. Kietėjimo laikas burnoje: < 3,30 min. 
Spalva: ryški rausva, be skonio. 
	20 rinkinių 
	
	
	1000,00
	
	x
	
	
	

	19.2.
	A silikono korekcinė medžiaga.
Stingimo burnoje laikas: ne ilgiau 3,30 min.;
Kartridžiai, užsukami;
Medžiaga netirpi vandenyje;
Cheminė sudėtis: vinildimetilpolisiloksanas ar lygiavertė, platinos kompleksas ar lygiavertis, silicio oksidas ar lygiavertis.
	50 vnt.
	
	
	1500,00
	
	x
	
	
	

	19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:
	2500
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1.  Tigelis *   Keramikinė forma, kurioje  išlydomas metalas tinkantis turimam liejimo  aparatui ASM  –   20   Technogaz (Italija).  40 vnt.    1800,00       

2.  Poliravimo milteliai*   Vulkaninės uolienos kilmės, be priemaišų, nesukelia alergijos.  30 kg    120,00       

3.  Elastiniai akmenukai šlifavimui*   Elastiniai akmenukai   šlifavimui;   Skirti taurių ir netaurių metalų šlifavimui; Įvairių formų, įvairių spalvų;   Ant laikiklio.  80 vnt.    50,00       

