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Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis


[bookmark: _Hlk190358472][bookmark: _Hlk177976898]Atsakymas į prašymą dėl viešojo pirkimo „Roletai su montavimo paslaugomis“ (CVP IS ID 3139997) dokumentų


[bookmark: _Hlk120190959]Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Roletai su montavimo paslaugomis“ atviro (supaprastinto) konkurso būdu (pirkimo CVP IS ID 3139997), toliau – Pirkimas), 2025-06-17 CVP IS priemonėmis gavo potencialaus tiekėjo prašymą.
Prašymas pateiktas nepraleidus Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 3 eilutėje nustatyto termino „Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“.
CPO LT viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5 d.  ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.2 p., teikia atsakymą į prašymą:

	Prašymas (tekstas netaisytas)

	Laba diena,
Dėl techninės specifikacijos 1.2. punkto – „Audinys: šviesos pralaidumas – ne daugiau 15 proc., šviesos atspindėjimas ne mažiau 60 proc., šviesos sugeriamumas ne daugiau 25 proc., nedegus, įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio arba lygiavertis audinys, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 spalvų.“ Norime šiam konkursui pasiūlyti metalizuotą, geromis fizikinėmis savybėmis pasižymintį audinį ir pasiteirauti Komisijos, ar yra galimybė praplėsti parametrus iki šių ribų: Audinys: šviesos pralaidumas – ne daugiau 20 proc., šviesos atspindėjimas ne mažiau 55 proc., šviesos sugeriamumas ne daugiau 33 proc., nedegus, įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio arba lygiavertis audinys, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 spalvų.
Dėl techninės specifikacijos 2.2. punkto - „Audinys: šviesos atsparumas ne mažiau kaip 6 klasė, šviesos pralaidumas – 0 proc., šviesos atspindėjimas ne mažiau 83 proc., šviesos sugeriamumas ne daugiau 17 proc., UV spindulių pralaidumas – 0 proc., nedegus, įvairių spalvų visiškai šviesos nepraleidžiantis audinys (angl. blackout), turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 spalvų.“ Norime šiam konkursui pasiūlyti geromis fizikinėmis savybėmis pasižymintį audinį ir pasiteirauti Komisijos, ar yra galimybė praplėsti parametrus iki šių ribų: Audinys: ......, šviesos atspindėjimas ne mažiau 62 proc., šviesos sugeriamumas ne daugiau 33 proc., nedegus, įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio arba lygiavertis audinys, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 spalvų.

	Atsakymas

	Dėkojame už Jūsų prašymą. 
Paaiškiname, kad Pirkimo Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra nustatyti atsižvelgiant į Pirkimą atlikti įgaliojusios perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės) poreikius. Pažymime, kad pagal turimą informaciją rinkoje veikia ne mažiau kaip trys gamintojai, kurių siūlomi gaminiai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, todėl konkurencija nėra ribojama, o tiekėjai turi realias galimybes pateikti pasiūlymus.





Pagarbiai,
Komisija


		
image1.jpeg
CpOLT




