

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

                             Nr.
Vilnius

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma, ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.)
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	Lengvųjų automobilių remonto paslauga pagal poreikį.



































































































































































































































































































































































	1. Bendra informacija:
1.1.Transporto priemonių remontas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po pranešimo apie transporto priemonės gedimą, laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos reikalavimus; 
1.2. Transporto priemonių atskirų elementų remontas (jei tai leidžiama gamintojo ar neprieštarauja kitiems reikalavimams) turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos. Suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio;
1.3.Transporto priemonių spalva – atitinkanti, kuri nurodyta techniniame pase.
1.4.Jeigu dažomos atskiros kėbulo detalės, jų spalva (atspalvis), kiek įmanoma turi būti suderinta su dažytų detalių spalva.
1.5.Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams naudoti alyvą, tepalus ir kitus techninius skysčius, numatytus kiekvienos transporto priemonės eksploatacijos instrukcijoje;
1.6.Svarbūs transporto priemonių eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, prikabinimo, nešančių konstrukcijų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nepažeistų metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitas gamintojo numatytas savybes;
1.7.Transporto priemonių remontas atliekamas tiekėjo atsarginėmis dalimis pagal pateiktą remonto darbų sąmatą, pateikiant detalių įsigijimo dokumentus;
1.8.Užtikrinti transporto priemonių  saugumą, atliekant transporto priemonių remontą,  už jų praradimą arba sugadinimą atsakant jų rinkos verte. Tiekėjas turi pateikti savo veiklos civilinį draudimą ar kitą analogišką dokumentą, kuris užtikrintų, kad praradus ar sugadinus užsakovo turtą bus atlyginta prarasto ar sugadinto turto vertė.
1.9.Priimant transporto priemonę remontui, užpildant priėmimo-perdavimo aktą, kuris kartu yra ir remonto užsakymas per vieną darbo dieną nustatant automobilio gedimą ir jo pašalinimą bei informuojant  apie terminus;
1.10.Po atlikto remonto transporto priemonės variklio, transmisijos sistemos bei mazgai eksploatacijai parengiant ir užpildant reikalingais tepalais, alyvomis bei techniniais skysčiais;
1.11. Iš agregatų ir mazgų, kurie remonto metu buvo ardomi, neturi skverbtis alyva ir eksploataciniai skysčiai;
1.12.Užsakovui pageidaujant po transporto priemonės remonto, grąžinti pakeistas atsargines dalis ir agregatus;
1.13.Remonto darbams turi būti suteikia 6 (šešių) mėnesių garantiją. 

2. Lengvųjų automobilių remonto paslauga pagal poreikį apima šias paslaugas:

Automobilis „Škoda Superb Ambition“ 2,0 TDI 110 kw. 2016 m. 
Identifikavimo Nr. TMBCH7NP1H7017476 
Mikroautobusas „Renault Trafic“ 1,6 D 92 kw. 2015 m. 
Identifikavimo Nr.  VF1JL000453794274
Mikroautobusai „Renault Trafic“ 2,5 D 107 kw. 2007 m. 
Identifikavimo Nr.  
VF1JLBJA67V293826

1.Elektros instaliacijos remontas:
1.1.Elektros sistemos gedimų nustatymas (diagnostika). 
1.2.Elektros tiekimo ir valdymo laidų instaliacijos remontas;
1.3.Generatoriaus nuėmimas/pastatymas;
1.4.Generatoriaus inkaro keitimas;
1.5.Generatoriaus šepetėlių keitimas;
1.6.Generatoriaus  guolių keitimas;
1.7.Generatoriaus įtampos reguliatoriaus keitimas.
1.8.Starterio nuėmimas/pastatymas;
1.9.Starterio krumpliaračio keitimas;
1.10.Starterio šepetėlių keitimas;
1.11.Starterio pritraukimo rėlės keitimas;
1.12.Uždegimo spynelės keitimas.

2.Variklio remontas.
2.1.Variklio gedimų nustatymas (diagnostika);
2.2.Variklio cilindrų galvutės keitimas;
2.3.Variklio cilindrų galvutės tarpinės keitimas;
2.4.Variklio Cilindrų galvutės dangtelio tarpinės keitimas;
2.5.Variklio įsiurbimo kolektoriaus keitimas;
2.6.Variklio išmetimo kolektoriaus keitimas;
2.7.Variklio dujų skirstymo velenėlio keitimas;
2.8.Variklio vožtuvų keitimas;
2.9.Variklio dujų skirstymo pavaros keitimas;
2.10.Variklio stūmoklinės grupės keitimas;
2.11.Variklio stūmoklinių žiedų keitimas;
2.12.Variklio švaistiklių keitimas;
2.13.Variklio alkūninio veleno slydimo guolių keitimas;
2.14.Variklio švaistiklių slydimo guolių keitimas;
2.15.Variklio turbokompresoriaus keitimas;
2.16.Variklio turbokompresoriaus remontas;
2.17.Variklio karterio tarpinės keitimas;
2.18.Variklio karterio keitimas;
2.19.Variklio degalų siurblio sureguliavimas
2.20.Degalų įpurškimo sistemos remontas;
2.21.Pakaitinimo žvakių išsukimas/keitimas;
2.22.Degalų purkštukų išėmimas/keitimas;
2.23.EGR sistemos remontas/keitimas;
2.24.DPF filtro valymas/keitimas. 

3.Transmisijos remontas:
3.1.Pavarų dėžės gedimų nustatymas (diagnostika);
3.2.Pavarų dėžės krumpliaračių keitimas;
3.3.Pavarų dėžės velenų keitimas;
3.4.Pavarų dėžės guolių keitimas;
3.5.Pavarų dėžės  perjungimo mechanizmo remontas/keitimas;
3.6.Pavarų dėžės guolių keitimas;
3.7.Pavarų dėžės riebokšlių keitimas;
3.8.Pavarų dėžės tarpinių keitimas;
3.9.Sankabos varančiojo ir varomojo disko keitimas;
3.10.Sankabos išjungimo guolio keitimas;
3.11.Sankabos valdymo šakutės keitimas;
3.12.Smagaračio keitimas;
3.13.Sankabos pagrindinio cilindro keitimas;
3.14.Sankabos darbinio cilindro keitimas; 
3.15.Kardaninio veleno nuėmimas ir pastatymas;
3.16. Kardaninio veleno kryžmių keitimas: 
3.17.Priekinio tilto gedimų nustatymas (diagnostika);
3.18. Priekinio tilto riebokšlių keitimas.
3.19.Galinio tilto riebokšlių keitimas.

4.Stabdžių sistemos remontas:
4.1.Stabdžių sistemos gedimų nustatymas (diagnostika);
4.2.Stabdžių sistemos efektyvumo patikrinimas; 

5.Važiuoklė:
5.1.Ratų geometrijos patikrinimas ir ratų suvedimas;
5.2.Rato padangos montavimas/demontavimas;
5.3.Padangos karštas/šaltas remontas;
5.4.Rato balansavimas. 

6.Kondicionavimo sistemos remontas: 
6.1.Kondicianavimo sistemos patikra (diagnostika);
6.2.Kondicionieriaus žarnelių keitimas;
6.3.Kondicionieriaus vamzdelių remontas, suvirinimas, keitimas;
6.4.Kondicionieriaus radiatoriaus remontas/keitimas;
6.7.Kondicionieriaus kompresoriaus remontas/keitimas;
6.8.Kondicionieriaus freono kiekio patikrinimas;
6.9.Kondicionieriaus pildymas freono dujomis. 

7. Automobilio dažymas:
7.1.Automobilio paruošimas ir perdažymas iš išorės;
7.2.Variklio gaubto paruošimas ir dažymas;
7.3.Priekinio sparno paruošimas ir dažymas;
7.4.Galinio sparno paruošimas ir dažymas;
7.5.Durelių paruošimas ir dažymas;
7.6.Stogo paruošimas ir dažymas;
7.7.Galinio dangčio paruošimas ir dažymas;
7.8.Slenksčių ir ratų arkų paruošimas ir dažymas;
7.9.Bamperio paruošimas ir dažymas.

8.Kitos paslaugos:
8.1.Sugedusio automobilio transportavimo paslauga Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Visureigis „Toyota Hilux“ 2,4 D 110 kw. 2022 m. 
Identifikavimo Nr.  
AHTBB3CD201776260

1.Elektros instaliacijos remontas:
1.1.Elektros sistemos gedimų nustatymas (diagnostika). 
1.2.Elektros tiekimo ir valdymo laidų instaliacijos remontas;
1.3.Generatoriaus nuėmimas/pastatymas;
1.4.Generatoriaus inkaro keitimas;
1.5.Generatoriaus šepetėlių keitimas;
1.6.Generatoriaus  guolių keitimas;
1.7.Generatoriaus įtampos reguliatoriaus keitimas.
1.8.Starterio nuėmimas/pastatymas;
1.9.Starterio krumpliaračio keitimas;
1.10.Starterio šepetėlių keitimas;
1.11.Starterio pritraukimo rėlės keitimas;
1.12.Uždegimo spynelės keitimas;

2.Variklio remontas:
2.1.Variklio gedimų nustatymas (diagnostika);
2.2.Variklio cilindrų galvutės keitimas;
2.3.Variklio cilindrų galvutės tarpinės keitimas;
2.4.Variklio Cilindrų galvutės dangtelio tarpinės keitimas;
2.5.Variklio įsiurbimo kolektoriaus keitimas;
2.6.Variklio išmetimo kolektoriaus keitimas;
2.7.Variklio dujų skirstymo velenėlio keitimas;
2.8.Variklio vožtuvų keitimas;
2.9.Variklio dujų skirstymo pavaros keitimas;
2.10.Variklio stūmoklinės grupės keitimas;
2.11.Variklio stūmoklinių žiedų keitimas;
2.12.Variklio švaistiklių keitimas;
2.13.Variklio alkūninio veleno slydimo guolių keitimas;
2.14.Variklio švaistiklių slydimo guolių keitimas;
2.15.Variklio turbokompresoriaus keitimas;
2.16.Variklio turbokompresoriaus remontas;
2.17.Variklio karterio tarpinės keitimas;
2.18.Variklio karterio keitimas;
2.19.Variklio degalų siurblio sureguliavimas
2.20.Degalų įpurškimo sistemos remontas;
2.21.Pakaitinimo žvakių išsukimas/keitimas;
2.22.Degalų purkštukų išėmimas/keitimas;

3.Transmisijos remontas:
3.1.Automatinės pavarų dėžės gedimų nustatymas (diagnostika);
3.2.Automatinės pavarų dėžės alyvos ir filtrų keitimas;
3.2. Automatinės pavarų dėžės krumpliaračių keitimas;
3.3. Automatinės pavarų dėžės velenų keitimas;
3.4. Automatinės pavarų dėžės guolių keitimas;
3.5. Automatinės pavarų dėžės perjungimo mechanizmo remontas/keitimas;
3.6. Automatinės pavarų dėžės guolių keitimas;
3.7. Automatinės pavarų dėžės riebokšlių keitimas;
3.8. Automatinės pavarų dėžės tarpinių keitimas;
3.9. Kardaninio veleno nuėmimas ir pastatymas;
3.10.Kardaninio veleno kryžmių keitimas: 
3.11.Priekinio tilto gedimų nustatymas (diagnostika);
3.12. Priekinio tilto riebokšlių keitimas.
3.13.Galinio tilto gedimų nustatymas (diagnostika);
3.14.Galinio tilto riebokšlių keitimas;

4.Stabdžių sistemos remontas:
4.1.Stabdžių sistemos gedimų nustatymas (diagnostika);
4.2.Stabdžių sistemos efektyvumo patikrinimas;
4.3. Stabdžių diskų keitimas;
4.4. Stabdžių trinkelių keitimas;
4.6. Stabdžių žarnelių/vamzdelių keitimas;

5.Važiuoklė:
5.1. Spyruoklių/lingių keitimas;
5.2. Amortizatorių keitimas;
5.3.Šarnyrų keitimas;
5.4.Vairo traukių keitimas;
5.1. Ratų geometrijos patikrinimas ir ratų suvedimas;
5.2.Rato padangos montavimas/demontavimas;
5.3.Padangos karštas/šaltas remontas;
5.4.Rato balansavimas

6.Kondicionavimo sistemos remontas: 
6.1.Kondicianavimo sistemos patikra (diagnostika);
6.2.Kondicionieriaus žarnelių keitimas;
6.3.Kondicionieriaus vamzdelių remontas, suvirinimas, keitimas;
6.4.Kondicionieriaus radiatoriaus remontas/keitimas;
6.7.Kondicionieriaus kompresoriaus remontas/keitimas;
6.8.Kondicionieriaus freono kiekio patikrinimas;
6.9.Kondicionieriaus pildymas freono dujomis. 

7. Automobilio dažymas:
7.1.Automobilio paruošimas ir perdažymas iš išorės;
7.2.Variklio gaubto paruošimas ir dažymas;
7.3.Priekinio sparno paruošimas ir dažymas;
7.4.Galinio sparno paruošimas ir dažymas;
7.5.Durelių paruošimas ir dažymas;
7.6.Stogo paruošimas ir dažymas;
7.7.Galinio dangčio paruošimas ir dažymas;
7.8.Slenksčių ir ratų arkų paruošimas ir dažymas;
7.9.Bamperio paruošimas ir dažymas.

8.Kitos paslaugos:
8.1.Sugedusio automobilio transportavimo paslauga Lietuvos Respublikos teritorijoje.










Visureigiai „Mitsubishi Pajero Sport“ 2,5 D 85 kw. 2007 m. 
Identifikavimo Nr.  
JMBONK9406J005135
JMBONK9406J006445
JMBONK9406J006617
Visureigiai „MB 290 GD“  2,9 D 71 kw. (1990-1996 m.) 
Identifikavimo Nr.  
WDB46145017097697
WDB46145017097825
WDB46145017099189
WDB46145017099220
WDB46145017100177
WDB46145017100867
WDB46145017100907
WDB46145017101677
WDB46145017103678
WDB46145017103830

1.Elektros instaliacijos remontas:
1.1.Elektros sistemos gedimų nustatymas (diagnostika). 
1.2.Elektros tiekimo ir valdymo laidų instaliacijos remontas;
1.3.Generatoriaus nuėmimas/pastatymas;
1.4.Generatoriaus inkaro keitimas;
1.5.Generatoriaus šepetėlių keitimas;
1.6.Generatoriaus  guolių keitimas;
1.7.Generatoriaus įtampos reguliatoriaus keitimas.
1.8.Starterio nuėmimas/pastatymas;
1.9.Starterio krumpliaračio keitimas;
1.10.Starterio šepetėlių keitimas;
1.11.Starterio pritraukimo rėlės keitimas;
1.12.Uždegimo spynelės keitimas;

2. Variklio remontas: 
2.1.Variklio gedimų nustatymas (diagnostika);
2.2.Variklio cilindrų galvutės keitimas;
2.3.Variklio cilindrų galvutės tarpinės keitimas;
2.4.Variklio Cilindrų galvutės dangtelio tarpinės keitimas;
2.5.Variklio įsiurbimo kolektoriaus keitimas;
2.6.Variklio išmetimo kolektoriaus keitimas;
2.7.Variklio dujų skirstymo velenėlio keitimas;
2.8.Variklio vožtuvų keitimas;
2.9.Variklio dujų skirstymo pavaros keitimas;
2.10.Variklio stūmoklinės grupės keitimas;
2.11.Variklio stūmoklinių žiedų keitimas;
2.12.Variklio švaistiklių keitimas;
2.13.Variklio alkūninio veleno slydimo guolių keitimas;
2.14.Variklio švaistiklių slydimo guolių keitimas;
2.15.Variklio turbokompresoriaus keitimas;
2.16.Variklio turbokompresoriaus remontas;
2.17.Variklio karterio tarpinės keitimas;
2.18.Variklio karterio keitimas;
2.19.Variklio degalų siurblio sureguliavimas
2.20.Degalų įpurškimo sistemos remontas;
2.21.Pakaitinimo žvakių išsukimas/keitimas;
2.22.Degalų purkštukų išėmimas/keitimas;

3.Transmisijos remontas:
3.1.Pavarų dėžės gedimų nustatymas (diagnostika);
3.2.Pavarų dėžės krumpliaračių keitimas;
3.3.Pavarų dėžės velenų keitimas;
3.4.Pavarų dėžės guolių keitimas;
3.5.Pavarų dėžės  perjungimo mechanizmo remontas/keitimas;
3.6.Pavarų dėžės guolių keitimas;
3.7.Pavarų dėžės riebokšlių keitimas;
3.8.Pavarų dėžės tarpinių keitimas;
3.9.Sankabos varančiojo ir varomojo disko keitimas;
3.10.Sankabos išjungimo guolio keitimas;
3.11.Sankabos valdymo šakutės keitimas;
3.12.Smagaračio keitimas;
3.13.Sankabos pagrindinio cilindro keitimas;
3.14.Sankabos darbinio cilindro keitimas; 
3.15.Kardaninio veleno nuėmimas ir pastatymas;
3.16. Kardaninio veleno kryžmių keitimas: 
3.17.Priekinio tilto gedimų nustatymas (diagnostika);
3.18. Priekinio tilto riebokšlių keitimas.
3.19.Galinio tilto riebokšlių keitimas.

4.Stabdžių sistemos remontas: 
4.1.Stabdžių sistemos gedimų nustatymas (diagnostika);
4.2.Stabdžių sistemos efektyvumo patikrinimas; 

5.Važiuoklė:
5.1. Ratų geometrijos patikrinimas ir ratų suvedimas;
5.2.Rato padangos montavimas/demontavimas;
5.3.Padangos karštas/šaltas remontas;
5.4.Rato balansavimas. 

6. Automobilio dažymas:
6.1.Automobilio paruošimas ir perdažymas iš išorės;
6.2.Variklio gaubto paruošimas ir dažymas;
6.3.Priekinio sparno paruošimas ir dažymas;
6.4.Galinio sparno paruošimas ir dažymas;
6.5.Durelių paruošimas ir dažymas;
6.6.Stogo paruošimas ir dažymas;
6.7.Galinio dangčio paruošimas ir dažymas;
6.8.Slenksčių ir ratų arkų paruošimas ir dažymas;
6.9.Bamperio paruošimas ir dažymas.

7.Kitos paslaugos:
7.1.Sugedusio automobilio transportavimo paslauga Lietuvos Respublikos teritorijoje.


	  Pridedama (jei reikia): nepridedama. 
1) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardyti)
2) Kiti dokumentai
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