   		


                                       
 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


ĮRANKIŲ PIRKIMO 
PASIŪLYMAS

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	


2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 
ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 
Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę


              
	Eil. Nr.
	Prekių sąrašas 
	Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas
(techninė charakteristika)
	Mato vnt., kiekis
	1-no mato vieneto kaina EUR be PVM
	Suma EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5 
	6 (4x5)

	1. 
	Šlifavimo diskas
	Šlifavimo diskas galandinimo staklėms. 
Matmenys: 
150x20x12.7mm. 
Grūdėtumas Nr. 60.+
	2 vnt.
	
	

	2. 
	Dinamometrinis raktas
	Dinamometrinis raktas 1/2'', 7-105 Nm.
	2 vnt.
	
	

	3. 
	Dinamometrinis raktas
	Dinamometrinis raktas 1/2'', 42-210 Nm.
	2 vnt.
	
	

	4. 
	Rankena galvutėms vartomu galu
	Galvos: 3/4".
Ilgis: 630 mm.
Max. jėga 600 Nm.
	4 vnt.
	
	

	5. 
	Rankena galvutėms vartomu galu
	Galvos: 1/2".
Ilgis: 610 mm.
Max. Jėga 500 Nm.
	4 vnt.
	
	

	6. 
	Antgalis rankenai
	Antgalis rankenai galvutėms 3/4".
	10 vnt.
	
	

	7. 
	Antgalis rankenai
	Antgalis rankenai galvutėms 1/2".
	10 vnt.
	
	

	8. 
	Smūginių galvučių komplektas 3/4
	8x3/4" HEX tipo (šešiakampės) smūginės galvutės: 
17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, CrMo.
	3 kompl.
	
	

	9. 
	Smūginių galvučių komplektas 1/2
	Galvutės 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 
Medžiaga-CR-V.
	3 kompl.
	
	

	10. 
	Replės sąvaržoms su trosu
	Kuro, tepalo ir vandens žarnelių keitimui
Lankstus trosas L= 630 mm.
	2 vnt.
	
	

	11. 
	Pakaitinimo žvakių išėmimo ir jų sriegių tvarkymo rinkinys
	1 vnt. Grąžtas Ø 7 × 5.5 mm
1 vnt. Grąžtas Ø 9 × 5.5 mm
2 vnt. Grąžtas Ø 3.5 mm
2 vnt. Varžtas žvakės išėmimui
3 vnt. Sriegiklis M10×1.0; M8×1.0; 1/4" - 28UNF
Rinkinyje yra sriegiklio laikiklis su griebtuvu (prailgintas), 3/8" E-10 galvutė, L-tipo šešiakampis raktas 3 mm ir grąžto prailginimas.
	1 kompl.
	
	

	12. 
	Rankinis kryžminio slydimo gręžtuvas-spaustuvas
	Medžiaga: ketus.
Žiočių plotis: 80 mm.
Žiočių išskleidimas: 70 mm.
Žiočių gylis: 31 mm.
Ilgis išilgai: 70 mm.
Kryžminis ilgis: 65 mm.
Bendras aukštis: 290 mm.
Pagrindo matmenys: 265 x 122 mm (ilgis x plotis).
	1 vnt.
	
	

	13. 
	Stabdžių suportų sustūmėjo rinkinys
	Stabdžių suportų sustūmėjo rinkinys su kairiniu ir dešininiu sriegiu 
Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 21 vnt antgalis.
	2 kompl.
	
	

	14. 
	Kniediklis plieninėms kniedėms
	Ilgis: 270 mm
Tinkamos kniedės: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
	2 vnt.
	
	

	15. 
	Perėjimas iš 3/4 į 1'' / Cr-Mo
	Perėjimas Cr-Mo 3/4 (18,8mm) -> 1" (25mm) 42HRC.
	4 vnt.
	
	

	16. 
	Įrankių rinkinys
	216 dalių galvučių ir raktų rinkinys. Pagamintas iš chromuoto vanadžio plieno. Trys terkšlės 1/2; 1/4; 3/8 . Galvutės, E galvutės, prailgintuvai, antgaliai, ilgos galvutės.
	10 kompl.
	
	

	17. 
	Atsuktuvo rinkinys elektrikams
	Rinkinyje yra  atsuktuvo rankena ir 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių bei srovės indikatorius.
Rinkinį sudaro: 
9x102, PH 1x154, PH 2x154, PZ 1x154, PZ 2x154, 1x154, 2x154, TX 10x154, TX 15x154, TX 20x154, TX 25x154, 0,4x2,5x154, 0,6x3,5x154, 0,8x4,0x154, 1,0x5,5x154, 0,5x3,0x70.
	4 kompl.
	
	

	18. 
	Montuotojo replių komplektas
	Komplektą sudaro:
Kombinuotos replės -180mm.
Įstrižo kirpimo žnyplės -160mm.
Šoninio kirpimo replės -200mm.
	4 kompl.
	
	

	19. 
	Laidų nužievinimo replės
	Ilgis: 210 mm.
Medžiaga: plienas.
Apytikslis ašmenų kietumas HRC 52 – 57.
Užspaudimo ir nukirpimo funkcijos.
	4 vnt.
	
	

	20. 
	Krosavimo-užkalimo įrankis Krone tipo terminalams
	Tinklo kabelio perforavimo įrankis.
Reguliuojama smūgio jėga.
Žirklės automatiškai nupjauna laido galą.
Rankenoje integruotas kabliukas bei atsuktuvas.
	4 vnt.
	
	

	21. 
	Atsuktuvų rinkinys
	Rinkinį sudaro 6 vnt. atsuktuvų.
Rinkinį sudaro:
("-") SL3x60 / SL2.5x60 / SL2x60.
("+") PH1.5x60 / PH0x60 / PH00x60.
Ilgis: 240 mm.
Medžiaga: Metalų lydinys, plastikas.
	2 vnt.
	
	

	22. 
	Kalamų atsuktuvų komplektas
	Komplektą sudaro 6 vnt. kalamų atsuktuvų.
Komplektą sudaro:
("-") SL6x100 / SL6x150 / SL8x200.
("+") PH2x100 / PH2x150 / PH3x200.
	4 vnt.
	
	

	23. 
	Kabelių traukiklis
	Diametras: 4mm.
Ilgis: 20m.
Korpusas iš plastiko.
	1 vnt.
	
	

	24. 
	Kabelių traukiklis
	Kabelio ilgis: 50 m.
Kabelio tipas: 0.4MM3X1.3.
Korpusas pagamintas iš plastiko.
Su rankena.
	1 vnt.
	
	

	25. 
	Prailginta galvutė
	Galvutės tipas: HEX.
Dydis 36 mm, įtvaro tipas 1/2˝.
	2 vnt.
	
	

	26. 
	Galvutė smūginė prailginta
	Jungtis 1/2", skersmuo – 30 mm. Šešiakampė, smūginė, prailginta.
	2 vnt.
	
	

	27. 
	Antgalių komplektas SP 29 vnt
	Antgaliai iš chromo ir vanadžio plieno lydinio (S2 kokybės); Su magnetinis greito keitimo adapteriu ir galinių užmaunamų galvučių adapteriu. 
Komplektą sudaro antgaliai:
L = 25 mm (21 vnt.):
PH 1 x 1,
PH 2 x 2,
PH 3 x 1;
PZ 1 x 1,
PZ 2 x 2;
PZ 3 x 1;
SL 3 x 1,
SL 5 x 1;
H 3 x 1,
H 4 x 1,
H 5 x 1;
H 6 x 1;
T 10 x 1,
T 15 x 1,
T 20 x 2,
T 25 x 1,
T 30 x 1,
T 40 x 1;
L = 50 mm (6 vnt.):
PH 2 x 1;
PZ 2 x 1;
T 20 x 1,
T 25 x 1;
SL 4.5 x 1;
H 4 x 1.
Ir 1x adapteris, 1x magnetinis greito keitimo antgalių laikiklis.
	4 vnt.
	
	

	28. 
	Atsuktuvų rinkinys žvaigždutės
	T-8 x 75mm;
T-10 x 100mm;
T-15 x 100mm;
T-20 x 100mm;
T-25 x 100mm;
T-27 x 100mm;
T-30 x 100mm;
T-40 x 100mm.
	3 rink.
	
	

	29. 
	Atsuktuvų komplektas
	2050 PH Micro:
1 x PH 00x60;
1 x PH 0x60;
2067 TORX HF:
1 x TX 5x40;
1 x TX 6x40;
2035 Micro:
1 x 0.23x1.5x40;
1 x 0.30x1.8x60;
1 x 0.40x2.0x60;
1 x 0.40x2.5x80;
1 x 0.50x3.0x80;
2054 Micro:
1 x 0.9x40;
1 x 1.5x60;
1 x 2x60.
	1 vnt.
	
	

	30. 
	Atsuktuvų komplektas
	Komplektą sudaro ne mažiau, kaip 6 vnt. atsuktuvų, skirtų darbui su smulkiąja mechanika. 
Komplektą sudaro:
Plokšti atsuktuvai:
0,5x3,0x100 mm;
0,8x0,4x100 mm;
1,0x5,5x125 mm;
1,2x6,5x150 mm.
Kryžminiai atsuktuvai:
PH 1 x 80;
PH 2 x 100.
Turi būti kelių komponentų rankena su apsauga nuo savaiminio riedėjimo, izoliuota, tinkama dirbti iki 1000 V.
	9 kompl.
	
	

	31. 
	Šešiakampių  raktų rinkinys
	L-formos raktų rinkinys, plastikiniame laikiklyje.
Rinkinį sudaro:
1 x T8;
1 x T9;
1 x T10;
1 x T15;
1 x T20;
1 x T25;
1 x T27;
1 x T30;
1 x T40.
	1 kompl.
	
	

	32. 
	Šešiakampių raktų rinkinys  
	L-formos rinkinys, plastikinis laikiklis ir prailginti šešiakampiai raktai:
1 x 1,5 mm;
1 x 2 mm;
1 x 2,5 mm;
1 x 3 mm;
1 x 4 mm;
1 x 5 mm;
1 x 6 mm;
1 x 8 mm;
1 x 10 mm.
	1 kompl.
	
	

	33. 
	Grąžtų komplektas metalui  
	Komplektą sudaro:
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm,
4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm.
	27 vnt.
	
	

	34. 
	Įrankių komplektas
	56 dalių, Ľ“ galvučių ir atsuktuvų antgalių su terkšle rinkinys.
	2 kompl.
	
	

	35. 
	Terkšlių-raktų rinkinys
	Galvučių ir raktų rinkinys, Ľ + 3/8 + ˝. Komplektą sudaro 176 vnt.
	1 vnt.
	
	

	36. 
	Izoliuotas peilis
	Ilgis: 180 mm.
Su izoliuota daugiakomponente rankena. 
Medžiaga – plienas. 
Atsparus korozijai. 
Tinkama dirbti iki 1000 V.
	2 vnt.
	
	

	37. 
	Įrankių rinkinys elektrikui
	Įrankių rinkinys elektrikui. Komplektuojami kartu su replėmis ir atsuktuvai izoliuoti iki 1000 V su VDE rankenomis. 
Medžiaga chromo-vanadžio plienas. 
Sukomplektuoti lagamine transportavimui. 
Galūnių dydžiai 6,3 mm ( Ľ“).
	4 vnt.
	
	

	38. 
	Elektriko įrankių komplektas 1/4" + 1/2“, 128 vnt, KS Tools
	Elektrikui pritaikytas KS TOOLS arba lygiavertis savo savybėmis Ľ“ + ˝“ komplektas, kurio įrankiai pagaminti iš chromo-vanadžio lydinio. 
Komplektą sudaro:
VDE plokščias atsuktuvas 4 mm.
VDE plokščias atsuktuvas 5,5mm.
VDE plokščias atsuktuvas 6,5mm.
VDE PH atsuktuvas PH1.
VDE PH atsuktuvas PH2.
VDE kombinuotosios žnyplės 170 mm.
VDE izoliavimo žnyplės 160 mm.
VDE pusapvalės žnyplės 165 mm.
VDE įstrižos replytės 160 mm.
Universalios žirklės, su dantukais 145 mm.
Staliaus plaktukas su hikorijos medžio kotu 300 g.
Lenktų kaištinių raktų su vidiniu šešiakampiu ir rutuline galvute komplektas.
Smaili kaltuko geležtė, 8-kampė, 250 mm.
Kaltas 250x25 mm.
Atsuktuvo rankena Ľ“ su antgaliais ir terkšle.
Aliuminis gulsčiukas 300 mm.
Medinė sulankstoma matavimo juosta 2±2m.
Dailidės pieštukas HB.
Matavimo juosta su fiksatoriumi 5±2m, 19mm
Žiediniai raktai, kurių skersmuo:
8mm, 10mm, 11mm, 12 mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm.
Reguliuojamas raktas: 28 mm.
Mažas rankinio pjūklo rėmas:150mm.
Universalus peiliukas su nulaužiama geležte: 18 mm.
Universalus kabelių peilis: 28mm.
Įtampos indikatorius su apsaugine izoliacija:
150–250 V, 140mm.
Nerūdijančio plieno mentelė: 38mm su medine rankena.
˝“ ilginamasis elementas 125mm.
˝“ kardaninis lankstas.
Ľ“ ilginamasis elementas su šešiakampe jungtimi.
Ľ“ ilginamasis elementas su šešiakampe jungtimi.
Ľ“ T formos rankena su slankikliu 110mm.
Ľ“ kardaninis lankstas.
Ľ“ antgalių komplektas 32 dalių.
˝“ terkšlė 72 dantų.
Ľ“ terkšlė 72 dantų.
Šešiakampės nuimamos galvutės, kurių matmenys: 
10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm.
Ľ“ šešiakampės nuimamos galvutės, kurių matmenys: 
4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm,12 mm, 13 mm.
	1 vnt.
	
	

	39. 
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti skirtos dirbti su laidais nuo 0,75 iki 6 mm2. Matmenys 110–160 mm. Svoris iki 0,2 kg. Elektros izoliacija iki 1000 V.
	19 vnt.
	
	

	40. 
	Pakopinis grąžtas metalui
	Skersmuo: 
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm. Kotelio tipas – šešiabriaunis. 
Kotelio skersmuo – Ľ“ (6,35 mm).
	5 vnt.
	
	

	41. 
	Vielinis šepetys                
	Rankinis vielinis šepetys, skirtas metalo rūdžių ir dažų pašalinimui. Pagamintas iš žalvario vielos plieno, rankena pagaminta iš plastiko. Bendras ilgis 240–300 mm.
	36 vnt.
	
	

	42. 
	Vielinis šepetys kampiniams šlifuokliams
	Skersmuo: 100–150 mm.
Viela: smulki variuota. 
Tvirtinimo sriegis: M14.
	14 vnt.
	
	

	43. 
	Laužomos geležtės
	Geležtės plotis 18 mm.
Kiekis pakuotėje – ne mažiau 10 vnt.
	25 vnt.
	
	

	44. 
	Peilis laužomomis geležtėmis
	Peilis tinkamas laužomoms geležtėms, kurių plotis – 18 mm. Korpusas: metalinis su gumuota rankena.
	50 vnt.
	
	

	45. 
	Pjovimo diskas                     
	Metalo pjovimo diskas: 125x1x22,23 mm.
	220 vnt.
	
	

	46. 
	Pjovimo diskas                     
	Metalo pjovimo diskas: 125x0,8x22,23 mm..
	200 vnt.
	
	

	47. 
	Pjovimo diskas                     
	Metalo pjovimo diskas: 230x1,9x22,23 mm.
	10 vnt.
	
	

	48. 
	Pažeistų veržlių ir varžtų išsukėjų rinkinys
	Pažeistų veržlių ir varžtų išsukiklių rinkinys. 
Rinkinį sudaro ne mažiau 10 vnt. išsukiklių. 19 mm, 21 mm.
	1 vnt.
	
	

	49. 
	Šveitimo diskas                
	Žiedlapinis šlifavimo diskas. 
Skersmuo – 125 mm. 
Vidinės skylės skersmuo – 22,23 mm. 
Grūdėtumas – 120. 
Apdirbama medžiaga metalas.
	20 vnt.
	
	

	50. 
	Laidų antgalių užspaudimo replės
	Profesionalus įrankis plokščių telefoninių kabelių kirpimui ir nuizoliavimui. 6-ių (RJ 11/12) bei 8-ių (RJ 45) polių telekomunikacinių antgalių presavimui. Apvalaus kabelio nuizoliavimui. Rankenos padengtos plastiku. 
Matmenys: ne mažiau kaip 190 mm.
	6 vnt.
	
	

	51. 
	Raktas alyvos filtrams atsukti
	Alyvos filtrų atsukimo raktas: su dirželiu.
	10 vnt.
	
	

	52. 
	Kombinuotų raktų rinkinys
	Raktų rinkinys, kurį sudaro kilpiniai veržliarakčiai:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 
Kombinuoti, plokšti chromo-vanadžio raktai. 
Raktai medžiaginiame arba plastikiniame lagamine, tinkami gabenti.
	10 kompl.
	
	

	                                                                              Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	                                                                          PVM (pildoma, jei taikoma)** 
	

	                                                                                  Pasiūlymo kaina EUR su PVM[footnoteRef:2]  [2:  Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
 ] 

	


                                                                                                                                                                                                                                                              
** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) [bookmark: _GoBack]Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję įrankių išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
3) „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.
                 
PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

          PASTABA. 100% neatitinkančios šios lentelės 3 stulpelyje prekių reikalaujamos charakteristikos Pirkėjui prekių nesiūlyti, nes toks pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimų.

	Eil. Nr.
	Prekės 
pavadinimas 
	Pirkėjo reikalaujamos įsigyjamos prekės techninės charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. 
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi).
Draudžiama ,,kelti“ prekių nuorodas į internetinį puslapį.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Šlifavimo diskas
	Šlifavimo diskas galandinimo staklėms. 
Matmenys: 
150x20x12.7mm. 
Grūdėtumas Nr. 60.
	

	2. 
	Dinamometrinis raktas
	Dinamometrinis raktas 1/2'', 7–105 Nm.
	

	3. 
	Dinamometrinis raktas
	Dinamometrinis raktas 1/2'', 42–210 Nm.
	

	4. 
	Rankena galvutėms vartomu galu
	Galvos: 3/4".
Ilgis: 630 mm.
Didž. jėga 600 Nm.
	

	5. 
	Rankena galvutėms vartomu galu
	Galvos: 1/2".
Ilgis: 610 mm.
Didž. jėga 500 Nm.
	

	6. 
	Antgalis rankenai
	Antgalis rankenai galvutėms 3/4".
	

	7. 
	Antgalis rankenai
	Antgalis rankenai galvutėms 1/2".
	

	8. 
	Smūginių galvučių komplektas 3/4
	8x3/4" HEX tipo (šešiakampės) smūginės galvutės: 
17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, CrMo.
	

	9. 
	Smūginių galvučių komplektas 1/2
	Galvutės 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. Medžiaga – CR-V.
	

	10. 
	Replės sąvaržoms su lynu
	Degalų, tepalo ir vandens žarnelių keitimui.
Lankstus lynas L= 630 mm.
	

	11. 
	Pakaitinimo žvakių išėmimo ir jų sriegių tvarkymo rinkinys
	1 vnt. Grąžtas Ø 7 × 5.5 mm;
1 vnt. Grąžtas Ø 9 × 5.5 mm;
2 vnt. Grąžtas Ø 3.5 mm;
2 vnt. Varžtas žvakės išėmimui;
3 vnt. Sriegiklis M10×1.0; M8×1.0; 1/4" – 28UNF;
Rinkinyje yra sriegiklio laikiklis su griebtuvu (prailgintas), 3/8" E-10 galvutė, L-tipo šešiakampis raktas 3 mm ir grąžto prailginimas.
	

	12. 
	Rankinis kryžminio slydimo gręžtuvas-spaustuvas
	Medžiaga: ketus.
Žiočių plotis: 80 mm.
Žiočių išskleidimas: 70 mm.
Žiočių gylis: 31 mm.
Ilgis išilgai: 70 mm.
Kryžminis ilgis: 65 mm.
Bendras aukštis: 290 mm.
Pagrindo matmenys: 265x122 mm (ilgis x plotis).
	

	13. 
	Stabdžių suportų sustūmėjo rinkinys
	Stabdžių suportų sustūmėjo rinkinys su kairiniu ir dešininiu sriegiu. Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 21 vnt. antgalis.
	




(Tiekėjas privalo nurodyti konkretų antgalių kiekį bei kitus duomenis).

	14. 
	Kniediklis plieninėms kniedėms
	Ilgis: 270 mm.
Tinkamos kniedės: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
	

	15. 
	Perėjimas iš 3/4 į 1'' / Cr-Mo
	Perėjimas Cr-Mo 3/4 (18,8mm) -> 1" (25mm) 42HRC.
	

	16. 
	Įrankių rinkinys
	216 dalių galvučių ir raktų rinkinys. Pagamintas iš chromuoto vanadžio plieno. Trys terkšlės 1/2; 1/4; 3/8 . Galvutės, E galvutės, prailgintuvai, antgaliai, ilgos galvutės.
	

	17. 
	Atsuktuvo rinkinys elektrikams
	Rinkinyje yra atsuktuvo rankena ir 14 vnt. 154 mm ilgio keičiamų izoliuotų antgalių bei srovės indikatorius.
Rinkinį sudaro: 
9x102, PH 1x154, PH 2x154, PZ 1x154, PZ 2x154, 1x154, 2x154, TX 10x154, TX 15x154, TX 20x154, TX 25x154, 0,4x2,5x154, 0,6x3,5x154, 0,8x4,0x154, 1,0x5,5x154, 0,5x3,0x70.
	

	18. 
	Montuotojo replių komplektas
	Komplektą sudaro:
Kombinuotos replės – 180 mm.
Įstrižo kirpimo žnyplės – 160 mm.
Šoninio kirpimo replės – 200 mm.
	

	19. 
	Laidų nužievinimo replės
	Ilgis: 210 mm.
Medžiaga: plienas.
Apytikslis ašmenų kietumas HRC 52 – 57.
Užspaudimo ir nukirpimo funkcijos.
	

	20. 
	Krosavimo ir užkalimo įrankis Krone tipo terminalams
	Tinklo kabelio perforavimo įrankis.
Reguliuojama smūgio jėga.
Žirklės automatiškai nupjauna laido galą.
Rankenoje integruotas kabliukas bei atsuktuvas.
	

	21. 
	Atsuktuvų rinkinys
	Rinkinį sudaro 6 vnt. atsuktuvų.
Rinkinį sudaro:
(„-“) SL3x60 / SL2.5x60 / SL2x60.
(„+“) PH1.5x60 / PH0x60 / PH00x60.
Ilgis: 240 mm.
Medžiaga: Metalų lydinys, plastikas.
	

	22. 
	Kalamų atsuktuvų komplektas
	Komplektą sudaro 6 vnt. kalamų atsuktuvų.
Komplektą sudaro:
(„-“) SL6x100 / SL6x150 / SL8x200.
(„+“) PH2x100 / PH2x150 / PH3x200.
	

	23. 
	Kabelių traukiklis
	Diametras: 4 mm.
Ilgis: 20 m.
Korpusas iš plastiko.
	

	24. 
	Kabelių traukiklis
	Kabelio ilgis: 50 m.
Kabelio tipas: 0.4MM3X1.3.
Korpusas pagamintas iš plastiko.
Su rankena.
	

	25. 
	Prailginta galvutė
	Galvutės tipas: HEX. Dydis 36 mm, įtvaro tipas 1/2˝.
	

	26. 
	Galvutė smūginė prailginta 
	Jungtis 1/2", skersmuo – 30 mm. Šešiakampė, smūginė, prailginta.
	

	27. 
	Antgalių komplektas SP 29 vnt.
	Antgaliai iš chromo ir vanadžio plieno lydinio (S2 kokybės); Su magnetinis greito keitimo adapteriu ir galinių užmaunamų galvučių adapteriu. 
Komplektą sudaro antgaliai:
L = 25 mm (21 vnt.):
PH 1 x 1,
PH 2 x 2,
PH 3 x 1;
PZ 1 x 1,
PZ 2 x 2;
PZ 3 x 1;
SL 3 x 1,
SL 5 x 1;
H 3 x 1,
H 4 x 1,
H 5 x 1;
H 6 x 1;
T 10 x 1,
T 15 x 1,
T 20 x 2,
T 25 x 1,
T 30 x 1,
T 40 x 1;
L = 50 mm (6 vnt.):
PH 2 x 1;
PZ 2 x 1;
T 20 x 1,
T 25 x 1;
SL 4.5 x 1;
H 4 x 1.
Ir 1x adapteris, 1x magnetinis greito keitimo antgalių laikiklis.
	

	28. 
	Atsuktuvų rinkinys žvaigždutės 
	T-8 x 75mm;
T-10 x 100mm;
T-15 x 100mm;
T-20 x 100mm;
T-25 x 100mm;
T-27 x 100mm;
T-30 x 100mm;
T-40 x 100mm.
	

	29. 
	Atsuktuvų komplektas
	2050 PH Micro:
1 x PH 00x60;
1 x PH 0x60;
2067 TORX HF:
1 x TX 5x40;
1 x TX 6x40;
2035 Micro:
1 x 0.23x1.5x40;
1 x 0.30x1.8x60;
1 x 0.40x2.0x60;
1 x 0.40x2.5x80;
1 x 0.50x3.0x80;
2054 Micro:
1 x 0.9x40;
1 x 1.5x60;
1 x 2x60.
	

	30. 
	Atsuktuvų komplektas
	Komplektą sudaro ne mažiau, kaip 6 vnt. atsuktuvų, skirtų darbui su smulkiąja mechanika. 
Komplektą sudaro:
Plokšti atsuktuvai:
0,5x3,0x100 mm;
0,8x0,4x100 mm;
1,0x5,5x125 mm;
1,2x6,5x150 mm.
Kryžminiai atsuktuvai:
PH 1 x 80;
PH 2 x 100.
Yra kelių komponentų rankena su apsauga nuo savaiminio riedėjimo, izoliuota, tinkama dirbti iki 1000 V.
	Tiekėjas privalo nurodyti konkretų atsuktuvų skaičių ir kitus duomenis 

	31. 
	Šešiakampių raktų rinkinys
	L-formos raktų rinkinys, plastikiniame laikiklyje.
Rinkinį sudaro:
1 x T8;
1 x T9;
1 x T10;
1 x T15;
1 x T20;
1 x T25;
1 x T27;
1 x T30;
1 x T40.
	

	32. 
	Šešiakampių raktų rinkinys  
	L-formos rinkinys, plastikinis laikiklis ir prailginti šešiakampiai raktai:
1 x 1,5 mm;
1 x 2 mm;
1 x 2,5 mm;
1 x 3 mm;
1 x 4 mm;
1 x 5 mm;
1 x 6 mm;
1 x 8 mm;
1 x 10 mm.
	

	33. 
	Grąžtų komplektas metalui  
	Komplektą sudaro:
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm,
4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm.
	

	34. 
	Įrankių komplektas
	56 dalių, Ľ“ galvučių ir atsuktuvų antgalių su terkšle rinkinys.
	

	35. 
	Terkšlių-raktų rinkinys
	Galvučių ir raktų rinkinys, Ľ + 3/8 + ˝. Komplektą sudaro 176 vnt.
	

	36. 
	Izoliuotas peilis
	Ilgis: 180 mm.
Su izoliuota daugiakomponente rankena. 
Medžiaga – plienas. 
Atsparus korozijai. 
Tinkama dirbti iki 1000 V.
	

	37. 
	Įrankių rinkinys elektrikui
	Įrankių rinkinys elektrikui. Komplektuojami kartu su replėmis ir atsuktuvai izoliuoti iki 1000 V su VDE rankenomis. 
Medžiaga chromo ir vanadžio plienas. 
Sukomplektuoti lagamine transportavimui. 
Galūnių dydžiai 6,3 mm ( Ľ“).
	

	38. 
	Elektriko įrankių komplektas 1/4" + 1/2“, 128 vnt., KS Tools
	Elektrikui pritaikytas KS TOOLS arba lygiavertis savo savybėmis Ľ“ + ˝“ komplektas, kurio įrankiai pagaminti iš chromo ir vanadžio lydinio. 
Komplektą sudaro:
VDE plokščias atsuktuvas 4 mm.
VDE plokščias atsuktuvas 5,5 mm.
VDE plokščias atsuktuvas 6,5 mm.
VDE PH atsuktuvas PH1.
VDE PH atsuktuvas PH2.
VDE kombinuotosios žnyplės 170 mm.
VDE izoliavimo žnyplės 160 mm.
VDE pusapvalės žnyplės 165 mm.
VDE įstrižos replytės 160 mm.
Universalios žirklės, su dantukais 145 mm.
Staliaus plaktukas su hikorijos medžio kotu 300 g.
Lenktų kaištinių raktų su vidiniu šešiakampiu ir rutuline galvute komplektas.
Smaili kaltuko geležtė, 8-kampė, 250 mm.
Kaltas 250x25 mm.
Atsuktuvo rankena Ľ“ su antgaliais ir terkšle.
Aliuminis gulsčiukas 300 mm.
Medinė sulankstoma matavimo juosta 2±2 m.
Dailidės pieštukas HB.
Matavimo juosta su fiksatoriumi 5±2m, 19 mm
Žiediniai raktai, kurių skersmuo:
8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm.
Reguliuojamas raktas: 28 mm.
Mažas rankinio pjūklo rėmas:150 mm.
Universalus peiliukas su nulaužiama geležte: 18 mm.
Universalus kabelių peilis: 28 mm.
Įtampos indikatorius su apsaugine izoliacija:
150–250 V, 140 mm.
Nerūdijančio plieno mentelė: 38 mm su medine rankena.
˝“ ilginamasis elementas 125 mm.
˝“ kardaninis lankstas.
Ľ“ ilginamasis elementas su šešiakampe jungtimi.
Ľ“ ilginamasis elementas su šešiakampe jungtimi.
Ľ“ T formos rankena su slankikliu 110 mm.
Ľ“ kardaninis lankstas.
Ľ“ antgalių komplektas 32 dalių.
˝“ terkšlė 72 dantų.
Ľ“ terkšlė 72 dantų.
Šešiakampės nuimamos galvutės, kurių matmenys: 
10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm.
Ľ“ šešiakampės nuimamos galvutės, kurių matmenys: 
4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm,12 mm, 13 mm.
	

	39. 
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti skirtos dirbti su laidais nuo 0,75 iki 6 mm2. Matmenys 110–160 mm. Svoris iki 0,2 kg. Elektros izoliacija iki 1000 V.
	

	40. 
	Pakopinis grąžtas metalui
	Skersmuo: 
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm. Kotelio tipas – šešiabriaunis. 
Kotelio skersmuo – Ľ“ (6,35 mm).
	

	41. 
	Vielinis šepetys                
	Rankinis vielinis šepetys, skirtas metalo rūdims ir dažams pašalinti. Pagamintas iš žalvario vielos plieno, rankena pagaminta iš plastiko. Bendras ilgis 240–300 mm.
	

	42. 
	Vielinis šepetys kampiniams šlifuokliams
	Skersmuo: 100–150 mm.
Viela: smulki variuota. 
Tvirtinimo sriegis: M14.
	

	43. 
	Laužomos geležtės
	Geležtės plotis 18 mm.
Kiekis pakuotėje – ne mažiau 10 vnt.
	

Tiekėjas privalo nurodyti konkretų vnt skaičių pakuotėje  ir kitus duomenis 


	44. 
	Peilis laužomomis geležtėmis
	Peilis tinkamas laužomoms geležtėms, kurių plotis – 18 mm. Korpusas: metalinis su gumuota rankena.
	

	45. 
	Pjovimo diskas                     
	Metalo pjovimo diskas: 125x1x22,23 mm.
	

	46. 
	Pjovimo diskas                     
	Metalo pjovimo diskas: 125x0,8x22,23 mm.
	

	47. 
	Pjovimo diskas                     
	Metalo pjovimo diskas: 230x1,9x22,23 mm.
	

	48. 
	Pažeistų veržlių ir varžtų išsukiklių rinkinys
	Pažeistų veržlių ir varžtų išsukiklių rinkinys. 
Rinkinį sudaro ne mažiau 10 vnt. išsukiklių. 19 mm, 21 mm.
	


Tiekėjas privalo nurodyti konkretų išsukiklių  skaičių  rinkinyje ir kitus duomenis

	49. 
	Šveitimo diskas                
	Žiedlapinis šlifavimo diskas. 
Skersmuo – 125 mm. 
Vidinės skylės skersmuo – 22,23 mm. 
Grūdėtumas – 120. 
Apdirbama medžiaga metalas. 
	

	50. 
	Laidų antgalių užspaudimo replės
	Profesionalus įrankis plokščių telefoninių kabelių kirpimui ir nuizoliavimui. 6-ių (RJ 11/12) bei 8-ių (RJ 45) polių telekomunikacinių antgalių presavimui. Apvalaus kabelio nuizoliavimui. Rankenos padengtos plastiku. 
Matmenys: ne mažiau kaip 190 mm. 
	Tiekėjas privalo nurodyti konkretų mm  skaičių ir kitus duomenis

	51. 
	Raktas alyvos filtrams atsukti
	Alyvos filtrų atsukimo raktas: su dirželiu.
	

	52. 
	Kombinuotų raktų rinkinys
	Raktų rinkinys, kurį sudaro kilpiniai veržliarakčiai:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 
Kombinuoti, plokšti chromo ir vanadžio raktai. 
Raktai medžiaginiame arba plastikiniame lagamine, tinkami gabenti.
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Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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