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Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIOS SCENOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Mobili scena renginių organizavimui (toliau – prekės). 
Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti / aprašyti reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalaujamos techninės charakteristikos“ bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).
Techninėje specifikacijoje nurodytos prekių nuotraukos ir schemos yra pavyzdinės, tiekėjas gali siūlyti analogiškas prekes, išlaikant medžiagų ir stiliaus panašumą (galimas analogas ir variantas nurodytų parametrų ribose).

2. Prekės pristatymo terminas: Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 8 mėn. (įskaitant Druskininkų kultūros centro 2 darbuotojų mokymus sumontuoti ir išmontuoti sceną) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. 
3. Prekės pristatymo vieta: Vilniaus al. 24, Druskininkai. 
4. Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.;
5. Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos  standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija, lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
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(PILDO TIEKĖJAS)
[pildo tiekėjas išsamiai aprašydamas siūlomos prekės technines charakteristikas ir matmenis]
	Nurodyti, kas yra/bus prekių gamintojas, ar siūlomos prekės yra jau pagamintos ar dar nėra pagamintos 
(PILDO TIEKĖJAS)
[pildo tiekėjas, nurodydamas kas yra/bus prekių gamintojas, ar siūlomos prekės yra jau pagamintos ar dar nėra pagamintos]
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	1.
	Gamintojo pavadinimas/modelis
	
	
	

	2.
	Scenos rūšis
	Mobili scena, 1 vnt.
	
	

	3.
	Pagaminimo laikas
	Nauja, neeksploatuota
	
	

	4.
	Stogo danga
	Ne prastesnė nei PVC ir atspari ugniai
	
	

	5.
	Stogo dangos spalva
	Juoda, atspalvis derinamas su pirkėju
	
	

	6.
	Išlankstytos scenos matmenys
	Ne mažesni kaip 8,0 m x 6,0 m x 6,1 m
	
	

	7.
	Suskleistos scenos (priekabos) matmenys
	Ne didesni kaip 9,4 m x 2,45 m x 3,6 m
	
	

	8.
	Stogo pakėlimo mechanizmas
	Elektro-hidraulinis
	
	

	9.
	Stogo pakėlimo mechanizmo elektros šaltinis
	Vidinis akumuliatorius arba generatorius
	
	

	10.
	Visas mobilios scenos svoris
	Ne didesnis kaip 3000 kg
	
	

	11.
	Scenos pakylos paviršiaus plotas
	Ne mažesnis kaip 48 kv. m.
	
	

	12.
	Scenos pakylos paviršiaus aukštis nuo žemės
	Ne žemiau kaip 1,0 m
	
	

	13.
	Scenos pakylos kojos
	Reguliuojamos kojos
	
	

	14.
	Scenos pakylos kėlimas, lyginimas ir nuleidimas
	Elektrinis, naudojant vidinį akumuliatorių arba generatorių
	
	

	15.
	Scenos pakylos grindys
	Neslidžios, atsparios vandeniui
	
	

	16.
	Leidžiama scenos grindų apkrova
	Ne mažesnė nei 350 kg/m2
	
	

	17.
	Leidžiama stogo konstrukcijos tolygi apkrova
	Ne mažiau po 300 kg apkrova kiekvienai arkai; bendra apkrova - ne mažiau 1200 kg 
	
	

	18.
	Scenos galinė ir šoninės dangos, scenos šoninių sparnų (wing) uždengimas
	[bookmark: _Hlk202262042]Scenos galinė ir šoninės dangos tinklelio tipo, atsparios ugniai; scenos šoninių sparnų uždengimas tinklelio tipo danga, atspari ugniai.  
	
	

	19.
	Scenos stogo tipas
	Arkinis stogas
	
	

	20.
	Maksimalios atmosferos sąlygos
	Atlaikomo vėjo greitis ne mažiau kaip 17,8 m/s 
	
	

	21.
	Scenos komplektacija
	Mobili scena privalo būti taip sukomplektuota, kad ją būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Priekaba turi būti nauja, nenaudota, atitikti visus keliamus Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
	
	

	22.
	Laiptai
	Laiptai 2 vnt. su turėklais, tvirtinami prie scenos 
	
	

	23.
	Turėklai
	Scenos apsauginiai turėklai
	
	

	24.
	Scenos priekinė danga
	Scenos priekinė danga ne prastesnė  nei PVC ir atspari ugniai
	
	

	25.
	Scenos priekinės dangos spalva
	Juoda, atspalvis derinamas su pirkėju
	
	

	26.
	Saugumo tvorelė
	Scenos gale ir šonuose
	
	

	27.
	Garso pakabinimas
	Šonuose bokštai garso įrangos pakabinimui, leidžiama apkrova bokštui ne mažiau 500 kg
	
	

	28.
	Pakyla
	Pakylos 2 x 1 m, 8 vnt. su teleskopinėmis kojomis 80-140 cm, 60x60 mm.
	
	

	29.
	Sertifikatai
	Sertifikatai originalo kalba: atsparumas ugniai, aliuminio gaminio, TUV, scenos dangos
	
	

	30.
	Dokumentai
	Pateikiami gamintojo dokumentai: atitikties deklaracija, leistinos scenos ir oro apkrovos deklaracijos, garantinis raštas (kortelė), montavimo instrukcija
	
	

	31.
	Garantija 
	2 metai po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo
	
	

	32.
	Mokymai
	Tiekėjas įsipareigoja pristačius mobilią sceną ne vėliau kaip per 7 dienas nuo scenos pristatymo apmokyti Druskininkų kultūros centro  2 darbuotojus sumontuoti ir išmontuoti sceną
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