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	Eil. Nr. 
	Išsiuntimo CVP IS tiekėjams data ir dokumento (failo) pavadinimas
	Klausimo / Pakeitimo kategorija
	

Klausimas / Pirminė sąlyga
	

Atsakymas / Pakeista sąlyga

	1.
	2025-07-03

„Atsakymai į klausimus Nr. 4_2025-07-03“
	Techninė specifikacija
	„SK (KONSTRUKCIJŲ) dalies projekto brėžinyje ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SK-B.04 (92 lapas) Konstruktyvinis pjūvis 2-2. M1:50 nurodyta: „Grindininis LED apšvietimas, kabelių kanalas, žiūr. E dalyje“, E (Elektrotechnikos) dalies projekte LED kanalai nenumatyti. Prašome patikslinti sprendinius ir kiekius.“
	Skaičiuodamas darbų kainas, rangovas turi įvertinti tuos darbus kompleksiškai, kartu su visais lydinčiais darbais ir reikiamomis medžiagomis.
Jei projekte nurodytas LED apšvietimas, tai jis ir turi būti įvertintas.

	2.
	
	
	„Techninio projekto SK dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraščio“ sekančioms pozicijoms įsivertinti trūksta informacijos: nenurodyta koroziškumo kategorija, kiti reikalavimai padengimui.
[image: ]
Klausimas: Patikslinkite reikalavimus padengimui antikorozine danga.“

	C3

	3.
	
	
	Techninio projekto sklypo plano dalies techninėse specifikacijose (11 punkte) nurodoma mobili rampa. Kadangi perkamų sąnaudų žiniaraštyje nėra įtraukta mobili rampa, prašome patikslinti, ar Tiekėjai turi ją įsivertinti? Jei taip, prašome nurodyti kiekį ir matmenis.
	Reikia įvertinti 1 vnt., išmatavimai pateikti specifikacijoje.

	4.
	
	
	Techninio projekto sklypo plano dalies techninėse specifikacijose (12 punkte) nurodoma lauko šiukšlinės. Kadangi perkamų sąnaudų žiniaraštyje nėra nurodytos šiukšlinės ir jų kiekis, prašome patikslinti, ar Tiekėjai turi jas įsivertinti? Jei taip, prašome nurodyti kiekį.
	Turi įvertinti 6 vnt.

	5.
	
	
	Techninio projekto sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SP/SA-SŽ) nurodoma privažiavimo prie krantinės įrengimas iš monolitinių gelžbetoninių plokščių 396,5 m2 (eil. nr. 25). Nurodomas betono pasluoksnis po plokštėmis: 8 m3, t=10
cm, 80 m2 (eil. nr. 26). Prašome patikslinti, ar pasluoksnis numatomas ne po visa monolitinių gelžbetoninių plokščių danga? Jeigu visgi po visa, tuomet teisingas kiekis būtų
ne 8 m3, o 39,65 m3.
	Jei yra neatitikimas tarp brėžinių ir kiekių žiniaraščių, vadovautis brėžiniais.

	6.
	
	
	Techninio projekto konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SK-SŽ) nurodoma paskirstomųjų sijų (eil. nr. 3 ir 4) bei plieninių įdėtinių detalių ID-1, ID-2, ID-3, ID-4 (eil. nr. 12-15) įrengimas. Gaminių gamintojai prašo detalizuoti gaminius (matmenis) ir pateikti brėžinius, kad galėtų pateikti pasiūlymus šiems gaminiams.
	Rangovas privalo numatyti darbo projekto atlikimą.

	7.
	
	
	Techninio projekto konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SK-SŽ) nurodoma įlaidinio plieno špunto, sijų ir templių paruošimas ir padengimas antikorozine danga – 4092 m2 (eil. nr. 62) . Prašome patikslinti:
5.1. Ar pateiktas kiekis (4092 m2) yra sąnaudų žiniaraštyje nurodyto įlaido (eil. nr. 1-2), sijų (eil. nr. 3-4), templių (eil. nr. 5-8) kiekiai?
5.2. Ar šioje pozicijoje Tiekėjai turi vertinti tik metalo konstrukcijų padengimą antikorozine danga?
5.3. Kokia antikorozinio padengimo klasė C2, C3 ar C4 ?
	Vertinti įlaido, sijų, templių ir metalo konstrukcijų antikorozinį paruošimą ir padengimą.
C3

	8.
	
	
	Techninio projekto konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (ZAS-3-3-2022-03-18-TP-01-SK-SŽ) nurodoma įdėtinių detalių, smulkių metalo konstrukcijų paruošimas ir padengimas antikorozine danga – 20,361 t (eil. nr. 63) . Prašome patikslinti:
6.1. Ar šioje pozicijoje Tiekėjai turi vertinti tik metalo konstrukcijų padengimą antikorozine danga?
6.2. Kokia antikorozinio padengimo klasė C2, C3 ar C4 ?
	Vertinti įdėtinių detalių ir metalo konstrukcijų antikorozinį paruošimą ir padengimą.
C3

	
Primename, kad paskutinė diena užduoti tiekėjams klausimus yra 2025-07-07 23:59 val.

Šie Pirkimo dokumentų paaiškinimai/patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.
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