Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2025-07-08 protokolo Nr. 6 priedas


VIEŠOJO PIRKIMO „STACIONARIOS PRIEPLAUKOS MUZIEJAUS G., ZAPYŠKIO MSTL., KAUNO R. SAV., NAUJOS STATYBOS DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS“ TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS NR. 5

	Eil. Nr. 
	Išsiuntimo CVP IS tiekėjams data ir dokumento (failo) pavadinimas
	Klausimo / Pakeitimo kategorija
	

Klausimas / Pirminė sąlyga
	

Atsakymas / Pakeista sąlyga

	1.
	2025-07-08

„Atsakymai į klausimus Nr. 5_2025-07-08“
	Techninė specifikacija
	„Pranešime (ID 265324) pateiktuose atsakymuose nurodoma, kad Tiekėjai turi įvertinti grindinį LED apšvietimą. Prašome nurodyti grindinio LED apšvietimo kiekį metrais, kadangi kiekis nėra pateiktas.“
	Grindinio LED apšvietimo ilgis – 164 m.


	2.
	
	
	„Pranešime (ID 265324) pateiktuose atsakymuose nurodoma, kad Tiekėjai turi įsivertinti mobilią rampą, kurios išmatavimai pateikti specifikacijoje. Pateiktoje specifikacijoje pateikti 3 skirtingi išmatavimai, todėl prašome patikslinti, kurių matmenų rampa
reikalinga.“

[image: ]
	Tinka visų, dėl didelių vandens lygių svyravimų projektuotojas rekomenduoja 2,40 m.


	3.
	
	
	„Techninio projekto konstrukcijų dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraštyje“ poz.Nr.40 ir Nr.43 bei Nr.41 ir Nr.44 pavadinimai sutampa. Tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra „Atraminė siena Nr.2“ įrengimo kiekių. 
[image: ]
Klausimas: Patikslinkite Statybinių konstrukcijų dalies „Sąnaudų kiekių žiniaraščio“ poz.Nr.40, 41, 43, 44 pavadinimus.“
	Patikslinti pozicijų 43 ir 44 pavadinimai:
 
43. Atraminės sienos Nr.2 rostverko įrengimas iš mon. gelžb. C35/45 XC4 XD2 XF3/ armatūra S500
44. Atraminės sienos Nr.2 gręžtinių polių D300, L=2,50 m , 26 vnt., įrengimas iš mon. gelžb. C30/37 F200 / armatūra S500


	
Primename, kad terminas klausimams užduoti pasibaigė 2025-07-07.

Šie Pirkimo dokumentų paaiškinimai/patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.
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40 Atraminés sienos Nr.1 rostverko jrengimas i§ mon. gelzb. Ts3 m¥/ 211/
C35/45 XC4 XD2 XF3/ armatara S500 kg 1688
4 Atraminés sienos Nr.1 greZtiniy poliy D300, L=2,00 m, 21 vnt., Ts27 m¥/ 3,0/
irengimas i$§ mon. gelzb. C30/37 F200 / armatdira S500 ) kg 428
42 Betono C20/25 pasluoksnis po rostverku, t=10 cm TS-3 m? 2,0
43 Atraminés sienos Nr.1 rostverko jrengimas i§ mon. gelzb. 183 m¥/ 61/
C35/45 XC4 XD2 XF3/ armatdra S500 kg 4880
44 Atraminés sienos Nr.1 greztiniy poliy D300, L=2,50 m, 26 vnt., Ts27 m¥/ 4.6/
irengimas i$ mon. gelzb. C30/37 F200 / armatdra S500 : kg 677
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Mobili rampa

uy

Mobilios nejgaliyjy veZimeliy rampos (dvigubo sulankstymo). Jos leidzia nejgaliesiems lengviau
judeti i§ vienos patalpos  kita. Lengvai sulankstomos ir transportuojamos, turi integruotq patogia rankeng
nesimui.

Igis Plotis Maksimali apkrova svoris
180 cm 76 cm 300 kg 16kg
240 cm 76 cm 300 kg 22kg

27;
300 cm 76cm 300 kg 2

ka




